Заказчик: БРОФ "Брянский Кафедральный собор"
Подрядчик: 
Объект: Храмный комплекс "Брянский Кафедральный Собор в г. Брянске".

СМЕТА N парус  

парус ЛкП-1

Сметная стоимость	2113163 руб. 
в том числе 
Налог на добавленную стоимость	322347 руб. 

N/N	Наименование	Номер ед	Количество,	Стоимость ед., руб. /с индекс.	Общая стоимость, руб. /с индекс.	Трудоемкость, чел-ч	
п/п	работ	расценки	ед.изм.	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	Всего	Осн. з/п	Экспл. машин	в т.ч. зарплата	на единицу	всего	
	ЛкП-1 (16 шт)													
1	Установка монтажных опорных уголков
315.55*13.26+223.13*5.48+10904.15*5.02
(индекс 07010441 07-01044-03. Установка монтажных изделий (расц. 7-01-044-3))	ТЕР 07-01-044-03	7.412
т	11442.83
60145.78	315.55
4184.19	223.13
1222.75	7.42
98.39	84814
445801	2339
31013	1654
9063	55
729	42.7	316.49	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 130%		41265						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 85%		26981						
И Т О Г О		514047						
2	Установка арматурных стыковых накладок
1256.3*13.26+408.9*5.64+6971.29*4.1
(индекс 07010440 07-01044-01. Установка крепежных элементов (расц. 7-01-044-1))	ТЕР 07-01-044-01	11.501
т	8636.49
47547.02	1256.3
16658.54	408.9
2306.2	7.7
102.1	99328
546838	14449
191590	4703
26524	89
1174	170	1955.17	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 130%		250593						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 85%		163850						
И Т О Г О		961281						
3	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
40.89*13.26+7.06*4.55+208.26*3.97
(индекс 13030020 13-03002-04. Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 (расц. 13-03-002-4))	ТЕР 13-03-002-04	5.1065
100 м2	256.21
1401.12	40.89
542.2	7.06
32.12	0.14
1.86	1308
7155	209
2769	36
164	1
9	5.31	27.12	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 90%		2500						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 70%		1945						
И Т О Г О		11600						
4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(25.16*13.26+4.74*4.64+426.09*3.02)*2
(индекс 13030041 13-03004-26. Окраска металлоконструкций эмалями за 1 раз (расц. 13-03-004-26))	ТЕР 13-03-004-26	5.1065
100 м2	911.98
3284.81	50.32
667.24	9.48
43.99	0.28
3.71	4657
16774	257
3407	48
225	1
19	7.66	39.12	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 90%		3084						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 70%		2398						
И Т О Г О		22256						
5	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
313.88*13.26+127.79*4.79+115.38*5.65
(индекс 09060011 09-06001-02. Монтаж металлических решеток (расц. 9-06-001-2)*)	ТЕР 09-06-001-02	2.621
т	557.05
5426.06	313.88
4162.05	127.79
612.11	2.69
35.67	1460
14222	823
10909	335
1604	7
93	50.79	133.12	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 90%		9902						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 85%		9352						
И Т О Г О		33476						
6	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы: до 0,5 т
8050.92*4.77
(индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001)	2010768	2.621
т	8050.92
38402.89	0
0	0
0	0
0	21101
100654	0
0	0
0	0
0	0	0	
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(25.16*13.26+4.74*4.64+426.09*3.02)*2
(индекс 13030041 13-03004-26. Окраска металлоконструкций эмалями за 1 раз (расц. 13-03-004-26))	ТЕР 13-03-004-26	0.7077
100 м2	911.98
3284.81	50.32
667.24	9.48
43.99	0.28
3.71	645
2325	36
472	7
31	0.2
3	7.66	5.42	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 90%		427						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 70%		332						
И Т О Г О		3084						
8	Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях: из сетки
69.22*13.26+50.03*4.98+2162.39*5.15
(индекс 26010481 26-01048-04. Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях: из сетки (расц. 26-01-048-4))	ТЕР 26-01-048-04	4.6704
100 м2	2281.64
12303.32	69.22
917.86	50.03
249.15	4.03
53.44	10656
57461	323
4287	234
1164	19
250	11.2	52.31	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 100%		4536						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 70%		3175						
И Т О Г О		65173						
9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до: 100 мм бетон В22.5
10489.26*13.26+5240.15*5.6+81698.1*4.77
(индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001)	ТЕР 06-01-041-07Б	0.0688
100 м3	97427.51
558132.36	10489.26
139087.59	5240.15
29344.84	466.58
6186.85	6703
38399	722
9569	361
2019	32
426	1675.6	115.28	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 105%		10495						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 65%		6497						
И Т О Г О		55391						
		ИТОГО (прямые затраты) по смете	230674
1229629	19157
254016	7377
40793	204
2703		2644.03	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов
(по позициям 1-2 (ТЕР 07) - 130% (от 224506.78); 3-5,7 (ТЕР 13,ТЕР 09) - 90% (от 17681.41); 8 (ТЕР 26) - 100% (от 4536.38); 9 (ТЕР 06) - 105% (от 9994.86))		322803						
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов
(по позициям 1-2,5 (ТЕР 07,ТЕР 09) - 85% (от 235509); 3-4,7-8 (ТЕР 13,ТЕР 26) - 70% (от 11215.57); 9 (ТЕР 06) - 65% (от 9994.86))		214530						
И Т О Г О		1766962						
Зимнее удорожание 1.35%		23854						
И Т О Г О с зимним удорожанием		1790816						
Налог на добавленную стоимость 18%		322347						
				ИТОГО	2113163						

(Два миллиона сто тринадцать тысяч сто шестьдесят три руб. 00 коп.)