Программный комплекс "БАГИРА", версия 4.0, сборка 43	Машинный номер 01-00113	
	 Согласовано		 Утверждаю		

 		

	<<___>>______________ 2011г.		<<___>>______________ 2011г.		
Стройка:			
Объект:			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:00110		
			
Основание:			
Строительный объем:	 	Сметная стоимость:	229.48 	тыс.руб	
Стоим.един.стр.объема:	0 руб/	Норм.трудоемкость:	738.81 	чел.-ч	
		Сметная зарплата:	101.96 	тыс.руб	
Составлена в ценах на:	01.12.2011  г.	Стоимость оборудования:	0 	тыс.руб	

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость	Затраты труда рабочих	
					Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	Материалы	Основ. на един.	Всего основ.	
					В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.				В т.ч. зарпл.		Механ. на един.	Всего механ.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1. Стены		
1.1	Е63-5-1 (ГЭСН) 
НР=61.52% 
СП=36%	Снятие обоев простых и улучшенных	100м2 	0.756	1 044.89
1 044.89	0
0	0	790	790	0
0	0	10.40
0	7.86
0	
1.2	Е15-04-006-3 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100м2 	1.39	982.49
972.02	10.47
1.89	0	1 366	1 351	15
3	0	6.55
0.01	9.10
0.01	
1.3	Е15-02-024-5 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой с оконным проемом	100м2 	0.3	13 058.42
12 199.53	858.89
236.25	0	3 918	3 660	258
71	0	88.30
1.25	26.49
0.38	
1.4	Е61-2-9 (ГЭСН) 
НР=63.12% 
СП=36%	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором	100м2 	0.263	20 813.46
20 499.98	313.48
126.63	0	5 474	5 391	82
33	0	157.10
0.67	41.32
0.18	
1.5	Е61-1-9 (ГЭСН) 
НР=63.12% 
СП=36%	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100м2 	1.39	11 838.30
11 086.97	751.32
359.10	0	16 455	15 411	1 044
499	0	73.80
1.90	102.58
2.64	
1.6	Е15-04-005-3 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100м2 	1.21	5 804.06
5 707.85	96.22
3.78	0	7 023	6 906	116
5	0	42.90
0.02	51.91
0.02	
1.7	Е15-04-005-3 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
Количество слоев 2	100м2 	1.21	11 608.12
11 415.69	192.43
7.56	0	14 046	13 813	233
9	0	85.80
0.04	103.82
0.05	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	49 071	47 323	1 748
620	0		343.08
3.28	
	Раздел 2. Потолок		
2.1	Е15-01-047-15 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 	0.5	17 718.76
14 680.47	3 038.29
143.64	0	8 859	7 340	1 519
72	0	102.46
0.76	51.23
0.38	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	8 859	7 340	1 519
72	0		51.23
0.38	
	Раздел 3. Электрика		
3.1	Ц08-03-594-11 (ГЭСН) 
НР=68.31% 
СП=39.78%	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100шт 	0.08	85 072.79
48 203.02	36 869.77
14 297.85	0	6 806	3 856	2 950
1 144	0	317.00
75.65	25.36
6.05	
3.2	Ц08-02-409-1 (ГЭСН) 
НР=75.91% 
СП=46.8%	Затягивание проводов в проложенные гофрированные трубы ПВХ	100м 	0.3	11 032.37
3 410.06	7 622.31
3 006.99	0	3 310	1 023	2 287
902	0	23.80
15.91	7.14
4.77	
3.3	Ц08-02-148-1 (ГЭСН) 
НР=75.91% 
СП=46.8%	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100м каб 	1.5	5 196.00
1 840.16	3 355.84
640.71	0	7 794	2 760	5 034
961	0	12.40
3.39	18.60
5.09	
3.4	Ц08-03-591-5 (ГЭСН) 
НР=75.91% 
СП=46.8%	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100шт 	0.07	5 066.34
4 987.57	78.77
7.56	0	355	349	6
1	0	32.80
0.04	2.30
0.00	
3.5	Ц08-03-591-9 (ГЭСН) 
НР=75.91% 
СП=46.8%	Установка розеток	100шт 	0.1	5 872.25
5 793.49	78.77
7.56	0	587	579	8
1	0	38.10
0.04	3.81
0.00	
3.6	Ц08-02-420-1 (ГЭСН) 
НР=75.91% 
СП=46.8%	Установка распаячных коробок	100шт 	0.16	44 259.61
33 527.52	10 732.09
1 030.05	0	7 082	5 364	1 717
165	0	234.00
5.45	37.44
0.87	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	25 933	13 932	12 001
3 173	0		94.65
16.79	
	Раздел 4. Пол		
4.1	Е57-3-2 (ГЭСН) 
НР=63.92% 
СП=48.96%	Разборка плинтусов бетонных	100м 	0.39	1 434.71
1 434.71	0
0	0	560	560	0
0	0	14.28
0	5.57
0	
4.2	Е57-2-3 (ГЭСН) 
НР=63.92% 
СП=48.96%	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2 	0.5	9 254.48
8 580.73	673.75
272.16	0	4 627	4 290	337
136	0	69.87
1.44	34.94
0.72	
4.3	Е11-01-011-1 (ГЭСН) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2 	0.5	4 768.59
4 146.18	622.42
240.03	0	2 384	2 073	311
120	0	39.51
1.27	19.76
0.64	
4.4	Е11-01-011-2 (ГЭСН) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100м2 	0.5	157.94
52.47	105.47
39.69	0	79	26	53
20	0	0.50
0.21	0.25
0.11	
4.5	Е11-01-036-1 (ГЭСН) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100м2 	0.5	5 376.35
4 923.06	453.28
66.15	0	2 688	2 462	227
33	0	42.40
0.35	21.20
0.18	
4.6	Е11-01-040-1 (ГЭСН) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на дюбель гвоздях	100м 	0.65	1 367.94
1 350.57	17.37
0	0	889	878	11
0	0	8.99
0	5.84
0	
4.7	Е11-01-027-3 (ГЭСН) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов	100м2 	0.025	16 833.43
15 323.46	1 509.98
502.74	0	421	383	38
13	0	119.78
2.66	2.99
0.07	
4.8	Е09-03-050-1прим (ГЭСН) 
НР=64.72% 
СП=52.02%	Устройство металлических порожков	100м 	0.072	1 883.46
1 801.22	82.24
0	0	136	130	6
0	0	12.80
0	0.92
0	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	11 784	10 801	982
322	0		91.47
1.70	
	Раздел 5. Отопление		
5.1	Е65-19-1 (ГЭСН) 
НР=59.13% 
СП=36%	Демонтаж радиаторов чугунных	100шт 	0.04	12 345.05
11 297.00	1 048.05
423.36	0	494	452	42
17	0	110.00
2.24	4.40
0.09	
5.2	Е18-03-001-1 (ГЭСН) 
НР=92.04% 
СП=50.8%	Установка радиаторов чугунных (10 секций)
Кол-во=0,18*10*4/100=0.072	100кВт 	0.072	13 372.78
10 071.89	3 300.90
514.08	0	963	725	238
37	0	75.70
2.72	5.45
0.20	
5.3	Е62-33-2 (ГЭСН) 
НР=63.92% 
СП=36%	Окраска масляными составами  поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100м2 	0.0454	8 441.49
8 435.70	5.79
0	0	383	383	0
0	0	65.94
0	2.99
0	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	1 840	1 560	280
54	0		12.84
0.29	
	Раздел 6. Перегородки		
6.1	Е08-02-001-7 (ГЭСН) 
НР=97.48% 
СП=57.6%	Устройство кирпичной перегородки с армированием, толщиной 250 мм	м3 клад 	0.18	1 013.21
604.93	408.28
75.60	0	182	109	73
14	0	5.21
0.40	0.94
0.07	
6.2	Е61-1-2 (ГЭСН) 
НР=63.12% 
СП=36%	Сплошное нанесение штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	100м2 	0.18	5 219.02
4 919.58	299.44
120.96	0	939	886	54
22	0	42.37
0.64	7.63
0.12	
6.3	Е61-1-9 (ГЭСН) 
НР=63.12% 
СП=36%	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100м2 	0.36	11 838.30
11 086.97	751.32
359.10	0	4 262	3 991	270
129	0	73.80
1.90	26.57
0.68	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	5 384	4 986	398
165	0		35.13
0.87	
	Раздел 7. Сантехника		
7.1	Е17-01-005-4 (ГЭСН) 
НР=92.04% 
СП=50.8%	Установка раковины умывальника с подставкой	шт 	1	1 449.08
1 334.12	114.96
13.23	0	1 449	1 334	115
13	0	8.99
0.07	8.99
0.07	
7.2	Е17-01-002-3 (ГЭСН) 
НР=92.04% 
СП=50.8%	Установка смесителей с подключением гибкими шлангами	10шт 	0.1	1 039.37
1 038.80	0.57
0	0	104	104	0
0	0	7.00
0	0.70
0	
7.3	Е17-01-003-1 (ГЭСН) 
НР=92.04% 
СП=50.8%	Установка унитазов в комплекте с устройством подводки к канализации и водопроводу	10компл 	0.1	3 970.19
3 593.50	376.70
60.48	0	397	359	38
6	0	24.64
0.32	2.46
0.03	
7.4	Е11-01-027-3 (ГЭСН) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных для полов	100м2 	0.25	16 833.43
15 323.46	1 509.98
502.74	0	4 208	3 831	377
126	0	119.78
2.66	29.95
0.67	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	6 158	5 628	530
145	0		42.10
0.77	

	Итого по смете в ценах на 01.12.2011г., руб	109 029	91 571	17 458
4 550	0		670.50
24.07	
МДС 81-35.2004	Капитальный ремонт, руб
ФЕР при капремонте:
   4.7. МДС 81-35.2004, п.4.7, Коз=1.15; Кэм=1.25   (п-ты 1.2,1.3,1.6,1.7,4.3-4.8,5.2,6.1,7.1-7.4)
ОЗ = 1.15*38144.22-38144.22 = 5 722
ЗМ = 1.25*468.31-468.31 = 117
ЭМ = 1.25*2108.37-2108.37 = 527
ТЗО = 1.15*290.77-290.77 = 44
ТЗМ = 1.25*2.48-2.48 = 1
РЕМ = 5721.63+527.09 = 6 249	6 249	5 722	527
117	0		43.62
0.62	
МДС81-33.2004	Накладные расходы, руб
по видам работ МДС33-2004:
   8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 122% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 6.1)
НР = (1.22*142.23)*(0.85*0.94) = 139
   9. Металлоконструкции, 90% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-т 4.8)
НР = (0.9*149.14)*(0.85*0.94*0.9) = 97
   11. Полы, 123% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-ты 4.3-4.7,7.4)
НР = (1.23*11489.56)*(0.85*0.94*0.9) = 10 162
   15. Отделочные работы, 105% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-ты 1.2,1.3,1.6,1.7,2.1)
НР = (1.05*37111.09)*(0.85*0.94*0.9) = 28 021
   16. Сантехнические работы внутренние, 128% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-ты 5.2,7.1-7.3)
НР = (1.28*2971.26)*(0.85*0.94*0.9) = 2 735
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 95% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-ты 3.2-3.6)
НР = (0.95*12105.4)*(0.85*0.94) = 9 189
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 95% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-т 3.1)
НР = (0.95*5000.07)*(0.85*0.94*0.9) = 3 416
   57. Полы, ремонт, 80% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-ты 4.1,4.2)
НР = (0.8*4985.98)*(0.85*0.94) = 3 187
   61. Штукатурные работы, ремонт, 79% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-ты 1.4,1.5,6.2,6.3)
НР = (0.79*26362.73)*(0.85*0.94) = 16 640
   62. Малярные работы, ремонт, 80% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 5.3)
НР = (0.8*382.98)*(0.85*0.94) = 245
   63. Стекольные,обойные,облицов. ремонт, 77% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 1.1)
НР = (0.77*789.94)*(0.85*0.94) = 486
   65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 74% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 5.1)
НР = (0.74*468.81)*(0.85*0.94) = 277
Итого:
НР = 138.64+96.52+10162.44+28020.91+2734.89+9188.6+3415.77+3187.04+16640.42+244.8+485.99+277.19 = 74 593	74 593						
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб
по видам работ АП-5536/06:
   8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 80% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 6.1)
СП = (0.8*142.23)*(0.9*0.8) = 82
   9. Металлоконструкции, 85% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-т 4.8)
СП = (0.85*149.14)*(0.8*0.9*0.85) = 78
   11. Полы, 75% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-ты 4.3-4.7,7.4)
СП = (0.75*11489.56)*(0.8*0.9*0.85) = 5 274
   15. Отделочные работы, 55% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-ты 1.2,1.3,1.6,1.7,2.1)
СП = (0.55*37111.09)*(0.8*0.9*0.85) = 12 492
   16. Сантехнические работы внутренние, 83% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-ты 5.2,7.1-7.3)
СП = (0.83*2971.26)*(0.8*0.9*0.85) = 1 509
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-т 3.1)
СП = (0.65*5000.07)*(0.8*0.9*0.85) = 1 989
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-ты 3.2-3.6)
СП = (0.65*12105.4)*(0.9*0.8) = 5 665
   57. Полы, ремонт, 68% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-ты 4.1,4.2)
СП = (0.68*4985.98)*(0.9*0.8) = 2 441
   61. Штукатурные работы, ремонт, 50% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-ты 1.4,1.5,6.2,6.3)
СП = (0.5*26362.73)*(0.9*0.8) = 9 491
   62. Малярные работы, ремонт, 50% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 5.3)
СП = (0.5*382.98)*(0.9*0.8) = 138
   63. Стекольные,обойные,облицов. ремонт, 50% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 1.1)
СП = (0.5*789.94)*(0.9*0.8) = 284
   65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 50% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 5.1)
СП = (0.5*468.81)*(0.9*0.8) = 169
Итого:
СП = 81.92+77.58+5273.71+12491.59+1509.28+1989.03+5665.33+2441.14+9490.58+137.87+284.38+168.77 = 39 611	39 611						
	Всего по смете, руб	229 482	101 959	0		738.81