ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на 	
 Основание	Сметная стоимость - 	26 978,222 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	51 890,40 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	6 658,195 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ТЕР46-04-001-03	Разборка: фундаментов железобетонных	1 960	524,88	316,08	37,3	1 028 764,8	336 140	619 516,8	73 108	15,45	30 282	
 	(0) 	 	1 м3	171,5	68,24				133 750,4		5,63	11 034,8	
 2	ТЕР06-01-024-05	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм	0,23	14 519,71	3 361,21	5 438,92	3 339,53	1 315,5	773,08	1 250,95	534,54	122,94	
 	(0) 	V=23/100;  	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	5 719,58	448,94				103,26		29,02	6,67	
 2.1	204-9001	Арматурная сталь	1,38			6 800			9 384		
 			т								
 2.2	401-9021	Бетон (класс по проекту)	23,345			429			10 015,01		
 			м3								
 3	ТЕР01-01-002-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2	10,8	2 057,89	1 991,83	0	22 225,21	713,45	21 511,76	0	6,1	65,88	
 	(0) 	V=10800/1000;  	1000 м3 грунта	66,06	286,62				3 095,5		16,9	182,52	
 4	ТЕР01-02-124-03	Корчевка и уборка камней с перемещением до 100 м камнеуборочными машинами с трактором 40 (55) кВт (л.с.)	584	798,97	798,97	0	466 598,48	0	466 598,48	0	0	0	
 	(0) 	V=5840/10; К=1,2; 	10 м3 камня	0	174,18				101 721,12		11,52	6 727,68	
 5	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	13,4	823,4	823,4	0	11 033,56	0	11 033,56	0	0	0	
 	(0) 	V=13400/1000;  	1000 м3 грунта	0	140,15				1 878,01		8,87	118,86	
 6	ТЕР01-02-003-13	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "dynaрaс", "нamm", "bomag" на первый проход по одному следу при толщине: 25 см	13,4	1 871,58	1 871,58	0	25 079,17	0	25 079,17	0	0	0	
 	(0) 	V=13400/1000;  	1000 м3 уплотненного грунта	0	211,86				2 838,92		13,27	177,82	
 7	ТЕР01-02-027-02	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2	9,3	167,23	167,23	0	1 555,24	0	1 555,24	0	0	0	
 	(0) 	V=9300/1000; ЗП=0*1,3; ЭММ=128,64*1,3; ЗПм=17,38*1,3; Мат=0*1,3; ТЗТ=0*1,3; ТЗТм=1,1*1,3; 	1000 м2 спланированной площади	0	22,59				210,09		1,43	13,3	
 8	ТЕР01-01-005-02	Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м глубиной до 1,4 м, группа грунтов: 2	2,73	1 944,65	1 944,65	0	5 308,89	0	5 308,89	0	0	0	
 	(0) 	V=2730/1000;  	1000 м3 грунта	0	252,17				688,42		15,96	43,57	
 9	ТЕР07-01-054-04 (прим.)	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из сетки высотой до 1,5 м	12	6 038,07	3 608,99	0	72 456,84	29 148,96	43 307,88	0	213,64	2 563,68	
 	(0) 	V=1200/100; ЗП=3470,12*0,7; ЭММ=5155,7*0,7; ЗПм=708,9*0,7; Мат=147,52*0; ТЗТ=305,2*0,7; ТЗТм=45,3*0,7; 	100 м оград	2 429,08	496,23				5 954,76		31,71	380,52	
 10	ТЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	12	351,3	250,44	0	4 215,6	1 210,32	3 005,28	0	9,67	116,04	
 	(0) 	 	1 м3	100,86	54,66				655,92		4,51	54,12	
 ИТОГО:	1 640 577,32	368 528,23	1 197 690,14	74 358,95	33 150,54	
 			250 896,4		18 739,86	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 1.2.42 Прочие работы (1, 10)	
 Зарплата	337350,32*10,749	10,749	3 626 178,59	
 Машины и механизмы	622522,08*5,283	5,283	3 288 784,15	
 Материалы	73108*4,916	4,916	359 398,93	
 Итого		7 274 361,67	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 10)	
 Накладные расходы	(3626178,59+1444733,53)*1,1	1,1	5 578 003,33	
 Сметная прибыль	(3626178,59+1444733,53)*0,7	0,7	3 549 638,48	
 Итого		16 402 003,48	
 1.2.04.1 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции (2)	
 Зарплата	1315,5*10,749	10,749	14 140,31	
 Машины и механизмы	773,08*5,283	5,283	4 084,18	
 Материалы	1250,95*4,916	4,916	6 149,67	
 Итого		24 374,16	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (2)	
 Накладные расходы	(14140,31+1109,94)*1,05	1,05	16 012,76	
 Сметная прибыль	(14140,31+1109,94)*0,65	0,65	9 912,66	
 Итого		50 299,58	
 1.2.01 Земляные работы (3, 5, 6, 8)	
 Зарплата	713,45*10,749	10,749	7 668,87	
 Машины и механизмы	62933,38*6,555	6,555	412 528,31	
 Материалы	0*4,64	4,64	0	
 Итого		420 197,18	
 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (3, 5, 6, 8)	
 Накладные расходы	(7668,87+91375,64)*0,95	0,95	94 092,28	
 Сметная прибыль	(7668,87+91375,64)*0,5	0,5	49 522,26	
 Итого		563 811,72	
 1.2.01 Земляные работы (4, 7)	
 Зарплата	0*10,749	10,749	0	
 Машины и механизмы	468153,72*6,555	6,555	3 068 747,63	
 Материалы	0*4,64	4,64	0	
 Итого		3 068 747,63	
 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (4, 7)	
 Накладные расходы	(0+1095658,58)*0,8	0,8	876 526,86	
 Сметная прибыль	(0+1095658,58)*0,45	0,45	493 046,36	
 Итого		4 438 320,85	
 1.2.03 Несущие и ограждающие конструкции из сборного бетона и железобетона (9)	
 Зарплата	29148,96*10,749	10,749	313 322,17	
 Машины и механизмы	43307,88*6,555	6,555	283 883,15	
 Материалы	0*4,64	4,64	0	
 Итого		597 205,32	
 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (9)	
 Накладные расходы	(313322,17+64007,72)*1,3	1,3	490 528,86	
 Сметная прибыль	(313322,17+64007,72)*0,85	0,85	320 730,41	
 Итого		1 408 464,59	
 Итого		22 862 900,22	
 НДС	22862900,22*0,18	18%	4 115 322,04	
 Итого		26 978 222,26	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ