Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: 
Сметная стоимость: 2449090.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 4043.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 39035.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1	
1	ТЕРр 58-4-1	Разборка парапетных решеток (ограждения кровли) ( Н.Р. 83*0,94% = 170.88 руб. С.П. 65*0,9% = 127.07 руб.)	100 м парапетных решеток	1.88	122,90
116.53	6.37
0	231.06	219.08	11.98
0	14.80
0	27.82
0	
2	ТЕР 46-02-004-1	Демонтаж металлоконструкций покрытий (обшивки выхода на кровлю) ( Н.Р. 110*0,94% = 50.38 руб. С.П. 70*0,9% = 30.81 руб.)	1 т демонтированных конструкций	0.5	216,96
91.60	80.92
6.22	108.48	45.80	40.46
3.11	10.84
0.60	5.42
0.30	
3	ТЕР 46-04-008-4	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шифера) ( Н.Р. 110*0,94% = 1762.82 руб. С.П. 70*0,9% = 1078.23 руб.)	100 м2 покрытия	13.8	146,88
124.02	22.86
0	2026.95	1711.48	315.47
0	15.90
0	219.42
0	
4	ТЕР 46-04-008-1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (рубероида) ( Н.Р. 110*0,94% = 1594.24 руб. С.П. 70*0,9% = 975.12 руб.)	100 м2 покрытия	13.8	143,07
112.16	30.91
0	1974.37	1547.81	426.56
0	14.38
0	198.44
0	
5	ТЕРр 58-3-1	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (коньков и ендовы) ( Н.Р. 83*0,94% = 181.07 руб. С.П. 65*0,9% = 134.64 руб.)	100 м труб и покрытий	3.27	71,79
70.99	0.80
0	234.76	232.14	2.62
0	9.10
0	29.76
0	
6	ТЕР 46-04-007-4	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия (демонтаж сплошной обрешетки) ( Н.Р. 110*0,94% = 6849.58 руб. С.П. 70*0,9% = 4189.55 руб.)	100 м2	13.8	539,72
416.93	122.79
64.96	7448.13	5753.63	1694.50
896.45	51.60
6.14	712.08
84.73	
7	ТЕРр 58-17-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали (обшивки выхода на крышу) ( Н.Р. 83*0,94% = 13.67 руб. С.П. 65*0,9% = 10.17 руб.)	100 м2 покрытий кровель	0.2142	82,23
81.83	0.40
0	17.62	17.53	0.09
0	10.49
0	2.25
0	
8	ТЕР 12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,94% = 268.57 руб. С.П. 65*0,9% = 137.85 руб.)	100 м2 покрытия	0.2142	9439,87
1106.02	26.90
3.54	2022.02	236.91	5.76
0.76	112.75
0.27	24.15
0.06	
9	ТЕР 12-01-020-1	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 120*0,94% = 29961.37 руб. С.П. 65*0,9% = 15378.40 руб.)	100 м2кровли	13.8	21913,24
1879.54	429.04
41.80	302402.85	25937.65	5920.75
576.84	173.87
3.21	2399.41
44.30	
	(101-9496)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт.	1	0		0					
	104-0002	Вата минеральная	м3	-4.278	353		-1510.13					
	101-9495-0101	Металлочерепица с покрытием: полиэстер (ТССЦ 2000 Ростовская область )	м2	-1738.8	50.4		-87635.52					
	101-3842	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6 (ТССЦ (редакция 2010 года) 2000 Ростовская область )	т	11	10677.5		117452.50					
	102-9098-1	Доски антисептированные: обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм: II сорта (ТССЦ 2000 Ростовская область )	м3	-20.286	2074		-42073.16					
	102-9211-1	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, 1 сорта (ТССЦ 2000 Ростовская область )	м3	-6.348	2520		-15996.96					
10	ТЕРр 69-10-1	Антисептирование древесины водными растворами  ( Н.Р. 78*0,94% = 134.09 руб. С.П. 50*0,9% = 82.66 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	8.5	128,22
21.40	1.36
0.21	1089.87	181.90	11.56
1.78	2.51
0.02	21.33
0.17	
11	ТЕР 10-01-087-1	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,94% = 119.97 руб. С.П. 63*0,9% = 61.61 руб.)	10 м3 древесины в конструкции	1.25	832,69
84.26	22.39
2.20	1040.87	105.33	27.99
2.75	8.50
0.17	10.62
0.21	
12	ТЕРр 58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов  ( Н.Р. 83*0,94% = 1410.00 руб. С.П. 65*0,9% = 1048.46 руб.)	100 м покрытий	1.88	6029,10
958.89	4.17
2.65	11334.71	1802.71	7.84
4.98	117.45
0.25	220.81
0.47	
13	ТЕРр 69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора  ( Н.Р. 78*0,94% = 907.57 руб. С.П. 50*0,9% = 559.46 руб.)	100 т мусора	0.8	1554,06
1554.06	0
0	1243.25	1243.25	0
0	214.32
0	171.46
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				301412	39035	8466
1487		4043
130	
		Накладные расходы %:	%				43424					
		Сметная прибыль %:	%				23814					
		Итого:	руб.				368650					
		Индекс цен на СМР к базисному уровню цен:		5.63			2075500					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			373590.00					
		Всего по разделу:	руб.				2449090					

		Итого по всем разделам:	руб.				2449090					
		Всего по смете:	руб.				2449090					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/