ПК  "ГОССТРОЙСМЕТА"   www.gosstroysmeta.ru	
"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
Подрядчик	 			
			Заказчик	 	
	/		/			/		/	
"		"			г.		''		"			г.	
Наименование стройки: 	
	
Локальная смета № 	

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)	
	
Адрес объекта: 	
Основание: 	
	Сметная стоимость	1 456,94	тыс.руб.	
	Нормативная трудоемкость	1 386,81	чел.час	
	Средства на оплату труда	106,53	тыс.руб.	
Составлен(а) в уровне цен на  	
№
пп	Шифрнорма-
тива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч	
					ВСЕГО	экспл. ма-
шин	материалы	ВСЕГО	основной
з/пл	экспл. ма-
шин	материалы		
												машинистов	
					основной
з/пл	в т.ч. з/пл
маш.				в т.ч. з.пл
маш.			
												на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
   Раздел 1. Новый раздел	
1	ТЕР 44-01-070-01	Водолазное обследование дна акватории в речных условиях при радиусе видимости более 1 м	100 м2 дна акватории	7	30,78	27,04		215,46	26,18	189,28		0,48	3,36	
					3,74	8,89				62,23		0,84	5,88	
НР(=115%)=101,67  СП(=65%)=57,47  	
2	ТЕР 44-01-020-03	Подъем из воды в речных условиях обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 3 т	1 предмет	10	470,11	454,94		4 701,10	151,70	4 549,40		1,91	19,10	
					15,17	94,62				946,20		8,91	89,10	
НР(=115%)=1 262,59  СП(=65%)=713,63  	
3	ТЕР 46-04-001-03	Разборка железобетонных фундаментов	1 м3	44,7	694,65	533,72	20,80	31 050,85	6 263,81	23 857,28	929,76	15,45	690,62	
					140,13	49,99				2 234,55		5,63	251,66	
НР(=110%)=9 348,20  СП(=70%)=5 948,85  	
4	ТЕР 44-01-040-04	Подводная электросварка в речных условиях внахлестку, толщина стали свыше 8 до 10 мм	1 м шва	450	1 371,12	1 057,45	313,67	617 004,00		475 852,50	141 151,50			
						169,44				76 248,00		15,85	7132,50	
НР(=115%)=87 685,20  СП(=65%)=49 561,20  	
5	ТЕР 37-03-031-01	Устройство верхнего строения больверка кранами на гусеничном ходу с установкой плит облицовочных	100 м3 железобетона в конструкции	0,48	21 720,73	17 367,77		10 425,95	2 089,42	8 336,53		446,00	214,08	
					4 352,96	1 540,77				739,57		145,63	69,90	
НР(=120%)=3 394,79  СП(=65%)=1 838,84  	
6	ТЕР 40-01-018-04	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром 400 мм для причалов из металлического шпунта	 1шт отбойное  устройство	47	7 932,85	2 836,26	5 037,99	372 843,95	2 754,20	133 304,22	236 785,53	6,87	322,89	
					58,60	289,28				13 596,16		26,81	1260,07	
НР(=118%)=19 293,42  СП(=60%)=9 810,22  	
7	ТЕР 37-02-008-01	Устройство шапочного бруса из монолитного железобетона с берега на объектах речного транспорта	100 м3 бетона в конструкции	0,25	27 307,51	13 152,87	9 488,22	6 826,89	1 166,61	3 288,22	2 372,05	547,06	136,76	
					4 666,42	986,84				246,71		90,04	22,51	
НР(=120%)=1 695,98  СП(=65%)=918,66  	
	Прямые затраты по разделу						1 043 068,20						
	Накладные расходы по разделу						122 781,85						
	Сметная прибыль по разделу						68 848,87						
	Итого по разделу						1 234 698,93						
	Итого  по всем разделам,   в том числе:					1 234 698,93						
	Прямые затраты (справочно)					1 043 068,20						
	Фонд оплаты труда (справочно)					106 525,34						
	Оплата труда основных рабочих по смете					12 451,92						
	Машины и механизмы по смете					649 377,43						
	Оплата труда машинистов по смете					94 073,42						
	Материалы по смете					381 238,84						
	Накладные расходы по смете					122 781,85						
	Сметная прибыль по смете					68 848,87						
	Итого					1 234 698,93						
	Итого					1 234 698,93						
	Итого					1 234 698,93						
	Итого					1 234 698,93						
	Итого с индексом пересчета в цены ___квартала, месяца, года				1	1 234 698,93						
	НДС				18	222 245,81						
	Всего по смете					1 456 944,74						
	
Составил	/			
Проверил	/