Учет в сметной документации разницы в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России 


Просим дать разъяснения по конкретному случаю, связанному с доплатой Подрядчику за электроэнергию, получаемую от передвижной электростанции.

1. Объект строительства: жилой корпус (24 тыс. м[image: http://law.rufox.ru/images/7/1.gif] общей площади квартир).

2. Место строительства: Московская обл.

3. Источник финансирования - собственные и заемные средства Инвесторов, привлеченные средства Соинвесторов (граждан по договорам на приобретение квартир).

Договорная цена строительства - закрытая, стоимость по договору Стороны согласовали на основании твердой договорной цены за один м[image: http://law.rufox.ru/images/7/22.gif] общей площади с учетом, что стройка будет обеспечиваться от действующих мощностей "Мосэнерго".

5. Подача электроэнергии от сетей "Мосэнерго" не реализовалась.

6. Для обеспечения стройки электроэнергией Заказчик приобрел Дизель-генератор модели Р380 Е1 и передал его Подрядчику в эксплуатацию (304 кВт, 81 л/ч).

Прошу сообщить:

1. Какой размер доплаты к договорной цене Заказчик должен компенсировать Подрядчику как разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижной электростанции, в случае, когда Дизель-генератор является собственностью Заказчика, а Подрядчик только эксплуатирует агрегат и обслуживает его;

2. Какой порядок определения этой доплаты при ежемесячных расчетах за выполненные СМР;

3. Включается ли эта доплата в стоимость СМР.

Ответ.

Согласно п.4.10. "Методике по определению стоимости строительства на территории Российской Федерации", МДС 81-35.2004 в сметной документации может учитываться разница в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России.

Затратами на эксплуатацию машин электроэнергия, получаемая от постоянных электрических сетей на 01.01.2000, учтена, согласно пункту 1.3.4. Федерального Сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, по цене 0,4 руб./кВт-ч, а стоимость электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, значительно выше, в связи с этим необходимо учесть разницу в стоимости электроэнергии. Эти затраты рекомендуется учитывать в 9 главе Сводного сметного расчета либо в объектной смете объекта, для строительства которого используется ПЭС. Разница в стоимости электроэнергии, в соответствии с пунктом 4.10 Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), включается в стоимость строительно-монтажных работ.

При получении электроэнергии по ценам, превышающим действующие тарифы, разницу в затратах на электроэнергию следует определять, исходя из норм расхода электроэнергии на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ.
В связи с отсутствием на федеральном уровне таких норм, Координационный центр рекомендует применение "Временных показателей расхода электроэнергии в тыс. кВт-ч на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенных по нормам и ценам 2000 года", опубликованных в журнале "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве" N 10/2004 на стр.117. По отрасли "Жилищно-гражданское строительство" рекомендуется показатель расхода электроэнергии на 1 млн. руб. СМР - 8,1 тысяч кВт-ч (8100 кВт-ч).

Расчет на 1 млн. руб. производится с учетом следующих исходных данных:

Стоимость 1 кВт-ч электроэнергии от передвижной электростанции 300 кВт в ценах 2001 г. - 2,56 руб., с учетом накладных расходов 112% и сметной прибыли 65% к оплате труда, (с исключением амортизационных отчислений, так как дизель-генератор передается Подрядчику в эксплуатацию и обслуживание).

(Определение амортизационных отчислений и оплаты труда, для начисления накладных расходов и сметной прибыли, производится по сметной расценке 1 маш.-ч передвижной электростанции 300 кВт (по данным заказчика 304 кВт), рассчитываемой методом интерполяции по расценкам 040106 и 040107 Федерального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств - 164,01 руб. (амортизационные отчисления).

Из стоимости 1 кВт-ч электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций (3,32 руб. - средневзвешенный показатель между мощностями 500 кВт и 200 кВт - см. журнал ЦиСН N 12/2005), вычитаются затраты на амортизацию приходящиеся на 1 кВт-ч 164,01 руб.:216 кВт=0,76 руб., где вырабатываемая электроэнергия от ПЭС мощностью 300 кВт принимается с учетом коэффициентов использования станции по мощности и по времени);

Стоимость электроэнергии равняется: 3,32-0,76=2,56 руб.

- нормативный расход электроэнергии для жилищно-гражданского строительства 8100 кВт-ч (см. выше);

- тариф на электрическую энергию по данным Энергетического Комитета Московской области, п.4.4 для иных прочих потребителей, при одноставочном тарифе, для диапазона напряжения ВН на декабрь 2005 года - 1,2448 руб.; на 2006 год - 1,3693 руб.;

- индекс перехода от стоимости эксплуатации 1 маш.-ч передвижных электростанций в базовых ценах 2000 г. к текущей цене на декабрь 2005 и январь 2006 года по Индексам изменения сметной стоимости строительства по регионам Центрального федерального округа по Московской обл. для нового строительства в целом (КЦЦС) - по ФЕР-2001 4,383, по ТЕР-2001 4,344 (стр.57).

[image: http://law.rufox.ru/images/7/42.gif](2,56х4,383-1,2448)х 8100=80803 руб. - в декабре 2005 г., для сметной документации составленной по ФЕР-2001;

[image: http://law.rufox.ru/images/7/1.gif](2,56х4,344-1,2448)х 8100=79994 руб. - в декабре 2005 г., для сметной документации составленной по ТЕР-2001;

[image: http://law.rufox.ru/images/7/42.gif](2,56х4,383-1,3693)х8100=79795 руб. - в январе 2006 г., для сметной документации составленной по ФЕР-2001;

[image: http://law.rufox.ru/images/7/42.gif](2,56х4,344-1,3693)х 8100=78 985 руб. - в январе 2006 г., для сметной документации составленной по ТЕР-2001, 

где: [image: http://law.rufox.ru/images/7/5.gif]- дополнительные затраты при получении электроэнергии от передвижных электростанций на 1 млн. руб. СМР.

Дополнительные затраты (полученные в зависимости от выбранной базы) на 1 млн. руб. СМР перемножаются на объем выполненных работ, что и являются компенсацией для подрядной организации Заказчиком за электроэнергию, получаемую от передвижной электростанции. При этом фактическое время работы электростанции определяется проектом организации строительства (с учетом сроков строительства, сменности работы и др. факторов), но в данном расчете не показывается.

Пример: январь 2006 г. - выполнен объем СМР - 1 млн. руб., смета составлена по ТЕР-2001; дополнительные затраты составляют - 78985х1=78985 руб.
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Учет в сметной документации разницы в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных 

электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой 

России 

 

 

 

Просим дать разъяснения по конкретному случаю, связанному с доплатой Подрядчику за 

электроэнергию, получаемую от передвижной электростанции.
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генератор модели Р380 Е1 

и передал его Подрядчику в эксплуатацию (304 кВт, 81 л/ч).
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Ответ.
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