Стройка: 	 	
	
 Объект: 	 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09 	
 (Локальный сметный расчет) 	
 на электрохимзащиту 	
 Основание: ЗГС-0631-10-ЭХЗ 	
	 базисная цена 		 текущая цена 		
 Сметная стоимость: 	120.173 	 тыс. руб. 	535.490 	 тыс. руб. 	
 в т.ч. оборудования: 	56.000 	 тыс. руб. 	168.000 	 тыс. руб. 	
 монтажных работ: 	42.182 	 тыс. руб. 	260.070 	 тыс. руб. 	
 Hормативная трудоемкость: 	1.049 	 тыс.чел.ч 	1.049 	 тыс.чел.ч 	
 Сметная заработная плата: 	12.587 	 тыс. руб. 	117.241 	 тыс. руб. 	
 Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2011 г. 	

 № поз. 	 Код норматива, 
Наименование, 
Единица измерения 	 Объем 	 Базисная стоимость за единицу 	 Базисная стоимость всего 	 Текущая стоимость всего 	
			 Всего 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	 Всего 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	 Всего 	 Осн. З/п 	 Эксп. 	
				 Материал 	 В т.ч. з/п 		 Материал 	 В т.ч. з/п 		 Материал 	 В т.ч. з/п 	

 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 	 11 	 12 	
 1. 	 Е24-02-110-1
Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения с датчиком потенциала на газопроводах городов и поселков, шт. 	 2 	 400.32 	81.39 	24.34 	 801 	163 	49 	 4 456 	1 515 	214 	
				 294.58 			 589 			 2 727 		
 2. 	 С99-0033
Стойки контрольно-измерительного пункта СКИП-2 (3658/1,18/4,40), шт. 	 2 	 704.55 			 1 409 			 6 200 			
				 704.55 			 1 409 			 6 200 		
 3. 	 С99-0111
Электроды сравнения ЭНЕС-1 (826/1,18/4,40), шт. 	 2 	 159.09 			 318 			 1 400 			
				 159.09 			 318 			 1 400 		
 4. 	 Ц10-06-012-1
Защита кабеля от коррозии. Ящик дренажной защиты на готовом основании-Блок БДРМ устанавливаемый на стойках СКИП-2Б (пр-но), шт. 	 2 	 221.82 	22.96 	67.80 	 444 	46 	136 	 1 848 	427 	378 	
				 131.06 	 8.97 		 262 	 18 		 1 043 	 162 	
 5. 	 С99-0007
Блок БДРМ-10-1к-УХЛ1 (5900/1,18/3,0), шт. 	 2 	 1 666.67 			 3 333 			 10 000 			
				 1 666.67 			 3 333 			 10 000 		
 6. 	 Ц07-04-028-4
Протектор (пр-но), шт. 	 30 	 654.66 	272.21 	73.52 	 19 640 	8 166 	2 206 	 120 831 	76 071 	9 329 	
				 308.93 	 4.74 		 9 268 	 142 		 35 432 	 1 323 	
 7. 	 С99-0032
Протектор магниевый ПМ-20У (5900/1,18/3,0), шт. 	 30 	 1 666.67 			 50 000 			 150 000 			
				 1 666.67 			 50 000 			 150 000 		
 8. 	 Е06-01-001-13
Устройство фундаментов-столбов: бетонных В 7,5 (М100 фракции более 40), м3 	 0.3 	 696.14 	64.49 	19.28 	 209 	19 	6 	 1 046 	180 	23 	
				 612.37 	 3.03 		 184 	 1 		 842 	 8 	
 9. 	 Е27-09-008-1
Установка дорожных знаков: на металлических стойках(пр-но), шт. 	 2 	 78.85 	39.33 	24.42 	 158 	79 	49 	 1 013 	733 	193 	
				 15.11 	 2.04 		 30 	 4 		 87 	 38 	
 10. 	 С101-9580-1
Материалы для дорожного строительства: Знаки дорожные (без стоек и креплений) из оцинкованной стали любой формы, площадью, м2: до 0,6, шт. 	 2 	 157.00 			 314 			 898 			
				 157.00 			 314 			 898 		
 11. 	 Е01-01-004-6
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 	 0.17 	 7 121.09 	174.52 	6 946.57 	 1 211 	30 	1 181 	 5 562 	276 	5 286 	
					 1 138.14 			 193 			 1 801 	
 12. 	 Е01-02-057-3
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3, 100 м3 	 0.3 	 2 445.28 	2 445.28 		 734 	734 		 6 835 	6 835 		
												
 13. 	 Е04-01-055-1
Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м в грунтах группы 4-под протектор, 100 м 	 1.14 	 7 508.31 	284.78 	2 652.66 	 8 559 	325 	3 024 	 20 780 	3 022 	13 598 	
				 4 570.87 	 233.99 		 5 211 	 267 		 4 160 	 2 484 	
 14. 	 Е01-02-061-2
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 	 1.874 	 921.46 	921.46 		 1 727 	1 727 		 16 095 	16 095 		
												
 15. 	 Ц08-02-142-1
Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м 	 2.1 	 1 309.67 	80.69 	1 228.99 	 2 750 	169 	2 581 	 12 999 	1 577 	11 422 	
					 81.49 			 171 			 1 593 	
 16. 	 С408-0141
Песок для строительных работ природный ГОСТ 8736-93 для строительных растворов, средний, м3 	 12.6 	 117.00 			 1 474 			 4 190 			
				 117.00 			 1 474 			 4 190 		
 17. 	 Ц08-02-145-2
Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до: 2, 100 м 	 2.1 	 576.12 	100.89 	396.01 	 1 210 	212 	832 	 5 638 	1 972 	2 808 	
				 79.23 	 35.32 		 166 	 74 		 858 	 690 	
 18. 	 Ц08-02-146-3
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до: 2, 100 м 	 0.12 	 2 625.03 	234.88 	1 563.88 	 315 	28 	188 	 1 253 	262 	642 	
				 826.27 	 156.70 		 99 	 19 		 349 	 175 	
 19. 	 С501-9075-651
Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 2х1,5 мм2, 1000 м 	 0.012 	 5 320.00 			 64 			 179 			
				 5 320.00 			 64 			 179 		
 20. 	 С501-9075-663
Кабели силовые, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3х6 мм2, 1000 м 	 0.21 	 23 470.00 			 4 929 			 18 292 			
				 23 470.00 			 4 929 			 18 292 		
 21. 	 С101-0072
Битумы нефтяные строительные, изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V, т 	 0.036 	 3 390.00 			 122 			 550 			
				 3 390.00 			 122 			 550 		
 22. 	 Е22-02-003-3
Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром, мм: 100, м 	 0.1 	 30.72 	2.68 	1.43 	 3 			 13 	2 		
				 26.61 			 3 			 10 		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 	99 724 	11 698 	10 252 	390 078 	108 967 	43 893 	
			77 775 	889 		237 217 	8 274 	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 	53 333 			160 000 			
			53 333 			160 000 		
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 5, 7) 	2 667 			8 000 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - 	56 000 			168 000 			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 	29 352 	8 621 	5 943 	161 040 	80 309 	24 579 	
			14 788 	424 		56 153 	3 943 	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - 	4 993 			18 471 			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=102 - по стр. 4; %=68 - по стр. 6; %=80.75 - по стр. 15, 17, 18) 	7 363 			58 291 			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 4; %=48 - по стр. 6; %=52 - по стр. 15, 17, 18) 	5 467 			40 739 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 	42 182 			260 070 			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 	17 039 	3 077 	4 309 	69 038 	28 658 	19 314 	
			9 654 	465 		21 064 	4 331 	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 	2 163 			9 048 			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.5 - по стр. 1, 22; %=89.25 - по стр. 8; %=120.7 - по стр. 9; %=80.75 - по стр. 11; %=68 - по стр. 12, 14; %=95.2 - по стр. 13) 	3 194 			25 286 			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71.2 - по стр. 1, 22; %=52 - по стр. 8; %=76 - по стр. 9; %=40 - по стр. 11; %=36 - по стр. 12, 14; %=40.8 - по стр. 13) 	1 758 			13 096 			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 	21 991 			107 420 			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 	120 173 			535 490 			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 	10 557 			83 577 			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 	7 225 			53 835 			
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 4, 6, 17, 18) 	466 			1 794 			
			466 			1 794 		
	          % НР 	84 			71 			
	          % СП 	57 			46 			
 
 Составил: 	 Силкина Н.А. 	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 	
		
 Проверил: 		
	(должность, подпись, Ф.И.О)