ФОРМА № 4	

 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на текущий ремонт комнат 	
 Основание			Сметная стоимость - 98,886 тыс.руб	
 Чертежи № 			Нормативная трудоемкость - 227,23 чел-ч	
 			Сметная заработная плата - 25,266 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в текущие цены январь 2012г.	
		 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	
 1	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную стен от красок	0,79	284,17	0	0	224	224	0	0	23,92	18,9	
 	(0) МДС38.пр.3.2	ЗП=247,1*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=0*1,25;	100 м2	284,17	0				0		0	0	
 2	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную потолков от красок	0,366	284,17	0	0	104	104	0	0	23,92	8,75	
 	(0) МДС38.пр.3.2	ЗП=247,1*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=20,8*1,15; ТЗТм=0*1,25;	100 м2	284,17	0				0		0	0	
 3	ТЕРр61-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной до 20 мм	0,12	4 727,67	28,28	1 156,88	567	425	3	139	262,6	31,51	
 	(0) МДС36.пр.3.3	ЗП=3080,44*1,15; ЭММ=24,59*1,15; ЗПм=11,31*1,15; ТЗТ=228,35*1,15; ТЗТм=0,67*1,15;	100м2	3 542,51	13,01				2		0,77	0,09	
3.1.	509-9900	Строительный мусор	0,4056 т			0				0			
4	ТЕРр61-1-09

(0) МДС36.пр.3.3	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
ЗП=1097,41*1,15; ЭММ=41,45*1,15; ЗПм=28,86*1,15; ТЗТ=73,8*1,15; ТЗТм=1,9*1,15;	0,12	13 846,68	47,67	12 536,99	1 662	151	6	1 504	84,87	10,18	
			100м2	1 262,02	33,19				4		2,19	0,26	
5	ТЕРр61-1-09

(0) ТЧ п.1.5; МДС36.пр.3.3	Сплошная шпаклевка внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
ЗП=1097,41*1,15; ЭММ=41,45*1,15; ЗПм=28,86*1,15; ТЗТ=73,8*1,15; ТЗТм=1,9*1,15;	0,79	7 579,18	47,67	6 269,49	5 988	997	38	4 953	84,87	67,05	
			100м2	1 262,02	33,19				26		2,19	1,73	
6	ТЕРр61-1-09

(0) ТЧ п.1.5; МДС36.пр.3.3	Сплошная шпаклевка внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков
ЗП=1097,41*1,15; ЭММ=41,45*1,15; ЗПм=28,86*1,15; ТЗТ=73,8*1,15; ТЗТм=1,9*1,15;	0,366	8 971,94	52,37	7 314,43	3 284	587	19	2 677	103,22	37,78	
			100м2	1 605,14	37,24				14		2,46	0,9	
7	ТЕР15-04-005-05

(0) МДС36.пр.3.8
ТЕР46 Т.Ч. П. 1.46.24	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под покраску
ЗП=346,85*1,15*1,15; ЭММ=10,95*1,15*1,25; ЗПм=0,17*1,15*1,25; ТЗТ=25,41*1,15*1,15; ТЗТм=0,01*1,15*1,25;	0,79	895,58	15,74	421,13	708	362	12	333	33,6	26,54	
			100м2	458,71	0,25				0		0,01	0,01	
7.1	101-9844	Краска водоэмульсионная материал заказчика	0,04977 т			45 000				2 240			
8	ТЕР15-04-005-06

(0) МДС36.пр.3.4
ТЕР46 Т.Ч. П. 1.46.24	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под покраску
ЗП=390,39*1,15*1,15; ЭММ=10,95*1,15*1,25; ЗПм=0,17*1,15*1,25; ТЗТ=28,6*1,15*1,15; ТЗТм=0,01*1,15*1,25;	0,366	956,78	15,74	424,75	350	189	6	155	37,82	13,84	
			100м2	516,29	0,25				0		0,01	0,01	
8.1	101-9844	Краска водоэмульсионная материал заказчика	0,025254 т			45 000				1 136			
9	ТЕР15-04-006-02

(0) ТЕР46 Т.Ч. П. 1.46.24
МДС36.пр.3.7	Покрытие полов из фанеры пропиточным составом Пинотекс
ЗП=293,29*1,15*1,15; ЭММ=3,54*1,25*1,15; ЗПм=0,17*1,25*1,15; ТЗТ=20,02*1,15*1,15; ТЗТм=0,01*1,25*1,15;	0,366	394,69	5,09	1,73	144	142	2	1	26,47	9,69	
			100м2	387,87	0,24				0		0,01	0	
9.1	прайс	Пинотекс  материал заказчика	7,32т			0				0			
 ИТОГО:		13 031	3 181	86
46	9 762	224,24
2,99	
 				0		0	
 Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Отделочные работы (1,2)
 Зарплата	
328*7,83		
7,83		
2 568	
 Машины и механизмы	0*5,99		5,99		0	
 Материалы	0*3,67		3,67		0	
 Итого				2 568	
Малярные работы при ремонте (1,2)					
 Накладные расходы 	(328+0)*7,83*0,8*0,94		0,75		1 926	
 Сметная прибыль 	(328+0)*7,83*0,5*0,9		0,45		1 156	
Итого				5 650	
Отделочные работы (3,5,6)
 Зарплата	
2009*7,83		
7,83		
15 730	
 Машины и механизмы	60*5,99		5,99		359	
 Материалы	7769*3,67		3,67		28 512	
 Итого				44 601	
Штукатурные работы при ремонте (3,5,6)					
 Накладные расходы 	(2009+42)*7,83*0,79*0,94		0,74		11 884	
 Сметная прибыль 	(2009+42)*7,83*0,5*0,9		0,45		7 227	
Итого				63 712	
Выравнивание поверхностей сухой смесью типа «Ветонит» при ремонтно-строительных работах  (4)	
Зарплата	151*7,83		7,83		1 182	
 Машины и механизмы	6*5,99		5,99		36	
 Материалы	1504*1,66		1,66		2 497	
 Итого				3 715	
Штукатурные работы при ремонте (4)					
 Накладные расходы 	(151+4)*7,83*0,79*0,94		0,74		898	
 Сметная прибыль 	(151+4)*7,83*0,5*0,9		0,45		546	
Итого				5 159	
Отделочные работы (7,8,9)
 Зарплата	
693*7,83		
7,83		
5 426	
 Машины и механизмы	20*5,99		5,99		120	
 Материалы	489*3,67		3,67		1 795	
 Итого				7 341	
Штукатурные работы при ремонте (7,8,9)					
 Накладные расходы 	(693+0)*7,83*1,05*0,9*0,94		0,89		4 829	
 Сметная прибыль 	(693+0)*7,83*0,55*0,85*0,9		0,42		2 279	
Итого				14 449	
Итого				88 970	
Итого по неучтенным материалам				3 376	
Итого				92 346	
НДС на материалы                                                          (515-360+36180)*0,18				6 540	
Итого				98 886	
			
 СОСТАВИЛ					
 ПРОВЕРИЛ