(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на 6-4,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Чертежи № Г.0.0102.0003-И-УЛБК/ГТП-02.000-ТК.4

Сметная стоимость 22555,828 тыс. руб.

Средства на оплату труда 69,686 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______ 2001 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Т/з осн. раб. на ед./ Всего	Т/з мех. на ед./ Всего
Всего	В том числе	Всего	В том числе
Осн.З/п	Эк.Маш./ З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш./ З/пМех.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Раздел 1. Строительные работы
1	ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,0556	6228,12	1494,14	4733,98 464,51	346,28	83,07	263,21 25,83	179,8 10	45,63 2,54
2	ФЕР46-03-001-14 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм (под детекторы)	100 отверстий	1,83	7429,03	253,97	1010,29 286,52	13595,12	464,77	1848,83 524,33	26,4 48,31	24,7 45,2
3	ФЕР27-10-0013-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта	100 т	0,07	441095,77	1043,09	10861,53 1231,17	30876,70	73,02	760,31 86,18	117,73 8,24	103,46 7,24
32	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60	1 т	7	39,60	39,60 7,65	277,20	277,20 53,55	0,66 4,62
Прокладка траншеи
4	ФЕР01-01-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0918	3895,12	66,61	3828,51 501,80	357,57	6,11	351,46 46,07	8,54 0,78	37,17 3,41
29	ФЕР34-02-001-01	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами: до 2-х отверстий	1 канало-километр трубопровода	0,04	17122,92	1480,50	684,92	59,22	175 7
6	ФЕР23-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	1,386	722,69	83,33	31,50 3,52	1001,65	115,50	43,66 4,88	10,2 14,14	0,35 0,49
7	ФЕР01-01-033-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,078	466,56	466,56 102,60	36,39	36,39 8,00	7,6 0,59
30	ФЕР01-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,78	417,61	106,88	310,73 30,58	325,74	83,37	242,37 23,85	12,53 9,77	3,04 2,37
8	ФСЦП311-01-144-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка	тонна	16,56	3,65	3,65 0,39	60,44	60,44 6,46	0,029 0,48
9	ФСЦП310-3014-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 14 км; нормативное время пробега 1,223 час; класс груза 1	1 тонна	16,56	12,10	12,10	200,38	200,38
Раздел 2. Монтажные работы
10	ФЕРм10-04-112-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 (ШКУП)	1 шт.	2	354,40	269,36	708,80	538,72	28 56
11	ФЕРм11-04-007-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Экран-табло отображения цифровой информации с люминесцентным подсветом до 500 знакомест (ТПИ)	1 шт.	2	2025,26	1184,36	808,18 46,71	4050,52	2368,72	1616,36 93,42	116 232	3,46 6,92
12	ФЕРм11-05-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (МТД)	1 шт.	183	47,93	5,03	34,56 3,11	8771,19	920,49	6324,48 569,13	0,59 107,97	0,23 42,09
13	ФЕРм08-02-141-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг	100 м кабеля	20,05	770,04	131,79	525,23 42,63	15439,30	2642,39	10530,86 854,73	13,7 274,69	3,61 72,38
14	ФЕРм08-02-141-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг	100 м кабеля	6	811,17	131,79	566,36 44,91	4867,02	790,74	3398,16 269,46	13,7 82,2	3,78 22,68
15	ФЕРм10-06-026-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг	1 км	0,02	4976,86	1160,08	1861,17 127,83	99,54	23,20	37,22 2,56	136 2,72	11,02 0,22
5	ФЕРм10-06-026-02	Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до 2	км	0,02	6048,60	1569,52	2508,02 172,26	120,97	31,39	50,16 3,45	184 3,68	14,85 0,3
17	ФЕРм10-06-034-23 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену	100 шт.	0,02	14350,29	4810,00	287,01	96,20	500 10
18	ФЕРм08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (в опору)	100 м кабеля	0,4	686,83	119,29	495,79 40,07	274,73	47,72	198,32 16,03	12,4 4,96	3,39 1,36
19	ФЕРм08-02-158-14 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 шт.	12	20,04	11,06	2,42 0,14	240,48	132,72	29,04 1,68	1,15 13,8	0,01 0,12
20	ФЕРм11-08-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником	100 концов	29,04	158,67	113,68	4607,78	3301,27	11,3 328,15
21	ФССЦ-501-8422 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил -4 и сечением 10 мм2	1000 м	0,1326 0,130*1,02	27743,76	3678,82
22	ФССЦ-501-8423 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 16 мм2	1000 м	0,612 0,6*1,02	40902,61	25032,40
23	ФССЦ-501-8429 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,1122 0,11*1,02	14990,58	1681,94
24	ФССЦ-501-5429	Кабель КИПвЭПБП 4x2x0,78	м	1881,9 1845*1,02	40,70	76593,33
25	ФССЦ-502-0749 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-25	компл.	4	190,61	762,44
Раздел 3. Оборудование
26	Прайс КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ*31,9/1,18*1,042-ПЗ	Шкаф контроллера управления парковкой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ*31,9/1,18*1,042-ПЗ	шт	2	2985863,63	5971727,26
27	Прайс КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ*31,9/1,18*1,042-ПЗ	Табло переменной информации (вес 300 кг) VMS 20A 4000х800 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ*31,9/1,18*1,042-ПЗ	шт	2	2832002,79	5664005,58
28	Прайс КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ*31,9/1,18*1,042-ПЗ	Магнитный транспортный детектор PM-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=ПЗ*31,9/1,18*1,042-ПЗ	шт	183	34873,62	6381872,59
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	18963251,93	57126,31	127403,92 12559,61	1214,41	213,01
Накладные расходы	63402,33
Сметная прибыль	44430,89
Итоги по смете:
Итого Строительные работы	245943,38	98,24	66,94
Итого Монтажные работы	807536,34	1116,17	146,07
Итого Оборудование	18017605,43
Итого	19071085,15	1214,41	213,01
В том числе:
Материалы	761116,27
Машины и механизмы	127403,92
ФОТ	69685,92
Оборудование	18017605,43
Накладные расходы	63402,33
Сметная прибыль	44430,89
Итого СМР для расчета лимитированных затрат	1053479,72
Временные здания и сооружения 2,7%	28443,95
Итого	1081923,67
Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2007г. таб.5,п.51.1 4,8%*0,3 =1,44% 1,44%	15579,70
Итого	1097503,37
Итого с оборудованием (18 017 605,43)	19115108,80
НДС 18%	3440719,58
ВСЕГО по смете	22555828,38	1214,41	213,01

Составил Стрельцова Е.Ю.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

Проверил Павленко Н.А.

должность, подпись( инициалы, фамилия)