ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4	
(Локальный сметный расчет)	
на устройство полов	
Сметная стоимость:	3 327.240	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.481	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	273.509	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2012 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е06-01-034-01 
Устройство фундаментных балок, 100 м3 железобетона в деле	0.21	114 447.47	11 990.44	7 307.36	24 034	2 518	1 535	12.11	6.22	136 948	30 493	9 545	
				95 149.67	899.22		19 981	189	4.85	12.1		96 910	2 285	
	Объем: 210*0.4*0.25													
	Вычт.ресурсы:  С204-0100:[ М-(47717.30=5613.80*8.5) ]	
	Накладные расходы		105%			2 842				89.25%	29 254			
										=(105*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			1 760				52%	17 045			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					28 636					183 247			

2.	С204-0100 
Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т	1.527	5 613.80			8 572					45 854			
				5 613.80			8 572		30 029.03			45 854		

3.	Е46-03-001-02 
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в фундаментах с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм, 100 отверстий	1.4	1 857.27	185.82	834.07	2 600	260	1 168	12.11	6.78	17 480	3 150	7 917	
				837.38	222.22		1 172	311	5.47	12.1		6 413	3 764	
	Накладные расходы		110%			628				93.5%	6 465			
										=(110*0.85)				
	Сметная прибыль		70%			400				56%	3 872			
										=(70*0.8)				
	Всего с НР и СП					3 628					27 816			

4.	Е06-01-015-01 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т	0.034	3 041.47	2 961.09	65.91	103	101	2	12.11	6.17	1 236	1 219	14	
				14.47	3.78				5.44	12.08		3	2	
	Вычт.ресурсы:  С204-0059:[ М-(15375.00=15375.00*1) ]	
	Накладные расходы		105%			106				89.25%	1 090			
										=(105*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			66				52%	635			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					275					2 961			

5.	Е26-01-055-02 
Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции	19.5	1 670.74	133.26	25.33	32 579	2 599	494	12.11	6.53	78 924	31 469	3 225	
				1 512.15			29 487		1.5	1		44 230		
	Накладные расходы		100%			2 599				85%	26 749			
										=(100*0.85)				
	Сметная прибыль		70%			1 819				56%	17 623			
										=(70*0.8)				
	Всего с НР и СП					36 997					123 295			

6.	Е11-01-015-01 
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия	19.5	595.72	340.82	242.30	11 617	6 646	4 725	12.11	4.5	103 005	80 483	21 262	
				12.60	33.31		246	650	5.13	12.1		1 260	7 859	
	Вычт.ресурсы:  С401-0066:[ М-(2220.43=725.63*3.06) ]	
	Накладные расходы		123%			8 974				104.55%	92 362			
										=(123*0.85)				
	Сметная прибыль		75%			5 472				60%	53 005			
										=(75*0.8)				
	Всего с НР и СП					26 063					248 372			

7.	С401-0007 
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3	59.67	695.00			41 471					222 622			
				695.00			41 471		3 730.88			222 622		

8.	Е11-01-015-02 
Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия	19.5	401.52	240.72	160.80	7 830	4 694	3 136	12.11	6.28	76 536	56 845	19 692	
					58.80			1 147	5.14	12.12			13 897	
	Вычт.ресурсы:  С401-0066:[ М-(370.07=725.63*0.51) ]	
	Начисления: Н3= 24, Н4= 24, Н5= 24, Н48= 24	
	Накладные расходы		123%			7 184				104.55%	73 961			
										=(123*0.85)				
	Сметная прибыль		75%			4 381				60%	42 445			
										=(75*0.8)				
	Всего с НР и СП					19 395					192 942			

9.	С401-0007 
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3	238.68	695.00			165 883					890 486			
				695.00			165 883		3 730.88			890 486		
	Объем: 1950*0.12*1.02													

10.	Е06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	26	436.67	118.82	40.48	11 353	3 089	1 052	12.11	6.16	79 592	37 412	6 483	
				277.37	2.42		7 212	63	4.95	12.07		35 698	759	
	Вычт.ресурсы:  С204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Накладные расходы		105%			3 310				89.25%	34 068			
										=(105*0.85)				
	Сметная прибыль		65%			2 049				52%	19 849			
										=(65*0.8)				
	Всего с НР и СП					16 711					133 509			

11.	С204-0100 
Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т	26	5 613.80			145 959					728 719			
				5 613.80			145 959		28 027.67			728 719		

12.	Е11-01-044-02 
Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов, 100 м	2.5	830.28	85.64	744.64	2 076	214	1 862	12.11	5.86	13 502	2 593	10 909	
					42.28			106	4.76	12.1			1 279	
	Объем: 82+7*24													
	Вычт.ресурсы:  С101-0215:[ М-(113.83=33.98*3.35) ]	
	Накладные расходы		123%			394				104.55%	4 048			
										=(123*0.85)				
	Сметная прибыль		75%			240				60%	2 323			
										=(75*0.8)				
	Всего с НР и СП					2 710					19 873			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	454 077	20 121	13 974			2 394 904	243 664	79 047	
			419 983	2 466				2 072 195	29 845	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	454 077	20 121	13 974			2 394 904	243 664	79 047	
			419 983	2 466				2 072 195	29 845	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	361 885					1 887 681			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.25 - по стр. 1, 4, 10; %=93.5 - по стр. 3; %=85 - по стр. 5; %=104.55 - по стр. 6, 8, 12)	26 037					267 995			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4, 10; %=56 - по стр. 3, 5; %=60 - по стр. 6, 8, 12)	16 186					156 796			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	496 300					2 819 695			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	496 300					2 819 695			
	НДС	89 334					507 545			
	Всего с НДС	585 634					3 327 240			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	26 037					267 995			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 186					156 796			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)