Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.9.710 Copyright InfoStroy Ltd.	Образец  №4	
Согласовано:			Утверждаю:		

Стройка:		
Объект:		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01	
Подвальная прокладка (отопление) 	
Основание:	техническое задание	
Сметная стоимость	336,62	 тыс. руб.	
в том числе:	оборудования	0	 тыс. руб.	
	монтажных работ	0	 тыс. руб.	
	строительных работ	336,62	 тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость	0,41	тыс. чел. час.	
Средства на оплату труда	49,6	 тыс. руб.	
Смета составлена в ценах Сентября 2012 года	
№
п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица
измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 	
				всего	эксплуата-
ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР-16-02-005-07 
 О.У.П.2.3.1в, К=0,4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ (ДЕМОНТАЖ)
НР=109%   (НР=718)
СП=66%   (СП=435)	1,2	634,85	97,36	762	645	117	46,18	55,41	
			100 М ТРУБОПРОВОДА	537,49	11,28			14			
2	СССЦ01-999-9912 	ВОЗВРАТ-МЕТАЛЛОЛОМ
Возврат материалов	1,84	986,6		'(1815)					
			Т								
3	ТЕР-16-02-005-07 	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ
НР=109%   (НР=1794)
СП=66%   (СП=1086)	1,2	1762,08	243,39	2114	1612	292	115,44	138,53	
			100 М ТРУБОПРОВОДА	1343,72	28,21			34			
4	300-1322
ЦМЭЦ 09 2012 	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ Д. 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ	120	978,81		117457					
			М								
5	ТЕР-26-01-009-01 	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75
НР=85%   (НР=1187)
СП=56%   (СП=782)	6	737,16	45,24	4423	1352	271	18,85	113,1	
			1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	225,26	7,36			44			
6	104-9131-002
ЦМЭЦ 09 2012 	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, М-11 ТОЛЩ.100ММ	9,4	1492,5		14030					
			М3								
7	ТЕР-26-01-056-01 	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
НР=85%   (НР=575)
СП=56%   (СП=379)	0,6	3718,18	157,69	2231	661	95	106,65	63,99	
			100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	1101,69	26,45			16			
8	101-1991
ЦМЭЦ 09 2012 	СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ С КВАДРАТНОЙ ЯЧЕЙКОЙ 12 ММ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,4 ММ	63	93,97		5920					
			М2								
Итого по смете:	146937	4270	775		371	
	108			
		Накладные расходы по видам работ					
	п. 16	[ 1,3]	109 %	ФОТ	2512		
	п. 20	[ 5,7]	85 %	ФОТ	1762		
		ИТОГО накладные расходы			4274		
		Сметная прибыль по видам работ					
	п. 16	[ 1,3]	66 %	ФОТ	1521		
	п. 20	[ 5,7]	56 %	ФОТ	1161		
		ИТОГО сметная прибыль			2682		
							
		Прямые затраты			146937		
		Материальные затраты в т.ч.			141892		
		   Материалы, учтенные расценками			4485		
		Материалы, не учтенные расценками по справочникам			137407		
		Основная зарплата			4270		
		Эксплуатация машин			775		
		в тч ЗП машинистов			108		
		Накладные расходы			4274		
		Сметная прибыль			2682		
		---Переход в текущие цены---  ВЦ-09-2012г.т.1.2. п.16.2					
		З/плата основных рабочих		11,329	48375		
		З/плата  машинистов		11,329	1224		
		Эксплуатация машин		5,994	4645		
		Материалы, учтенные расценками в тек. ценах		3,576	16038		
		Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах		1	137407		
		Возврат стоимости металлолома		3,576	6490		
		Итого в текущих ценах			206465		
		Накладные расходы от ФОТ		11,329	48420		
		Сметная прибыль от ФОТ  		11,329	30384		
		ИТОГО			285269		
		Итого без НДС			285269		
		НДС		18 %	51348,42		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ			336617,42		
	
Составил: 				
	
Проверил: