№
пп	Шифрнорма-
тива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих-стро-
ителей,чел.ч		
					ВСЕГО	экспл. ма-
шин	материалы	ВСЕГО	основной
з/пл	экспл. ма-
шин	материалы			
												машинистов		
					основной
з/пл	в т.ч. з/пл
маш.				в т.ч. з.пл
маш.				
												на ед.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7	ФЕРр 61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT)	100 м2 отремонтированной поверхности	1,7000	5 020,64	87,70	4 262,95	10 143	1 138,98	149,09	7 247,02	62,91	106,95		
					669,99	63,34				107,68		6,21	10,56		
		
   Смена обделок на фасадах, облицовка фасада		
15	ФЕРр 58-20-1 
МДС35 пр.1 т.3 п.11.1.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 
(МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: ремонт фасадов (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,15, пЗПМ = 1,15, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	100 м	2,7300	2 516,07	5,99	2 156,85	10 246	1 108,97	18,81	5 888,20	41,41	130,01		
					353,23	0,93				2,92		0,08	0,29		
	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,50232	11 200,00	-	11 200,00	-5 625,98	-	-	-5 625,98	-	-		
	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	273	26,41	-	26,41	7 209,93	-	-	7 209,93	-	-		
пЗП=1,15  пЭМ=1,15  НР(=83,00%)=922,87  СП(=65,00%)=722,73  		
16	ФЕРр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,9600	863,90	0,87	554,20	6 290	296,48	0,84	532,03	37,80	36,29		
					308,83	0,00				0,00		0,00	0,00		
	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	-0,08832	5 989,00	-	5 989,00	-528,95	-	-	-528,95	-	-		
	301-5871	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	96	57,82	-	57,82	5 550,72	-	-	5 550,72	-	-		
НР(=83,00%)=246,08  СП(=65,00%)=192,71  		
		
6 из 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
17	ФЕРр 58-10-2 
МДС35 пр.1 т.3 п.11.1.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек 
(МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: ремонт фасадов (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,15, пЗПМ = 1,15, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	100 м	1,4400	7 234,21	6,97	6 471,48	17 952	1 251,54	11,54	9 318,93	88,60	146,72		
					755,76	0,00				0,00		0,00	0,00		
	201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	-164,88	56,50	-	56,50	-9 315,72	-	-	-9 315,72	-	-		
	301-5865	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	шт.	48	309,02	-	309,02	14 832,96	-	-	14 832,96	-	-		
пЗП=1,15  пЭМ=1,15  НР(=83,00%)=1 038,78  СП(=65,00%)=813,50  		
18	ФЕРр 58-10-4 
МДС35 пр.1 т.3 п.11.1.	Смена колен водосточных труб с люлек 
(МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: ремонт фасадов (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,15, пЗПМ = 1,15, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	100 шт.	0,3600	4 632,62	6,97	3 481,78	3 997	473,56	2,89	1 253,44	134,10	55,52		
					1 143,87	0,00				0,00		0,00	0,00		
	201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	-36	34,80	-	34,80	-1 252,8	-	-	-1 252,8	-	-		
	301-5841	Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм	шт.	24	66,86	-	66,86	1 604,64	-	-	1 604,64	-	-		
	301-5877	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	12	101,19	-	101,19	1 214,28	-	-	1 214,28	-	-		
пЗП=1,15  пЭМ=1,15  НР(=83,00%)=393,05  СП(=65,00%)=307,81  		
19	ФЕРр 58-10-7 
МДС35 пр.1 т.3 п.11.1.	Смена воронок водосточных труб с люлек 
(МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: ремонт фасадов (пЗП = 1,15, пЭМ = 1,15, пЗПМ = 1,15, пМР = 1,00, пЗТ = 1,15))	100 шт.	0,1200	7 809,79	6,97	6 781,78	4 644	140,90	0,96	813,81	119,70	16,52		
					1 021,04	0,00				0,00		0,00	0,00		
	301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	-12	67,80	-	67,80	-813,6	-	-	-813,6	-	-		
	301-5863	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет	шт.	12	357,80	-	357,80	4 293,6	-	-	4 293,6	-	-		
пЗП=1,15  пЭМ=1,15  НР(=83,00%)=116,95  СП(=65,00%)=91,59  		
10 из 10