Стройка:	тр	
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
  к Локальной смете № 3	
	
Основание: чертежи	
Сметная стоимость:	17.530	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.133	тыс.чел.ч	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр	Наименование	Единица измерения	Объем работ	Кол-во на ед.изм.	Кол-во на объем	

1	2	3	4	5	6	7	
1.	ТЕР 20-01-001-7	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	100 м2	1			
1. 1.	000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч		132.98	132.98	
1. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0.27	0.27	
1. 3.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч		0.27	0.27	
1. 4.	030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кH (т)	маш.ч		17.65	17.65	
1. 5.	030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кH (т)	маш.ч		0.27	0.27	
1. 6.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч		1.54	1.54	
1. 7.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч		0.43	0.43	
1. 8.	101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т		0.00084	0.00084	
1. 9.	101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т		0.00513	0.00513	
1. 10.	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0.00039	0.00039	
1. 11.	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		7.58	7.58	
1. 12.	101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0.011	0.011	
1. 13.	300-9240-10001	Крепления	кг		30	30	
	
2.	ТССЦ 300-9066-10021	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм	м2	100			

Ресурсы локальной сметы	
№ пп	Шифр	Наименование	Единица измерения	Расход	Цена за ед.изм.	Общая стоимость	

1	2	3	4	5	6	7	
	
	Затраты труда рабочих-строителей	
	
1.	000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	132.98	10.52	1 398.90	
	
	Затраты труда машинистов	
	
2.	2	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.27	15.52	4.19	
	
	Машины и механизмы	
	
3.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.27	146.00	39.42	
4.	030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кH (т)	маш.ч	17.65	2.94	51.89	
5.	030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кH (т)	маш.ч	0.27	8.37	2.26	
6.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.54	7.86	12.10	
7.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.43	110.48	47.51	
	
	Материальные ресурсы	
	
8.	101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	39 484.75	33.17	
9.	101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	16 379.00	84.02	
10.	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	16 687.07	6.51	
11.	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	11.34	85.96	
12.	101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	35 789.63	393.69	
13.	300-9066-10021	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм	м2	100	127.46	12 746.00	
14.	300-9240-10001	Крепления	кг	30	3.99	119.70	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				15 021.12	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				15 021.12	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				1 519.41	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -				989.88	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				17 530.41	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				17 530.41	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 519.41	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				989.88	
	Сметная стоимость материалов				13 469.04	
	Стоимость механизмов				153.18	
	Трудозатраты осн. рабочих				133	
	Трудозатраты механизаторов				0.3	
	Нормативная трудоемкость				133	
	---------------- В текущем уровне цен -----------------					
	З\П основных рабочих ТЦ (тариф руб/ч)			69.24	9 208.92	
	З\П механизаторов ТЦ (тариф руб/ч)			69.24	20.77	
	Стоимость механизмов ТЦ			3.131	479.61	
	Стоимость материалов ТЦ			3.514	47 330.21	
	Всего в текщем уровне цен				57 018.74	
	Накладные расходы от ФОТ			80	7 383.75	
	Плановые накопления от ФОТ			50	4 614.85	
	Всего по смете				69 017.34	
	НДС			18	12 423.12	
	ИТОГО С НДС				81 440.46	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)