Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 135	Машинный номер 27-10179	
Стройка:			
Объект:			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2710179/01-240р-01		
	Расчистка от лесорастительности  площадок 		
Основание:			
Строительный объем:	2.4 га	Сметная стоимость без НДС:	70.33 	тыс.руб	
Стоим.един.стр.объема:	29 305.72 руб/га	Норм.трудоемкость:	52.88 	чел.-ч	
		Сметная зарплата:	8.25 	тыс.руб	
Составлена в ценах на:	01.01.2014г.	Стоимость оборудования:	–   	тыс.руб	

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость	Затраты труда рабочих	
					Всего	Экспл. машин	
Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	Основ. на един.	Всего основ.	
					В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.			В т.ч. зарпл.	Механ. на един.	Всего механ.	
	Используются коэффициенты:			
	Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.85) 			
	Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.8) 			
	Отдел 1. Площадка  ТСБ(земельный уч-к администрации Дубовского р-на, х.Ермковский) - 0,6 га		
	Раздел 1.1. Площадка
		
1.1.1	Е01-02-114-2 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га 	0.6	7 523.88
–  	7 523.88
1 240.02	4 514	–  	4 514
744	–  
7.40	–  
4.44	
1.1.2	Е01-02-116-2 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние	га 	0.6	2 123.45
–  	2 123.45
390.49	1 274	–  	1 274
234	–  
2.60	–  
1.56	
1.1.3	Е01-02-116-5 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-02-116-02 (за пределы площадки до 200м)
Количество слоев 16.5	га 	0.6	4 716.50
–  	4 716.50
867.35	2 830	–  	2 830
520	–  
5.78	–  
3.47	
	Раздел 1.2. Погрузка, вывоз пней и порубочных остатков		
1.2.1	Е01-01-013-8 (ГЭСН140) 
НР=80.75% 
СП=40%	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000м3 	0.108	34 531.04
1 129.70	33 340.49
5 544.89	3 729	122	3 601
599	11.41
33.09	1.23
3.57	
1.2.2	С03-03-0018.2 (PG14) 	Перевозка грузов. Автомобиль-самосвал. Коэффициент загрузки 1, расстояние 18,5 км	т 	24	159.51
–  	159.51
–  	3 828	–  	3 828
–  	–  
–  	–  
–  	
	Отдел 2. Площадка  ВЖГ №1 (земельный уч-к администрации Дубовского р-на, х.Ермковский) - 0,6 га		
	Раздел 2.1. Площадка
		
2.1.1	Е01-02-114-2 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га 	0.6	7 523.88
–  	7 523.88
1 240.02	4 514	–  	4 514
744	–  
7.40	–  
4.44	
2.1.2	Е01-02-116-2 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние	га 	0.6	2 123.45
–  	2 123.45
390.49	1 274	–  	1 274
234	–  
2.60	–  
1.56	
2.1.3	Е01-02-116-5 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-02-116-02 (за пределы площадки до 200м)
Количество слоев 16.5	га 	0.6	4 716.50
–  	4 716.50
867.35	2 830	–  	2 830
520	–  
5.78	–  
3.47	
	Раздел 2.2. Погрузка, вывоз пней и порубочных остатков		
2.2.1	Е01-01-013-8 (ГЭСН140) 
НР=80.75% 
СП=40%	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000м3 	0.108	34 531.04
1 129.70	33 340.49
5 544.89	3 729	122	3 601
599	11.41
33.09	1.23
3.57	
2.2.2	С03-03-0018.2 (PG14) 	Перевозка грузов. Автомобиль-самосвал. Коэффициент загрузки 1, расстояние 18,5 км	т 	24	159.51
–  	159.51
–  	3 828	–  	3 828
–  	–  
–  	–  
–  	
	Отдел 3. Площадка  СБГ №1 (земельный уч-к администрации Дубовского р-на, х.Ермковский) - 0,3 га		
	Раздел 3.1. Площадка
		
3.1.1	Е01-02-114-2 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га 	0.3	7 523.88
–  	7 523.88
1 240.02	2 257	–  	2 257
372	–  
7.40	–  
2.22	
3.1.2	Е01-02-116-2 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние	га 	0.3	2 123.45
–  	2 123.45
390.49	637	–  	637
117	–  
2.60	–  
0.78	
3.1.3	Е01-02-116-5 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-02-116-02  (за пределы площадки до 100м)
Количество слоев 6.5	га 	0.3	1 858.02
–  	1 858.02
341.68	557	–  	557
103	–  
2.28	–  
0.68	
	Раздел 3.2. Погрузка, вывоз пней и порубочных остатков		
3.2.1	Е01-01-013-8 (ГЭСН140) 
НР=80.75% 
СП=40%	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000м3 	0.054	34 531.04
1 129.70	33 340.49
5 544.89	1 865	61	1 800
299	11.41
33.09	0.62
1.79	
3.2.2	С03-03-0018.2 (PG14) 	Перевозка грузов. Автомобиль-самосвал. Коэффициент загрузки 1, расстояние 18,5 км	т 	12	159.51
–  	159.51
–  	1 914	–  	1 914
–  	–  
–  	–  
–  	
	Отдел 4. Площадка  ВЖГ №2 (земельный уч-к администрации Семичанского СП, х.Семичный) - 0,3 га		
	Раздел 4.1. Площадка
		
4.1.1	Е01-02-114-2 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га 	0.3	7 523.88
–  	7 523.88
1 240.02	2 257	–  	2 257
372	–  
7.40	–  
2.22	
4.1.2	Е01-02-116-2 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние	га 	0.3	2 123.45
–  	2 123.45
390.49	637	–  	637
117	–  
2.60	–  
0.78	
4.1.3	Е01-02-116-5 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-02-116-02  (за пределы площадки до 100м)
Количество слоев 6.5	га 	0.3	1 858.02
–  	1 858.02
341.68	557	–  	557
103	–  
2.28	–  
0.68	
	Раздел 4.2. Погрузка, вывоз пней и порубочных остатков		
4.2.1	Е01-01-013-8 (ГЭСН140) 
НР=80.75% 
СП=40%	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000м3 	0.054	34 531.04
1 129.70	33 340.49
5 544.89	1 865	61	1 800
299	11.41
33.09	0.62
1.79	
4.2.2	С03-03-0018.2 (PG14) 	Перевозка грузов. Автомобиль-самосвал. Коэффициент загрузки 1, расстояние 18,5 км	т 	12	159.51
–  	159.51
–  	1 914	–  	1 914
–  	–  
–  	–  
–  	
	Отдел 5. Площадка  СБ №2 (земельный уч-к администрации Семичного, х.Семичный) - 0,3 га		
	Раздел 5.1. Площадка
		
5.1.1	Е01-02-114-2 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га 	0.3	7 523.88
–  	7 523.88
1 240.02	2 257	–  	2 257
372	–  
7.40	–  
2.22	
5.1.2	Е01-02-116-2 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние	га 	0.3	2 123.45
–  	2 123.45
390.49	637	–  	637
117	–  
2.60	–  
0.78	
5.1.3	Е01-02-116-5 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-02-116-02  (за пределы площадки до 100м)
Количество слоев 6.5	га 	0.3	1 858.02
–  	1 858.02
341.68	557	–  	557
103	–  
2.28	–  
0.68	
	Раздел 5.2. Погрузка, вывоз пней и порубочных остатков		
5.2.1	Е01-01-013-8 (ГЭСН140) 
НР=80.75% 
СП=40%	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000м3 	0.054	34 531.04
1 129.70	33 340.49
5 544.89	1 865	61	1 800
299	11.41
33.09	0.62
1.79	
5.2.2	С03-03-0018.2 (PG14) 	Перевозка грузов. Автомобиль-самосвал. Коэффициент загрузки 1, расстояние 18,5 км	т 	12	159.51
–  	159.51
–  	1 914	–  	1 914
–  	–  
–  	–  
–  	
	Отдел 6. Площадка  ПБ  (земельный уч-к администрации Семичанского СП, х.Семичный) - 0,3 га		
	Раздел 6.1. Площадка
		
6.1.1	Е01-02-114-2 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га 	0.3	7 523.88
–  	7 523.88
1 240.02	2 257	–  	2 257
372	–  
7.40	–  
2.22	
6.1.2	Е01-02-116-2 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние	га 	0.3	2 123.45
–  	2 123.45
390.49	637	–  	637
117	–  
2.60	–  
0.78	
6.1.3	Е01-02-116-5 (ГЭСН140) 
НР=68% 
СП=36%	При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-02-116-02  (за пределы площадки до 100м)
Количество слоев 6.5	га 	0.3	1 858.02
–  	1 858.02
341.68	557	–  	557
103	–  
2.28	–  
0.68	
	Раздел 6.2. Погрузка, вывоз пней и порубочных остатков		
6.2.1	Е01-01-013-8 (ГЭСН140) 
НР=80.75% 
СП=40%	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000м3 	0.054	34 531.04
1 129.70	33 340.49
5 544.89	1 865	61	1 800
299	11.41
33.09	0.62
1.79	
6.2.2	С03-03-0018.2 (PG14) 	Перевозка грузов. Автомобиль-самосвал. Коэффициент загрузки 1, расстояние 18,5 км	т 	12	159.51
–  	159.51
–  	1 914	–  	1 914
–  	–  
–  	–  
–  	

	Итого по смете в ценах 2014г., руб	61 273	488	60 759
7 759		4.93
47.96	
	     в том числе: материалы, руб	26					
	Общестроительные работы в ценах 2014г., руб	61 273	488	60 759
7 759		4.93
47.96	
	     в том числе: материалы, руб	26					
МДС81-33.2004	Накладные расходы, руб	5 976				
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб	3 084				
	Всего по виду работ, руб	70 334	8 247		52.88	
	В целом по смете:	
МДС81-33.2004	Накладные расходы, руб	5 976				
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб	3 084				
	Всего по смете без НДС, руб	70 334	8 247		52.88