4.	При ссылках в локальных сметных расчетах (сметах) на техническую часть или вводные указания 
сборников расценок или другие нормаТИ8_ные документы ·В графе tlшифр, номера нормативов и коды ·ресурсов" после номера сборника и расценки указывается начальными буквами ТЧ или ВУ и номер соответствующего пункта, например: ТЧ-5 или ВУ-4, а при учете в позициях локальных смет (смет) коэффициентов (приведены в приложении N 1), учитывающих условия производства работ, в графе 2 сметы указывается величина этого коэффициента, а также сокращенное наименование и 
пункт нормативного документа. (мде 81-35.2004 от 5 марта 2004 г. N915/1) 
ОГКУ «УКС Смоленской области» просит учесть следующие замечания п_о составлению сметной документации. 
1.	Не допускается изменять наименование работ и затрат соответствующей расценки. Если требуется использовать расценку применительно,- то наименование работ указывается в скобках, например: 
ТЕР·О9-03-050-01 (прим.) 
Монтан< стальных плинтусов из гнутого профиля (установка маяков создание разуклонки) 
2.	При замене или исключении материала в расценке требуется выполнять следующим образом, например: 
а) Замена материала 
ТЕР 15-01-050-04 (прим.) 	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным 6умажно- 	0,013 	
	слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на 		
	клее (облицовка оконных откосов панелями ПВХ) (100 м2 		
	облицовки) 		
теЦ-101-18б2 	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной (1000 м2) 	-0,0014 	
ТСЦ-I01-4169 	·Пластик полинивилхлоридный листовой толщиной 3-4-мм (м2) 	1,4 	
б)Исключение материала (отдельной позицией) 
ТЕР 15-01-050-04 (прим.) 	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно- 	0,013 	
	слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на 		
	клее (облицовка оконных откосов панелями ПВХ) (100 м2 		
	облицовки) 		
ТСЦ-101-1862 	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной (1000 м2) 	-0,0014 	
3.	Обоснование стоимости строительнЬlХ материалов по прайс-листу должно содержать :прайс -лист, наименование организации, дата, ссылка на пункт. 
В прайс-листе должен быть указан: адрес, наименование организации, телефон, электронный адрес. 
4.	При ссылках в локальных сметных расчетах (сметах) на техническую часть или вводные указания 
сборников расценок или другие нормаТИ8_ные документы ·В графе tlшифр, номера нормативов и коды ·ресурсов" после номера сборника и расценки указывается начальными буквами ТЧ или ВУ и номер соответствующего пункта, например: ТЧ-5 или ВУ-4, а при учете в позициях локальных смет (смет) коэффициентов (приведены в приложении N 1), учитывающих условия производства работ, в графе 2 сметы указывается величина этого коэффициента, а также сокращенное наименование и 
пункт нормативного документа. (мде 81-35.2004 от 5 марта 2004 г. N915/1) 
5.	Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологичеСКИ;vi процессаf'у~ в HOBOf\A строительстве, следу~т нормировать по соответствующим сборникам Г3СН-2001 на строительные и специальные строительные работы (кроме норм сборника ГЭСН N 46 I'Работы при реконструкции зданий и сооружений") с применением коэффициентов 1/15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами, приведенными в Приложении 1 к настоящей Методике. (МДС 81-35.2004 от 5 марта 2004 г. NQ15/1) 
6. 	Локальные сметные расчеты (сметы) рекомендуется составлять с учетом приложения N 2 к 
настоящей Методике. 
При использовании ресурсного или. ресурсно-индексного метода рекомендуется применять образец N 4 . (мде 81-35.2004 от 5 марта 2004 г. N915/1)