Объект:	Ремонт автомобильной дороги Подъезд к п.Глубокий, км 0+030 - км 4+300 в Новокубанском районе	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03	
(Локальный сметный расчет)	
на Земляное полотно	
Основание: ведомость объемов работ	
Сметная стоимость:	1 754.307	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.955	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	255.307	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 08.2011 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
				всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
				оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	
	
	Раздел 1.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННЫХ УЧАСТКОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА	
	
1.	Е01-01-030-05	Срезка растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1  (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25), 1000 м3 грунта	0.0031	4 994.88	4 994.88	15		15			
					1 590.17			5	7.5625	0.0234438	
		Начисления: Н3= 1.0*1.25, Н4= 1.0*1.25	
		Накладные расходы	81%			4					
		Сметная прибыль	34%			2					
		Всего с НР и СП				21					
	
2.	Е01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов  (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25), 1000 м3 грунта	0.406	6 183.74	6 183.74	2 511		2 511			
					1 968.65			799	9.3625	3.801175	
		Начисления: Н3= 1.0*1.25, Н4= 1.0*1.25	
		Накладные расходы	81%			647					
		Сметная прибыль	34%			272					
		Всего с НР и СП				3 430					
	
3.	Е01-01-018-04	Погрузка ранее разработанного грунта на автомобили-самосвалы  экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1  (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05г., Кзпр=1,15;Кэм=1,25; Кзпм=1,25), 1000 м3 грунта	0.406	32 564.24	32 564.24	13 221		13 221			
					10 965.81			4 452	66.375	26.94825	
		Начисления: Н3= 1.0*1.25, Н4= 1.0*1.25	
		Накладные расходы	81%			3 606					
		Сметная прибыль	34%			1 514					
		Всего с НР и СП				18 341					
	
4.	Х402-1-37	Транспорт грунта, непригодного к использованию, на расстояние 37 км, т	710.5	162.47	162.47	115 435		115 435			

5.	Е01-02-027-12	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2  (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, К зпр=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25), 1000 м2	11.63	6 697.62	3 262.24	77 893	39 954	37 940	36.892	429.05396	
				3 435.38	684.78			7 964	3.5875	41.722625	
		Объем: 7967+3663									
		Начисления: Н3= 1.0*1.25, Н4= 1.0*1.25, Н5= 1.0*1.15	
		Накладные расходы	68%			32 584					
		Сметная прибыль	31%			14 855					
		Всего с НР и СП				125 332					
	
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				209 075	39 954	169 122		429.05396	
							13 220		72.495494	
	Сметная заработная плата				53 174					
	Нормативная трудоемкость								501.54945	
	Стоимость механизмов				155 902					
	Накладные расходы				36 842					
	Сметная прибыль				16 642					
	Итого с накладными расходами и сметной прибылью				262 558					
	
	Раздел 2.  УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН	
	
6.	Е27-03-001-04	Исправление профиля обочин гравийных: без добавления нового материала  (письмо Росстроя № 6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25)  Т.Ч., прил.27.3, п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2, 1000 м2 площади основания	1.711	24 769.78	18 923.67	42 381	9 620	32 378	48.6174	83.184371	
				5 622.60	4 748.05			8 124	25.8	44.1438	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
		Накладные расходы	121%			21 470					
		Сметная прибыль	65%			11 534					
		Всего с НР и СП				75 385					
	
7.	Х402-1-1	Транспортировка а/б гранулята на расстояние 1 км, т	63.618	27.87	27.87	1 773		1 773			

8.	Е27-08-001-11	Укрепление обочин ПГС с добавлением 3,36% асфальтобетонного гранулята толщиной 7 см (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05,Кзпр=1 ,15; Кэм=1,25; Кзпм=1,25)  Т.Ч., прил.27.3, п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2, 1000 м2	11.296	86 031.83	31 154.35	971 816	84 799	351 920	66.6402	752.7677	
				7 507.02	7 026.61			79 373	39.135	442.06896	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
		Накладные расходы	121%			198 648					
		Сметная прибыль	65%			106 712					
		Всего с НР и СП				1 277 176					
	
9.	Е27-08-001-11	Укрепление обочин ПГС толщиной 7 см  (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05, Кзпр=1,15; Кэм=1,2 5; Кзпм=1,25)  Т.Ч., прил.27.3, п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2, 1000 м2	0.522	87 671.51	31 154.35	45 765	3 919	16 263	66.6402	34.786184	
				7 507.02	7 026.61			3 668	39.135	20.42847	
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
		Накладные расходы	121%			9 180					
		Сметная прибыль	65%			4 932					
		Всего с НР и СП				59 877					
	
10.	Е27-01-111-01	Дополнительная доставка воды к месту работы свыше 5 км на 20 км (т.ч. п.1.27.9)  (письмо Росстроя №6-541 от 07.07.05г., Кзпр=1,15;Кэм=1,25; Кзпм=1,25), 100 м3 воды	1.91117	28 278.80	28 278.80	54 046		54 046			
					6 608.40			12 630	40	76.4468	
		Начисления: Н3= 1.0*1.25*20, Н4= 1.0*1.25*20, Н48= 1*20	
		Накладные расходы	121%			15 282					
		Сметная прибыль	65%			8 210					
		Всего с НР и СП				77 538					
	
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				1 115 781	98 338	456 380		870.73826	
							103 795		583.08803	
	Сметная заработная плата				202 133					
	Нормативная трудоемкость								1453.8263	
	Стоимость механизмов				352 585					
	Сметная стоимость материалов				561 062					
	Накладные расходы				244 581					
	Сметная прибыль				131 386					
	Итого с накладными расходами и сметной прибылью				1 491 748					
	
	ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				1 324 856	138 292	625 502		1299.7922	
							117 015		655.58352	
	Сметная заработная плата				255 307					
	Нормативная трудоемкость								1955.3757	
	Стоимость механизмов				508 487					
	Сметная стоимость материалов				561 062					
	Накладные расходы				281 423					
	Сметная прибыль				148 028					
	Итого с накладными расходами и сметной прибылью				1 754 307					

Составил:	Маглышева Е.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Николаева Е.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)