ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
	
Сметная стоимость:	0.572	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.015	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	0.238	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н15= 1.7, Н16= 1.7	
	
	Раздел 1.  	
	
1.	Е58-17-1 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2	0.01	226.82	1.59	2.27	2.25	0.02	17.41	0.1741	
			225.23							
	
2.	Е12-01-017-1 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2	0.01	1 492.70	220.40	14.93	3.52	2.20	27.22	0.2722	
			352.14	36.55			0.37	1.94	0.0194	
	
3.	Е12-01-017-2 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01), 100 м2	0.01	43.89	3.19	0.44	0.01	0.03	0.1	0.001	
			1.29	0.56			0.01	0.03	0.0003	
	
4.	Е26-01-039-1 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, м3	1	222.25	58.93	222.25	163.32	58.93	10.58	10.58	
			163.32	9.37			9.37	0.6	0.6	
	
5.	Е12-01-016-2 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2	0.01	294.06	3.65	2.94	0.45	0.04	2.8	0.028	
			44.71	0.63			0.01	0.04	0.0004	
	
6.	Е12-01-015-4 
Устройство пароизоляции обмазочной в один слой, 100 м2	0.01	910.97	37.27	9.11	1.71	0.37	10.51	0.1051	
			170.90	1.82			0.02	0.09	0.0009	
	
7.	Е12-01-015-5 
Устройство пароизоляции обмазочной на каждый последующий слой, 100 м2	0.01	474.68	24.62	4.75	0.76	0.25	4.69	0.0469	
			76.26	0.80			0.01	0.04	0.0004	
	
8.	Е12-01-002-10 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой, 100 м2	0.01	3 460.11	22.75	34.60	1.40	0.23	8.44	0.0844	
			139.62	3.15			0.03	0.16	0.0016	
	
9.	Е53-21-6 
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п., 100 м	0.01	3 481.26	1 229.65	34.81	4.76	12.30	29.36	0.2936	
			476.15	222.75			2.23	11.82	0.1182	
	
10.	Е16-07-002-1 
Установка воронок водосточных, шт.	1	246.14	22.24	246.14	47.69	22.24	2.94	2.94	
			47.69	0.37			0.37	0.02	0.02	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				572.24	225.87	96.61		14.5253	
							12.42		0.7612	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				326.10	178.18	74.37		11.5853	
							12.05		0.7412	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				326.10					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				246.14	47.69	22.24		2.94	
							0.37		0.02	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				246.14					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				572.24					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				572.24	225.87	96.61		14.5253	
							12.42		0.7612	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				326.10	178.18	74.37		11.5853	
							12.05		0.7412	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				326.10					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				246.14	47.69	22.24		2.94	
							0.37		0.02	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				246.14					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				572.24					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)