Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.082
 
                                                                                                                        Форма 4
       Псковская                                                               .
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 1
                                  (локальная смета)
 
           на Устройство временных площадок,подъездных дорог  и рабочего городка
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)
        ФЕР
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Оcнование:
 
        Сметная стоимость: 11467.687 тыс.руб
                         ----------------------------------------------------------------------------------------
        Средства на оплату труда:        312.266 тыс.руб
                                ----------------------------------------------------------------------------------
 
       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ________________20_____г.
                                                                                                                         руб.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |
     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |
  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |
     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |
 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |
     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|
     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|
     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |
     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                        1 Земляные работы
 
    1 ФЕР1-01031-01   Разработка грунта с                2.13    948.00    948.00      2019                2019                    *
        (=  1)        перемещением до 10 м         1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      бульдозерами мощностью 96                            119.04                           254      9.68     20.62
                      кВт (130 л.с.), группа
                      грунтов 1 
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
    2 ФЕР1-01031-09   При перемещении грунта на          2.13    797.18    797.18      1698                1698                    *
        (=  1)        каждые последующие 10 м      1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------
                      добавлять к расценке                                 100.11                           213      8.14     17.34
                      01-01-031-01       
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
                      МАШ=766.87*4=742.95
                      ЗПМ=117.22*4=117.22 
    3 ФССЦ311-01144-1 Погрузка: грунт                 3408.00      3.83      3.83     13053               13053                    *
        (= 86)        растительного слоя (земля,   т                    ---------                     --------- --------- ---------
                      перегной)                                              0.33                          1125      0.03    102.24
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
    4 310-3001-1      Перевозка грузов                3408.00      2.79      2.79      9508                9508                    *
        (= 86)        автомобилями-самосвалами     т                    ---------
                      грузоподъемностью 10 т
                      работающих вне карьера,
                      класс груза 1, расстояние
                      перевозки 1 км 
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
    5 ФЕР1-01016-01   Работа на отвале, группа           2.13    301.47    277.93       642        46       592      2.99      6.37*
        (=  1)        грунтов 1                    1000 м3    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  21.52     40.09                            85      3.26      6.94
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
    6 ФЕР1-01013-25   Разработка грунта с               3.195   2219.51   2185.75      7091       108      6983      4.69     14.98*
        (=  1)        погрузкой в                  1000 м3    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      автомобили-самосвалы                        33.76    155.25                           496     13.26     42.37
                      экскаваторами типа "АТLАS", 
                      "VОLVО", "КОМАТSU",
                      "НIТАСНI", "LIЕВНЕR" с
                      ковшом вместимостью 0,65 
                      (0,5-1) м3, группа грунтов
                      1  
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
    7 310-3001-1      Перевозка грузов                5112.00      2.79      2.79     14262               14262                    *
        (= 86)        автомобилями-самосвалами     т                    ---------
                      грузоподъемностью 10 т
                      работающих вне карьера,
                      класс груза 1, расстояние
                      перевозки 1 км 
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
    8 ФЕР1-01016-01   Работа на отвале, группа          3.195    301.47    277.93       963        69       888      2.99      9.55*
        (=  1)        грунтов 1                    1000 м3    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  21.52     40.09                           128      3.26     10.42
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    49236       223     49003        10        31
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           2301                 199

      ВСЕГО:                                                                          49236
 
      Индекс на осн з/п                                          9.8730                2202        [2_1_6]
      Стоимость в текущих ценах                                                           0
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.1590              287638        [2_1_7]
      Стоимость в текущих ценах                                                           0
 
      Индекс на з/п  машинистов                                  6.1590               14172        [2_1_8]
      Стоимость в текущих ценах                                                           0
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.2800                  53        [2_1_9]
      Стоимость в текущих ценах                                                           0
 
      ИТОГО:                                                                         304065      2202    301810        53
                                                                                                      ---------
                                                                                                          14172
 
      Накладные расходы 105%*0,94                                9.7446               24595        [3_1_18]
 
      ИТОГО:                                                                         328660
 
      Сметная прибыль 65%                                        6.4174               16197        [4_1_18]
 
      Итого по разделу :                                                             344857
 
                        2 Устройство покрытия
 
    9 ФЕР11-01001-02  Уплотнение грунта щебнем         106.50    665.35     90.59     70860      6343      9648      7.70    820.05*
        (= 20)                                     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  59.56      7.89                           840      0.88     93.72
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
   10 ФЕР27-04001-04  Устройство подстилающих и         10.65   3719.97   3523.66     39618      1921     37527     24.19    257.62*
        (= 44)        выравнивающих слоев          100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      оснований из щебня                         180.41    239.96                          2556     20.60    219.39
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
   11 #               Отсев гранитный                 1331.25    540.25             (719208)                        24.19          
        (= 44)                                     м3                                                           ---------          
                                                                                                                    20.60          
   12 ФЕР27-04016-05  Устройство прослойки из           10.65   1466.32    875.26     15616      6279      9322     79.75    849.34*
        (= 44)        нетканого синтетического     1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      материала (НСМ) в земляном                 589.61    101.02                          1076      8.22     87.54
                      полотне в «обойме»      
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
   13 101-0792        Полотно иглопробивное для       1171.50    116.16              136081                                        *
        (= 44)        дорожного строительства      10 м2   
                      «Дорнит-2» ФССЦ 01/2000     
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
   14 ФЕР27-04013-03  Устройство покрытий               10.65  21603.02   3201.73    230072      2472     34098     32.03    341.12*
        (= 44)        толщиной 15 см при укатке    1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      щебня с пределом прочности                 232.08    330.39                          3519     29.92    318.65
                      на сжатие свыше 68,6 до
                      98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
                      кгс/см2) нижнего слоя
                      двухслойных  
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
   15 #               Отсев гранитный                 2012.85    540.25            (1087442)                        32.03          
        (=  1)                                     м3                                                           ---------          
                                                                                                                    29.92          
   16 ФЕР27-04013-04  На каждый 1 см изменения          10.65   1457.46    249.21     15522                2654                    *
        (= 44)        толщины слоя добавлять или   1000 м2              ---------                     --------- --------- ---------
                      исключать к расценкам                                 25.75                           274      2.51     26.73
                      27-04-013-01, 27-04-013-02, 
                      27-04-013-03      
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
                      МАШ=238.41*5=232.26
                      ЗПМ=30.15*5=30.15 
   17 #               Отсев гранитный                  670.95    540.25             (362481)                                       
        (=  1)                                     м3                                                                              
   18 ФЕР27-04013-02  Устройство покрытий               10.65  27059.58   4943.50    288185      4482     52648     54.94    585.11*
        (= 44)        толщиной 15 см при укатке    1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      щебня с пределом прочности                 420.89    489.66                          5215     45.29    482.34
                      на сжатие свыше 68,6 до
                      98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
                      кгс/см2) верхнего слоя
                      двухслойных 
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
   19 #               Отсев гранитный                 2012.85    540.25            (1087442)                        54.94          
        (=  1)                                     м3                                                           ---------          
                                                                                                                    45.29          
   20 ФЕР27-04013-04  На каждый 1 см изменения          10.65   1457.46    249.21     15522                2654                    *
        (= 44)        толщины слоя добавлять или   1000 м2              ---------                     --------- --------- ---------
                      исключать к расценкам                                 25.75                           274      2.51     26.73
                      27-04-013-01, 27-04-013-02, 
                      27-04-013-03      
                      Козп = 0.9230 Кмаш = 1.0730 
                      Кзпм = 0.8540 Кмат = 0.9310 
                      МАШ=238.41*5=232.26
                      ЗПМ=30.15*5=30.15 
   21 #               Отсев гранитный                  670.95    540.25             (362481)                                       
        (=  1)                                     м3                                                           ---------          
                                                                                                                     2.51          
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   811476     21497    148551    641428      2853
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                          13754                1256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в текущих ценах          руб.                  3619054                       3619054           

      ВСЕГО:                                                                        4430530
 
      Индекс на осн з/п                                          9.8730              212240        [2_1_6]
      Стоимость в текущих ценах                                                           0
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.0820              819835        [2_1_7]
      Стоимость в текущих ценах                                                           0
 
      Индекс на з/п  машинистов                                  6.0820               83652        [2_1_8]
      Стоимость в текущих ценах                                                           0
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.6580             3629200        [2_1_9]
      Стоимость в текущих ценах                                                     3619054
 
      ИТОГО:                                                                        8363981    212240    903487   7248254
                                                                                                      ---------
                                                                                                          83652
 
      Накладные расходы 142%*0,94                                6.2571              220569        [3_1_18]
 
      ИТОГО:                                                                        8584550
 
      Сметная прибыль 95%                                        6.2866              221609        [4_1_18]
 
      Итого по разделу :                                                            8806159
 ===================================================================================================================================
 
      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                   860712     21720    197554    641438
                                                                                                      ---------
                                                                                                          16055

      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                  8668046    214442   1205297   7248307      2884
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                          97824                1455

      ВСЕГО:                                                                        9151016
 
       Удаленность объекта 150 км. - 6,2%                        0.0620              567363        [7_6_0]
 
      ИТОГО:                                                                        9718379
 
      НДС к СМР   18%                                            0.1800             1749308        [8_7_0]
 
      ВСЕГО :                                                                      11467687

      К ОПЛАТЕ СМР : Одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят семь  руб.