№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ФЕР24-01-001-03	Демонтаж трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 80 мм	0,003	9343,506	6694,158	28,03	7,95	20,08	275,4	0,83	
 	(0) 	ЗП=4415,58*0,6; ЭММ=11156,93*0,6; ЗПм=913,96*0,6; Мат=70651,39*0; ТЗТ=459*0,6; ТЗТм=77,85*0,6; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (НР*0,85) (СП*0,8)	1 км трубопровода	2649,348	548,376			1,65	46,71	0,14	
 2	ФЕРр66-26-02	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм	2	18,57	8,72	37,14	19,7	17,44	1,14	2,28	
 	(0) 	 Наружные инженерные сети:разборка, очистка при ремонте (НР*0,85) (СП*0,8)	1 задвижка	9,85	0			0	0	0	
 3	ФЕР24-01-009-01	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм	0,058	269017,2435	10962,9125	15603	355,54	635,85	628,0725	36,43	
 	(0) 	ЗП=5330,42*1,15; ЭММ=8770,33*1,25; ЗПм=757,45*1,25; ТЗТ=546,15*1,15; ТЗТм=67,75*1,25; Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (НР*0,85) (СП*0,8)	1 км трубопровода	6129,983	946,8125			54,92	84,6875	4,91