ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	
Внешнее электроснабжение	
Основание:	КП-005/07-ЭС	
Сметная стоимость	0	 тыс. руб.	
в том числе:	оборудования	0	 тыс. руб.	
	монтажных работ	0	 тыс. руб.	
	строительных работ	0	 тыс. руб.	
Нормативная трудоемкость	0	 тыс. чел. час.	
Средства на оплату труда	0	 тыс. руб.	
Смета составлена в ценах августа 2009 года	
	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица
измерения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 	
№
п/п				всего	эксплуата-
ции машин	всего	оплаты труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего	
											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Земляные работы	
1	ТЕР-01-02-058-06 	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2
Козп=1,38 (к=1,15*1,2=1,38)	0,17	2025,32		344	344		154	26,18	
			100М3	2025,32							
2	ТЕР-01-02-061-02 	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2
Козп=1,15 	0,17	1023,9		174	174		97,2	16,52	
			100М3	1023,9							
3	ТЕР-01-02-057-02 	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2
Козп=1,38 (к=1,15*1,2=1,38)	0,701	2025,32		1420	1420		154	107,95	
			100М3	2025,32							
4	ТЕР-01-02-068-01 
Доп.вып.1	ВОДООТЛИВ: ИЗ ТРАНШЕЙ	0,701	2450,91	2450,91	1718		1718			
			100М3		1405,15			985			
5	ТЕР-01-01-111-02 	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	0,156	1345,47		210	210		129	20,12	
			1000М2	1345,47							
6	ТЕР-01-02-061-01 	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1
Козп=1,15 	0,574	932,26		535	535		88,5	50,8	
			100М3	932,26							
7	408-9040-
	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 	25	420		10500					
			М3								
8	ТЕР-01-02-005-01 	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	0,744	322,99	176,62	240	109	131	12,53	9,32	
			100М3	146,37	36,84			27			
9	ТЕР-10-01-023-01 	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	0,204	308,07	11,84	63	8	2	3,8	0,78	
			100М	38,95	1,72						
10	ТЕР-10-01-023-01 	ПРИМ: ДЕМОНТАЖ  ХОДОВЫХ ДОСОК
Козп=0,8 Кмат=0 Кэм=0 	0,204	32,54	1,38	7	7		3,8	0,78	
			100М	31,16	1,38						
Итого: Земляные работы	15121	2570	1762		232	
	921		64	
		Коэф-т к ОЗП		0,200	561	(1_0_2)	
		Коэф-т к ЭМ		0,200	168	(1_0_3)	
		Коэф-т к з/п машинистов		0,200	184	(1_0_4)	
		ИТОГО:			16034		
		Индекс на ОЗП (СЦИ 08.2009) 		9,873	33242	(2_1_6)	
		Индекс к ЭМ 		5,179	5226	(2_1_7)	
		Индекс к з/п машинистов 		9,873	10910	(2_1_8)	
		Индекс на стоимость материалов		3,394	180	(2_1_9)	
		ИТОГО:			60058		
		Накладные расходы		1,220	53865	(3_2_1)	
		Сметная прибыль		0,650	28699	(4_3_1)	
		Итого по разделу			142622		
Синим цветом – смета составлена в проге БАРС+, может кому эти обозначения что-то подскажут.