Локальная смета №6
Реконструкция существующей котельной
Водопровод

Основание: 12-1(1,1)-ВК.АН

Составлен(а) в уровне цен на: II квартал 2012г.                                                                                                                     Сметная стоимость: 937621.52 руб.
Нормативная трудоемкость: 499.67 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 4903.95 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
В1-Водопровод  хозяйственно питьевой.	
1	ФЕР 16-02-005-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 61.44 руб. С.П. 83 = 83% = 39.84 руб.)	100 м трубопровода	0.07
[7/100]	3911,19
593.70	116.17
2.57	273.78	41.56	8.13
0.18	60.83
0.19	4.26
0.01	
	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	кг	1.13	11.98		13.54					
2	ФЕР 16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 398.18 руб. С.П. 83 = 83% = 258.19 руб.)	100 м трубопровода	0.16
[16/100]	3350,85
1611.01	617.27
79.65	536.13	257.76	98.76
12.74	162.40
5.90	25.98
0.94	
	507-3369	Труба из полипропилена армированная стекловолокном PN 25/40 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	м	14.992	75.31		1129.05					
	507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	10 м	-1.4992	110.72		-165.99					
	Энергопоток	Кран шаровой "Danfoss", диаметром 40 мм М=7957/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	847.95		847.95					
3	ФЕР 16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 168.52 руб. С.П. 83 = 83% = 109.27 руб.)	100 м трубопровода	0.09
[9/100]	2489,20
1208.26	491.32
63.72	224.03	108.74	44.22
5.74	121.80
4.72	10.96
0.43	
	507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-0.8442	79.36		-67.00					
	507-3368	Труба из полипропилена  PN 25/32 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	м	8.442	51.83		437.55					
	Энергопоток	Кран шаровой  "Danfoss", диаметром 32 мм М=5739/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	2	611.58		1223.16					
4	ФЕР 16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 166.72 руб. С.П. 83 = 83% = 108.11 руб.)	100 м трубопровода	0.071	2918,99
1484.43	839.67
110.70	207.26	105.40	59.62
7.86	149.64
8.20	10.62
0.58	
	Энергопоток	Кран шаровой "Danfoss", диаметром 25 мм, М=3306/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	2	352.31		704.62					
	507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-0.65959	58.56		-38.63					
	507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	м	6.5959	34.94		230.46					
5	ФЕР 16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 1011.72 руб. С.П. 83 = 83% = 656.04 руб.)	100 м трубопровода	0.3323
[33.23/100]	3753,40
1887.18	1362.19
181.17	1247.26	627.11	452.66
60.20	190.24
13.42	63.22
4.46	
	Энергопоток	Кран шаровой "Danfoss", диаметром 20 мм, М=2429/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	2	251.31		502.62					
	507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	м	29.87377	23.19		692.77					
	507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-2.987377	48.32		-144.35					
	Энергопотолок	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм,М=3570/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	12	322.75		3873.00					
6	ФЕР 16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 33.56 руб. С.П. 83 = 83% = 21.76 руб.)	100 м трубопровода	0.391	107,11
58.32	44.51
0	41.87	22.80	17.40
0	5.01
0	1.96
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				11769.08	1163.37	680.79
86.72		117.00
6.42	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				12045.70	1337.88	782.91
99.73		134.55
7.38	
		Накладные расходы %:	%				1840.14					
		Итого с накладными:	руб.				13885.84					
		Сметная прибыль %:	%				1193.21					
		Итого:	руб.				15079.05					
		Индекс цен на СМР к базисному уровню цен:		6.21			93640.90					
		Итого:	руб.				93640.90					
		Всего по разделу:	руб.				93640.90					
Т3- водопровод горячей воды	
1	ФЕР 16-04-002-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 134.91 руб. С.П. 83 = 83% = 87.48 руб.)	100 м трубопровода	0.06	5220,97
1345.86	1376.62
181.71	313.26	80.75	82.60
10.90	141.52
13.46	8.49
0.81	
	507-0592	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	10 м	-0.5676	255.7		-145.13					
	507-3371	Труба из полипропилена PN 25/63 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	м	5.676	168.93		958.85					
2	ФЕР 16-04-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 233.40 руб. С.П. 83 = 83% = 151.35 руб.)	100 м трубопровода	0.1	4490,52
1403.88	1376.62
181.71	449.05	140.39	137.66
18.17	141.52
13.46	14.15
1.35	
	507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	-0.946	172.8		-163.47					
	507-3370	Труба из полипропилена PN 25/50 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	м	9.46	110.8		1048.17					
	Прайс	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 50 мм , М=3400/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	362.33		362.33					
3	ФЕР 16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 248.87 руб. С.П. 83 = 83% = 161.38 руб.)	100 м трубопровода	0.1	3350,85
1611.01	617.27
79.65	335.09	161.10	61.73
7.97	162.40
5.90	16.24
0.59	
	507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	м	9.37	75.31		705.66					
	507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	10 м	-0.937	110.72		-103.74					
4	ФЕР 16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 318.29 руб. С.П. 83 = 83% = 206.39 руб.)	100 м трубопровода	0.17
[17/100]	2489,20
1208.26	491.32
63.72	423.16	205.40	83.52
10.83	121.80
4.72	20.71
0.80	
	507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-1.5946	79.36		-126.55					
	507-3368	Труба из полипропилена PN 25/32 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	м	15.946	51.83		826.48					
	Прайс	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 32 мм М=2671,43/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	6	284.68		1708.08					
5	ФЕР 16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 1370.08 руб. С.П. 83 = 83% = 888.41 руб.)	100 м трубопровода	0.45
[45/100]	3753,40
1887.18	1362.19
181.17	1689.03	849.23	612.99
81.53	190.24
13.42	85.61
6.04	
	Прайс	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм,М=2266,7/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	2	241.55		483.10					
	507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	м	40.455	23.19		938.15					
	507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-4.0455	48.32		-195.48					
	Прайс	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм,М=1200/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	7	127.88		895.16					
6	ФЕР 17-01-002-3	Установка смесителей для умывальника (Н.Р. 128 = 128% = 69.39 руб. С.П. 83 = 83% = 45.00 руб.)	10 шт.	0.7
[7/10]	1512,97
67.34	0.20
0	1059.08	47.14	0.14
0	7.00
0	4.90
0	
	 афоня	Смесители для умывальников  М=6520/1,18/6,21/1,319*1,03	компл.	7	694.81		4863.67					
	301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-7	143		-1001.00					
7	ФЕР 17-01-002-3	Установка смесителей  для душа с сеткой на гибком шланге (Н.Р. 128 = 128% = 39.66 руб. С.П. 83 = 83% = 25.71 руб.)	10 шт.	0.4	1512,97
67.34	0.20
0	605.19	26.94	0.08
0	7.00
0	2.80
0	
	афоня	Смесители для душевых установок ,М=11372/1,18/6,21/1,319*1,03	компл.	4	1211.87		4847.48					
	301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-4	143		-572.00					
8	ФЕР 17-01-003-3	Установка унитазов  (Н.Р. 128 = 128% = 94.78 руб. С.П. 83 = 83% = 61.46 руб.)	10 компл.	0.3
[3/10]	6584,57
210.93	31.99
3.71	1975.38	63.28	9.60
1.11	22.18
0.32	6.65
0.10	
	301-0906	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.	-3	198.2		-594.60					
	Чешский двор	Унитаз, М=4200/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	3	447.58		1342.74					
9	ФЕР 17-01-002-3	Установка смесителей  для раковины (Н.Р. 128 = 128% = 39.66 руб. С.П. 83 = 83% = 25.71 руб.)	10 шт.	0.4
[4/10]	1512,97
67.34	0.20
0	605.19	26.94	0.08
0	7.00
0	2.80
0	
	301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-4	143		-572.00					
	афоня	Смеситель для раковины, М=6520/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	4	694.81		2779.24					
10	ФЕР 17-01-005-4	Установка раковин  (Н.Р. 128 = 128% = 25.70 руб. С.П. 83 = 83% = 16.67 руб.)	10 компл.	0.2
[2/10]	1209,32
86.48	14.78
0.81	241.87	17.30	2.96
0.16	8.99
0.07	1.80
0.01	
	301-0572	Раковины стальные эмалированные	компл.	-2	101.7		-203.40					
	301-0581	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	шт.	2	339.4		678.80					
11	ФЕР 17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды  (Н.Р. 128 = 128% = 61.75 руб. С.П. 83 = 83% = 40.04 руб.)	10 компл.	0.2	1609,25
208.27	23.63
1.51	321.85	41.65	4.73
0.30	21.65
0.13	4.33
0.03	
	301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.	-2	130		-260.00					
	301-0647	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	компл.	2	315.13		630.26					
12	ФЕР 17-01-001-17	Установка поддонов душевых чугунных глубоких  (Н.Р. 128 = 128% = 101.16 руб. С.П. 83 = 83% = 65.59 руб.)	10 компл.	0.4
[4/10]	8029,91
165.46	50.73
6.35	3211.96	66.18	20.29
2.54	17.20
0.53	6.88
0.21	
13	ФЕР 16-07-003-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 106.04 руб. С.П. 83 = 83% = 68.76 руб.)	1 врезка	1	583,24
71.77	11.71
0.27	583.24	71.77	11.71
0.27	7.46
0.02	7.46
0.02	
14	ФЕР 16-07-003-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 91.26 руб. С.П. 83 = 83% = 59.18 руб.)	1 врезка	1	385,78
61.86	7.00
0.14	385.78	61.86	7.00
0.14	6.43
0.01	6.43
0.01	
15	ФЕР 16-07-003-5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 65.12 руб. С.П. 83 = 83% = 42.23 руб.)	1 врезка	1	112,23
44.24	4.94
0	112.23	44.24	4.94
0	4.46
0	4.46
0	
16	ФЕР 16-07-003-4	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 65.12 руб. С.П. 83 = 83% = 42.23 руб.)	1 врезка	1	97,49
44.24	4.94
0	97.49	44.24	4.94
0	4.46
0	4.46
0	
17	ФЕР 16-07-003-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 65.12 руб. С.П. 83 = 83% = 42.23 руб.)	1 врезка	1	79,65
44.24	4.94
0	79.65	44.24	4.94
0	4.46
0	4.46
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				31619.30	1992.65	1049.91
133.92		202.63
9.97	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				32075.68	2291.55	1207.40
154.01		233.02
11.47	
		Накладные расходы %:	%				3130.31					
		Итого с накладными:	руб.				35205.99					
		Сметная прибыль %:	%				2029.82					
		Итого:	руб.				37235.81					
		Индекс цен на СМР к базисному уровню цен:		6.21			231234.38					
		Итого:	руб.				231234.38					
		Всего по разделу:	руб.				231234.38					
В2-Водопровод противопожарный	
1	ФЕР 16-07-001-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 159.65 руб. С.П. 83 = 83% = 103.53 руб.)	1 кран	11	742,10
9.72	3.00
0.14	8163.10	106.92	33.00
1.54	1.01
0.01	11.11
0.11	
	301-1173	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм	шт.	-33	14.2		-468.60					
	301-1201	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	шт.	-11	82.57		-908.27					
	301-1226	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм	м	-110	36.2		-3982.00					
	302-1133	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-11	240		-2640.00					
	302-0088	Вентили муфтовые чугунные диаметром 65 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	шт.	11	394.96		4344.56					
	301-6104	Головка соединительная рукавная ГР-70 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	шт.	22	36.26		797.72					
	301-6114	Головка соединительная ГЦ-70 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	шт.	11	33.17		364.87					
	301-6123	Рукава пожарные "СТАНДАРТ", диаметром 66 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) (20м х11шт)	м	220	31.81		6998.20					
	Компания "Пожкомплект" Москва.	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 70 мм,М=2400/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	11	255.76		2813.36					
2	ФЕР 10-01-059-1	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.  (Н.Р. 118 = 118% = 92.97 руб. С.П. 63 = 63% = 49.64 руб.)	100 шт. изделий	0.11	2505,44
602.70	269.39
20.07	275.60	66.30	29.63
2.21	75.15
1.73	8.27
0.19	
	302-0627	Шкаф пожарный ШПК-320 навесной с окном (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	шт.	11	1323.72		14560.92					
	203-0499	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	-44	3.2		-140.80					
	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	-0.00385	5989		-23.06					
3	ФЕР 16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 818.71 руб. С.П. 83 = 83% = 530.88 руб.)	100 м трубопровода	0.71
[71/100]	7217,08
778.36	198.47
5.00	5124.13	552.64	140.91
3.55	79.75
0.37	56.62
0.26	
	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	кг	10.39	11.98		124.47					
4	ФЕР 16-02-005-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 218.67 руб. С.П. 83 = 83% = 141.79 руб.)	100 м трубопровода	0.21	6197,38
704.28	139.89
3.11	1301.45	147.90	29.38
0.65	72.16
0.23	15.15
0.05	
	301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	кг	3.4	11.98		40.73					
5	ФЕР 16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 78.12 руб. С.П. 83 = 83% = 50.66 руб.)	100 м трубопровода	0.91	113,94
58.32	44.51
0	103.68	53.07	40.50
0	5.01
0	4.56
0	
6	ФЕР 15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2  (Н.Р. 105 = 105% = 26.07 руб. С.П. 55 = 55% = 13.66 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	837,52
359.63	2.93
0.12	50.26	21.58	0.18
0.01	40.59
0.01	2.44
0.00	
7	ФЕР 16-07-006-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 24.04 руб. С.П. 83 = 83% = 15.59 руб.)	1 сальник	1	19,10
16.33	0
0	19.10	16.33	0
0	1.80
0	1.80
0	
8	ФЕР 16-07-003-7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм  (Н.Р. 128 = 128% = 212.09 руб. С.П. 83 = 83% = 137.52 руб.)	1 врезка	2	583,24
71.77	11.71
0.27	1166.48	143.54	23.42
0.54	7.46
0.02	14.92
0.04	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				38085.90	1108.28	297.02
8.50		114.87
0.65	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				38296.70	1274.52	341.57
9.78		132.10
0.75	
		Накладные расходы %:	%				1630.32					
		Итого с накладными:	руб.				39927.02					
		Сметная прибыль %:	%				1043.27					
		Итого:	руб.				40970.29					
		Индекс цен на СМР к базисному уровню цен:		6.21			254425.50					
		Итого:	руб.				254425.50					
		Всего по разделу:	руб.				254425.50					

		Итого по всем разделам:	руб.				579300.78					
		Временные здания и сооружения	руб.	1.44			8341.93					
		Итого :	руб.				587642.71					
		Зимнее удорожание	руб.	1.5			8814.64					
		Итого :	руб.				596457.35					
		Непредвиденные расходы	руб.	1			5964.57					
		Итого :	руб.				602421.92					
		Итого с индексом-дефлятором 1,319	руб.	1.319			794594.51					
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			143027.01					
		Всего по смете:	руб.				937621.52					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/