{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Мои данные"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Мои данные","index":0,"n_rows":215,"n_cols":11,"rows_kept":215,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[207,0,207,8],[201,0,201,8],[202,0,202,8],[203,0,203,8],[204,0,204,8],[205,0,205,8],[206,0,206,8],[195,0,195,8],[196,0,196,8],[197,0,197,8],[198,0,198,8],[199,0,199,8],[200,0,200,8],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[11,0,11,10],[23,6,24,6],[194,0,194,8],[19,7,19,8],[19,9,19,10],[20,4,20,6],[20,7,20,8],[20,9,20,10],[26,0,26,10],[54,0,54,8],[55,0,55,10],[193,0,193,8],[12,0,12,10],[14,0,14,10],[15,0,15,10],[18,7,18,8],[18,9,18,10],[23,7,24,7],[23,8,24,8],[23,9,24,9],[19,4,19,6]]}
[]
["УТВЕРЖДАЮ ",null,null,null,null,null,null,"СОГЛАСОВАНО"]
[]
["___________________//",null,null,null,null,null,null,"___________________//"]
["\"___\" __________ 2013 г.",null,null,null,null,null,null,"\"____\" _____________ 2013 г."]
[]
[]
["Загорская ГАЭС-2"]
["(наименование стройки)"]
[]
[]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № "]
["(локальный сметный расчет)"]
[]
["на Проведение пусконаладочных работ механической части электрокотельной на объекте \"Водоприемник Загорской ГАЭС-2\", "]
["(наименование работ и затрат, наименование объекта)"]
[]
["Основание: Программа проведения пусконаладочных работ механической части электрокотельной на объекте \"Водоприемник Загорской ГАЭС-2\""]
[null,null,null,null,null,null,null,"в базисном уровне цен",null,"в текущем уровне цен"]
[null,null,null,null,"Сметная стоимость ",null,null,"21440 руб.",null,"21440 руб."]
[null,null,null,null,"Средства на оплату труда",null,null,"2121 руб.",null,"2121 руб."]
[]
["Составлен(а) в ценах на"]
["№ п/п","Шифр расценки и коды ресурсов","Наименование работ и затрат","Единица измерения","Кол-во единиц","Цена на ед. изм., руб.","Коэф. поправочные к позиции","Всего в базисных ценах, руб.","Коэф. пересчета","Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.","Справочно"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Раздел 1. Демонтажные работы"]
[1,"ФЕР16-05-001-01","Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм  (Клапан обратный, компенсатор резиновый межфланцевый Ду25)\n(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)","1 шт.",5,75.849999999999994,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",13.33,0.6,40,23.41,40,""]
["","","ЭМ","","",3.71,0.6,11,4.53,11,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",null,0.6,null,23.41,null,""]
["","","МР","","",58.81,0,null,4.13,null,""]
["","","НР от ФОТ","%",128,null,null,51,128,51,""]
["","","СП от ФОТ","%",83,null,null,33,83,33,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,0.6,null,null,null,4.41]
["","","Всего по позиции","","",null,null,135,null,135,""]
[2,"ФЕР16-05-001-02","Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм  (Затворы, задвижки Ду50)\n(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)","1 шт.",6,98.57,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",13.33,0.6,48,23.41,48,""]
["","","ЭМ","","",4.58,0.6,17,5.0999999999999996,17,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",null,0.6,null,23.41,null,""]
["","","МР","","",80.66,0,null,5.37,null,""]
["","","НР от ФОТ","%",128,null,null,61,128,61,""]
["","","СП от ФОТ","%",83,null,null,40,83,40,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,0.6,null,null,null,5.29]
["","","Всего по позиции","","",null,null,166,null,166,""]
[3,"ФЕР16-02-007-01","Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм\n(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)","1 соединение",30,86.72,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",9.52,0.6,172,23.41,172,""]
["","","ЭМ","","",4.4400000000000004,0.6,79,4.38,79,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",null,0.6,null,23.41,null,""]
["","","МР","","",72.760000000000005,0,null,5.54,null,""]
["","","НР от ФОТ","%",128,null,null,220,128,220,""]
["","","СП от ФОТ","%",83,null,null,143,83,143,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,0.6,null,null,null,17.28]
["","","Всего по позиции","","",null,null,614,null,614,""]
["  Итого по разделу 1 Демонтажные работы",null,null,null,null,null,null,null,null,916," "]
["Раздел 2. Монтажные работы"]
[4,"ФЕР16-05-001-01","Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм  (Клапан обратный, компенсатор резиновый межфланцевый Ду25)","1 шт.",5,75.849999999999994,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",13.33,null,67,23.41,67,""]
["","","ЭМ","","",3.71,null,19,4.53,19,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",null,null,null,23.41,null,""]
["","","МР","","",58.81,null,293,4.13,293,""]
["","","НР от ФОТ","%",128,null,null,86,128,86,""]
["","","СП от ФОТ","%",83,null,null,56,83,56,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,null,null,null,null,7.35]
["","","Всего по позиции","","",null,null,521,null,521,""]
[5,"507-0980","Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм","шт.",-10,16.8,null,-168,"сентябрь 2015 г.4,27",-168,""]
[6,"ФЕР16-05-001-02","Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (Затворы, задвижки Ду50)","1 шт.",7,98.57,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",13.33,null,93,23.41,93,""]
["","","ЭМ","","",4.58,null,32,5.0999999999999996,32,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",null,null,null,23.41,null,""]
["","","МР","","",80.66,null,565,5.37,565,""]
["","","НР от ФОТ","%",128,null,null,119,128,119,""]
["","","СП от ФОТ","%",83,null,null,77,83,77,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,null,null,null,null,10.29]
["","","Всего по позиции","","",null,null,886,null,886,""]
[7,"507-0983","Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм","шт.",-14,28,null,-392,"сентябрь 2015 г.6,04",-392,""]
[8,"прайс","Фланцы стальные плоские приварные  диаметром 50 мм","шт.",2,25.7,null,51,"сентябрь 2015 г.4,38",51,""]
[9,"ФЕР22-06-005-01","Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (Ду 15)","1 врезка",10,91.28,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",15.55,null,156,23.41,156,""]
["","","ЭМ","","",59.27,null,593,6.4,593,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",5,null,50,23.41,50,""]
["","","МР","","",16.46,null,164,4.1500000000000004,164,""]
["","","НР от ФОТ","%",130,null,null,268,130,268,""]
["","","СП от ФОТ","%",89,null,null,183,89,183,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,null,null,null,null,14.6]
["","","ЗТМ","чел.час","",null,null,null,null,null,3.7]
["","","Всего по позиции","","",null,null,1364,null,1364,""]
[10,"ФЕР16-05-001-01","Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (Вентиль Ду 15)","1 шт.",10,75.849999999999994,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",13.33,null,133,23.41,133,""]
["","","ЭМ","","",3.71,null,37,4.53,37,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",null,null,null,23.41,null,""]
["","","МР","","",58.81,null,589,4.13,589,""]
["","","НР от ФОТ","%",128,null,null,170,128,170,""]
["","","СП от ФОТ","%",83,null,null,110,83,110,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,null,null,null,null,14.7]
["","","Всего по позиции","","",null,null,1039,null,1039,""]
[11,"507-0980","Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм","шт.",-20,16.8,null,-336,"сентябрь 2015 г.4,27",-336,""]
[12,"прайс","Фланцы стальные плоские приварные  диаметром 25 мм","шт.",20,19.97,null,399,"сентябрь 2015 г.4,38",399,""]
[13,"Прайс-лист","Вентель шаровый муфтовый бронзовый Ду 25","шт",10,22.03,null,220,"сентябрь 2015 г.4,38",220,""]
[14,"ФЕР16-02-007-01","Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм","1 соединение",32,86.72,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",9.52,null,305,23.41,305,""]
["","","ЭМ","","",4.4400000000000004,null,142,4.38,142,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",null,null,null,23.41,null,""]
["","","МР","","",72.760000000000005,null,2328,5.54,2328,""]
["","","НР от ФОТ","%",128,null,null,390,128,390,""]
["","","СП от ФОТ","%",83,null,null,253,83,253,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,null,null,null,null,30.72]
["","","Всего по позиции","","",null,null,3418,null,3418,""]
[15,"507-0983","Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм","шт.",-64,28,null,-1792,"сентябрь 2015 г.6,04",-1792,""]
[16,"Прайс-лист","Фланцы стальные плоские приварные  диаметром 50 мм","шт",4,29.96,null,120,"сентябрь 2015 г.4,38",120,""]
[17,"ФЕРм12-11-004-01","Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 15-38 мм","100 м",0.47299999999999998,1984.05,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",217.41,null,103,23.41,103,""]
["","","ЭМ","","",1762.29,null,834,6.51,834,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",112.97,null,53,23.41,53,""]
["","","МР","","",4.3499999999999996,null,1,null,1,""]
["","","НР от ФОТ","%",80,null,null,125,80,125,""]
["","","СП от ФОТ","%",60,null,null,94,60,94,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,null,null,null,null,10.69]
["","","ЗТМ","чел.час","",null,null,null,null,null,4.13]
["","","Всего по позиции","","",null,null,1157,null,1157,""]
[18,"ФЕРм12-11-004-02","Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 48 мм","100 м",0.17499999999999999,2193.5100000000002,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",327.08,null,57,23.41,57,""]
["","","ЭМ","","",1859.89,null,325,6.51,325,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",118.84,null,21,23.41,21,""]
["","","МР","","",6.54,null,2,null,2,""]
["","","НР от ФОТ","%",80,null,null,62,80,62,""]
["","","СП от ФОТ","%",60,null,null,47,60,47,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,null,null,null,null,5.95]
["","","ЗТМ","чел.час","",null,null,null,null,null,1.6]
["","","Всего по позиции","","",null,null,493,null,493,""]
[19,"ФЕРм12-11-004-03","Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 57 мм","100 м",1.1000000000000001,2555.0700000000002,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",327.08,null,360,23.41,360,""]
["","","ЭМ","","",2221.4499999999998,null,2444,6.52,2444,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",140.83000000000001,null,155,23.41,155,""]
["","","МР","","",6.54,null,7,null,7,""]
["","","НР от ФОТ","%",80,null,null,412,80,412,""]
["","","СП от ФОТ","%",60,null,null,309,60,309,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,null,null,null,null,37.4]
["","","ЗТМ","чел.час","",null,null,null,null,null,11.88]
["","","Всего по позиции","","",null,null,3532,null,3532,""]
[20,"ФССЦ-117-0129","Этиленгликоль","кг",222,25.45,null,5650,"сентябрь 2015 г.4,35",5650,""]
[21,"ФЕР16-06-001-02","Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм(Монтаж байпаса)","1 узел",1,4913.25,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",133.06,null,133,23.41,133,""]
["","","ЭМ","","",29.76,null,30,5.82,30,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",1.49,null,1,23.41,1,""]
["","","МР","","",4750.43,null,4750,4.38,4750,""]
["","","НР от ФОТ","%",128,null,null,172,128,172,""]
["","","СП от ФОТ","%",83,null,null,111,83,111,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,null,null,null,null,14.67]
["","","ЗТМ","чел.час","",null,null,null,null,null,0.11]
["","","Всего по позиции","","",null,null,5196,null,5196,""]
[22,"301-1223","Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100","компл.",-1,56,null,-56,"сентябрь 2015 г.6,56",-56,""]
[23,"301-3166","Счетчики (водомеры) турбинные диаметром: 80 мм","шт.",-1,1875,null,-1875,"сентябрь 2015 г.4,39",-1875,""]
[24,"ФССЦ-301-0044","Рукав: резиновый ОПР 30/25","м",25,10.7,null,268,"сентябрь 2015 г.3,1",268,""]
[25,"ФЕР16-07-005-01","Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм","100 м трубопровода",1.748,107.11,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",58.32,null,102,23.41,102,""]
["","","ЭМ","","",44.51,null,78,3.1,78,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",null,null,null,23.41,null,""]
["","","МР","","",4.28,null,7,5.28,7,""]
["","","НР от ФОТ","%",128,null,null,131,128,131,""]
["","","СП от ФОТ","%",83,null,null,85,83,85,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,null,null,null,null,8.76]
["","","Всего по позиции","","",null,null,403,null,403,""]
[26,"ФЕРм38-01-006-01","Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)","1 т конструкций",2.5000000000000001E-2,13165.08,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",1513.4,null,38,23.41,38,""]
["","","ЭМ","","",3893.15,null,97,5.83,97,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",139.53,null,3,23.41,3,""]
["","","МР","","",7758.53,null,194,4.26,194,""]
["","","НР от ФОТ","%",66,null,null,27,66,27,""]
["","","СП от ФОТ","%",0,null,null,null,0,null,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,null,null,null,null,4.03]
["","","ЗТМ","чел.час","",null,null,null,null,null,0.28000000000000003]
["","","Всего по позиции","","",null,null,356,null,356,""]
[27,"101-2215","Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 1 мм","т",-2.6599999999999999E-2,6812.77,null,-181,"сентябрь 2015 г.4,17",-181,""]
[28,"ФССЦ-101-3770","Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм","т",2.6599999999999999E-2,6862.34,null,183,"сентябрь 2015 г.4,38",183,""]
[29,"ФЕРр65-23-2","Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы","1000 м3 объема здания",0.30499999999999999,10.83,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",10.83,null,3,23.41,3,""]
["","","ЭМ","","",null,null,null,null,null,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",null,null,null,23.41,null,""]
["","","МР","","",null,null,null,null,null,""]
["","","НР от ФОТ","%",74,null,null,2,74,2,""]
["","","СП от ФОТ","%",50,null,null,2,50,2,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,null,null,null,null,0.39]
["","","Всего по позиции","","",null,null,7,null,7,""]
[30,"ФЕРр65-24-1","Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой","100 приборов",0.21,134.18,null,null,"сентябрь 2015 г.",null,""]
["","","ЗП","","",134.18,null,28,23.41,28,""]
["","","ЭМ","","",null,null,null,null,null,""]
["","","в т.ч. ЗПМ","","",null,null,null,23.41,null,""]
["","","МР","","",null,null,null,null,null,""]
["","","НР от ФОТ","%",74,null,null,21,74,21,""]
["","","СП от ФОТ","%",50,null,null,14,50,14,""]
["","","ЗТР","чел.час","",null,null,null,null,null,3.3]
["","","Всего по позиции","","",null,null,63,null,63,""]
["  Итого по разделу 2 Монтажные работы",null,null,null,null,null,null,null,null,20525," "]
["Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.",null,null,null,null,null,null,null,null,17567," "]
["Накладные расходы",null,null,null,null,null,null,null,null,2317," "]
["Сметная прибыль",null,null,null,null,null,null,null,null,1556," "]
["Итоги по смете:",null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
["  Итого Строительные работы",null,null,null,null,null,null,null,null,10251," "]
["  Итого Монтажные работы",null,null,null,null,null,null,null,null,11189," "]
["  Итого",null,null,null,null,null,null,null,null,21440," "]
["    В том числе:",null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
["      Материалы",null,null,null,null,null,null,null,null,10991," "]
["      Машины и механизмы",null,null,null,null,null,null,null,null,4738," "]
["      ФОТ",null,null,null,null,null,null,null,null,2121," "]
["      Накладные расходы",null,null,null,null,null,null,null,null,2317," "]
["      Сметная прибыль",null,null,null,null,null,null,null,null,1556," "]
["  ВСЕГО по смете",null,null,null,null,null,null,null,null,21440," "]
[]
[]
[]
[]
[null,"Составил: ___________________Бескоровайная М.В."]
[]
[null,"Проверил: ___________________"]