Программный комплекс "БАГИРА", версия 4.0, сборка 43	Машинный номер 01-00133	
	 Согласовано		 Утверждаю		

 		

	<<___>>______________ 2012г.		<<___>>______________ 2012г.		
Стройка:			
Объект:			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:00133		
			
Основание:			
Строительный объем:	 	Сметная стоимость:	316.85 	тыс.руб	
Стоим.един.стр.объема:	0 руб/	Норм.трудоемкость:	722.35 	чел.-ч	
		Сметная зарплата:	97.17 	тыс.руб	
Составлена в ценах на:	01.01.2012  г.	Стоимость оборудования:	0 	тыс.руб	

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость	Затраты труда рабочих	
					Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	Материалы	Основ. на един.	Всего основ.	
					В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.				В т.ч. зарпл.		Механ. на един.	Всего механ.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Подраздел 1. Процедурный кабинет		
1.1	Е62-9-2 (ФЕР) 
НР=57.53% 
СП=30.6%	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100м2 	0.0385	24 580.60
20 535.61	133.86
35.76	3 911.14	946.35	790.62	5.15
1.38	150.58	163.80
0.20	6.31
0.01	
1.2	Е62-40-3 (ФЕР) 
НР=57.53% 
СП=30.6%	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками окон и дверей	100м2 	0.0385	3 002.14
2 883.82	0
0	118.32	115.58	111.03	0
0	4.56	28.08
0	1.08
0	
	Подраздел 2. Кабинет клинической лаборатории		
2.1	Е61-4-7 (ФЕР) 
НР=56.81% 
СП=30.6%	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
Кол-во=1,78*3,44/100=0.0612	100м2 	0.0612	51 603.23
38 620.42	285.97
128.74	12 696.83	3 158.12	2 363.57	17.50
7.88	777.05	290.27
0.72	17.76
0.04	
2.2	Е62-17-3 (ГЭСН) 
НР=57.53% 
СП=30.6%	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100м2 	0.0612	44 112.36
12 795.26	200.79
53.64	31 116.30	2 699.68	783.07	12.29
3.28	1 904.32	102.06
0.30	6.25
0.02	
2.3	Е61-1-2 (ГЭСН) 
НР=56.81% 
СП=30.6%	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100м2 	0.0943	41 356.19
14 758.74	762.59
343.30	25 834.86	3 899.89	1 391.75	71.91
32.37	2 436.23	127.11
1.92	11.99
0.18	
2.4	Е62-7-5 (ФЕР) 
НР=57.53% 
СП=30.6%	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100м2 	0.0943	17 871.80
12 835.38	133.86
35.76	4 902.56	1 685.31	1 210.38	12.62
3.37	462.31	102.38
0.20	9.65
0.02	
	Подраздел 3. Помещение 16		
3.1	Е46-02-009-2 (ГЭСН) 
НР=87.89% 
СП=50.4%	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
Кол-во=(57,9+28,95)/100=0.869	100м2 	0.869	2 292.73
2 292.73	0
0	0	1 992.38	1 992.38	0
0	0	22.82
0	19.83
0	
3.2	Е15-02-016-4 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков
Кол-во=2,9*3,17/100=0.092	100м2 	0.092	16 147.71
12 465.36	2 431.23
1 124.65	1 251.12	1 485.59	1 146.81	223.67
103.47	115.10	87.00
6.29	8.00
0.58	
3.3	Е62-42-1 (ГЭСН) 
НР=57.53% 
СП=30.6%	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100м2 	0.2895	6 406.03
1 515.09	0
0	4 890.94	1 854.55	438.62	0
0	1 415.93	15.08
0	4.37
0	
3.4	Е15-02-019-4 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
Кол-во=2,9*3,17/100=0.092	100м2 	0.092	58 047.53
18 959.03	1 629.59
779.57	37 458.91	5 340.37	1 744.23	149.92
71.72	3 446.22	126.20
4.36	11.61
0.40	
3.5	Е15-04-005-4 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
Кол-во=2,9*3,17/100=0.092	100м2 	0.092	24 357.27
14 342.79	161.02
7.15	9 853.46	2 240.87	1 319.54	14.81
0.66	906.52	107.80
0.04	9.92
0.00	
3.6	Е15-02-016-3 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100м2 	0.2895	15 983.03
12 299.16	2 431.23
1 124.65	1 252.65	4 627.09	3 560.61	703.84
325.59	362.64	85.84
6.29	24.85
1.82	
3.7	Е15-02-019-3 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100м2 	0.2895	23 823.74
7 169.12	698.02
334.36	15 956.60	6 896.97	2 075.46	202.08
96.80	4 619.43	51.89
1.87	15.02
0.54	
3.8	Е15-04-005-3 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100м2 	0.1259	15 516.26
8 561.77	113.96
5.36	6 840.53	1 953.50	1 077.93	14.35
0.68	861.22	64.35
0.03	8.10
0.00	
3.9	Е15-04-025-8 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100м2 	0.1636	20 101.79
10 376.20	80.79
2.68	9 644.79	3 288.65	1 697.55	13.22
0.44	1 577.89	76.52
0.02	12.52
0.00	
	Подраздел 4. Помещение 41		
4.1	Е46-02-009-2 (ГЭСН) 
НР=79.1% 
СП=42.84%	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
Кол-во=5,55*2,68/100=0.1487	100м2 	0.1487	2 292.73
2 292.73	0
0	0	340.93	340.93	0
0	0	22.82
0	3.39
0	
4.2	Е15-02-016-4 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков	100м2 	0.1487	16 147.71
12 465.36	2 431.23
1 124.65	1 251.12	2 401.16	1 853.60	361.52
167.24	186.04	87.00
6.29	12.94
0.94	
4.3	Е15-02-019-4 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100м2 	0.1487	29 023.76
9 479.51	814.80
389.78	18 729.45	4 315.83	1 409.60	121.16
57.96	2 785.07	63.10
2.18	9.38
0.32	
4.4	Е15-04-005-4 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100м2 	0.1487	12 178.64
7 171.40	80.51
3.58	4 926.73	1 810.96	1 066.39	11.97
0.53	732.61	53.90
0.02	8.01
0.00	
	Подраздел 5. Детское отделение		
5.1	Е46-02-009-2 (ГЭСН) 
НР=87.89% 
СП=50.4%	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100м2 	1.3242	2 292.73
2 292.73	0
0	0	3 036.03	3 036.03	0
0	0	22.82
0	30.22
0	
5.2	Е15-02-016-4 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков	100м2 	0.3604	24 221.56
18 698.04	3 646.84
1 686.98	1 876.68	8 729.45	6 738.77	1 314.32
607.99	676.36	130.50
9.44	47.03
3.40	
5.3	Е15-02-019-4 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100м2 	0.3604	43 535.65
14 219.27	1 222.19
584.68	28 094.18	15 690.25	5 124.62	440.48
210.72	10 125.14	94.65
3.27	34.11
1.18	
5.4	Е15-04-005-4 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100м2 	0.3604	12 178.64
7 171.40	80.51
3.58	4 926.73	4 389.18	2 584.57	29.02
1.29	1 775.59	53.90
0.02	19.43
0.01	
5.5	Е15-02-016-3 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100м2 	0.9638	15 983.03
12 299.16	2 431.23
1 124.65	1 252.65	15 404.44	11 853.93	2 343.22
1 083.94	1 207.30	85.84
6.29	82.73
6.06	
5.6	Е15-02-019-3 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100м2 	0.9638	35 735.61
10 753.68	1 047.03
501.53	23 934.89	34 441.98	10 364.40	1 009.13
483.38	23 068.45	77.84
2.81	75.02
2.70	
5.7	Е15-04-005-3 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100м2 	0.401	10 344.17
5 707.85	75.97
3.58	4 560.35	4 148.01	2 288.85	30.47
1.43	1 828.70	42.90
0.02	17.20
0.01	
5.8	Е15-04-025-8 (ГЭСН) 
НР=83.9% 
СП=39.6%	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100м2 	0.5628	13 401.19
6 917.47	53.86
1.79	6 429.86	7 542.19	3 893.15	30.31
1.01	3 618.73	51.01
0.01	28.71
0.01	
5.9	Е61-4-7 (ФЕР) 
НР=56.81% 
СП=30.6%	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2 	0.0638	51 603.23
38 620.42	285.97
128.74	12 696.83	3 292.29	2 463.98	18.24
8.21	810.06	290.27
0.72	18.52
0.05	
5.10	Е62-17-3 (ГЭСН) 
НР=57.53% 
СП=30.6%	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100м2 	0.0638	15 343.88
4 904.85	66.93
17.88	10 372.10	978.94	312.93	4.27
1.14	661.74	39.12
0.10	2.50
0.01	
5.11	Е61-2-7 (ФЕР) 
НР=56.81% 
СП=30.6%	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2 	0.1428	42 698.28
29 797.39	266.11
119.80	12 634.77	6 097.31	4 255.07	38.00
17.11	1 804.25	228.35
0.67	32.61
0.10	
5.12	Е62-16-6 (ГЭСН) 
НР=57.53% 
СП=30.6%	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100м2 	0.1428	29 375.81
8 535.19	133.86
35.76	20 706.76	4 194.87	1 218.83	19.12
5.11	2 956.93	68.08
0.20	9.72
0.03	
5.13	Е62-7-3 (ГЭСН) 
НР=57.53% 
СП=30.6%	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100м2 	0.1969	11 613.51
9 573.25	66.93
17.88	1 973.33	2 286.70	1 884.97	13.18
3.52	388.55	76.36
0.10	15.04
0.02	
5.14	Е10-01-035-3 (ГЭСН) 
НР=94.28% 
СП=45.36%	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100пог.м 	0.0205	21 078.18
2 625.68	163.86
12.52	18 288.64	432.10	53.83	3.36
0.26	374.92	21.38
0.07	0.44
0.00	
5.15	Е62-1-6 (ФЕР) 
НР=57.53% 
СП=30.6%	Окраска известковыми составами по дереву	100м2 	0.01025	4 950.73
1 146.54	53.32
17.88	3 750.86	50.75	11.75	0.55
0.18	38.45	10.27
0.10	0.11
0.00	
	Подраздел 6. Санузел		
6.1	Е61-4-7 (ФЕР) 
НР=56.81% 
СП=30.6%	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2 	0.0342	51 603.23
38 620.42	285.97
128.74	12 696.83	1 764.83	1 320.82	9.78
4.40	434.23	290.27
0.72	9.93
0.02	
6.2	Е62-17-4 (ГЭСН) 
НР=57.53% 
СП=30.6%	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100м2 	0.0342	40 334.44
11 288.94	200.79
53.64	28 844.70	1 379.44	386.08	6.87
1.83	986.49	90.05
0.30	3.08
0.01	
6.3	Е61-2-7 (ФЕР) 
НР=56.81% 
СП=30.6%	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2 	0.0908	42 698.28
29 797.39	266.11
119.80	12 634.77	3 877.00	2 705.60	24.16
10.88	1 147.24	228.35
0.67	20.73
0.06	
6.4	Е62-16-7 (ГЭСН) 
НР=57.53% 
СП=30.6%	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 10%	100м2 	0.0908	26 356.22
7 030.00	133.86
35.76	19 192.36	2 393.14	638.32	12.15
3.25	1 742.67	56.07
0.20	5.09
0.02	
6.5	Е11-01-051-1 (SI) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40x40 см	100м2 	0.0984	160 218.63
31 852.17	4 777.87
1 727.21	123 588.59	15 765.51	3 134.25	470.14
169.96	12 161.12	239.40
9.66	23.56
0.95	
	Подраздел 7. Коридор		
7.1	Е11-01-040-1 (ГЭСН) 
НР=98.28% 
СП=54%	Устройство плинтусов	100м 	0.31	1 364.17
1 350.57	13.61
0	0	422.89	418.68	4.22
0	0	8.99
0	2.79
0	
7.2	Е55-7-1 (ГЭСН) 
НР=64% 
СП=39.78%	Заделка щелей между плинтусом и стеной	100м 	0.31	10 589.85
4 556.50	54.42
0	5 978.93	3 282.85	1 412.51	16.87
0	1 853.47	33.60
0	10.42
0	
	Подраздел 8. Прочие работы		
8.1	Е69-12-4 (ГЭСН) 
НР= 
СП=	Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых	м3 р-ра 	1.56	346.62
346.62	0
0	0	540.73	540.73	0
0	0	3.45
0	5.38
0	
8.2	Е69-12-2 (ГЭСН) 
НР= 
СП=	Приготовление растворов вручную известковых тяжелых	м3 р-ра 	0.17	346.62
346.62	0
0	0	58.93	58.93	0
0	0	3.45
0	0.59
0	
8.3	Е69-9-1 (ГЭСН) 
НР=56.09% 
СП=30.6%	Очистка помещений от строительного мусора	100т 	0.0196	118 590.12
18 590.12	0
0	100 000.00	2 324.37	364.37	0
0	1 960.00	214.32
0	4.20
0	
8.4	Е51-6-1 (ГЭСН) 
НР=53.93% 
СП=27.54%	Погрузка строительного мусора с выгрузкой
Кол-во=1,96/1.2/100=0.01633	100м3 	0.01633	40 209.42
14 651.16	25 558.26
0	0	656.62	239.25	417.37
0	0	166.00
0	2.71
0	
8.5	С403-16-1 (KOM) 	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами вне карьеров. На рассторяние 16 км (класс груза 1)	т 	1.96	1 500.00
0	0
0	0	2 940.00	0	0
0	0	0
0	0
0	

	Итого по смете в ценах 2012г., руб	197 174.59	93 679.27	8 191.25
3 488.95	92 364.07		702.83
19.51	
МДС81-33.2004	Накладные расходы, руб
по видам работ МДС33-2004:
   10. Деревянные конструкции, 118% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 5.14)
НР = (1.18*54.08)*(0.85*0.94) = 50.99
   11. Полы, 123% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-т 6.5)
НР = (1.23*3304.21)*(0.85*0.94*0.9) = 2 922.55
   11. Полы, 123% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 7.1)
НР = (1.23*418.68)*(0.85*0.94) = 411.47
   15. Отделочные работы, 105% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-ты 3.2,3.4-3.9,4.2-4.4,5.2-5.8)
НР = (1.05*63014.82)*(0.85*0.94) = 52 866.28
   49. Реконструкция зданий и сооружений, 110% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-т 4.1)
НР = (1.1*340.93)*(0.85*0.94*0.9) = 269.68
   49. Реконструкция зданий и сооружений, 110% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-ты 3.1,5.1)
НР = (1.1*5028.41)*(0.85*0.94) = 4 419.47
   51.2. Земляные работы ручные, ремонт, 75% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-т 8.4)
НР = (0.75*239.25)*(0.85*0.94*0.9) = 129.03
   55. Перегородки, ремонт, 89% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-т 7.2)
НР = (0.89*1412.51)*(0.85*0.94*0.9) = 904.01
   61. Штукатурные работы, ремонт, 79% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-ты 2.1,2.3,5.9,5.11,6.1,6.3)
НР = (0.79*14581.64)*(0.85*0.94*0.9) = 8 283.67
   62. Малярные работы, ремонт, 80% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-ты 1.1,1.2,2.2,2.4,3.3,5.10,5.12,5.13,5.15,6.2,6.4)
НР = (0.8*7809.66)*(0.85*0.94*0.9) = 4 492.74
   69. Прочие ремонтно-строительные работы, 78% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-т 8.3)
НР = (0.78*364.37)*(0.85*0.94*0.9) = 204.37
Итого:
НР = 50.99+2922.55+411.47+52866.28+269.68+4419.47+129.03+904+8283.67+4492.74+204.37 = 74 954.25	74 954.26						
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб
по видам работ АП-5536/06:
   10. Деревянные конструкции, 63% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 5.14)
СП = (0.63*54.08)*(0.9*0.8) = 24.53
   11. Полы, 75% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-т 6.5)
СП = (0.75*3304.21)*(0.8*0.9*0.85) = 1 516.63
   11. Полы, 75% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 7.1)
СП = (0.75*418.68)*(0.9*0.8) = 226.09
   15. Отделочные работы, 55% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-ты 3.2,3.4-3.9,4.2-4.4,5.2-5.8)
СП = (0.55*63014.82)*(0.9*0.8) = 24 953.87
   49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-т 4.1)
СП = (0.7*340.93)*(0.8*0.9*0.85) = 146.05
   49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-ты 3.1,5.1)
СП = (0.7*5028.41)*(0.9*0.8) = 2 534.32
   51.2. Земляные работы ручные, ремонт, 45% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-т 8.4)
СП = (0.45*239.25)*(0.8*0.9*0.85) = 65.89
   55. Перегородки, ремонт, 65% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-т 7.2)
СП = (0.65*1412.51)*(0.8*0.9*0.85) = 561.90
   61. Штукатурные работы, ремонт, 50% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-ты 2.1,2.3,5.9,5.11,6.1,6.3)
СП = (0.5*14581.64)*(0.8*0.9*0.85) = 4 461.98
   62. Малярные работы, ремонт, 50% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-ты 1.1,1.2,2.2,2.4,3.3,5.10,5.12,5.13,5.15,6.2,6.4)
СП = (0.5*7809.66)*(0.8*0.9*0.85) = 2 389.76
   69. Прочие ремонтно-строительные работы, 50% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-т 8.3)
СП = (0.5*364.37)*(0.8*0.9*0.85) = 111.50
Итого:
СП = 24.53+1516.63+226.09+24953.87+146.05+2534.32+65.89+561.9+4461.98+2389.76+111.5 = 36 992.52	36 992.51						
МДС 81-35.2004 Прил. № 8 п.9.3	Перевозка рабочих, руб
2.5%   (п-ты 1.1,1.2,2.1-2.4,3.1-3.9,4.1-4.4,5.1-5.15,6.1-6.5,7.1,7.2,8.1-8.5)
ПРОЧ = 0.025*309121.36 = 7 728.03
ПРАБ = 7 728.03	7 728.03						
	Всего по смете, руб	316 849.39	97 168.22	92 364.07		722.35