Программный комплекс "БАГИРА", версия 4.0, сборка 43	Машинный номер 01-00235	
	 Согласовано		 Утверждаю		

 		

	<<___>>______________ 2012г.		<<___>>______________ 2012г.		
Стройка:			
Объект:			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:00113		
			
Основание:			
Строительный объем:	 	Сметная стоимость:	91.22 	тыс.руб	
Стоим.един.стр.объема:	0 руб/	Норм.трудоемкость:	156.51 	чел.-ч	
		Сметная зарплата:	21.50 	тыс.руб	
Составлена в ценах на:	01.12.2011  г.	Стоимость оборудования:	0 	тыс.руб	

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость	Затраты труда рабочих	
					Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	Материалы	Основ. на един.	Всего основ.	
					В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.				В т.ч. зарпл.		Механ. на един.	Всего механ.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Используются коэффициенты:			
	Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.799) 			
	Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.72) 			
	Подраздел 1. Демонтаж		
1.1	Е46-04-003-3 (ГЭСН) 
НР=79.1% 
СП=42.84%	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
Накладные расходы по видам работ МДС33-2004,Реконструкция зданий и сооружений (Кпопр=0.7191) : 110% 
Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06,Реконструкция зданий и сооружений (Кпопр=0.612) : 70% 	м3 	1.3	16 481.74
3 961.85	12 519.89
2 841.13	0	21 426.26	5 150.41	16 275.86
3 693.47	0	32.26
15.89	41.94
20.66	
1.2	Е57-2-3 (ГЭСН) 
НР=63.92% 
СП=48.96%	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2 	0.024	9 152.67
8 580.73	571.94
257.47	0	219.66	205.94	13.73
6.18	0	69.87
1.44	1.68
0.03	
1.3	Е65-7-2 (ГЭСН) 
НР=82.3% 
СП=43.2%	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100м 	0.01	125 109.26
35 933.32	878.61
160.92	88 297.34	1 251.09	359.33	8.79
1.61	882.97	233.50
0.90	2.34
0.01	
1.4	Е65-4-2 (ГЭСН) 
НР=59.13% 
СП=36%	Демонтаж унитазов и писсуаров	100приб 	0.02	7 955.37
7 840.19	115.18
51.85	0	159.11	156.80	2.30
1.04	0	63.84
0.29	1.28
0.01	
1.5	Е65-2-2 (ГЭСН) 
НР=59.13% 
СП=36%	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100м 	0.0445	10 412.57
10 285.47	127.10
57.22	0	463.36	457.70	5.66
2.55	0	85.30
0.32	3.80
0.01	
	Подраздел 2. Отделочные работы		
	ФЕР при капремонте,МДС 81-35.2004, п.4.7 	Коз=1.15; Кэм=1.25  		
	Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.7191) 	  		
	Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.612) 	  		
2.1	Е16-04-001-2 (ГЭСН) 
НР=92.04% 
СП=50.8%	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100м тр. 	0.0445	22 665.93
9 366.90	190.25
10.73	13 108.78	1 008.63	416.83	8.47
0.48	583.34	61.60
0.06	2.74
0.00	
2.2	Е11-01-011-1 (ГЭСН) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
Количество слоев 3	100м2 	0.024	43 437.84
12 438.54	1 597.88
681.23	29 401.42	1 042.51	298.52	38.35
16.35	705.63	118.53
3.81	2.84
0.09	
2.3	Е11-01-011-2 (ГЭСН) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
Количество слоев 3	100м2 	0.024	7 693.90
157.41	271.87
112.64	7 264.62	184.65	3.78	6.52
2.70	174.35	1.50
0.63	0.04
0.02	
2.4	Е17-01-003-1 (ГЭСН) 
НР=92.04% 
СП=50.8%	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10компл 	0.2	11 677.46
3 593.50	354.07
57.22	7 729.89	2 335.49	718.70	70.81
11.44	1 545.98	24.64
0.32	4.93
0.06	
2.5	прайс  	Унитаз	компл. 	2	5 375.00
0	0
0	5 375.00	10 750.00	0	0
0	10 750.00	0
0	0
0	
2.6	Е11-01-027-3 (ГЭСН) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100м2 	0.024	55 041.68
15 258.77	1 343.69
475.61	38 439.21	1 321.00	366.21	32.25
11.41	922.54	119.78
2.66	2.87
0.06	
	Подраздел 3. Стены		
3.1	Е63-7-5 (ГЭСН) 
НР=61.52% 
СП=36%	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
Коэффициент 'Капитальный ремонт' отменяется :  
Накладные расходы по видам работ МДС33-2004,Стекольные,обойные,облицов. ремонт (Кпопр=0.799) : 77% 
Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06,Стекольные,обойные,облицов. ремонт (Кпопр=0.72) : 50% 	100м2 	0.0645	9 049.66
7 630.61	1 419.05
355.81	0	583.70	492.17	91.53
22.95	0	74.30
1.99	4.79
0.13	
3.2	Е10-04-011-1 (ГЭСН) 
НР=84.85% 
СП=38.56%	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции
Накладные расходы по видам работ МДС33-2004,Деревянные конструкции (Кпопр=0.7191) : 118% 
Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06,Деревянные конструкции (Кпопр=0.612) : 63% 	100м2 	0.051	64 673.39
37 914.52	1 591.47
139.46	25 167.40	3 298.34	1 933.64	81.17
7.11	1 283.54	279.59
0.78	14.26
0.04	
3.3	прайс  	ГКЛ КНАУФ 12,5х1200х2500	шт 	3	391.00
0	0
0	391.00	1 173.00	0	0
0	1 173.00	0
0	0
0	
3.4	Е15-02-019-3 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
Количество слоев 3	100м2 	0.051	28 259.51
21 507.37	2 094.07
1 003.07	4 658.07	1 441.23	1 096.88	106.80
51.16	237.56	155.67
5.61	7.94
0.29	
3.5	Е15-04-025-10 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
Количество слоев 3	100м2 	0.051	30 199.89
13 872.90	81.40
5.36	16 245.59	1 540.19	707.52	4.15
0.27	828.52	102.30
0.03	5.22
0.00	
3.6	Е15-04-006-4 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
Количество слоев 3	100м2 	0.0645	30 738.13
7 265.66	46.66
5.36	23 425.81	1 982.61	468.64	3.01
0.35	1 510.96	48.96
0.03	3.16
0.00	
3.7	Е15-01-019-3 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100м2 	0.0645	71 971.64
32 760.50	358.94
153.77	38 852.19	4 642.17	2 113.05	23.15
9.92	2 505.97	237.12
0.86	15.29
0.06	
3.8	Е15-04-006-3 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100м2 	0.056	6 056.08
972.02	9.76
1.79	5 074.30	339.14	54.43	0.55
0.10	284.16	6.55
0.01	0.37
0.00	
3.9	Е61-26-1 прим. (ГЭСН) 
НР=63.12% 
СП=36%	Перетирка штукатурки внутренних помещений
Коэффициент 'Капитальный ремонт' отменяется :  
Накладные расходы по видам работ МДС33-2004,Штукатурные работы, ремонт (Кпопр=0.799) : 79% 
Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06,Штукатурные работы, ремонт (Кпопр=0.72) : 50% 	100м2 	0.056	3 795.34
3 519.14	39.72
17.88	236.49	212.54	197.07	2.22
1.00	13.24	28.07
0.10	1.57
0.01	
3.10	Е15-04-025-8 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100м2 	0.056	13 364.60
6 917.47	67.67
1.79	6 379.46	748.42	387.38	3.79
0.10	357.25	51.01
0.01	2.86
0.00	
3.11	Е10-04-013-1  
НР=84.85% 
СП=38.56%	Установка деревянных дверных блоков
Накладные расходы по видам работ МДС33-2004,Деревянные конструкции (Кпопр=0.7191) : 118% 
Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06,Деревянные конструкции (Кпопр=0.612) : 63% 	100м2 	0.032	12 325.85
9 317.30	2 730.24
244.96	278.30	394.43	298.15	87.37
7.84	8.91	73.14
1.37	2.34
0.04	
3.12	прайс  	Блоки дверные	шт 	2	2 500.00
0	0
0	2 500.00	5 000.00	0	0
0	5 000.00	0
0	0
0	
3.13	Е56-21-5 (ГЭСН) 
НР=65.52% 
СП=44.64%	Установка полотен внутренних межкомнатных
Коэффициент 'Капитальный ремонт' отменяется :  
Накладные расходы по видам работ МДС33-2004,Проемы, ремонт (Кпопр=0.799) : 82% 
Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06,Проемы, ремонт (Кпопр=0.72) : 62% 	100полот 	0.02	20 253.97
18 512.97	1 439.89
309.32	301.12	405.08	370.26	28.80
6.19	6.02	120.30
1.73	2.41
0.03	
3.14	прайс  	Дверное полотно	шт 	2	900.00
0	0
0	900.00	1 800.00	0	0
0	1 800.00	0
0	0
0	
3.15	С311-1-146-1 (FER) 
НР=105.3% 
СП=50%	Мусор строительный с погрузкой вручную
Накладные расходы от ФОТ (Кпопр=0.94) : 112% 
Сметная прибыль - общеотраслевой норматив : 50% 	т 	0.7	193.84
49.42	144.41
0	0	135.69	34.60	101.09
0	0	0.58
0	0.41
0	
3.16	С403-30-1 (KOM) 	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами вне карьеров. На рассторяние 30 км (класс груза 1)	т 	0.7	538.02
0	0
0	0	376.61	0	0
0	0	0
0	0
0	

	Итого по смете в ценах на 01.12.2011г., руб	64 234.93	16 288.01	16 996.35
3 854.21	30 573.95		125.05
21.56	
МДС 81-35.2004	Капитальный ремонт, руб
ФЕР при капремонте:
   4.7. МДС 81-35.2004, п.4.7, Коз=1.15; Кэм=1.25   (п-ты 2.1-2.4,2.6,3.2,3.4-3.8,3.10,3.11)
ОЗ = 1.15*8863.73-8863.73 = 1 329.56
ЗМ = 1.25*119.23-119.23 = 29.81
ЭМ = 1.25*466.38-466.38 = 116.60
ТЗО = 1.15*64.86-64.86 = 9.73
ТЗМ = 1.25*0.67-0.67 = 0.17
РЕМ = 1329.56+116.6 = 1 446.16	1 446.15	1 329.56	116.60
29.81	0		9.73
0.17	
МДС81-33.2004	Накладные расходы, руб
по видам работ МДС33-2004:
   10. Деревянные конструкции, 118% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-ты 3.2,3.11)
НР = (1.18*2585.25)*(0.85*0.94*0.9) = 2 193.68
   11. Полы, 123% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-ты 2.2,2.3,2.6)
НР = (1.23*806.87)*(0.85*0.94*0.9) = 713.67
   15. Отделочные работы, 105% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-ты 3.4-3.8,3.10)
НР = (1.05*5629.44)*(0.85*0.94*0.9) = 4 250.54
   16. Сантехнические работы внутренние, 128% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-ты 2.1,2.4)
НР = (1.28*1320.76)*(0.85*0.94*0.9) = 1 215.69
   49. Реконструкция зданий и сооружений, 110% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-т 1.1)
НР = (1.1*8843.88)*(0.85*0.94*0.9) = 6 995.60
   56. Проемы, ремонт, 82% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 3.13)
НР = (0.82*376.45)*(0.85*0.94) = 246.64
   57. Полы, ремонт, 80% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 1.2)
НР = (0.8*212.12)*(0.85*0.94) = 135.59
   61. Штукатурные работы, ремонт, 79% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 3.9)
НР = (0.79*198.07)*(0.85*0.94) = 125.02
   63. Стекольные,обойные,облицов. ремонт, 77% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 3.1)
НР = (0.77*515.12)*(0.85*0.94) = 316.92
   65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 74% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-ты 1.4,1.5)
НР = (0.74*618.09)*(0.85*0.94) = 365.45
   65.2. Внутр.с/тех, смена труб, ремонт, 103% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 1.3)
НР = (1.03*360.94)*(0.85*0.94) = 297.04
от ФОТ, 112% (Kпопр=0.94)   (п-т 3.15)
НР = (1.12*34.6)*0.94 = 36.43
Итого:
НР = 2193.68+713.67+4250.54+1215.69+6995.6+246.64+135.59+125.02+316.92+365.45+297.04+36.43 = 16 892.27	16 892.27						
АП-5536/06,МДС25	Сметная прибыль, руб
по видам работ АП-5536/06:
   10. Деревянные конструкции, 63% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-ты 3.2,3.11)
СП = (0.63*2585.25)*(0.8*0.9*0.85) = 996.77
   11. Полы, 75% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-ты 2.2,2.3,2.6)
СП = (0.75*806.87)*(0.8*0.9*0.85) = 370.35
   15. Отделочные работы, 55% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-ты 3.4-3.8,3.10)
СП = (0.55*5629.44)*(0.8*0.9*0.85) = 1 894.87
   16. Сантехнические работы внутренние, 83% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-ты 2.1,2.4)
СП = (0.83*1320.76)*(0.8*0.9*0.85) = 670.89
   49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-т 1.1)
СП = (0.7*8843.88)*(0.8*0.9*0.85) = 3 788.72
   56. Проемы, ремонт, 62% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 3.13)
СП = (0.62*376.45)*(0.9*0.8) = 168.05
   57. Полы, ремонт, 68% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 1.2)
СП = (0.68*212.12)*(0.9*0.8) = 103.85
   61. Штукатурные работы, ремонт, 50% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 3.9)
СП = (0.5*198.07)*(0.9*0.8) = 71.31
   63. Стекольные,обойные,облицов. ремонт, 50% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 3.1)
СП = (0.5*515.12)*(0.9*0.8) = 185.44
   65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 50% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-ты 1.4,1.5)
СП = (0.5*618.09)*(0.9*0.8) = 222.51
   65.2. Внутр.с/тех, смена труб, ремонт, 60% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 1.3)
СП = (0.6*360.94)*(0.9*0.8) = 155.93
- общеотраслевой норматив, 50%   (п-т 3.15)
СП = 0.50*34.6 = 17.30
Итого:
СП = 996.77+370.35+1894.87+670.89+3788.72+168.05+103.85+71.31+185.44+222.51+155.93+17.3 = 8 645.99	8 645.99						
	Всего по смете, руб	91 219.35	21 501.59	30 573.95		156.51