Программный комплекс "БАГИРА", версия 4.0, сборка 43	Машинный номер 01-00116	
	 Согласовано		 Утверждаю		

 		

	<<___>>______________ 2011г.		<<___>>______________ 2011г.		
Стройка:			
Объект:			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:00110		
	ЦРБ2 Кабинеты 		
Основание:			
Строительный объем:	 	Сметная стоимость:	266.29 	тыс.руб	
Стоим.един.стр.объема:	0 руб/	Норм.трудоемкость:	854.69 	чел.-ч	
		Сметная зарплата:	116.33 	тыс.руб	
Составлена в ценах на:	01.12.2011  г.	Стоимость оборудования:	0 	тыс.руб	

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы	Общая стоимость	Затраты труда рабочих	
					Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	Материалы	Основ. на един.	Всего основ.	
					В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.				В т.ч. зарпл.		Механ. на един.	Всего механ.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1. Стены		
1.1	Е63-5-1 (ГЭСН) 
НР=61.52% 
СП=36%	Снятие обоев простых и улучшенных	100м2 	0.756	1 044.89
1 044.89	0
0	0	790	790	0
0	0	10.40
0	7.86
0	
1.2	Е15-04-006-3 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100м2 	1.39	982.49
972.02	10.47
1.89	0	1 366	1 351	15
3	0	6.55
0.01	9.10
0.01	
1.3	Е10-05-010-1 (ГЭСН) 
НР=94.28% 
СП=45.36%	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с оконным проемом	100м2 	0.3	12 256.41
12 069.29	187.12
0	0	3 677	3 621	56
0	0	89.00
0	26.70
0	
1.4	Е61-2-11 (ГЭСН) 
НР=63.12% 
СП=36%	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100м2 	0.263	18 927.88
18 614.40	313.48
126.63	0	4 978	4 896	82
33	0	142.65
0.67	37.52
0.18	
1.5	Е61-1-9 (ГЭСН) 
НР=63.12% 
СП=36%	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100м2 	1.39	11 838.30
11 086.97	751.32
359.10	0	16 455	15 411	1 044
499	0	73.80
1.90	102.58
2.64	
1.6	Е15-04-005-3 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100м2 	1.21	5 804.06
5 707.85	96.22
3.78	0	7 023	6 906	116
5	0	42.90
0.02	51.91
0.02	
1.7	Е15-04-005-3 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
Количество слоев 2	100м2 	1.21	11 608.12
11 415.69	192.43
7.56	0	14 046	13 813	233
9	0	85.80
0.04	103.82
0.05	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	48 335	46 788	1 547
549	0		339.49
2.90	
	Раздел 2. Потолок		
2.1	Е15-01-047-15 (ГЭСН) 
НР=75.51% 
СП=33.66%	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 	0.5	17 718.76
14 680.47	3 038.29
143.64	0	8 859	7 340	1 519
72	0	102.46
0.76	51.23
0.38	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	8 859	7 340	1 519
72	0		51.23
0.38	
	Раздел 3. Электрика		
3.1	Ц08-03-594-11 (ГЭСН) 
НР=68.31% 
СП=39.78%	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100шт 	0.08	85 072.79
48 203.02	36 869.77
14 297.85	0	6 806	3 856	2 950
1 144	0	317.00
75.65	25.36
6.05	
3.2	Ц08-02-409-1 (ГЭСН) 
НР=75.91% 
СП=46.8%	Затягивание проводов в проложенные гофрированные трубы ПВХ	100м 	0.3	11 032.37
3 410.06	7 622.31
3 006.99	0	3 310	1 023	2 287
902	0	23.80
15.91	7.14
4.77	
3.3	Ц08-02-148-1 (ГЭСН) 
НР=75.91% 
СП=46.8%	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100м каб 	1.5	5 196.00
1 840.16	3 355.84
640.71	0	7 794	2 760	5 034
961	0	12.40
3.39	18.60
5.09	
3.4	Ц08-03-591-5 (ГЭСН) 
НР=75.91% 
СП=46.8%	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100шт 	0.07	5 066.34
4 987.57	78.77
7.56	0	355	349	6
1	0	32.80
0.04	2.30
0.00	
3.5	Ц08-03-591-9 (ГЭСН) 
НР=75.91% 
СП=46.8%	Установка розеток	100шт 	0.1	5 872.25
5 793.49	78.77
7.56	0	587	579	8
1	0	38.10
0.04	3.81
0.00	
3.6	Ц08-02-420-1 (ГЭСН) 
НР=75.91% 
СП=46.8%	Установка распаячных коробок	100шт 	0.16	44 259.61
33 527.52	10 732.09
1 030.05	0	7 082	5 364	1 717
165	0	234.00
5.45	37.44
0.87	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	25 933	13 932	12 001
3 173	0		94.65
16.79	
	Раздел 4. Пол		
4.1	Е57-3-2 (ГЭСН) 
НР=63.92% 
СП=48.96%	Разборка плинтусов бетонных	100м 	0.39	1 434.71
1 434.71	0
0	0	560	560	0
0	0	14.28
0	5.57
0	
4.2	Е57-2-3 (ГЭСН) 
НР=63.92% 
СП=48.96%	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2 	0.5	9 254.48
8 580.73	673.75
272.16	0	4 627	4 290	337
136	0	69.87
1.44	34.94
0.72	
4.3	Е11-01-011-1 (ГЭСН) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2 	0.5	4 768.59
4 146.18	622.42
240.03	0	2 384	2 073	311
120	0	39.51
1.27	19.76
0.64	
4.4	Е11-01-011-2 (ГЭСН) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100м2 	0.5	157.94
52.47	105.47
39.69	0	79	26	53
20	0	0.50
0.21	0.25
0.11	
4.5	Е11-01-036-1 (ГЭСН) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100м2 	0.5	5 376.35
4 923.06	453.28
66.15	0	2 688	2 462	227
33	0	42.40
0.35	21.20
0.18	
4.6	Е11-01-040-1 (ГЭСН) 
НР=88.45% 
СП=45.9%	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на дюбель гвоздях	100м 	0.65	1 367.94
1 350.57	17.37
0	0	889	878	11
0	0	8.99
0	5.84
0	
4.7	Е11-01-051-1 (SI) 
НР=98.28% 
СП=54%	Устройство покрытий из керамогранитных плиток	100м2 	0.025	36 728.57
31 852.17	4 876.40
1 825.74	0	918	796	122
46	0	239.40
9.66	5.99
0.24	
4.8	Е09-03-050-1прим (ГЭСН) 
НР=64.72% 
СП=52.02%	Устройство металлических порожков	100м 	0.072	1 883.46
1 801.22	82.24
0	0	136	130	6
0	0	12.80
0	0.92
0	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	12 281	11 215	1 067
355	0		94.46
1.88	
	Раздел 5. Отопление		
5.1	Е65-19-3 (ГЭСН) 
НР=59.13% 
СП=36%	Демонтаж радиаторов чугунных	100шт 	0.04	73 630.27
69 938.70	3 691.57
1 491.21	0	2 945	2 798	148
60	0	681.00
7.89	27.24
0.32	
5.2	Е18-03-001-1 (ГЭСН) 
НР=92.04% 
СП=50.8%	Установка радиаторов чугунных (10 секций)
Кол-во=0,18*10*4/100=0.072	100кВт 	0.072	166 380.28
163 079.39	3 300.90
514.08	0	11 979	11 742	238
37	0	1 225.70
2.72	88.25
0.20	
5.3	Е62-33-2 (ГЭСН) 
НР=63.92% 
СП=36%	Окраска масляными составами  поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100м2 	0.0454	9 706.85
9 701.06	5.79
0	0	441	440	0
0	0	75.83
0	3.44
0	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	15 365	14 980	386
97	0		118.93
0.51	
	Раздел 6. Перегородки		
6.1	Е08-02-002-3 (ГЭСН) 
НР=97.48% 
СП=57.6%	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100м2 	0.18	25 157.31
20 898.58	4 258.73
776.79	0	4 528	3 762	767
140	0	170.17
4.11	30.63
0.74	
6.2	Е61-1-2 (ГЭСН) 
НР=63.12% 
СП=36%	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100м2 	0.18	5 219.02
4 919.58	299.44
120.96	0	939	886	54
22	0	42.37
0.64	7.63
0.12	
6.3	Е61-1-9 (ГЭСН) 
НР=63.12% 
СП=36%	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100м2 	0.36	11 838.30
11 086.97	751.32
359.10	0	4 262	3 991	270
129	0	73.80
1.90	26.57
0.68	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	9 730	8 639	1 091
291	0		64.83
1.54	
	Раздел 7. Сантехника		
7.1	Е17-01-005-4 (ГЭСН) 
НР=102.3% 
СП=59.76%	Установка раковин	10компл 	0.1	1 449.08
1 334.12	114.96
13.23	0	145	133	11
1	0	8.99
0.07	0.90
0.01	
7.2	Е17-01-002-3 (ГЭСН) 
НР=102.3% 
СП=59.76%	Установка смесителей	10шт 	0.1	1 039.37
1 038.80	0.57
0	0	104	104	0
0	0	7.00
0	0.70
0	
7.3	Е17-01-003-1 (ГЭСН) 
НР=92.04% 
СП=50.8%	Установка унитазов в комплекте с устройством подводки к канализации и водопроводу	10компл 	0.1	3 970.19
3 593.50	376.70
60.48	0	397	359	38
6	0	24.64
0.32	2.46
0.03	
7.4	Е11-01-051-1 (SI) 
НР=98.28% 
СП=54%	Устройство покрытий из керамогранитных плиток	100м2 	0.025	36 728.57
31 852.17	4 876.40
1 825.74	0	918	796	122
46	0	239.40
9.66	5.99
0.24	
	Итого по разделу в ценах на 01.12.2011г., руб	1 564	1 393	171
53	0		10.05
0.28	

	Итого по смете в ценах на 01.12.2011г., руб	122 067	104 286	17 781
4 589	0		773.63
24.28	
МДС 81-35.2004	Капитальный ремонт, руб
ФЕР при капремонте:
   4.7. МДС 81-35.2004, п.4.7, Коз=1.15; Кэм=1.25   (п-ты 1.2,1.3,1.6,1.7,4.3-4.8,5.2,6.1,7.1-7.4)
ОЗ = 1.15*48952.5-48952.5 = 7 343
ЗМ = 1.25*464.78-464.78 = 116
ЭМ = 1.25*2325.03-2325.03 = 581
ТЗО = 1.15*374.42-374.42 = 56
ТЗМ = 1.25*2.46-2.46 = 1
РЕМ = 7342.87+581.26 = 7 924	7 924	7 343	581
116	0		56.16
0.62	
МДС81-33.2004	Накладные расходы, руб
по видам работ МДС33-2004:
   8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 122% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 6.1)
НР = (1.22*4500.78)*(0.85*0.94) = 4 387
   9. Металлоконструкции, 90% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-т 4.8)
НР = (0.9*149.14)*(0.85*0.94*0.9) = 97
   10. Деревянные конструкции, 118% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 1.3)
НР = (1.18*4163.91)*(0.85*0.94) = 3 926
   11. Полы, 123% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-ты 4.7,7.4)
НР = (1.23*1945.61)*(0.85*0.94) = 1 912
   11. Полы, 123% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-ты 4.3-4.6)
НР = (1.23*6470.7)*(0.85*0.94*0.9) = 5 723
   15. Отделочные работы, 105% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-ты 1.2,1.6,1.7,2.1)
НР = (1.05*32813.66)*(0.85*0.94*0.9) = 24 776
   16. Сантехнические работы внутренние, 128% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-ты 7.1,7.2)
НР = (1.28*274.54)*(0.85*0.94) = 281
   16. Сантехнические работы внутренние, 128% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-ты 5.2,7.3)
НР = (1.28*13970.05)*(0.85*0.94*0.9) = 12 859
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 95% (Kпопр=(0.85*0.94*0.9))   (п-т 3.1)
НР = (0.95*5000.07)*(0.85*0.94*0.9) = 3 416
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 95% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-ты 3.2-3.6)
НР = (0.95*12105.4)*(0.85*0.94) = 9 189
   57. Полы, ремонт, 80% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-ты 4.1,4.2)
НР = (0.8*4985.98)*(0.85*0.94) = 3 187
   61. Штукатурные работы, ремонт, 79% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-ты 1.4,1.5,6.2,6.3)
НР = (0.79*25866.82)*(0.85*0.94) = 16 327
   62. Малярные работы, ремонт, 80% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 5.3)
НР = (0.8*440.43)*(0.85*0.94) = 282
   63. Стекольные,обойные,облицов. ремонт, 77% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 1.1)
НР = (0.77*789.94)*(0.85*0.94) = 486
   65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 74% (Kпопр=(0.85*0.94))   (п-т 5.1)
НР = (0.74*2857.2)*(0.85*0.94) = 1 689
Итого:
НР = 4387.27+96.52+3925.82+1912.09+5723.29+24776.12+280.78+12858.7+3415.77+9188.6+3187.04+16327.4+281.52+485.99+1689.35 = 88 536	88 536						
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб
по видам работ АП-5536/06:
   8.1. Конструкции из кирпича и блоков (пром), 80% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 6.1)
СП = (0.8*4500.78)*(0.9*0.8) = 2 592
   9. Металлоконструкции, 85% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-т 4.8)
СП = (0.85*149.14)*(0.8*0.9*0.85) = 78
   10. Деревянные конструкции, 63% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 1.3)
СП = (0.63*4163.91)*(0.9*0.8) = 1 889
   11. Полы, 75% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-ты 4.3-4.6)
СП = (0.75*6470.7)*(0.8*0.9*0.85) = 2 970
   11. Полы, 75% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-ты 4.7,7.4)
СП = (0.75*1945.61)*(0.9*0.8) = 1 051
   15. Отделочные работы, 55% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-ты 1.2,1.6,1.7,2.1)
СП = (0.55*32813.66)*(0.8*0.9*0.85) = 11 045
   16. Сантехнические работы внутренние, 83% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-ты 5.2,7.3)
СП = (0.83*13970.05)*(0.8*0.9*0.85) = 7 096
   16. Сантехнические работы внутренние, 83% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-ты 7.1,7.2)
СП = (0.83*274.54)*(0.9*0.8) = 164
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65% (Kпопр=(0.8*0.9*0.85))   (п-т 3.1)
СП = (0.65*5000.07)*(0.8*0.9*0.85) = 1 989
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-ты 3.2-3.6)
СП = (0.65*12105.4)*(0.9*0.8) = 5 665
   57. Полы, ремонт, 68% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-ты 4.1,4.2)
СП = (0.68*4985.98)*(0.9*0.8) = 2 441
   61. Штукатурные работы, ремонт, 50% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-ты 1.4,1.5,6.2,6.3)
СП = (0.5*25866.82)*(0.9*0.8) = 9 312
   62. Малярные работы, ремонт, 50% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 5.3)
СП = (0.5*440.43)*(0.9*0.8) = 159
   63. Стекольные,обойные,облицов. ремонт, 50% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 1.1)
СП = (0.5*789.94)*(0.9*0.8) = 284
   65.1. Внутр.с/тех, демонтаж, ремонт, 50% (Kпопр=(0.9*0.8))   (п-т 5.1)
СП = (0.5*2857.2)*(0.9*0.8) = 1 029
Итого:
СП = 2592.45+77.58+1888.75+2970.05+1050.63+11045.08+7096.23+164.07+1989.03+5665.33+2441.14+9312.06+158.55+284.38+1028.59 = 47 764	47 764						
	Всего по смете, руб	266 291	116 334	0		854.69