Ëîêàëüíàÿ ñìåòà ¹3
Ðåêîíñòðóöèÿ ñóùåñòâóþùåé êîòåëüíîé
Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå ðàáîòû

Îñíîâàíèå: 3999-1,(1.1)-ÝÌ, 3999-1,(1.1)-ÝÎ

Ñîñòàâëåí(à) â óðîâíå öåí íà: II êâàðòàë 2012ã.

Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü: 3990099.74 ðóá.
Íîðìàòèâíàÿ òðóäîåìêîñòü: 2339.22 ÷.-÷àñ.
Çàðïëàòà îñíîâíûõ ðàáî÷èõ: 22161.71 ðóá.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 2	
1	ФЕРм 08-03-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм  (Н.Р. 95 = 95% = 59.02 руб. С.П. 65 = 65% = 40.38 руб.)	1 шт.	1	504,91
46.23	107.62
5.54	504.91	46.23	107.62
5.54	4.66
0.41	4.66
0.41	
	АТМ	Главный распределительный щит ГРЩ напольного исполнения, степерь защиты IP31, М=373067,84/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	39756.36		39756.36					
2	ФЕРм 08-03-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм  (Н.Р. 95 = 95% = 659.03 руб. С.П. 65 = 65% = 450.92 руб.)	1 шт.	15	407,33
34.62	79.48
3.92	6109.95	519.30	1192.20
58.80	3.49
0.29	52.35
4.35	
	АТМ	Распределительный щит ЩР1 настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=15637,12/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	1666.39		1666.39					
	АТМ	Распределительный щит ЩР2.1 настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=15915,677/1,18/6,21/1319*1,03	шт.	1	1696.07		1696.07					
	АТМ	Распределительный щит ЩР2.2 настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=14672,61/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	1563.6		1563.60					
	АТМ	Распределительный щит ЩР3 настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=31382,97/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	3344.36		3344.36					
	АТМ	Распределительный щит ЩР4 настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=8015,59/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	854.19		854.19					
	АТМ	Распределительный щит ЩР5 настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=6717,53/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	715.86		715.86					
	АТМ	Распределительный щит ЩР6 настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=4931,75/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	525.56		525.56					
	АТМ	Распределительный щит ЩРБ5 настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=2850,7/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	303.8		303.80					
	АТМ	Распределительный щит ЩРБ6 настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=7076,6/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	754.13		754.13					
	АТМ	Распределительный щит ЩРБ7 настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=5638/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	600.82		600.82					
	АТМ	Распределительный щит ЩРК1 настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=2779,57/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	296.21		296.21					
	АТМ	Распределительный щит ЩРК2 настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=4685.87/1.18/6.21/1.319*1.03	шт.	1	484.81		484.81					
	АТМ	Распределительный щит ЩРК3 настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=4798,95/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	511.41		511.41					
	АТМ	Распределительный щит МЩВ настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=7189,10/1,18/6,21/1,319*1,08	шт.	1	766.12		766.12					
	АТМ	Распределительный щит ВРУ-П настенного исполнения, степерь защиты IP31, М=32228,78/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	3434.5		3434.50					
3	ФЕРм 08-01-067-7	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг  (Н.Р. 95 = 95% = 62.27 руб. С.П. 65 = 65% = 42.60 руб.)	1 шкаф	2	92,14
25.01	41.13
2.30	184.28	50.02	82.26
4.60	2.60
0.17	5.20
0.34	
	Энергозапад 	УКРМ 0,4 75 3 25, М=39000/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	4156.08		4156.08					
	Энергозапад 	УКРМ 0,4 50 4 12,5  М=29900/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	1	3186.32		3186.32					
4	ФЕРм 08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная  (Н.Р. 95 = 95% = 757.04 руб. С.П. 65 = 65% = 517.98 руб.)	100 шт.	0.91	1835,64
728.13	29.03
1.62	1670.44	662.60	26.42
1.47	73.40
0.12	66.79
0.11	
	АТМ	Розетка 380В, 3ф5,0кВт	шт.	26	99.52		2587.52					
	ЭТМ	Розетка силовая с мехблоктровкой красного цвета, М=733/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	27	78.11		2108.97					
	АТМ	Розетка силовая стандартная	шт.	30	14.2		426.00					
	АТМ	Розетка силовая сдвоенная	шт.	8	21.51		172.08					
	ЭТМ	вилка 380В,3ф ССИ-025 32, М=231/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	4	24.62		98.48					
	АТМ	вилка 380В,3ф ССИ-0125 16, М=170,2/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	19	18.14		344.66					
	ЭТМ	вилка 380В,3ф ССИ-035 63, М=969/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	34	103.26		3510.84					
6	ФЕРм 08-02-409-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм  (Н.Р. 95 = 95% = 4959.19 руб. С.П. 65 = 65% = 3393.13 руб.)	100 м	13.27	1903,54
323.36	116.19
4.46	25259.98	4290.99	1541.84
59.18	34.40
0.33	456.49
4.38	
	103-2417	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 50 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	10 м	135.354
[132.7*1.02]	97.64		13215.97					
7	ФЕРм 08-02-409-1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм  (Н.Р. 95 = 95% = 1797.18 руб. С.П. 65 = 65% = 1229.65 руб.)	100 м	7	1739,10
223.72	58.55
1.49	12173.70	1566.04	409.85
10.43	23.80
0.11	166.60
0.77	
	ЭТМ	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ,д.25мм, М=85,97/1,18/6,21/1,319*1,03	м	714
[700*1.02]	9.16		6540.24					
9	ФЕРм 08-02-409-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм  (Н.Р. 95 = 95% = 93.43 руб. С.П. 65 = 65% = 63.93 руб.)	100 м	0.25	1903,54
323.36	116.19
4.46	475.89	80.84	29.05
1.12	34.40
0.33	8.60
0.08	
	103-2415	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 32 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	10 м	2.55
[2.5*1.02]	57.03		145.43					
10	ФЕРм 08-02-396-6	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м  (Н.Р. 95 = 95% = 278.74 руб. С.П. 65 = 65% = 190.72 руб.)	100 м	0.84	1292,31
276.36	281.22
14.72	1085.54	232.14	236.23
12.37	29.40
1.09	24.70
0.92	
	АТМ	Лоток лестничный 50х600,дл.3м дкс	п.м.	85.68
[84*1.02]	65.05		5573.48					
	АТМ	Крышка на лотко дл.3м	п.м.	85.68
[84*1.02]	102.72		8801.05					
11	ФЕРм 08-03-545-12	Коробка распределительная (Н.Р. 95 = 95% = 1915.54 руб. С.П. 65 = 65% = 1310.63 руб.)	1 шт.	30	527,32
55.74	8.15
0.27	15819.60	1672.20	244.50
8.10	5.93
0.02	177.90
0.60	
	АТМ	Коробка распределительная Тусо 100х100х50 IP55 dkc, М=103/1,18/6,21/1,319*1,03	шт.	30	10.98		329.40					
12	ФЕРм 08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм  (Н.Р. 95 = 95% = 804.20 руб. С.П. 65 = 65% = 550.24 руб.)	100 м	4.55	237,65
154.92	31.20
0.12	1081.31	704.89	141.96
0.55	16.29
0.01	74.12
0.05	
	509-1839	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x40 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	м	464.1
[455*1.02]	11.74		5448.53					
13	ФЕРм 08-02-412-1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2  (Н.Р. 95 = 95% = 383.93 руб. С.П. 65 = 65% = 262.69 руб.)	100 м	6.37
[637/100]	257,87
52.73	2.42
0.14	1642.64	335.89	15.42
0.89	5.61
0.01	35.74
0.06	
	501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	1000 м	0.637	6920.41		4408.30					
14	ФЕРм 08-02-401-1	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок  (Н.Р. 95 = 95% = 2594.69 руб. С.П. 65 = 65% = 1775.31 руб.)	100 м	4.66
[466/100]	2419,54
485.04	93.04
3.38	11275.06	2260.29	433.57
15.75	51.60
0.25	240.46
1.17	
	501-8194	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	1000 м	0.466	7189.06		3350.10					
15	ФЕРм 08-02-412-2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2  (Н.Р. 95 = 95% = 250.98 руб. С.П. 65 = 65% = 171.73 руб.)	100 м	3.46	274,18
63.36	4.84
0.27	948.67	219.23	16.75
0.93	6.74
0.02	23.32
0.07	
	501-8508	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	1000 м	0.346	18047.85		6244.56					
16	ФЕРм 08-02-401-1	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок  (Н.Р. 95 = 95% = 2644.80 руб. С.П. 65 = 65% = 1809.60 руб.)	100 м	4.75	2419,54
485.04	93.04
3.38	11492.82	2303.94	441.94
16.06	51.60
0.25	245.10
1.19	
	501-8507	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	1000 м	0.475	11836.8		5622.48					
17	ФЕРм 08-02-401-1	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок  (Н.Р. 95 = 95% = 963.27 руб. С.П. 65 = 65% = 659.08 руб.)	100 м	1.73	2419,54
485.04	93.04
3.38	4185.81	839.12	160.96
5.85	51.60
0.25	89.27
0.43	
	501-8509	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	1000 м	0.173	25431.81		4399.70					
18	ФЕРм 08-02-401-1	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок  (Н.Р. 95 = 95% = 924.29 руб. С.П. 65 = 65% = 632.41 руб.)	100 м	1.66	2419,54
485.04	93.04
3.38	4016.44	805.17	154.45
5.61	51.60
0.25	85.66
0.42	
	501-8510	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	1000 м	0.166	45607.75		7570.89					
19	ФЕРм 08-02-398-2	Провод в лотках, сечением до 35 мм2  (Н.Р. 95 = 95% = 99.45 руб. С.П. 65 = 65% = 68.05 руб.)	100 м	3.42
[0.42+3]	88,01
25.10	7.26
0.41	300.99	85.84	24.83
1.40	2.67
0.03	9.13
0.10	
	501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	1000 м	0.042	69309.47		2911.00					
	501-8195	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	1000 м	0.3	9687.49		2906.25					
20	ФЕРм 08-02-398-2	Провод в лотках, сечением до 35 мм2  (Н.Р. 95 = 95% = 4.37 руб. С.П. 65 = 65% = 2.99 руб.)	100 м	0.15	88,01
25.10	7.26
0.41	13.21	3.77	1.09
0.06	2.67
0.03	0.40
0.00	
	501-8512	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	1000 м	0.015	109675.42		1645.13					
21	ФЕРм 08-02-398-2	Провод в лотках, сечением до 35 мм2  (Н.Р. 95 = 95% = 3.20 руб. С.П. 65 = 65% = 2.19 руб.)	100 м	0.11	88,01
25.10	7.26
0.41	9.68	2.76	0.80
0.05	2.67
0.03	0.29
0.00	
	501-8513	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	1000 м	0.011	150364.44		1654.01					
22	ФЕРм 08-02-398-3	Провод в лотках, сечением до 70 мм2  (Н.Р. 95 = 95% = 8.68 руб. С.П. 65 = 65% = 5.94 руб.)	100 м	0.22	117,11
33.09	26.61
1.49	25.76	7.28	5.85
0.33	3.52
0.11	0.77
0.02	
	501-8515	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	1000 м	0.022	271190.69		5966.20					
23	ФЕРм 08-02-398-5	Провод в лотках, сечением до 185 мм2  (Н.Р. 95 = 95% = 100.80 руб. С.П. 65 = 65% = 68.97 руб.)	100 м	1.25	215,59
66.27	79.84
4.46	269.49	82.84	99.80
5.58	7.05
0.33	8.81
0.41	
	501-8503	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	1000 м	0.125	535645.95		66955.74					
24	ФЕРм 08-02-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм  (Н.Р. 95 = 95% = 346.78 руб. С.П. 65 = 65% = 237.27 руб.)	100 м	1.5	1317,34
200.22	73.19
2.57	1976.02	300.33	109.79
3.86	21.30
0.19	31.95
0.29	
	204-0108	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация )	т	0.237	10565.61		2504.05					
25	ФЕРм 08-03-574-8	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 185 мм2  (Н.Р. 95 = 95% = 240.19 руб. С.П. 65 = 65% = 164.34 руб.)	100 жил	0.24	4002,52
876.93	46.24
0.95	960.60	210.46	11.10
0.23	88.40
0.07	21.22
0.02	
26	ФЕРм 08-03-574-4	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2  (Н.Р. 95 = 95% = 52.75 руб. С.П. 65 = 65% = 36.09 руб.)	100 жил	0.1	3356,26
462.27	28.57
0.41	335.63	46.23	2.86
0.04	46.60
0.03	4.66
0.00	
27	ФЕРм 08-03-574-3	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2  (Н.Р. 95 = 95% = 87.81 руб. С.П. 65 = 65% = 60.08 руб.)	100 жил	0.2	3236,84
384.90	20.71
0.27	647.37	76.98	4.14
0.05	38.80
0.02	7.76
0.00	
28	ФЕРм 08-03-574-2	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2  (Н.Р. 95 = 95% = 137.40 руб. С.П. 65 = 65% = 94.01 руб.)	100 жил	0.35	3115,77
344.22	15.96
0.14	1090.53	120.48	5.59
0.05	34.70
0.01	12.15
0.00	
29	ФЕРм 08-03-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2  (Н.Р. 95 = 95% = 977.38 руб. С.П. 65 = 65% = 668.73 руб.)	100 жил	5.14	2888,40
166.66	2.42
0.14	14846.38	856.63	12.44
0.72	16.80
0.01	86.35
0.05	
30	ФЕРм 08-02-158-18	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2  (Н.Р. 95 = 95% = 98.38 руб. С.П. 65 = 65% = 67.31 руб.)	1 шт.	5	26,18
17.12	2.42
0.14	130.90	85.60	12.10
0.70	1.78
0.01	8.90
0.05	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				348591.25	18468.09	5525.41
220.32		1949.35
16.29	
		Коэффициент на стесненность:		1.2								
		Итого со стесненностью:	руб.				353389.95	22161.71	6630.49
264.38		2339.22
19.55	
		Накладные расходы %:	%				21304.79					
		Итого с накладными:	руб.				374694.74					
		Сметная прибыль %:	%				14576.97					
		Итого:	руб.				389271.71					
		Индекс цен на СМР к базисному уровню цен:		6.21			2417377.32					
		Итого:	руб.				2417377.32					
		Временные здания и сооружения %	%	1.44			34810.23					
		Итого:	руб.				2452187.55					
		Зимнее удорожание %	%	1.5			36782.81					
		Итого:	руб.				2488970.36					

		Итого по всем разделам:	руб.				2488970.36					
		Непредвиденные средства, %	руб.	3			74669.11					
		Итого	руб.				2563639.47					
		Индекс-дефлятор К=1,319	руб.	1.319			3381440.46					
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			608659.28					
		Всего по смете:	руб.				3990099.74					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/