Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100	
		Kод	
Форма по ОKУД	0322005	
Инвестор	
	по ОKПО		
Заказчик (Генподрядчик)	
	по ОKПО		
Подрядчик(Субподрядчик)	
     	по ОKПО		
Стройка:	
     			
Объект:	
			
Вид деятельности по ОKДП		
Договор подряда (контракта)	номер		
	дата			2011	
Вид операции		
	Hомер документа	Дата составления		Отчетный период	
				с	по	
						
А К Т	
О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ	
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)	
	руб.	
Сметная стоимость:	60.106	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.065	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	5.660	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2011 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Глобальные начисления: Н3=1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
1.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен		0.0839	2 735.15	229.48	
1. 1.	З1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	36.28	3.043892	75.390	229.48	
1. 2.	с509-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.099002			
		Накладные расходы				66%	151.46	
						=(82*0.8)		
		Сметная прибыль				53%	121.62	
						=(62*0.85)		
		Всего с НР и СП					502.56	
	
2.	Е56-11-1	Снятие наличников	100 м наличников		0.0765	317.39	24.28	
2. 1.	З1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	4.21	0.322065	75.390	24.28	
2. 2.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.0306			
		Накладные расходы				66%	16.02	
						=(82*0.8)		
		Сметная прибыль				53%	12.87	
						=(62*0.85)		
		Всего с НР и СП					53.17	
	
3.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок		0.02	15 687.32	313.75	
3. 1.	З1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	206.195	4.1239	76.080	313.75	
		Накладные расходы				66%	207.08	
						=(82*0.8)		
		Сметная прибыль				53%	166.29	
						=(62*0.85)		
		Всего с НР и СП					687.11	
	
4.	Е09-04-014-2н;	* Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2	м2		8.39	5 157.98	43 275.47	
4. 1.	з1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	4.738	39.75182	90.270	3 588.40	
4. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	3.356	26.54	89.07	
4. 3.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.3625	3.041375	7.49	22.78	
4. 4.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0012	0.010068	54 960.00	553.34	
4. 5.	с600-201-9316	Блоки дверные металлические	м2	1	8.39	4 651.00	39 021.89	
		Накладные расходы				65%	2 332.46	
						=(81*0.8)		
		Сметная прибыль				61%	2 188.92	
						=(72.25*0.85)		
		Всего с НР и СП					47 796.85	
	
5.	Е15-02-019-9н;	Штукатурка дверных откосов	100 м2		0.0434	21 754.36	944.14	
5. 1.	з1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	113.9765	4.9465801	90.270	446.53	
5. 2.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.03	0.001302	31 404.04	40.89	
5. 3.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	1.461	0.0634074	7 203.00	456.72	
		Накладные расходы				76%	339.36	
						=(94.5*0.8)		
		Сметная прибыль				40%	178.61	
						=(46.75*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 462.11	
	
6.	Е15-04-027-05	Шпатлевка дверных откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.0434	1 934.71	83.97	
6. 1.	З1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	13.7885	0.5984209	90.270	54.02	
6. 2.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.19096	105.40	20.13	
6. 3.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0012586	7 802.15	9.82	
		Накладные расходы				76%	41.06	
						=(94.5*0.8)		
		Сметная прибыль				40%	21.61	
						=(46.75*0.85)		
		Всего с НР и СП					146.63	
	
7.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2		0.0225	14 472.33	325.63	
7. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	188.54	4.24215	76.760	325.63	
		Накладные расходы				79%	257.25	
						=(99*0.8)		
		Сметная прибыль				51%	166.07	
						=(59.5*0.85)		
		Всего с НР и СП					748.95	
	
8.	Е10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов		0.0225	269 958.37	6 074.06	
8. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	171.534	3.859515	82.970	320.22	
8. 2.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	25.4375	0.57234375	7.49	4.29	
8. 3.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	71	1.5975	112.54	179.78	
8. 4.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	41.2	0.927	16.27	15.08	
8. 5.	с203-8040-1	Блоки оконные из ПВХ профилей трехстворчатые	м2	100	2.25	2 468.75	5 554.69	
		Накладные расходы				85%	272.19	
						=(106.2*0.8)		
		Сметная прибыль				46%	147.30	
						=(53.55*0.85)		
		Всего с НР и СП					6 493.55	
	
9.	Е10-01-033-5н;	* Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м	100 м2		0.0225	26 887.87	604.98	
9. 1.	з1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	16.9165	0.38062125	85.080	32.38	
9. 2.	с101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	2.76	0.0621	157.12	9.76	
9. 3.	с600-101-9468-1.	Подоконная доска ПВХ  шириной 500 мм		74	1.665	338.04	562.84	
		Накладные расходы				85%	27.52	
						=(106.2*0.8)		
		Сметная прибыль				46%	14.89	
						=(53.55*0.85)		
		Всего с НР и СП					647.40	
	
10.	Е15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки		0.018	36 834.31	663.02	
10. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	191.4405	3.445929	87.130	300.24	
10. 2.	С101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0.105	0.00189	179 176.22	338.64	
10. 3.	С101-2434	Клей ПВА	кг	30	0.54	35.37	19.10	
10. 4.	С101-3464	Грунтовка масляная ВАК-I-V	т	0.0089	0.0001602	31 404.04	5.03	
		Накладные расходы				76%	228.18	
						=(94.5*0.8)		
		Сметная прибыль				40%	120.10	
						=(46.75*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 011.30	
	
11.	Е10-01-035-2н;	* Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2		0.0225	23 272.17	523.62	
11. 1.	з1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	12.696	0.28566	87.130	24.89	
11. 2.	с101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.38	0.03105	157.12	4.88	
11. 3.	с600-201-9463	Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	74	1.665	296.61	493.86	
		Накладные расходы				85%	21.16	
						=(106.2*0.8)		
		Сметная прибыль				46%	11.45	
						=(53.55*0.85)		
		Всего с НР и СП					556.23	

	.    ИТОГО  ПО  АКТУ					53 062.40	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 786.93	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1-3; %=76 - по стр. 5, 6, 10; %=79 - по стр. 7; %=85 - по стр. 8, 9, 11)					1 561.27	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53 - по стр. 1-3; %=40 - по стр. 5, 6, 10; %=51 - по стр. 7; %=46 - по стр. 8, 9, 11)					960.81	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 309.01	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					43 275.47	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 4)					2 332.46	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 4)					2 188.92	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					47 796.85	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ					60 105.86	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 893.73	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 149.73	

Сдал:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.		
		
Принял:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.