Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100	
		Kод	
Форма по ОKУД	0322005	
Инвестор	
	по ОKПО		
Заказчик (Генподрядчик)	
	по ОKПО		
Подрядчик(Субподрядчик)	
 	по ОKПО		
Стройка:	
     			
Объект:	
			
Вид деятельности по ОKДП		
Договор подряда (контракта)	номер		
	дата			2011	
Вид операции		
	Hомер документа	Дата составления		Отчетный период	
				с	по	
						
А К Т	
О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ	
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)	
	руб.	
	
Сметная стоимость:	51.843	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.028	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2.298	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2011 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
1.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен		0.0284	2 735.15	77.68	
1. 1.	З1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	36.28	1.030352	75.390	77.68	
1. 2.	с509-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.033512			
		Накладные расходы				66%	51.27	
						=(82*0.8)		
		Сметная прибыль				53%	41.17	
						=(62*0.85)		
		Всего с НР и СП					170.12	
	
2.	Е56-11-1	Снятие наличников	100 м наличников		0.06	317.39	19.04	
2. 1.	З1-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	4.21	0.2526	75.390	19.04	
2. 2.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.024			
		Накладные расходы				66%	12.57	
						=(82*0.8)		
		Сметная прибыль				53%	10.09	
						=(62*0.85)		
		Всего с НР и СП					41.70	
	
3.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок		0.01	15 159.57	151.60	
3. 1.	З1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	179.3	1.793	76.080	136.41	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.97	0.0397	91.290	3.62	
3. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	3.97	0.0397	346.48	13.76	
			(1)			91.29	3.62	
3. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	7.93	0.0793	18.02	1.43	
3. 5.	с509-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.105			
		Накладные расходы				66%	92.42	
						=(82*0.8)		
		Сметная прибыль				53%	74.22	
						=(62*0.85)		
		Всего с НР и СП					318.24	
	
4.	Е10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	100 м2 проемов		0.0284	505 173.68	14 346.93	
4. 1.	З1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	106.858	3.0347672	89.250	270.85	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.5625	0.299975	129.900	38.97	
4. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	8.85	0.25134	485.05	121.91	
			(1)			129.90	32.65	
4. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	1.7125	0.048635	507.20	24.67	
			(1)			129.90	6.32	
4. 5.	Х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1.6375	0.046505	44.73	2.08	
4. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.5875	0.073485	538.98	39.61	
			(1)			108.08	7.94	
4. 7.	С101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0.00152	0.000043168	49 008.47	2.12	
4. 8.	С101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0171	0.00048564	4 600.01	2.23	
4. 9.	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	74	2.1016	47.55	99.93	
4. 10.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	65	1.846	19.72	36.40	
4. 11.	С101-1789	Ерши металлические строительные	кг	22.41	0.636444	53.34	33.95	
4. 12.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00168	0.000047712	62 173.20	2.97	
4. 13.	С102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.07	0.001988	5 041.87	10.02	
4. 14.	С402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.076	0.0021584	3 220.41	6.95	
4. 15.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0.011	0.0003124	3 939.69	1.23	
4. 16.	с203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим	м2	100	2.84	4 821.13	13 692.01	
		Накладные расходы				85%	263.35	
						=(106.2*0.8)		
		Сметная прибыль				46%	142.52	
						=(53.55*0.85)		
		Всего с НР и СП					14 752.79	
	
5.	Е10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков		0.06	3 083.18	184.99	
5. 1.	З1-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5	чел.-ч	8.993	0.53958	77.510	41.82	
5. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.003	538.98	1.62	
			(1)			108.08	0.32	
5. 3.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.0000426	62 173.20	2.65	
5. 4.	С203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	112	6.72	20.67	138.90	
		Накладные расходы				85%	35.55	
						=(106.2*0.8)		
		Сметная прибыль				46%	19.24	
						=(53.55*0.85)		
		Всего с НР и СП					239.77	
	
6.	С101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	компл.		1	548.89	548.89	
	
7.	С101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	компл.		1	547.64	547.64	
	
8.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2		0.0429	16 283.95	698.58	
8. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	188.54	8.088366	76.760	620.86	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.332046	91.290	30.31	
8. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.332046	234.06	77.72	
			(1)			91.29	30.31	
		Накладные расходы				79%	514.42	
						=(99*0.8)		
		Сметная прибыль				51%	332.10	
						=(59.5*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 545.10	
	
9.	Е10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов		0.0429	624 325.83	26 783.58	
9. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	171.534	7.3588086	82.970	610.56	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.825	0.0353925	91.290	3.23	
9. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.825	0.0353925	234.06	8.28	
			(1)			91.29	3.23	
9. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	16.5125	0.70838625	9.46	6.70	
9. 5.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	25.4375	1.09126875	7.49	8.17	
9. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4.4625	0.19144125	538.98	103.18	
			(1)			108.08	20.69	
9. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	253	10.8537	53.56	581.32	
9. 8.	С101-2053	Лента бутиловая ПСУЛ	м	159	6.8211	39.98	272.71	
9. 9.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	59	2.5311	41.82	105.85	
9. 10.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	71	3.0459	393.27	1 197.86	
9. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	41.2	1.76748	46.98	83.04	
9. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	34.32	2.63	90.26	
9. 13.	с203-8040-1	Блоки оконные из ПВХ профилей трехстворчатые	м2	100	4.29	5 528.12	23 715.63	
		Накладные расходы				85%	521.72	
						=(106.2*0.8)		
		Сметная прибыль				46%	282.34	
						=(53.55*0.85)		
		Всего с НР и СП					27 587.64	
	
10.	Е10-01-033-5н;	* Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м	100 м2		0.0429	4 733.68	203.07	
10. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.175	0.0075075	129.900	0.98	
10. 2.	з1-1034	Рабочий строитель среднего разряда 3,4	чел.-ч	16.9165	0.72571785	85.080	61.74	
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч	0.175	0.0075075	187.03	1.40	
			(1)			129.90	0.98	
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.2	0.00858	538.98	4.62	
			(1)			108.08	0.93	
10. 5.	с101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	2.76	0.118404	382.93	45.34	
10. 6.	с600-102-0291	Клинья деревянные (с учетом оборачиваемости)	шт.	7	0.3003	43.34	13.02	
10. 7.	с600-9091-006	Герметик силиконовый	л	4.44	0.190476	403.97	76.95	
		Накладные расходы				85%	53.31	
						=(106.2*0.8)		
		Сметная прибыль				46%	28.85	
						=(53.55*0.85)		
		Всего с НР и СП					285.23	
	
11.	С600-101-9468	Подоконная доска шириной 500 мм	м		2.6	748.55	1 946.23	
	
12.	Е15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки		0.02	69 782.39	1 395.65	
12. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	191.4405	3.82881	87.130	333.60	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.002	91.290	0.18	
12. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.002	234.06	0.47	
			(1)			91.29	0.18	
12. 4.	Х33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.325	0.0065	3.99	0.03	
12. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.625	0.0125	538.98	6.74	
			(1)			108.08	1.35	
12. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.004	9.57	0.04	
12. 7.	С101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0.105	0.0021	469 718.00	986.41	
12. 8.	С101-2434	Клей ПВА	кг	30	0.6	102.63	61.58	
12. 9.	С101-3464	Грунтовка масляная ВАК-I-V	т	0.0089	0.000178	38 135.52	6.79	
		Накладные расходы				76%	253.67	
						=(94.5*0.8)		
		Сметная прибыль				40%	133.51	
						=(46.75*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 782.83	
	
13.	Е10-01-035-2н;	* Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2		0.0429	46 944.95	2 013.94	
13. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1625	0.00697125	129.900	0.91	
13. 2.	з1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	12.696	0.5446584	87.130	47.46	
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч	0.1625	0.00697125	187.03	1.30	
			(1)			129.90	0.91	
13. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.3375	0.05737875	5.15	0.30	
13. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.1875	0.00804375	538.98	4.34	
			(1)			108.08	0.87	
13. 6.	с101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.38	0.059202	382.93	22.67	
13. 7.	с600-102-0291	Клинья деревянные (с учетом оборачиваемости)	шт.	7	0.3003	43.34	13.02	
13. 8.	с600-201-9463	Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	74	3.1746	594.96	1 888.76	
13. 9.	с600-9091-006	Герметик силиконовый	л	1.91	0.081939	403.97	33.10	
13. 10.	с600-9688-002	Шурупы строительные с потайной головкой	т	0.001	0.0000429	69 958.00	3.00	
		Накладные расходы				85%	41.11	
						=(106.2*0.8)		
		Сметная прибыль				46%	22.25	
						=(53.55*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 077.30	

	.    ИТОГО  ПО  АКТУ					48 917.82	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					48 917.82	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 096.53	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1-3; %=85 - по стр. 4, 5, 9, 10, 13; %=79 - по стр. 8; %=76 - по стр. 12)					1 839.39	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53 - по стр. 1-3; %=46 - по стр. 4, 5, 9, 10, 13; %=51 - по стр. 8; %=40 - по стр. 12)					1 086.29	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					51 843.50	
	. ВСЕГО  ПО  АКТУ					51 843.50	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 839.39	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 086.29	

Сдал:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.		
		
Принял:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.