Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 
Ланское шоссе д.9,каб.54-59 вер.4 2ой этаж
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлен(а) в уровне цен на:март 2017г. 
Наименование региона: 
Наименование редакции СНБ: 
Наименование сборника индексов пересчета: 
Наименование сборника текущих цен: 
Сметная стоимость: 491687.40 руб.
Нормативная трудоемкость: 786.98 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 54662.37 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1	
1	ФЕРр 56-11-1	Снятие наличников  (Н.Р. 82 = 82.00% = 38.25 руб. С.П. 62 = 62.00% = 28.92 руб.)	100 м наличников	0.206	33,43
33.43	0
0	6.89	6.89	0
0	4.21
0	0.87
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.0824	0		0					
2	ФЕРр 56-10-1	Снятие дверных полотен  (Н.Р. 82 = 82.00% = 127.63 руб. С.П. 62 = 62.00% = 96.50 руб.)	100 м2 дверных полотен	0.0798	288,06
288.06	0
0	22.99	22.99	0
0	36.28
0	2.90
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.094164	0		0					
3	ФЕРр 56-9-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке  (Н.Р. 82 = 82.00% = 809.56 руб. С.П. 62 = 62.00% = 612.11 руб.)	100 коробок	0.04	3975,22
3605.79	369.43
39.94	159.01	144.23	14.78
1.60	449.60
3.97	17.98
0.16	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.424	0		0					
4	ФЕР 15-01-047-15	 Демонтаж.Устройство подвесных потолков типа Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2*0,8 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 1,2*0,8 (Н.Р. 105*0,9 = 94.50% = 3084.76 руб. С.П. 55*0,85 = 46.75% = 1526.06 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0.516	1340,69
924.60	416.09
9.85	691.79	477.09	214.70
5.08	102.46
0.76	52.87
0.39	
5	ФЕРр 57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов  (Н.Р. 80 = 80.00% = 74.09 руб. С.П. 68 = 68.00% = 62.98 руб.)	100 м плинтуса	0.465	29,41
29.41	0
0	13.68	13.68	0
0	3.77
0	1.75
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.05115	0		0					
6	ФЕРр 57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина  (Н.Р. 80 = 80.00% = 221.30 руб. С.П. 68 = 68.00% = 188.10 руб.)	100 м2 покрытия	0.451	92,90
88.84	4.06
1.76	41.90	40.07	1.83
0.79	11.39
0.13	5.14
0.06	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.21197	0		0					
7	ФЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных  (Н.Р. 110*0,9 = 99.00% = 849.45 руб. С.П. 70*0,85 = 59.50% = 510.53 руб.)	100 м2	0.712	178,00
178.00	0
0	126.74	126.74	0
0	22.82
0	16.25
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1063.00	831.69	231.31
7.47		97.76
0.61	
		Индекс к оплате труда рабочих:		6.77			5630.54					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.77			1565.97					
		в том числе зарплата машинистов:		6.77			50.57					
		Индекс к стоимости материалов:		6.77			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				7196.51	5630.54	1565.97
50.57		97.76
0.61	
		Накладные расходы %:	%				5205.04					
		Итого с накладными:	руб.				12401.55					
		Сметная прибыль %:	%				3025.20					
		Итого:	руб.				15426.75					
		Всего по разделу:	руб.				15426.75					
Раздел 2. 	
1	ФЕР 09-04-013-02	Установка противопожарных дверей двупольных глухих  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 (Н.Р. 90*0,9 = 81.00% = 1912.22 руб. С.П. 85*0,85 = 72.25% = 1705.65 руб.)	1 м2 проема	9.034	107,77
38.60	17.22
0	973.60	348.71	155.57
0	3.20
0	28.91
0	
	цена пост.	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 2850х1600 мм	комп.	1	(27932.2)		(27932.20)					
	цена пост.	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 2850х1570 мм	комп.	1	(27495.76)		(27495.76)					
2	ФЕР 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 (Н.Р. 118*0,9 = 106.20% = 522.26 руб. С.П. 63*0,85 = 53.55% = 263.34 руб.)	100 м2 проемов	0.0546	25438,80
1134.21	1516.02
196.23	1388.97	61.93	82.78
10.71	102.96
12.11	5.62
0.66	
	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-5.46	207		-1130.22					
	цена пост.	Блоки дверные  межкомнатные по финской технологии	комп.	3	(4626.27)		(13878.81)					
	101-9411-006П	Замки дверные врезные сувальдные секретные, ручка с полимерным покрытием (ТССЦ 4.2017 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	шт.	3	(261.27)		(783.81)					
	цена пост.	упор дверной 	комп.	3	(86.75)		(260.25)					
3	ФЕР 15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа Армстронг по каркасу из оцинкованного профиля  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,9 = 94.50% = 5290.03 руб. С.П. 55*0,85 = 46.75% = 2617.02 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0.615	7314,65
1329.11	650.15
15.39	4498.51	817.40	399.84
9.47	117.83
0.95	72.47
0.58	
4	ФЕР 11-01-053-01	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,9 = 110.70% = 392.11 руб. С.П. 75*0,85 = 63.75% = 225.81 руб.)	100 м2 пола	0.1	6817,10
422.11	1008.77
101.10	681.71	42.21	100.88
10.11	43.06
8.38	4.31
0.84	
5	ФЕР 26-02-018-03	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Пирилакс любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 (Н.Р. 100*0,9 = 90.00% = 145.44 руб. С.П. 70*0,85 = 59.50% = 96.15 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.2	360,04
116.40	241.79
2.96	72.01	23.28	48.36
0.59	10.20
0.21	2.04
0.04	
	цена пост	Антисептик-антипирен	л	9.2	(59.79)		(550.07)					
6	ФЕР 11-01-036-02	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,9 = 110.70% = 1637.90 руб. С.П. 75*0,85 = 63.75% = 943.23 руб.)	100 м2 покрытия	0.443	7102,85
486.23	81.80
7.10	3146.57	215.40	36.24
3.15	48.76
0.44	21.60
0.20	
	101-0544	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм	м2	-45.186	59.96		-2709.35					
	101-9876-078	Линолеум гомогенный повышенной износостойкости марки "Tarkett", коллекция "Aria", толщ. 2,0 мм, c защитным полиуретановым покрытием, шир. 2,0 м, коммерческий (класс применения для коммерческих-34, промышленных-43; показатели пожаробезопасности Г1, В2, Т2, Д2, РП1) 	м2	45.186	(545.55)		(24651.22)					
7	ФЕР 11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 (Н.Р. 123*0,9 = 110.70% = 369.92 руб. С.П. 75*0,85 = 63.75% = 213.03 руб.)	100 м плинтуса	0.585	1496,37
84.37	16.86
0	875.38	49.36	9.86
0	7.66
0	4.48
0	
8	ФЕР 10-05-008-03	Облицовка стен по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 (Н.Р. 118*0,9 = 106.20% = 3732.12 руб. С.П. 63*0,85 = 53.55% = 1881.88 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.512	5477,44
1013.85	38.93
0	2804.45	519.09	19.93
0	93.15
0	47.69
0	
9	ФЕРр 63-5-1	Снятие обоев простых и улучшенных  (Н.Р. 77 = 77.00% = 795.91 руб. С.П. 50 = 50.00% = 516.82 руб.)	100 м2 очищаемой поверхности	1.8821	81,12
81.12	0
0	152.68	152.68	0
0	10.40
0	19.57
0	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.056463	0		0					
10	ФЕР 15-02-036-01прим.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ( откосы дверные)  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,9 = 94.50% = 2142.83 руб. С.П. 55*0,85 = 46.75% = 1060.08 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2	6494,41
1646.26	79.86
28.44	1298.88	329.25	15.97
5.69	149.44
1.80	29.89
0.36	
11	ФЕР 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,9 = 94.50% = 8264.87 руб. С.П. 55*0,85 = 46.75% = 4088.71 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.8821	3127,84
657.36	43.94
29.03	5886.91	1237.22	82.70
54.64	59.67
2.34	112.31
4.40	
12	ФЕР 15-06-002-01	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,9 = 94.50% = 9448.50 руб. С.П. 55*0,85 = 46.75% = 4674.26 руб.)	100 м2 оклеиваемой поверхности	1.8821	786,25
784.48	1.77
0.21	1479.80	1476.47	3.33
0.40	73.78
0.01	138.86
0.02	
	101-3930	Стеклообои VITRULAN, полоса (ТССЦ 4.2017 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	10 м2	21.08	(1155.58)		(24359.63)					
	101-9764-003	Клей для стеклообоев "Nortex", сухой (СтройЦена 3.2017 Санкт-Петербург 78 РЦЦС СПб)	кг	6	(339.29)		(2035.74)					
13	ФЕР 15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,9 = 94.50% = 1339.67 руб. С.П. 55*0,85 = 46.75% = 662.75 руб.)	100 м2 поверхности стен	1.8821	111,26
111.26	0
0	209.40	209.40	0
0	9.64
0	18.14
0	
	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая (ТССЦ 4.2017 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	т	0.030114	(82382.85)		(2480.88)					
14	ФЕР 20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 к затратам труда рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,9 = 115.20% = 423.02 руб. С.П. 83*0,85 = 70.55% = 259.06 руб.)	1 решетка	3	25,72
18.08	3.56
0	77.19	54.24	10.68
0	1.68
0	5.04
0	
	цена пост.	Решетки 250*170мм	шт.	3	(160)		(480.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				19706.49	5536.64	966.14
94.76		510.93
7.10	
		Индекс к оплате труда рабочих:		6.77			37483.05					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.77			6540.77					
		в том числе зарплата машинистов:		6.77			641.53					
		Индекс к стоимости материалов:		6.77			89389.12					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			124908.37					
		Итого с индексацией:	руб.				258321.31	37483.05	6540.77
641.53		510.93
7.10	
		Накладные расходы %:	%				36416.80					
		Итого с накладными:	руб.				294738.11					
		Сметная прибыль %:	%				19207.79					
		Итого:	руб.				313945.90					
		Всего по разделу:	руб.				313945.90					
Раздел 3.Электромонтажные работы	
1	ФЕРр 67-4-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп  (Н.Р. 85 = 85.00% = 116.47 руб. С.П. 65 = 65.00% = 89.07 руб.)	100 шт.	0.14	145,98
143.48	2.50
1.08	20.44	20.09	0.35
0.15	17.89
0.08	2.51
0.01	
2	ФЕРр 67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток  (Н.Р. 85 = 85.00% = 10.47 руб. С.П. 65 = 65.00% = 8.01 руб.)	100 шт.	0.04	45,55
45.55	0
0	1.82	1.82	0
0	5.84
0	0.23
0	
3	ФЕРм 08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 (Н.Р. 95 = 95.00% = 2303.96 руб. С.П. 65 = 65.00% = 1576.39 руб.)	100 шт.	0.14	3836,46
2542.69	274.61
16.04	537.11	355.98	38.45
2.25	213.60
0.99	29.90
0.14	
	цена пост.	Светильник потолочный Светодиодный  IP20	шт.	14	(2007.63)		(28106.82)					
4	ФЕРм 08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 (Н.Р. 95 = 95.00% = 19.81 руб. С.П. 65 = 65.00% = 13.55 руб.)	100 шт.	0.01	348,53
306.65	6.94
0.49	3.49	3.07	0.07
0.01	25.76
0.03	0.26
0.00	
	цена пост.	Выключатель для скрытой проводки одноклавишный, (Цвет белый) IP-20 "M-Trend"	шт.	1	(348)		(348.00)					
5	ФЕРм 08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 (Н.Р. 95 = 95.00% = 60.39 руб. С.П. 65 = 65.00% = 41.32 руб.)	100 шт.	0.03	354,35
312.36	6.94
0.49	10.63	9.37	0.21
0.02	26.24
0.03	0.79
0.00	
	цена пост.	Выключатель для скрытой проводки двухклавишный, (Цвет белый) IP-20 "M-Trend"	шт.	3	(412)		(1236.00)					
6	ФЕРм 08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 (Н.Р. 95 = 95.00% = 280.41 руб. С.П. 65 = 65.00% = 191.86 руб.)	100 шт.	0.12	431,99
362.83	6.94
0.49	51.84	43.54	0.83
0.06	30.48
0.03	3.66
0.00	
	цена пост.	Розетка двойная, для скрытой проводки, с заземляющим конта-ктом, со шторками (Цвет белый) IP-20, на ток 16А "M-Trend"	шт.	12	(417)		(5004.00)					
7	ФЕРм 08-02-390-01	 Разборка.Короба пластмассовые шириной до 40 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,5 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,5 (Н.Р. 95 = 95.00% = 79.75 руб. С.П. 65 = 65.00% = 54.57 руб.)	100 м	0.16	93,06
77.46	15.60
0.07	14.89	12.39	2.50
0.01	16.29
0.01	2.61
0.00	
8	ФЕРр 67-3-1	Демонтаж кабеля  (Н.Р. 85 = 85.00% = 554.85 руб. С.П. 65 = 65.00% = 424.30 руб.)	100 м	1.28	75,50
75.19	0.31
0.14	96.64	96.24	0.40
0.18	9.64
0.01	12.34
0.01	
9	ФЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 (Н.Р. 95 = 95.00% = 4088.76 руб. С.П. 65 = 65.00% = 2797.57 руб.)	100 м	2.94	288,28
214.78	54.61
1.46	847.54	631.45	160.55
4.29	19.04
0.09	55.98
0.27	
	509-6412	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, "DKC", диаметром 20 мм (СтройЦена 3.2017 Санкт-Петербург 78 РЦЦС СПб)	10 м	29.4	(82.1)		(2413.74)					
	110-0015-009	Держатели полиэтиленовых труб для электропроводки Дн=20 мм (СтройЦена 3.2017 Санкт-Петербург 78 РЦЦС СПб)	шт.	120	(13.47)		(1616.40)					
10	ФЕРм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 (Н.Р. 95 = 95.00% = 1155.68 руб. С.П. 65 = 65.00% = 790.73 руб.)	100 м	2.94	80,62
60.80	5.33
0.32	237.02	178.75	15.67
0.94	5.39
0.02	15.85
0.06	
	501-8482	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 3.2017 Санкт-Петербург 78 РЦЦС СПб)	1000 м	0.174	(31770)		(5527.98)					
	501-0623-005	Кабель силовой ВВГнг-П-LS 3х 2,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 3.2017 Санкт-Петербург 78 РЦЦС СПб)	1000 м	0.12	(42330)		(5079.60)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1821.42	1352.70	219.03
7.91		124.13
0.49	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				1821.42	1352.70	219.03
7.91		124.13
0.49	
		Индекс к оплате труда рабочих:		6.77			9157.78					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.77			1482.83					
		в том числе зарплата машинистов:		6.77			53.55					
		Индекс к стоимости материалов:		6.77			1690.40					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			49332.54					
		Итого с индексацией:	руб.				61663.55	9157.78	1482.83
53.55		124.13
0.49	
		Накладные расходы %:	%				8670.55					
		Итого с накладными:	руб.				70334.10					
		Сметная прибыль %:	%				5987.37					
		Итого:	руб.				76321.47					
		Всего по разделу:	руб.				76321.47					
Раздел 4.Пожарная сигнализация.	
1	ФЕРм 10-08-001-02	 Демонтаж.Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2*0,3 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 1,2*0,3 (Н.Р. 80 = 80.00% = 688.43 руб. С.П. 60 = 60.00% = 516.32 руб.)	1 шт.	3	42,48
42.37	0.11
0	127.44	127.11	0.33
0	11.70
0	35.10
0	
2	ФЕРр 67-3-1	Демонтаж кабеля  (Н.Р. 85 = 85.00% = 91.04 руб. С.П. 65 = 65.00% = 69.62 руб.)	100 м	0.21	75,50
75.19	0.31
0.14	15.86	15.79	0.07
0.03	9.64
0.01	2.02
0.00	
3	ФЕРм 10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 (Н.Р. 80 = 80.00% = 420.07 руб. С.П. 60 = 60.00% = 315.05 руб.)	1 шт.	4	22,50
19.39	0.37
0	90.00	77.56	1.48
0	1.68
0	6.72
0	
	509-7251	Извещатели ИП212-34ПА (ДИП-34ПА) пожарные дымовые (СтройЦена 3.2017 Санкт-Петербург 78 РЦЦС СПб)	шт.	1	(651.23)		(651.23)					
	509-1882	Извещатели ИП-212-45 дымовые (СтройЦена 3.2017 Санкт-Петербург 78 РЦЦС СПб)	шт.	3	(244.17)		(732.51)					
4	ФЕРм 10-08-005-02	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 (Н.Р. 80 = 80.00% = 496.05 руб. С.П. 60 = 60.00% = 372.04 руб.)	100 м	0.28	1122,53
327.12	13.48
0	314.30	91.59	3.77
0	29.00
0	8.12
0	
	501-1721	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5мм2 для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ плстиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газоудалением (СтройЦена 3.2017 Санкт-Петербург 78 РЦЦС СПб)	1000 м	0.028	(24590.02)		(688.52)					
5	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 (Н.Р. 95 = 95.00% = 71.78 руб. С.П. 65 = 65.00% = 49.11 руб.)	100 м	0.06	274,87
185.90	37.44
0.17	16.49	11.15	2.25
0.01	16.29
0.01	0.98
0.00	
	500-9801-049	Кабель-каналы 40х20 по 2м	шт.	3	(22.58)		(67.74)					
6	ФЕРм 08-02-390-03	Короба пластмассовые шириной до 120 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,2 к з/п рабочих: 1,2 (Н.Р. 95 = 95.00% = 89.59 руб. С.П. 65 = 65.00% = 61.30 руб.)	100 м	0.06	372,16
232.01	46.88
0.17	22.33	13.92	2.81
0.01	20.33
0.01	1.22
0.00	
	500-9801-050	Кабель-каналы80х40  по 2м	щт.	3	(22.58)		(67.74)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				586.42	337.12	10.71
0.05		54.16
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				586.42	337.12	10.71
0.05		54.16
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		6.77			2282.30					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.77			72.51					
		в том числе зарплата машинистов:		6.77			0.34					
		Индекс к стоимости материалов:		6.77			1615.25					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			2207.74					
		Итого с индексацией:	руб.				6177.80	2282.30	72.51
0.34		54.16
0	
		Накладные расходы %:	%				1856.96					
		Итого с накладными:	руб.				8034.76					
		Сметная прибыль %:	%				1383.44					
		Итого:	руб.				9418.20					
		Всего по разделу:	руб.				9418.20					
Раздел 5	
1	ТСЦП 2.8-035-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера), расстояние перевозки 35 км, класс грузов 1 	1т	2	644,65
0	644.65
0	1289.30	0	1289.30
0	0
0	0
0	
2	ТСЦП техчасть табл.2.11	Погрузка мусора	1т	2	54,35
54.35	0
0	108.70	108.70	0
0	0
0	0
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1398.00	108.70	1289.30
0		0
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			108.70					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			1289.30					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				1398.00	108.70	1289.30
0		0
0	
		Накладные расходы %:	%	100			108.70					
		Итого с накладными:	руб.				1506.70					
		Сметная прибыль %:	%	60			65.22					
		Итого:	руб.				1571.92					
		Всего по разделу:	руб.				1571.92					

		Итого по всем разделам:	руб.				416684.24					
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			75003.16					
		Всего по смете:	руб.				491687.40					

Толщина фанеры должна быть не менее 15мм

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/