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Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения.
Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.
Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.).
На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций-производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.
2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и «Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.)
3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.
4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по ремонту тепловой изоляции и обмуровки, выполняемые ремонтными предприятиями и персоналом электростанций и сетевых предприятий на месте установки оборудования.
5. Базовые цены настоящей части установлены на работы по ремонту тепловой изоляции и обмуровки. Расчеты с заказчиками за материалы и изделия подрядчика, фактически использованные при ремонте тепловой изоляции и обмуровки производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов, компенсирующих затраты Подрядчика по доставке материалов и изделий со складов электростанций и сетевых предприятий.
6. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.
Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируются Договором, составленным с учетом «Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанции» РД 153-34.1-20.602-2002.
7. При производстве ремонта тепловой изоляции и обмуровки на месте установки оборудования электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.
8. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:
I разряд - 3232 руб.; II разряд - 3556 руб.;

III разряд - 3879 руб.; IV разряд - 4364 руб.;

V разряд - 5010 руб.; VI разряд - 5818 руб.
В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75 % к тарифу.
Средний разряд работ по данной части - 3,0, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 6788 руб.
9. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:
- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 12 %;
- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,8 %;
- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 126,5 %, в том числе:
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 21 %:
- цеховые расходы - 57,5 %;
- общезаводские расходы - 48,0 %.
10. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19 %.
11. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей к остальных районов Севера. При ремонте тепловой изоляции и обмуровки, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнею Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:
- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10 %;
при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30 % доплата к базовой цене применяется в том же размере.
12. Увеличение стоимостного объемa в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 11 «Общих положений» настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.
13. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).
В связи с этим, при ремонте тепловой изоляции и обмуровки, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.
Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке
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N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;
Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс. руб.
Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет, тыс. руб.
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Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;
Н2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;
Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс. руб.;
Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.;
К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,8 %.
Расчет увеличения объема товарной продукции производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).
Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.
14. В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

	Степень вредности в баллах
	Размер доплат к тарифным ставкам, %
	Доплата к базовой цене, %

	До 2
	4
	1,1

	2,1 - 4,0
	8
	2,2

	4,1 - 6,0
	12
	3,3

	6,1 - 8,0
	16
	4,4

	8,1 - 10,0
	20
	5,5

	Более 10,0
	24
	6,6


15. При отсутствии на ремонтной площадке постового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к базовым ценам настоящей части применяется коэффициент К = 1,1
16. Базовые цены на разборку (снятие) и установку тепловой изоляции и обмуровки применяется при выполнении работ разными организациями, а также при определении стоимости законченной производством замены одною типа тепловой изоляции и обмуровки другим типом.
17. При выполнении работ по техническому обслуживанию, связанных с контролем за состоянием тепловой изоляции и обмуровки и устранением выявленных дефектов, расчеты с заказчиком производятся по согласованным калькуляциям.
18. Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту тепловой изоляции и обмуровки и определяется следующим образом:
- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах, Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций.
- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.
19. Стоимость работ по ремонту тепловой изоляции и обмуровки, не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в «Общих положениях» настоящей части.
20. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50 % (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.
21. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.
При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).
Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005 г. не должны быть более 1,0.
В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

22. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

22.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.
22.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.
22.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.
22.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.
В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта тепловой изоляции и обмуровки.
В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:
- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда;
- доплаты по районному коэффициенту;
- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;
- вознаграждение за выслугу лет;
- премии за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.
22.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.
22.2.4. Затраты по статьям «Дополнительная заработная плата производственных рабочих», «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», «Цеховые расходы», «Общезаводские расходы» принимаются па уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.
22.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.
22.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 8, 9, 10 «Общих положений».

22.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.
Расчет произведен ни основе месячной тарифной ставки производственного рабочего 3,0 разряда.

	Показатели
	Структурные составляющие стоимости чел.-мес., учтенные в базовых ценах
	Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия)

	
	%
	сумма, руб
	%
	сумма, руб

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Основная заработная плата производственных рабочих
	—
	6788
	—
	6120

	1.1. Заработная плата по тарифу
	—
	3879
	—
	3600

	1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу
	75
	2909
	70
	2520

	2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих
	12
	815
	11
	673

	3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих
	36,8
	2798
	36,8
	2500

	4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих)
	21
	1426
	19
	1163

	5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих)
	57,5
	3903
	52,0
	3182

	6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих)
	48,0
	3258
	43,0
	2632

	7. Себестоимость
	—
	18988
	—
	16270

	8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10)
	—
	3608
	—
	2278

	9. Стоимость чел.-мес.
	—
	22596
	—
	18548

	Справочно:
	
	
	
	

	10. Рентабельность в % к себестоимости
	19
	
	14
	

	11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих
	126,5
	8587
	114
	6977

	12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих
	179,7
	12200
	165,8
	10150


Расчет поправочного индекса:
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23. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.
Пример:
Цд = (1000 · 1,011 · i) · (1 + 0,6 + 0,3), где:
Цд - договорная цена;
1000 - базовая цена;
1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1 % к базовой цене;
i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 22 "Общих положений" настоящей части;
0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;
0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30 %.
24. «Общие положения» настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не оговорено в Дополнении.

01 РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
На ремонт тепловой изоляции установлено три группы базовых цен:
I группа - ремонт тепловой изоляции;
II группа - разборка (снятие) тепловой изоляции;
III группа - установка тепловой изоляции.
Состав работ I группы: разборка (снятие) изоляции с выборкой годного материала; сбор отходов в контейнер или специально отведенное место в пределах рабочей площадки; транспортировка материалов и изделий от склада электростанции (сетевого предприятия) на рабочую площадку; приготовление и подача растворов на рабочие места; укладка изделий с креплением их на трубопроводы и оборудование.
Состав работ II группы: разборка (снятие) изоляции с выборкой годного материала; сбор отходов в контейнер или специально отведенное место в пределах рабочей площадки.
Состав работ III группы: транспортировка материалов и изделий от склада электростанции (сетевого предприятия) до рабочей площадки; приготовление и подача растворов на рабочие места; укладка изделий с креплением их на трубопроводы и оборудование.

0101 Полуцилиндры

	№ позиции
	Тип изоляции
	Базовая цена в руб. за м3 по группам работ

	
	
	I
	II
	III

	
	
	01
	02
	03

	01010101
	Известково-кремнеземистые
	4 509
	1 600
	2 909

	01010201
	Известково-кремнеземистые, экранированные алюминиевой фольгой
	5 043
	1 552
	3 491

	01010301
	Перлитоцементные
	4 509
	1 600
	2 909

	01010401
	Перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой
	5 043
	1 552
	3 491

	01010501
	Совелитовые
	4 268
	1 552
	2 716

	01010601
	Минераловатные
	5 091
	1 988
	3 103


0102 Сегменты

	01020101
	Известково-кремнеземистые
	4 704
	1 406
	3 298

	01020201
	Известково-кремнеземистые, экранированные алюминиевой фольгой
	5 043
	1 455
	3 588

	01020301
	Перлитоцементные
	4 704
	1 406
	3 298

	01020401
	Перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой
	5 043
	1 455
	3 588

	01020501
	Совелитовые
	4 704
	1 406
	3 298

	01020601
	Асбовермикулитовые
	4 692
	1 395
	3 298

	01020701
	Вулканитовые
	4 704
	1 406
	3 298

	01020801
	Диатомовые
	4 704
	1 406
	3 298


0103 Плиты

	01030101
	Известково-кремнеземистые
	3 781
	1 212
	2 569

	01030201
	Известково-кремнеземистые, экранированные алюминиевой фольгой
	4 073
	1 212
	2 861

	01030301
	Перлитоцементные
	3 781
	1 212
	2 569

	01030401
	Перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой
	4 073
	1212
	2 861

	01030501
	Совелитовые
	4 751
	1 212
	3 540

	01030601
	Вулканитовые
	4 751
	1 212
	3 540

	01030701
	Минераловатные на синтетическом связующем
	3 248
	1 212
	2 037


0104 Маты

	01040101
	Минераловатные с обкладкой металлической сеткой с двух сторон
	5 480
	1 795
	3 685

	01040201
	Минераловатные с обкладкой металлической сеткой с одной стороны
	5 480
	1 795
	3 685

	01040301
	Минераловатные прошивные
	4 557
	1 745
	2 812

	01040401
	Прошивные из штапельного волокна горных пород с обкладкой стеклохолстом с двух сторон
	5 577
	1 795
	3 782

	01040501
	Минераловатные вертикально-слоистые
	3 296
	1 648
	1 648

	01040601
	Прошивные из холстов микротонких, ультратонких и супертонких волокон с обкладкой стеклотканью с двух сторон
	7 515
	1 648
	5 867

	01040701
	Муллитокремнеземистые типа МКРВ с обкладкой стеклотканью с двух сторон
	6 193
	1 648
	4 545


0105 Матрацы

	01050101
	Прошивные из каолинового волокна с обкладкой стеклотканью К-11
	6 109
	1 843
	4 267

	01050201
	Минераловатные в оболочке из стеклоткани
	6 109
	1 843
	4 267

	01050301
	Минераловатные в оболочке из стеклоткани, фасонные
	8 146
	1 843
	6 304

	01050401
	Минераловатные в оболочке из асбестовой ткани
	6 109
	1 843
	4 267

	01050501
	Наполненные минераловатными плитами на синтетическом связующем в оболочке из стеклоткани
	6 109
	1 843
	4 267

	01050601
	Наполненные волокном горных пород в оболочке из стеклоткани КТ-11
	6 109
	1 843
	4 267

	01050701
	Наполненные волокном горных пород в оболочке из стеклоткани КТ-11, фасонные
	8 146
	1 843
	6 304

	01050801
	Наполненные прошивными матами из волокон горных пород и оболочке из стеклоткани КТ-11
	6 109
	1 843
	4 267

	01050901
	Наполненные готовыми матами из волокон горных пород и оболочке из стеклоткани КТ-11, фасонные
	8 146
	1 843
	6 304

	01051001
	Прошивные из холстов микротонких, ультратонких и супертонких волокон в оболочке из стеклоткани
	6 207
	1 309
	4 898

	01051101
	Прошивные из холстов микротонких, ультратонких и супертонких волокон в оболочке из стеклоткани, фасонные
	8 582
	1 309
	7 273


0106 Шнуры

	01060101
	Минераловатный
	9 988
	2 472
	7 515

	01060201
	Асбестовый
	26 862
	4 315
	22 547

	01060301
	Асбопуховый
	26 862
	4 315
	22 547

	01060401
	Стеклохолстовый
	13 237
	2 909
	10 328


0107 Напыляемая изоляция

	01070101
	Асбестоперлитовая на асбесте III сорта
	2 667
	582
	2 085

	01070201
	Асбестоперлитовая на асбесте V сорта
	2 667
	582
	2 085

	01070301
	Асбестоперлитовая из готовых смесей
	2 667
	582
	2 085

	01070401
	Асбестовая на асбесте III сорта
	2 667
	582
	2 085

	01070501
	Асбестовая на асбесте V сорта
	2 667
	582
	2 085

	01070601
	Асбестоизвестково-кремнеземистая из готовых смесей
	2 667
	582
	2 085


0108 Засыпная изоляция

	01080101
	Асбестоперлитовая из готовых смесей
	475
	1 242
	232

	01080201
	Асбестоизвестково-кремнеземистая из готовых смесей
	475
	1 242
	232


0109 Прочая изоляции

	№ позиции
	Тип изоляции
	Базовая цена в руб. за м2

	
	
	01

	01090101
	Изготовление и установка съемного кожуха или футляра на арматуру
	330

	01090201
	Снятие съемного кожуха или футляра с арматуры
	10

	01090301
	Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов
	127

	01090401
	Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов
	12

	01090501
	Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов
	358

	01090601
	Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопроводов
	27

	01090701
	Установка усиленного каркаса из металлической сетки
	36

	01090801
	Снятие усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки
	98

	01090901
	Восстановление штукатурного слоя
	185

	01091001
	Восстановление штукатурного слоя с окраской
	229

	01091101
	Восстановление стеклотканевого слоя
	52

	01091201
	Восстановление стеклотканевого слоя с окраской
	97

	01091301
	Восстановление окрасочного слоя
	30

	01091401
	Восстановление рубероидного или толевого покрытия трубопроводов
	30


	№ позиции
	Тип изоляции
	Базовая цена в руб. за м2 по группам работ

	
	
	I
	II
	III

	
	
	01
	02
	03

	01091501
	Отдельные участки тепловой изоляции
	1 092
	316
	776


Примечание:
1. При изготовлении и установке прочей изоляции разными организациями к базовым ценам таблицы 0109 применяются следующие коэффициенты:

	№ позиции
	при изготовлении
	при установке

	0109010101
	К = 0,7
	К = 0,3

	0109030101
	К = 0,2
	К = 0,8

	0109050101
	К = 0,4
	К = 0,6


2. В базовых ценах таблицы 0109 на восстановление покрытий учтены затраты на нанесение (установку) нового покрытия. Стоимость работ по снятию старого покрытия определяется с помощью коэффициента К = 0,25 к базовым ценам на восстановление соответствующих покрытий.

0110 Изготовление готовых изделий и порошков

	№ позиции
	Содержание работ
	Базовая цена в руб. за м3

	
	
	01

	01100101
	Изготовление сегментов из теплоизоляционных плит вручную
	433

	01100201
	Изготовление сегментов из теплоизоляционных плит механизированным способом
	144

	01100301
	Изготовление диатомового порошка из боя кирпича на шаровой мельнице
	493


Примечание. В базовых ценах раздела 01 не учтена стоимость изготовления и установки элементов крепления тепловой изоляции.

02 РЕМОНТ ОБМУРОВКИ
На ремонт обмуровки установлено три группы базовых цен:
I группа - ремонт обмуровки;
II группа - разборка обмуровки;
III группа - установка обмуровки.
Состав работ I группы: разборка (снятие) обмуровки, подлежащей ремонту; сортировка с выборкой годных изделий; сбор отходов в контейнер или специально отведенное место в пределах рабочей площадки; транспортировка обмуровочных материалов и изделий от склада электростанции (сетевого предприятия) на рабочую площадку; приготовление и подача растворов (бетона); устройство обмуровки.
Состав работ II группы: разборка (снятие) обмуровки, подлежащей ремонту; сортировка с выборкой годных изделий; сбор отходов в контейнер или специально отведенное место в пределах рабочей площадки.
Состав работ III группы: транспортировка обмуровочных материалов и изделий от склада электростанции (сетевого предприятия) на рабочую площадку; приготовление и подача растворов (бетона); устройство обмуровки.

0201 Кирпич нормальный шамотный

	№ позиции
	Элементы котлоагрегата
	Базовая цена в руб. за м3 по группам работ

	
	
	I
	II
	III

	
	
	01
	02
	03

	02010101
	Массивы, выстилки, поды топок
	4 412
	1 891
	2 522

	02010201
	Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры
	4 751
	1 843
	2 909


	№ позиции
	Элементы котлоагрегата
	Базовая цена в руб. за м3 по группам работ

	
	
	I
	II
	III

	
	
	01
	02
	03

	02010301
	Гляделки, лазы, другие места кладки объемом до 0,2 м3
	4 946
	2 100
	2 846

	02010401
	Стены между трубами, между установленной обшивкой и экраном, газовые (пламенные перегородки), холодные воронки, потолочные перекрытия
	5 285
	1 891
	3 395

	02010501
	Турбулентные и щелевые горелки с циркульной амбразурой
	6 304
	1 843
	4 461

	02010601
	Своды, арки
	6 546
	1 843
	4 704


0202 Изделия шамотные, фасонные

	02020101
	Стены при наличии или отсутствии экранов, зажигательные пояса, холодные воронки, поды топок
	5 285
	1 891
	3 395

	02020201
	Стены между трубами, между установленной обшивкой и экраном, перекрытия потолочные и газоходов, газовые (пламенные) перегородки
	5 721
	1 891
	3 830


	02020301
	Амбразуры горелок и гарнитуры
	6 594
	1 891
	4 704

	02020401
	Своды, арки
	6 788
	1 891
	4 898


0203 Кирпич легковесный шамотный или диатомовый

	02030101
	Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева
	4 994
	1 891
	3 103


0204 Кирпич красный и огнеупорный (комбинированно)

	02040101
	Стены
	4 412
	1 843
	2 569

	02040201
	Своды, арки
	6 204
	1 891
	4 314


0205 Бетон огнеупорный

	№ позиции
	Элементы котлоагрегата
	Базовая цена в руб. за м3 по группам работ

	
	
	I
	II
	III

	
	
	01
	02
	03

	02050101
	Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт
	5 237
	2 522
	2 716

	02050201
	Шлаковые бункеры
	5 964
	2 522
	3 443

	02050301
	Шлаковые комоды, холодные воронки
	7 273
	2 522
	4 751

	02050401
	Трубы экранов в районе подов
	6 934
	2 522
	4 412


	№ позиции
	Элементы котлоагрегата
	Базовая цена в руб. за м3 по группам работ

	
	
	I
	II
	III

	
	
	01
	02
	03

	02050501
	Стены в зоне змеевиков водяных экономайзеров
	7 904
	4 606
	3 298

	02050601
	Коллектора
	9 066
	5 576
	3 491

	02050701
	Проходы труб через обмуровку потолка
	8 824
	5 576
	3 248

	02050801
	Амбразуры горелок
	10 569
	5 576
	4 994

	02050901
	Проходы труб через обмуровку конвективных и ширмовых пароперегревателей
	11 831
	5 528
	6 304

	02051001
	Амбразура топочного лаза
	8 455
	4 460
	3 995


	№ позиции
	Элементы котлоагрегата
	Метод нанесения обмуровки
	Толщина слоя, мм
	Базовая цена в руб. за м3 по группам работ

	
	
	
	
	I
	II
	III

	
	
	
	
	01
	02
	03

	02051101
	Горизонтальные, вертикальные, потолочные поверхности
	Торкретирование механизированным способом
	50
	432
	219
	213

	02051201
	То же
	То же
	75
	558
	267
	292

	02051301
	То же
	То же
	100
	695
	282
	413

	02051401
	То же
	Торкретирование ручным способом
	50
	547
	247
	300

	02051501
	То же
	То же
	75
	717
	267
	450

	02051601
	То же
	То же
	100
	892
	310
	582


0206 Бетон теплоизоляционный

	№ позиции
	Элементы котлоагрегата
	Базовая цена в руб. за м3 по группам работ

	
	
	I
	II
	III

	
	
	01
	02
	03

	02060101
	Перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт
	3 975
	1 891
	2 085

	02060201
	Шлаковые бункеры
	4 557
	1 891
	2 667

	02060301
	Шлаковые комоды, холодные воронки
	5 285
	1 940
	3 346

	02060401
	Стены в зоне змеевиков водяных экономайзеров
	6 546
	4 025
	2 522

	02060501
	Коллектора
	8 001
	5 382
	2 619

	02060601
	Проходы труб через обмуровку потолка
	7 662
	5 140
	2 522

	02060701
	Амбразуры горелок
	9 261
	5 333
	3 927


0207 Набивные массы защитные, хромитовые и карборундовые

	02070101
	Ошипованные экранные трубы в зоне зажигательных поясов
	5 528
	1 406
	1 122

	02070201
	Поды топок
	5 625
	2 134
	3 491

	02070301
	Трубы потолочных пароперегревателей
	7 031
	2 424
	4 606


0208 Прочая обмуровка

	№ позиции
	Содержание работ
	Базовая цена в руб. за м3 по группам работ

	
	
	I
	II
	III

	
	
	01
	02
	03

	02080101
	Снятие и установка металлической сетки
	93
	41
	53

	02080201
	Восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металлической сетки)
	125
	14
	106

	02080301
	Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки
	116
	14
	97


	№ позиции
	Содержание работ
	Базовая цена в руб. за 1 отверстие по 1 группе

	
	
	01

	02080401
	Восстановление асбестовых уплотнений мест прохода труб через обмуровку
	48


	№ позиции
	Содержание работ
	Базовая цена в руб. за 100 м асбошнура по 1 группе работ

	
	
	01

	02080501
	Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки
	597


0209 Изготовление порошков

	№ позиции
	Содержание работ
	Базовая цена в руб. за м3 по 1 группе работ

	
	
	01

	02090101
	Изготовление шамотного порошка из боя кирпича на шаровой мельнице
	986


Примечание:
В базовых ценах раздела 02 не учтены:
- стоимость изготовления и установки элементов кропления обмуровки (крепежных крючков, скоб и др.) и чугунной арматуры;
- затраты по изготовлению и установке опалубки и кружал.
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