ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
 устройство ростверка(реконструкция встроенной автоматизированной газовой котельной)	
 			
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Январь 2010 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				з/пл	В т.ч. зп				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 № 1 Земляные работы  	
 1	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	0,0385	5128,685	4986,4	6,36	197,45	5,23	191,98	0,24	14,2625	0,55	
 	(0) сб.1 т.3.36.	ЗП=108,74*1,25; ЭММ=3989,12*1,25; ЗПм=522,82*1,25; ТЗТ=11,41*1,25; ТЗТм=33,09*1,25	1000 м3	135,925	653,525				25,16		41,3625	1,59	
 2	ТЕР01-02-061-01применит	Засыпка вручную  котлованов песком	0,234	810,66	0	0	189,69	189,69	0	0	88,5	20,71	
 	(0) 		100 м3 грунта	810,66	0				0		0	0	
 3	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение песка	0,234	322,99	176,62	0	75,58	34,25	41,33	0	12,53	2,93	
 	(0) 		100 м3 	146,37	36,84				8,62		3,04	0,71	
 4	Цена пост.	Песок для строительных работ 	30,42		0	410			12472,2		
 		V=23,4*1,3	м3								
 ИТОГО:	462,72	229,17	233,31	0,24	24,19	
 			33,78		2,3	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.01. Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 3, 4)	
 Зарплата	39,48*10,347	10,347	408,5	
 Машины и механизмы	233,31*6,558	6,558	1530,05	
 Материалы	0,24*5,374	5,374	1,29	
 Итого		1939,84	
 Накладные расходы	(39,48+33,78)*10,347*0,893	89,3%	676,91	
 Сметная прибыль	(39,48+33,78)*10,347*0,5	50%	379,01	
 Итого		2995,76	
 2.01. Земляные работы, выполняемые ручным способом (2)	
 Зарплата	189,69*10,347	10,347	1962,72	
 Машины и механизмы	0*6,558	6,558	0	
 Материалы	0*5,374	5,374	0	
 Итого		1962,72	
 Накладные расходы	(189,69+0)*10,347*0,752	75,2%	1475,97	
 Сметная прибыль	(189,69+0)*10,347*0,45	45%	883,23	
 Итого		4321,92	
 Итого		7317,68	
 Итого по неучтенным материалам		12472,2	
 Итого		19789,88	
 	
 №2 Фундамент	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ТЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	3,2	59,2665	32,025	0,32	189,65	86,15	102,48	1,02	2,645	8,46	
 	(0) сб.46 п.28.	ЗП=23,41*1,15; ЭММ=25,62*1,25; ЗПм=3,81*1,25; ТЗТ=2,3*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1 м3	26,9215	4,7625				15,24		0,3625	1,16	
 1.1	Цена пост.	Песок  	3,84			410			1574,4		
 			м3								
 2	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	2,9	78,079	49,1125	0,32	226,43	83,07	142,43	0,93	2,76	8	
 	(0) сб.46 п.28.	ЗП=24,91*1,15; ЭММ=39,29*1,25; ЗПм=6,84*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0,54*1,25	1 м3	28,6465	8,55				24,8		0,675	1,96	
 2.1	408-0007	Щебень гранитный марки 1200, фpакция 20-40 мм	3,77			1094,3			4125,51		
 			м3								
 3	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	0,014	6652,975	2272,6125	2387,93	93,14	27,89	31,82	33,43	207	2,9	
 	(0) сб.46 п.28.	ЗП=1732,55*1,15; ЭММ=1818,09*1,25; ЗПм=285,89*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18,13*1,25	100 м3	1992,4325	357,3625				5		22,6625	0,32	
 3.1	401-0063-004	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 7,5 (М100), П4	1,428			3174,32			4532,93		
 			м3								
 4	ТЕР06-01-002-01	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы: бетонных объемом до 50 м3	0,137	14382,481	2829,8125	6107,2	1970,4	746,03	387,68	836,69	497,835	68,2	
 	(0) сб.46 п.28.	ЗП=4735,19*1,15; ЭММ=2263,85*1,25; ЗПм=373,83*1,25; ТЗТ=432,9*1,15; ТЗТм=24,59*1,25	100 м3	5445,4685	467,2875				64,02		30,7375	4,21	
 4.1	401-0209-028	Бетон W 6, В25 (М350), F150, П3 (КЗ 20 мм)	13,974			4255,07			59460,35		
 			м3								
 5	204-0002	Арматурная сталь класса А-I диам. 8 мм	0,0802		0	26926,24			2159,48		
 			т								
 6	204-0022	Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм	0,3246		0	25372,79			8236,01		
 			т								
 7	204-0024	Арматурная сталь класса А-III диам. 16-18 мм	0,159		0	24683,81			3924,73		
 			т								
 8	204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметр 8 мм	0,0802		0	12815,09			1027,77		
 			т								
 9	204-0049	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов пространственных, диаметр 12 мм	0,3264		0	16275,16			5312,21		
 			т								
 10	204-0051	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов пространственных, диаметр 16-18 мм	0,159		0	13583,99			2159,85		
 			т								
 11	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,435	1315,8165	579,575	96,6	572,38	278,24	252,12	42,02	53,2795	23,18	
 	(0) сб.46 п.28.	ЗП=556,21*1,15; ЭММ=463,66*1,25; ЗПм=57,9*1,25; ТЗТ=46,33*1,15; ТЗТм=4,38*1,25	1 т	639,6415	72,375				31,48		5,475	2,38	
 12	Цена пост.	Анкер болт М36х1250 ГОСТ 24379.1	24		0	1860			44640		
 			шт								
 13	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,41	1588,184	74,0375	1207,66	651,16	125,66	30,36	495,14	24,38	10	
 	(0) сб.46 п.28.	ЗП=266,51*1,15; ЭММ=59,23*1,25; ЗПм=2,3*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2	306,4865	2,875				1,18		0,25	0,1	
 ИТОГО:	3703,16	1347,04	946,89	1409,23	120,74	
 			141,72		10,13	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.02.02. Фундаменты на свайных основаниях Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: промышленном (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)	
 Зарплата	773,92*10,347	10,347	8007,75	
 Машины и механизмы	419,5*6,655	6,655	2791,77	
 Материалы	870,12*7,562	7,562	6579,85	
 Итого		17379,37	
 Накладные расходы	(773,92+69,02)*10,347*0,987	98,7%	8608,52	
 Сметная прибыль	(773,92+69,02)*10,347*0,65	65%	5669,24	
 Итого		31657,13	
 2.04. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (11, 12)	
 Зарплата	278,24*10,347	10,347	2878,95	
 Машины и механизмы	252,12*6,319	6,319	1593,15	
 Материалы	42,02*5,27	5,27	221,45	
 Итого		4693,55	
 Накладные расходы	(278,24+31,48)*10,347*0,987	98,7%	3163,01	
 Сметная прибыль	(278,24+31,48)*10,347*0,65	65%	2083,04	
 Итого		9939,6	
 2.06. Конструкции из кирпича и блоков (1, 2, 13)	
 Зарплата	294,88*10,347	10,347	3051,12	
 Машины и механизмы	275,27*7,381	7,381	2031,77	
 Материалы	497,09*6,141	6,141	3052,63	
 Итого		8135,52	
 Накладные расходы	(294,88+41,22)*10,347*1,1468	114,68%	3988,14	
 Сметная прибыль	(294,88+41,22)*10,347*0,8	80%	2782,1	
 Итого		14905,76	
 Итого		56502,49	
 Итого по неучтенным материалам		137153,24	
 Итого		193655,73	
 Итого по всем разделам		213445,61	
 Зимнее удорожание ГСН 81-05-02-2001 табл.4 п.11.4	213445,61*0,015	1,5%	3201,68	
 Итого		216647,29	
 НДС	216647,29*0,18	18%	38996,51	
 Итого		255643,8	
 	
 СОСТАВИЛ		 	
 ПРОВЕРИЛ