Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Cмета №1

Ремонт бетона и АКЗ стеновых панелей с герметизацией швов объединённого здания котельных (ОЗК) 

Основание: ТЗ

Составлен(а) в уровне цен на: Госэталон 2012 (ред.2014) на 03.2020
Сметная стоимость: 1257592.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1125.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 262033.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 Межпанельные швы	
1	ТЕРр 53-21-23	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки  Индексы:  к з/п рабочих: 21.359, к стоимости машин: 5.385, к материалам: 6.907, (Н.Р. 86*0,85 = 73% = 52773.98 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 40484.15 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	2.8	8867,60
1208.81	1525.85
0	213908.50	72293.12	23006.77
0	109.00
0	305.20
0	
2	ТЕР 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 21.359, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 1810.06 руб. С.П. 70*0,8*0,85 = 48% = 1128.35 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	10.2	10,79
10.79	0
0	2350.73	2350.73	0
0	0.90
0	9.18
0	
3	ТЕР 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 21.359, к стоимости машин: 7.931, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 201.30 руб. С.П. 70*0,8*0,85 = 48% = 125.49 руб.)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	10.2	1,56
1.20	0.36
0	290.55	261.43	29.12
0	0.10
0	1.02
0	
4	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021  к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 21.359, к стоимости машин: 8.843, к з/п машинистов: 21.359, к материалам: 3.670, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 267.26 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 194.37 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.102	753,17
159.02	14.95
0.30	576.75	346.44	13.49
0.65	10.62
0.02	1.08
0.00	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				217127	75252	23049
1		316
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				217127	75252	23049
1		316
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			75252					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			23049					
		в том числе зарплата машинистов:		1			1					
		Индекс к стоимости материалов:		1			118825					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				217127	75252	23049
1		316
0	
		Накладные расходы %:	%				55053					
		Итого с накладными:	руб.				272180					
		Сметная прибыль %:	%				41932					
		Итого:	руб.				314112					
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			62822.40					
		Всего по разделу:	руб.				376934					
Раздел 2	
1	ТЕРр 53-27-10Д	Ремонт железобетонных панелей с применением метода промышленного альпинизма площадью отдельных мест: до 5 м2 по штукатурке (исключены материалы: раствор, вода) Индексы:  к з/п рабочих: 21.359, к материалам: 8.711, (Н.Р. 86*0,85 = 73% = 68610.82 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 52632.96 руб.)	100 м2 поверхности	2.05	2146,52
2146.52	0
0	93987.42	93987.42	0
0	206.00
0	422.30
0	
	401-1025	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, усиленная  фиброй MasterEmaco наливного типа (ТССЦ 3.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	кг	2305	(74.79)		(172390.95)					
2	ТЕРр 53-27-10Д	Ремонт железобетонных панелей с применением метода промышленного альпинизма площадью отдельных мест: до 5 м2 по штукатурке  (исключены материалы: раствор, вода) Индексы:  к з/п рабочих: 21.359, к материалам: 8.711, (Н.Р. 86*0,85 = 73% = 30289.17 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 23235.53 руб.)	100 м2 поверхности	0.905	2146,52
2146.52	0
0	41492.01	41492.01	0
0	206.00
0	186.43
0	
	401-1025	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, усиленная  фиброй MasterEmaco наливного типа (ТССЦ 3.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	кг	1800	(74.79)		(134622.00)					
3	ТЕР 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 21.359, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 35580.12 руб. С.П. 70*0,8*0,85 = 48% = 22179.82 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	200.5	10,79
10.79	0
0	46207.95	46207.95	0
0	0.90
0	180.45
0	
4	ТЕР 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 21.359, к стоимости машин: 7.931, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 1381.50 руб. С.П. 70*0,8*0,85 = 48% = 861.20 руб.)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	70	1,56
1.20	0.36
0	1994.02	1794.16	199.86
0	0.10
0	7.00
0	
5	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021  к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 21.359, к стоимости машин: 8.843, к з/п машинистов: 21.359, к материалам: 3.670, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 1834.18 руб. С.П. 70*0,8*0,85 = 48% = 1143.38 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7	753,17
159.02	14.95
0.30	3958.07	2377.56	92.54
4.49	10.62
0.02	7.43
0.01	
6	03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, I класс груза, расстояние перевозки до 1 км км. (ТССЦ 3.2020 Санкт-Петербург 78 Эталон 2012)	руб. за 1 т	8.5	36,94
0	36.94
0	313.99	0	313.99
0	0
0	0
0	
7	ТСЦП 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  Индексы:  к з/п рабочих: 21.359, ( С.П. *0,8 = 1% = 9.22 руб.)	1 т груза	8.5	32,71
5.08	27.63
0	1157.14	922.28	234.86
0	0.58
0	4.93
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				189111	186781	841
4		809
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				189111	186781	841
4		809
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			186781					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			841					
		в том числе зарплата машинистов:		1			4					
		Индекс к стоимости материалов:		1			1488					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			307013					
		Итого с индексацией:	руб.				496124	186781	841
4		809
0	
		Накладные расходы %:	%				137696					
		Итого с накладными:	руб.				633820					
		Сметная прибыль %:	%				100062					
		Итого:	руб.				733882					
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			146776.40					
		Всего по разделу:	руб.				880658					

		Итого по всем разделам:	руб.				1257592					
		Всего по смете:	руб.				1257592					

		Итого по всем разделам:	руб.				1047993,33					
		Всего по смете:	руб.				1047993,33					
		Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость.	руб.				52657,50					
		Всего по смете:	руб.				‭1100650,83‬‬‬					
		НДС 20%:	руб.				‭‭220130,17‬‬‬‬‬‬‬‬					
		Всего по смете:	руб.				‭1320781,00‬‬‬