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	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ


192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, офисы III этажа; тел. +7(812) 326-2270, 2271, 2272, 2273, 
факс. +7(812) 326-2278, 2271; E-mail: rccs@rccs.spb.ru; www.kccs.ru

	от 14.01.2014 г. № 2014-01и

	Участникам инвестиционного процесса 
в строительстве на территории Санкт-Петербурга


О введении региональных индексов пересчета 

сметной стоимости строительства 
для применения с 1 ЯНВАРЯ 2014 года
1. Ввести и рекомендовать к применению с 01.01.2014 г. региональные индексы пересчета сметной стоимости строительства для применения на территории Санкт-Петербурга (Приложение).

2. Региональные индексы рекомендуются для пересчета сметной стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных, пусконаладочных и ремонтно-реставрационных работ в Санкт-Петербурге в ЯНВАРЕ 2014 года.

Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются:

— к сметной стоимости на 01.01.2000 г., определенной по новым Территориальным единичным и укрупненным расценкам Санкт-Петербурга (в том числе ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012», утвержденной распоряжениями Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 01.06.2010 № 540-р и 
№ 541-р; от 16.07.2010 № 767-р, № 768-р, № 769-р, № 770-р, № 771-р; 
от 30.06.2011 № 726-р, № 727-р, № 728-р, № 729-р, № 735-р, № 736-р; № 744-р; № 745-р, № 746-р; от 06.07.2011 № 764-р и № 765-р; от 12.07.2011 № 809-р и 
№ 810-р.);

— к сметной стоимости 1984 года – для переходящих на 2014 год объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, в том числе составленную по укрупненным расценкам, прейскурантам и объектам-аналогам.

3. Составление сметной документации на объекты, начинаемые строительством в 2014 году необходимо производить базисно-индексным методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 СПб) или ресурсным методом, на основе сборников Государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001). Использование нормативов, введенных в действие Госстроем СССР с 1 января 1984 года, допускается в 2014 году только 
в исключительных случаях в соответствии с условиями ранее заключенных договоров на строительство, а также на виды работ, отсутствующие в новой сметно-нормативной базе.

4. Индексы на специализированные виды строительно-монтажных работ, не вошедшие в перечень таблицы  1.2 принимаются в пределах индексов «Строительство, в целом» п. 1 табл. 1.1. 

Приложение

Начальник центра 

А.И. Штоколов

Приложение к письму РЦЦС СПб от 14.01.2014 г. № 2014-01и 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ

ПЕРЕСЧЕТА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ:
Раздел I. Индексы к элементам прямых затрат в сметных ценах на 01.01.2000 г. и на 01.01.1984 г.

1.1.
Индексы к элементам прямых затрат на полный комплекс работ при новом строительстве и реконструкции объектов

1.2.
Индексы к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных строительных и монтажных работ при новом строительстве и реконструкции объектов

1.3.
Индексы к элементам прямых затрат на ремонтно-строительные, специальные строительные и монтажные работы при капитальном ремонте зданий и сооружений

1.4.
Индексы к элементам прямых затрат в ценах 1984 года по ССН-84 на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры

Раздел II. Индексы к полной стоимости СМР в сметных ценах на 01.01.2000 г. и на 01.01.1984 г.

2.1.
Расчетные индексы к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 и 1984 гг. по объектам бюджетного финансирования

2.2.
Расчетные индексы к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 и 1984 гг. по объектам внебюджетного финансирования

Раздел III. Вспомогательные индексы

3.1.
Предельный повышающий коэффициент к прейскурантным ценам на техническое обслуживание и ремонт технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации
3.2.
Прогнозные индексы-дефляторы. для определения твердых (фиксированных) договорных цен

Раздел IV. Общие указания по применению

Раздел V. Справочная информация

СПРАВКА о средней стоимости строительства  многоквартирных жилых домов массового спроса и ценах на рынке недвижимости по Санкт-Петербургу 

РАЗДЕЛ I. 
ИНДЕКСЫ К ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 
В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ НА 01.01.2000 г. И НА 01.01.1984 г.

1.1. Индексы к элементам прямых затрат на полный комплекс работ при новом строительстве и реконструкции объектов 

Предназначены для составления инвесторских смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства, планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ на объектах с неразорванным строительным циклом в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов).

Таблица 1.1.

Примечание к таблице 1.1: п. 5 каркасные системы включают несущие металлические и ж/б конструкции, ограждающие конструкции из ж/б, кирпича, панелей типа «сэндвич». П.п. 1-6 включают и индивидуальные жилые дома.

ВНИМАНИЕ! При применении Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001 и ФЕРп-2001) должны учитываться следующие территориальные поправочные коэффициенты в базисном уровне цен на 01.01.2000 г.:

к оплате труда рабочих-строителей – 1,224
к эксплуатации строительных машин – 1,054

к стоимости материалов – 1,160 (за исключением ФЕРм-2001)
к стоимости материалов – 1,080 (для ФЕРм-2001)

1.2. Индексы к элементам прямых затрат по видам строительных, специальных строительных и монтажных работ при новом строительстве и реконструкции объектов 

Таблица 1.2.

	Текущий коэффициент к ценам 1984 г. на транспортировку материалов, заготовительно-склад​ские расходы, тару и реквизит. Применяется на разницу между сметной и оптовой ценой в базе 1984 г.
	—
	172,70

	То же к базовым ценам на 01.01.2000 года
	—
	9,144

	То же, по доставке карьерных нерудных материалов (щебень( гравий( отсев( ПГС( кварцевый песок) при отпускной (оптовой) цене франко-карьер, франко-станция отправления
	—
	166,07


1.3. Индексы к элементам прямых затрат на ремонтно-строительные, специальные строительные и монтажные работы при капитальном ремонте зданий и сооружений 

Таблица 1.3.

Примечания к таблице 1.3.

При реконструкции объектов следует использовать индексы табл. 1.1 и 1.2.

1) Указанные индексы целесообразно применять при количестве охвата ремонтом не менее 8-12 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте, с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.

Применяются напрямую для таких видов работ как «перегородки», «перекрытия» и для комплекса работ по ремонту аварийных квартир, а также для определения стоимости по общестроительным работам в специальных работах (холодное, горячее водоснабжение, отопление и т.п.), а также на погрузочно-разгрузочные работы при  вывозе строительного мусора.

1.4. Индексы к элементам прямых затрат в ценах 1984 и 2000 г. по ССН-84 и ТЕРрр-2001 СПб на реставрационно-восстановительные (ремонтно-реставрационные) работы по памятникам истории и культуры

Таблица 1.4.

Примечания к таблице 1.4.

· При определении договорных цен следует учитывать конкретные особенности реставрационно-восстановительных работ по данному объекту, ведущие как к увеличению, так и к уменьшению стоимости отдельных видов работ.

· Индекс на комплекс реставрационно-восстановительных работ (п. 1 таблицы) возможно применять при количестве охвата реставрацией не менее 5 видов работ и конструктивных элементов на одном объекте, с пропорциональным распределением общей стоимости прямых затрат среди них.

· При выполнении на объектах реставрации сантехнических, электромонтажных и других инженерных работ, их стоимость в текущих ценах определяется с применением индексов по соответствующим видам работ таблицы 1.2 данного Письма.
РАЗДЕЛ II. 
ИНДЕКСЫ К ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ СМР В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ 

НА 01.01.2000 г. И НА 01.01.1984 г.

2.1. Расчетные индексы к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 и 1984 гг. по объектам бюджетного финансирования (
(Рекомендуются для определения договорных цен в строительстве и расчетов за выполненные работы по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств.)
ВНИМАНИЕ! В индексах  учтен новый порядок применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве, установленный письмом Госстроя России №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.
Таблица 2.1. 

Примечания к таблице 2.1.

· Расчетные индексы указаны без учета НДС.

· Расчетные индексы к ценам 1984 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 1984 года с учетом накладных расходов и плановых накоплений по нормативам, действовавшим в 1984 году.

· Расчетные индексы к ценам 2000 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 года с учетом накладных расходов и сметной прибыли по нормативам для базисной стоимости.

· Лимитированные затраты в соответствующих размерах могут начисляться до применения расчетных коэффициентов, или после.

· В расчетных индексах по видам работ нормы накладных расходов приняты по соответствующим видам работ. При выполнении указанных работ на панельных жилых домах силами ДСК расчетные индексы должны быть откорректированы по размеру накладных расходов, установленных для ДСК.

2.2. Расчетные индексы к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 и 1984 гг. по объектам внебюджетного финансирования

 (Рекомендуются для определения договорных цен в строительстве и расчетов за выполненные работы на объектах, финансируемых за счет внебюджетных средств.)

Таблица 2.2. 

Примечания к таблице 2.2.

· Расчетные индексы указаны без учета НДС.

· Расчетные индексы к ценам 1984 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 1984 года с учетом накладных расходов и плановых накоплений по нормативам, действовавшим в 1984 году.

· Расчетные индексы к ценам 2000 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 года с учетом накладных расходов и сметной прибыли по нормативам для базисной стоимости.

· Лимитированные затраты в соответствующих размерах могут начисляться до применения расчетных коэффициентов, или после.

· В расчетных индексах по видам работ нормы накладных расходов приняты по соответствующим видам работ. При выполнении указанных работ на панельных жилых домах силами ДСК расчетные индексы должны быть откорректированы по размеру накладных расходов, установленных для ДСК.

РАЗДЕЛ III. 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ

3.1. Предельный повышающий коэффициент к прейскурантным ценам на техническое обслуживание и ремонт технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации:

Таблица 3.1.

	№

п/п
	Наименование прейскуранта
	Шифр 

прейскуранта
	Год выпуска
	Предельный 

коэффициент

	1
	Система технического обслуживания и ремонт технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации
	МГО «Защита» 
№ 2661 001-92
	1991 г.
	25,69


Примечание к таблице 3.1.

· указанный коэффициент учитывает накладные расходы и сметную прибыль, которые дополнительно не начисляются.
3.2. Прогнозные индексы-дефляторы к общей стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ для определения твердых договорных (фиксированных) цен

Месяц формирования начальной стоимости – ЯНВАРЬ 2014 года

Объекты жилищно-гражданского и промышленного назначения, энергетического хозяйства и прочих видов строительства (за исключением объектов транспортного строительства)

Таблица 3.2.1
	Продолжительность работ (месяц окончания строительства) по календарному плану (графику)
	февраль 2014
	март 
2014
	апрель 2014
	май 
2014
	июнь 
2014
	июль 
2014
	август 
2014
	сентябрь 2014
	октябрь 2014
	ноябрь 2014
	декабрь 2014
	январь 2015

	Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР
	—
	1,005
	1,006
	1,008
	1,010
	1,013
	1,016
	1,018
	1,020
	1,022
	1,024
	1,026

	Продолжительность работ (месяц окончания строительства) по календарному плану (графику)
	февраль 2015
	март 
2015
	апрель 2015
	май 
2015
	июнь 
2015
	июль 
2015
	август 
2015
	сентябрь 2015
	октябрь 2015
	ноябрь 2015
	декабрь 2015
	январь 2016

	Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР
	1,028
	1,031
	1,033
	1,035
	1,037
	1,044
	1,049
	1,051
	1,053
	1,060
	1,064
	1,076


Объекты транспортного строительства 

Таблица 3.2.2
	Продолжительность работ (месяц окончания строительства) по календарному плану (графику)
	февраль 2014
	март 
2014
	апрель 2014
	май 
2014
	июнь 
2014
	июль 
2014
	август 
2014
	сентябрь 2014
	октябрь 2014
	ноябрь 2014
	декабрь 2014
	январь 2015

	Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР
	—
	1,007
	1,014
	1,019
	1,025
	1,030
	1,035
	1,040
	1,044
	1,047
	1,050
	1,053

	Продолжительность работ (месяц окончания строительства) по календарному плану (графику)
	февраль 2015
	март 
2015
	апрель 2015
	май 
2015
	июнь 
2015
	июль 
2015
	август 
2015
	сентябрь 2015
	октябрь 2015
	ноябрь 2015
	декабрь 2015
	январь 2016

	Прогнозный индекс-дефлятор к стоимости СМР
	1,055
	1,058
	1,062
	1,064
	1,067
	1,075
	1,079
	1,083
	1,084
	1,091
	1,095
	1,107


Прогнозные индексы-дефляторы по объектам транспортного строительства распространяются на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт – автомобильных дорог; железных дорог; метрополитенов; железнодорожных и автодорожных мостов и путепроводов; городских мостов и путепроводов; аэродромов; морских портов и портовых сооружений; объекты речного транспорта, коллекторные тоннели.

Примечания к таблицам 3.2.:

· Применяются к общей стоимости СМР в текущем уровне цен, определенной индексами настоящего Письма, и предназначены для расчета твердой (фиксированной) договорной цены на срок производства работ (от 2 до 24 месяцев).

·  Порядок расчета твердой (фиксированной цены):

1) определить начальную стоимость работ с использованием индексов по элементам затрат или комплексным по данному Письму; 

2) увеличить полученную стоимость СМР в текущем уровне цен на прогнозный индекс-дефлятор по соответствующему сроку производства работ; 

3) произвести начисление соответствующих лимитированных и прочих затрат (не учтенных ранее при определении СМР).

4)  предусмотреть согласно п. 4.33 МДС 81-35.2004 часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете, в размере, согласованном заказчиком и подрядчиком для включения в состав твердой договорной цены на строительную продукцию. 

При расчетах за выполненные работы по договорам с твердой договорной ценой, часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты согласно п. 4.96 МДС 81-35.2004 в актах приемки выполненных работ не расшифровывается и оплачивается заказчиком но норме, согласованной при формировании твердой договорной цены.

5) Учесть Налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18%.

· При осуществлении промежуточных (ежемесячных) расчетов за выполненные работы с общей твердой (фиксированной) ценой используются текущие индексы РЦЦС СПб, при этом заказчик производит оплату работ в пределах 95% выполненного объема работ. При сдаче объекта и окончательном расчете в пределах твердой (фиксированной) цены, выплачиваются ранее удержанные суммы на промежуточных расчетах.

РАЗДЕЛ IV. 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

4.1. Предлагаемые индексы сформированы на строительные, ремонтно-строительные, монтажные, пусконаладочные и реставрационно-восстановительные работы, предусмотренные типовыми проектными решениями частей зданий и сооружений, повторно применяемыми экономичными индивидуальными проектами и дифференцированы по унифицированной номенклатуре видов и комплексов работ, соответствующих технологи​ческой последовательности строительства и специализации строительно-монтажных (ремонтно-строительных, реставрационных) организаций.

Предназначены для определения стоимости строительства в текущих ценах и расчетов за выполненные строительно-монтажные работы между заказчиками и подрядными организациями независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

4.2. Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов по отдельным элементам прямых затрат (таблицы раздела I) к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ.

4.3. При применении индексов раздела II на весь комплекс работ к полной сметной стоимости строительно-монтажных работ в ценах 1984 г., на стоимость прямых затрат, подсчитанной по расценкам и сметным ценам 1984 г., начисляются накладные расходы и плановые накопления по нормам 1984 г., а затем индекс по соответствующему виду строительства и работ. При расчете указанных индексов использовались индексы к элементам прямых затрат по соответствующим видам и комплексам работ раздела I. 

Аналогично – при применении индексов раздела II на весь комплекс работ к полной сметной стоимости строительно-монтажных работ в ценах на 01.01.2000 г., на стоимость прямых затрат, подсчитанной по расценкам и сметным ценам на 01.01.2000 г., начисляются накладные расходы и сметная прибыль по нормативам для базисной стоимости, а затем индекс по соответствующему виду работ. При расчете указанных индексов использовались индексы к элементам прямых затрат по соответствующим видам работ раздела I..

Примечание: комплексные индексы удорожания СМР по видам объектов строительства и реконструкции должны применяться при расчетах за выполненные работы между Заказчиками и Генеральными подрядчиками в условиях «неразорванного» строительного цикла. При проведении работ на объектах, достраиваемых после остановки (консервации) работ, а также при смене Генподрядчика, следует использовать индексы по видам соответствующих работ.

4.4. Оплату выполненных работ рекомендуется производить Заказчиком по ценам (индексам) на момент их фактического выполнения Подрядчиком, а в случае отставания Подрядчика от согласованного календарного плана (графика) работ – по ценам (индексам), действовавшим на момент, когда они должны были быть выполнены по календарному плану (графику), что должно быть отражено в договоре подряда (контракте). В случае задержки оплаты выполненных и принятых работ со стороны и по вине Заказчика, Подрядчик вправе требовать компенсации затрат и инфляционных факторов в соответствии с условиями договора, в котором должны быть предусмотрены соответствующие штрафные санкции за задержку оплаты.

4.5. Индекс к оплате труда рабочих учитывает выплаты в составе Фон​да оплаты труда (дополнительные отпуска, выслуга лет, аккордная оплата труда), а также дополнительную заработную плату, которые дополнительно не учитываются.

Для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин и используемую для начисления накладных расходов и сметной прибыли, — индекс 
на оплату труда рабочих.

4.6. Индексы на материалы к сметным ценам 2000 и 1984 годов приведены в виде «ценового поля» показателей, определяющих разброс цен на ресурсы в зависимости от проектных решений и условий поставки (комплектации). Согласование конкретной ве​ли​чины показателя, в установленных пределах, производится Заказчиком и Подрядчиком.

Для учета разницы в транспортных расходах по доставке материальных ресурсов на объекты строи​тельства, расположенные в административно-подчиненных пригородах Санкт-Петербурга (административные районы – Колпинский, Кронштадский, Курортный, Ломоносовский, Павловский, Петродворцовый и Пушкинский), а также при осуществлении строительства в Ленинградской области строительными организациями Санкт-Петербурга, к сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ должны применяться специальные поправочные коэффициенты, приведенные в Общих указаниях по применению единичных расценок (ЕРЕР-84 и ТЕР-2001 СПб).

4.7. При оплате заказчиком материалов, изделий, и конструкций для производства строительно-мон​таж​ных работ, когда расчеты за выполненные работы производятся с применением индексов по данному Письму, 
необходимо учитывать стоимость оплаченных заказчиком материалов, пересчитанных с применением к их стоимости соответствующих индексов по статье прямых затрат «Материалы с доставкой», а в случае их включения 
в сметы (акты выполненных работ) по фактической стоимости – по стоимости, заложенной в сметы (акты выполненных работ). Стоимость материалов поставки заказчика является неотъемлемой частью прямых затрат по смете и входит в базу для исчисления лимитированных затрат.
Стоимость материалов поставки заказчика не исключаются из итога расчета (сметы) и из объема выполненных работ. Она показывается отдельной строкой за итогом сметы (акта выполненных работ по форме № КС-2) под названием «В том числе материалы заказчика» и учитывается при расчетах за выполненные работы, что отражается записью в форме № КС-3. Таким образом, заказчик уменьшает сумму к оплате подрядчику по форме N КС-3, введя в нее дополнительную строку «За минусом материалов заказчика».
4.8. Накладные расходы в текущем уровне цен определяются в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004 (Госстрой России 
от 12.01.2004 г. № 6) от величины средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе текущих прямых затрат по следующей формуле:

Н = (ЗС + ЗМ) ( ИЗ ( НС / 100 , где:

ЗС и ЗМ – суммарная величина основной заработной платы рабочих-строителей и машинистов в уровне сметных цен 1984 г. или на 01.01.2000 г.

Из – индекс текущего уровня оплаты труда рабочих по отношению к уровню 1984 или 2000 гг. (индекс элемента прямых затрат – «Оплата труда рабочих»)

НС – норматив накладных расходов, рекомендованный Госстроем России для применения с 01.01.2000 г. в Методических указаниях по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, с учетом понижающего коэффициента 0,85 согласно письма Госстроя России №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.
Согласно письма Госстроя России №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г. по объектам, финансируемым 
за счет средств федерального бюджета, понижающие коэффициенты к нормативам накладных расходов, не распространяются на работы по строительству мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами.
Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, дополнительно к понижающему коэффициенту к нормативам накладных расходов применяется коэффициент 0,94. При этом понижающий коэффициент в размере 0,7 к нормативам накладных расходов не применяется.

При использовании в локальных сметах (сметных расчетах) нормативов накладных расходов по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ начисление нормативов производится на комплексы работ, определяемых в соответствии с наименованием сборников ГЭСН(ФЕР, ТЕР)-2001, ГЭСНм(ФЕРм, ТЕРм)-2001 и ГЭСНр(ФЕРр, ТЕРр)-2001.

4.9. Сметная прибыль в текущем уровне цен определяется в соответствии с положениями Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 (Госстрой России от 28.02.2001 г. №15) с учетом порядка применения нормативов сметной прибыли в строительстве, установленный письмом Госстроя России №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.
Согласно письма Госстроя России №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г. по объектам, финансируемым за счет средств федерального бюджета, понижающие коэффициенты к нормативам сметной прибыли, не распространяются на работы по строительству мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами.
Указанный Порядок применения нормативов сметной прибыли в строительстве для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, носит рекомендательный характер и при расчете индексов СМР Таблицы 2.2. («Расчетные индексы к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 и 1984 гг. по объектам внебюджетного финансирования») коэффициент 0,8 к нормативам сметной прибыли НЕ ПРИМЕНЯЛСЯ. 

В качестве базы для исчисления сметной прибыли принимается величина средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в текущих ценах в составе сметных прямых затрат (по аналогии с исчислением накладных расходов).

При использовании в локальных сметах (сметных расчетах) нормативов сметной прибыли по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ начисление нормативов производится на комплексы работ, определяемых в соответствии с наименованием сборников ГЭСН(ФЕР, ТЕР)-2001, ГЭСНм(ФЕРм, ТЕРм)-2001, ГЭСНп(ФЕРп, ТЕРп)-2001, ГЭСНр(ФЕРр, ТЕРр)-2001. 

Примечание: для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц (т.е внебюджетных источников), сметная прибыль может определяться как от величины средств на оплату труда рабочих, так и от сметной себестоимости работ в текущем уровне цен. При этом конкретный норматив сметной прибыли предлагается подрядчиком и согласуется заказчиком работ на равноправной основе. 

4.10. При применении коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли округление нормативов до целых чисел осуществляется после применения всех коэффициентов.
4.11. Затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время определяются в соответствии с ГСН 81-05-02-2001 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» и ГСНр 81-05-02-2001 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время». 

4.12. Размер средств, предназначенных для возведения титульных временных зданий и сооружений может определяться:

— по расчету, основанному на данных ПОС в соответствии с необходимым набором титульных временных зданий и сооружений;

— по нормам, приведенным в ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве строительных работ» и ГСНр 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений при производстве ремонтно-строительных работ», в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогам глав 1÷7 Сводного сметного расчета.

Одновременное использование указанных способов не допускается. 

Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения могут производиться как за фактически построенные временные здания и сооружения, так и с применением сметных нормативов в зависимости от условий заключаемых договоров (контрактов). Порядок расчетов 
за временные здания и сооружения, установленный между заказчиком и подрядчиком, должен применяться от начала и до окончания строительства.

4.13. Возмещение прочих работ и затрат заказчиком может производиться только при их фактическом наличии у подрядчика и при документальном подтверждении размеров этих затрат за соответствующий период, но не выше размера по нормативным документам Госстроя России для включения в главу 9 ССР «Прочие работы и затраты».

4.14. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определяется от итога глав 1–12 ССР в размере согласно п. 4.96 МДС 81-35.2004. 

Часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном сметном расчете, в размере, согласованном заказчиком и подрядчиком, может включаться в состав твердой договорной цены на строительную продукцию. При этом в актах приемки выполненных работ часть резерва, включенная в состав твердой договорной цены не расшифровывается и оплачивается заказчиком по норме, согласованной при формировании твердой договорной цены.

При заключении договора с открытой (изменяемой в ходе выполнения работ) ценой при производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ резерв подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика.

РАЗДЕЛ V. 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 5.1.

	Расчетный коэффициент, применяемый для оп​ределения суммы средств, подлежащей пе​редаче городу на развитие городской инфраструктуры в ЯНВАРЕ 2014 года к ценам 1984 года.
	164,88

	Расчетный коэффициент, применяемый для оп​ределения суммы средств, подлежащей пе​редаче городу на развитие городской инфраструктуры в ЯНВАРЕ 2014 года к ценам 2000 года.
	8,010


ТЕКУЩИЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОЧИХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НА ЯНВАРЬ 2014 ГОДА

Часовые тарифные ставки, установленные для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах) с нормальными условиями труда.

Таблица 5.2.

	Разряд
	Тарифная ставка

руб./чел-ч.
	Разряд
	Тарифная ставка

руб./чел-ч.
	Разряд
	Тарифная ставка

руб./чел-ч.
	Разряд
	Тарифная ставка

руб./чел-ч.

	1.0
	120,54
	2.3
	134,41
	3.6
	153,94
	4.9
	183,47

	1.1
	121,50
	2.4
	135,54
	3.7
	155,87
	5.0
	185,89

	1.2
	122,47
	2.5
	136,83
	3.8
	157,65
	5.1
	188,95

	1.3
	123,60
	2.6
	138,12
	3.9
	159,59
	5.2
	192,02

	1.4
	124,57
	2.7
	139,25
	4.0
	161,36
	5.3
	195,08

	1.5
	125,54
	2.8
	140,54
	4.1
	163,78
	5.4
	198,15

	1.6
	126,67
	2.9
	141,67
	4.2
	166,20
	5.5
	201,22

	1.7
	127,64
	3.0
	142,96
	4.3
	168,78
	5.6
	204,28

	1.8
	128,60
	3.1
	144,74
	4.4
	171,20
	5.7
	207,35

	1.9
	129,57
	3.2
	146,68
	4.5
	173,62
	5.8
	210,41

	2.0
	130,70
	3.3
	148,45
	4.6
	176,04
	5.9
	213,32

	2.1
	131,67
	3.4
	150,39
	4.7
	178,46
	6.0
	216,55

	2.2
	133,12
	3.5
	152,16
	4.8
	181,05
	—
	—


ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

	Категории работников-исполнителей

пусконаладочных работ
	Базовая тарифная ставка на 01.01.2000 г.
	Тарифная ставка

руб./чел-ч.

	Главный специалист 
	22,36
	306,58

	Ведущий инженер 
	20,72
	283,99

	Инженер 1 категории 
	18,93
	259,46

	Инженер 2 категории 
	17,28
	236,87

	Инженер 3 категории 
	15,49
	212,34

	Техник 1 категории 
	12,51
	171,52

	Техник 2 категории 
	11,17
	153,13

	В СРЕДНЕМ
	—
	262,74


Тарифные ставки являются обязательными в сметных расчетах на объекты бюджетного финансирования. При внебюджетных источниках финансирования объектов разрешается предприятиям и организациям строительного комплекса изменять тарифные ставки, используя приведенные тарифные ставки в качестве ориентиров.

( Определение начальной стоимости строительства объектов, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляется по индексам, утверждаемым Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Администрации Санкт-Петербурга
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