Стройка:	тр	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
(Локальный сметный расчет)	
на ТРЕНИРОВКА	
Основание: чертежи	
Сметная стоимость:	5.987	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.178	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1.874	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Е20-01-001-10 
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм  Т.Ч. п. 3.1.2 Кзтр=1,16, 100 м2	1	2 636.75	167.28	2 636.75	1 866.13	167.28	177.4	177.4	
			1 866.13	7.38			7.38	0.48	0.48	
	Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.0*1.16*1.15 
	
	Накладные расходы	108.29%			2 028.82					
	Сметная прибыль	70.55%			1 321.76					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				2 636.75	1 866.13	167.28		177.4	
							7.38		0.48	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				2 636.75	1 866.13	167.28		177.4	
							7.38		0.48	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29)				2 028.82					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55)				1 321.76					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				5 987.33					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				5 987.33					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 028.82					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 321.76					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)