Наименование стройки - 	 
  Объект 	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	 
  на 	 
  Основание	Сметная стоимость - 	3,419 тыс.руб	 
  Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	169,16 чел-ч	 
  	Сметная заработная плата - 	1,474 тыс.руб	 
  Составлена в ценах Января 2000 г.	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	 
  			ед. изм.								 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		 
  №1 <Нет раздела>	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	 
  1	ФЕР20-01-002-02	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром: до 600 мм	1	3329,37	134,14	1728,13	3329,37	1467,1	134,14	1728,13	 
  	(0) 	 <Нет вида работ>	100 м2 поверхности воздуховодов	1467,1	7,02				7,02		 
  1.1	300-9066	Воздуховоды металлические	100			282,95			28295	 
  			м2							 
  1.2	300-9110	Дроссель-клапаны в патрубке	1			643,23			643,23	 
  			шт.							 
  1.3	300-9240	Крепления	1			11,62			11,62	 
  			кг							 
  1.4	[300-9430]	Сетки в рамках	1			11,2			11,2	 
  			м2							 
  1.5	[300-9520]	Шиберы	1			68			68	 
  			шт.							 
  1.6	[300-9640]	Заглушки питометражных лючков	1			10			10	 
  			шт.							 
  ИТОГО:	3418,57	1467,1	134,14	1817,33	 
  			7,02		 
  СОСТАВИЛ			 
  ПРОВЕРИЛ