ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на 	
 Основание	Сметная стоимость - 	52.863 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	165.87 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	2.952 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Раздел	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ФЕР01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15 м3, группа грунтов 1	1	2908.91	2892.37	2908.91	16.54	2892.37	1.76	1.76	
 	(0) 	СП=71.97(0.5); НР=136.74(0.95); Земляные работы, выполняемые:механизированным способом. МДС	1000 м3 грунта	16.54	127.4			127.4	9.32	9.32	
 2	ФЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта гравием	1	629.76	86.31	629.76	64.53	86.31	7.7	7.7	
 	(0) 	СП=55.33(0.75); НР=90.74(1.23); Полы. МДС	100 м2 площади уплотнения	64.53	9.24			9.24	0.88	0.88	
 ИТОГО:	3538.67	81.07	2978.68	9.46	
 			136.64	10.2	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	81.07	1	81.07	
 Машины и механизмы	2978.68	1	2978.68	
 Материалы	478.92	1	478.92	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		3538.67	
 Земляные работы, выполняемые:механизированным способом. МДС (1)	
 Накладные расходы	(16.54+127.4)*0.95	0.95	136.74	
 Сметная прибыль	(16.54+127.4)*0.5	0.5	71.97	
 Полы. МДС (2)	
 Накладные расходы	(64.53+9.24)*1.23	1.23	90.74	
 Сметная прибыль	(64.53+9.24)*0.75	0.75	55.33	
 Итого СМР		3893.45	
 Итого накладных расходов		227.48	
 Итого сметной прибыли		127.3	
 Итого		3893.45	
 	
 №2 Раздел	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ФЕР10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	1	10807.74	139.92	10807.74	1199.4	139.92	140.61	140.61	
 	(0) 	СП=760.55(0.63); НР=1424.53(1.18); Деревянные конструкции. МДС	100 м2 обшивки	1199.4	7.83			7.83	0.58	0.58	
 2	ФЕР04-02-001-01	Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины до 50 м, группа грунтов по устойчивости 1	1	273.52	227.01	273.52	41.85	227.01	4.35	4.35	
 	(0) 	СП=25.96(0.51); НР=57.01(1.12); Скважины. МДС	10 м закрепленной скважины	41.85	9.05			9.05	0.67	0.67	
 2.1	103-9001	Трубы	5	100		500		
 			м					
 2.2	109-9058	Башмаки колонные для обсадных труб	10	200		2000		
 			шт.					
 2.3	109-9180	Центраторы пружинные для обсадных труб	15	300		4500		
 			шт.					
 ИТОГО:	11081.26	1241.25	366.93	144.96	
 			16.88	1.25	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	1241.25	1	1241.25	
 Машины и механизмы	366.93	1	366.93	
 Материалы	9473.08	1	9473.08	
 Итого по неучтенным материалам		7000	
 Итого		18081.26	
 Деревянные конструкции. МДС (1)	
 Накладные расходы	(1199.4+7.83)*1.18	1.18	1424.53	
 Сметная прибыль	(1199.4+7.83)*0.63	0.63	760.55	
 Скважины. МДС (2)	
 Накладные расходы	(41.85+9.05)*1.12	1.12	57.01	
 Сметная прибыль	(41.85+9.05)*0.51	0.51	25.96	
 Итого СМР		20349.31	
 Итого накладных расходов		1481.54	
 Итого сметной прибыли		786.51	
 Итого		20349.31	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	1322.32	1	1322.32	
 Машины и механизмы	3345.61	1	3345.61	
 Материалы	16952	1	16952	
 Итого по неучтенным материалам		7000	
 Итого		52862.69	
 Итого накладных расходов		1709.02	
 Итого сметной прибыли		913.81	
 Итого		52862.69	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ