ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на 	
 Основание	Сметная стоимость - 	139,077 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	747,40 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	7,049 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	1	58585,02	1590,53	58585,02	1404	1590,53	180	180	
 	(0) 		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	1404	243			243	18	18	
 2	ФЕР08-01-001-01	Устройство фундаментов ленточных	1	467,5	13,68	467,5	32,74	13,68	3,94	3,94	
 	(0) 		1 м3 кладки	32,74	0			0	0	0	
 ИТОГО:	59052,52	1436,74	1604,21	183,94	
 			243	18	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	1436,74	1	1436,74	
 Машины и механизмы	1604,21	1	1604,21	
 Материалы	56011,57	1	56011,57	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		59052,52	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:промышленном . МДС (1)	
 Накладные расходы	(1404+243)*1,05	1,05	1729,35	
 Сметная прибыль	(1404+243)*0,65	0,65	1070,55	
 Конструкции из кирпича и блоков. МДС (2)	
 Накладные расходы	(32,74+0)*1,22	1,22	39,94	
 Сметная прибыль	(32,74+0)*0,8	0,8	26,19	
 Итого		61918,55	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №2 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ФЕР11-01-003-01	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев шлаковых	1	117,61	38,88	117,61	12,26	38,88	1,5	1,5	
 	(0) 		1 м3 подстилающего слоя	12,26	3,81			3,81	0,28	0,28	
 2	ФЕР19-01-001-01	Установка газовых плит бытовых двухкомфорочных	1	1049,56	4,67	1049,56	8,98	4,67	0,99	0,99	
 	(0) 		1 прибор	8,98	0,12			0,12	0,01	0,01	
 ИТОГО:	1167,17	21,24	43,55	2,49	
 			3,93	0,29	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	21,24	1	21,24	
 Машины и механизмы	43,55	1	43,55	
 Материалы	1102,38	1	1102,38	
 Итого		1167,17	
 Полы. МДС (1)	
 Накладные расходы	(12,26+3,81)*1,23	1,23	19,77	
 Сметная прибыль	(12,26+3,81)*0,75	0,75	12,05	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). МДС (2)	
 Накладные расходы	(8,98+0,12)*1,28	1,28	11,65	
 Сметная прибыль	(8,98+0,12)*0,83	0,83	7,55	
 Итого		1218,19	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №3 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ФЕР24-01-001-01	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 50 мм	1	61102,73	10846,33	61102,73	4098,81	10846,33	431	431	
 	(0) 		1 км трубопровода	4098,81	884,84			884,84	75,37	75,37	
 2	ФЕР26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	1	3311,42	65,38	3311,42	360,2	65,38	36,31	36,31	
 	(0) 		1 м3 изоляции	360,2	0			0	0	0	
 ИТОГО:	64414,15	4459,01	10911,71	467,31	
 			884,84	75,37	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	4459,01	1	4459,01	
 Машины и механизмы	10911,71	1	10911,71	
 Материалы	49043,43	1	49043,43	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		64414,15	
 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. МДС (1)	
 Накладные расходы	(4098,81+884,84)*1,3	1,3	6478,75	
 Сметная прибыль	(4098,81+884,84)*0,89	0,89	4435,45	
 Теплоизоляционные работы. МДС (2)	
 Накладные расходы	(360,2+0)	1	360,2	
 Сметная прибыль	(360,2+0)*0,7	0,7	252,14	
 Итого		75940,69	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	5916,99	1	5916,99	
 Машины и механизмы	12559,47	1	12559,47	
 Материалы	106157,38	1	106157,38	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		124633,84	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве:промышленном . МДС (1)	
 Накладные расходы	(1404+243)*1,05	1,05	1729,35	
 Сметная прибыль	(1404+243)*0,65	0,65	1070,55	
 Конструкции из кирпича и блоков. МДС (2)	
 Накладные расходы	(32,74+0)*1,22	1,22	39,94	
 Сметная прибыль	(32,74+0)*0,8	0,8	26,19	
 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. МДС (1)	
 Накладные расходы	(4098,81+884,84)*1,3	1,3	6478,75	
 Сметная прибыль	(4098,81+884,84)*0,89	0,89	4435,45	
 Полы. МДС (1)	
 Накладные расходы	(12,26+3,81)*1,23	1,23	19,77	
 Сметная прибыль	(12,26+3,81)*0,75	0,75	12,05	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). МДС (2)	
 Накладные расходы	(8,98+0,12)*1,28	1,28	11,65	
 Сметная прибыль	(8,98+0,12)*0,83	0,83	7,55	
 Теплоизоляционные работы. МДС (2)	
 Накладные расходы	(360,2+0)	1	360,2	
 Сметная прибыль	(360,2+0)*0,7	0,7	252,14	
 Итого Накладные расходы	8639,66	1	8639,66	
 Итого Сметная прибыль	5803,93	1	5803,93	
 Итого		139077,43	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ