ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-05-7к	
 на Конуса	
 	
 Основание	Сметная стоимость - 	3416,936 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	8420,00 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	90,379 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	[408-9040-003]	Песок для строительных работ природный, карьерный намывной (с учетом самовывоза самосвалами из карьера на расстояние 26 км)	19600	142,15	0	2786140		
 			м3					
 2	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	196	322,99	176,62	63306	28689	34618	12,53	2456	
 	(101) 	V=19600/100	100 м3 уплотненного грунта	146,37	36,84			7221	3,04	596	
 3	ТЕР01-02-006-01	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	19,6	1742,35	1404,08	34150	2396	27520	13,91	273	
 	(101) 	V=19600/1000	1000 м3 уплотненного грунта	122,27	207,26			4062	13,91	273	
 4	ТЕР01-02-027-05	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2	3,485	1282,89	0	4471	4471	0	123	429	
 	(102) 	V=3485/1000	1000 м2 спланированной площади	1282,89	0			0	0	0	
 5	ТЕР27-04-016-06	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) при укреплении откосов: неподтопляемой	2,771	39708,09	13,71	110031	872	38	32,4	90	
 	(21) 	V=2771/1000	1000 м2 поверхности	314,6	2,3			6	0,2	1	
 6	ТЕР01-02-046-05	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными: при толщине до 10 см	27,71	2740,63	349,05	75943	36774	9672	135,42	3752	
 	(104) 	V=2771/100	100 м2 укрепляемой поверхности	1327,12	48,89			1355	3,4	94	
 7	ТЕР01-02-046-06	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными: добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 01-02-046-05	27,71	290,08	2,74	8038	4139	76	15,24	422	
 	(104) 	К=2	100 м2 укрепляемой поверхности	149,36	0,46			13	0,04	1	
 7.1	[401-0007]	Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)	332,5	632		210140		
 			м3					
 8	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	0,074	3968,99	3846,43	294	9	285	12,86	1	
 	(101) 	V=74/1000	1000 м3 грунта	122,56	928,41			69	58,76	4	
 9	ТЕР01-02-056-02	Доработка вручную	0,074	2865,9	0	212	212	0	279,6	21	
 	(102) сб.1 т.3.187.	V=7,4/100; ЗП=2388,25*1,2; ТЗТ=233*1,2	100 м3 грунта	2865,9	0			0	0	0	
 10	ТЕР30-01-010-01	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов (бет.упор)	0,0203	19542,78	6552,34	397	75	133	319	6	
 	(24) 		100 м3 бетона в деле	3699,57	789,63			16	49,99	1	
 10.1	401-0007	Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)	2,0706	632		1309		
 			м3					
 ИТОГО	3 294 431	77637	72342	7450	
 			12742	970	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	77637	1	77637	
 Машины и механизмы	72342	1	72342	
 Материалы	3144452	1	3144452	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		3294431	
 Накладные расходы (21-Автомобильные дороги)	(872+6)*1,42	142%	1247	
 Сметная прибыль (21-Автомобильные дороги)	(872+6)*0,95	95%	834	
 Накладные расходы (24-Мосты и трубы)	(75+16)*1,1	110%	100	
 Сметная прибыль (24-Мосты и трубы)	(75+16)*0,8	80%	73	
 Накладные расходы (101-Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	(31094+11352)*0,95	95%	40324	
 Сметная прибыль (101-Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	(31094+11352)*0,5	50%	21223	
 Накладные расходы (102-Земляные работы, выполняемые ручным способом)	(4683+0)*0,8	80%	3746	
 Сметная прибыль (102-Земляные работы, выполняемые ручным способом)	(4683+0)*0,45	45%	2107	
 Накладные расходы (104-Земляные работы, по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))	(40913+1368)*0,8	80%	33825	
 Сметная прибыль (104-Земляные работы, по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))	(40913+1368)*0,45	45%	19026	
 Итого		3416936	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ