ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-05-4к	
 на Пролётное строение	
 	
 Основание	Сметная стоимость - 	33898,650 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	73538,00 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	895,076 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Раздел 1. 	
 1	ТЕР30-04-002-01	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом: до 66 м	1041,3	2519,47	1222,14	2623524	411251	1272614	33,67	35061	
 	(24) 		1 т	394,94	166,05			172908	11,41	11881	
 2	ТЕР09-05-002-02	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) Устройство упоров	2,464	699,42	273,76	1723	667	675	16,73	41	
 	(9) 		10 т конструкций	270,76	0,12			0	0,01	0	
 3	[101-1809]	Болты высокопрочныеи упоры	47,54	40480	0	1924419		
 		V=22,9+24,64	т					
 4	[201-9006-003]	Пролетные металлические строения мостов	1041,3	20405,5	0	21248247		
 			т					
 5	ТЕР30-08-042-01	Окраска мостовых металлоконструкций лакокрасочными материалами в один слой	39,42	487,64	241,05	19223	5344	9502	12,87	507	
 	(24) 		100 м2	135,57	51,56			2032	4,24	167	
 5.1	[письмо 24.06]	Stelpant-Pu-Zink	5108	94,67		483574		
 			кг					
 5.2	[письмо 24.06]	Stelpant-Pu-Trinner	1064,000003	44,37		47210		
 			т					
 6	ТЕР30-04-005-01	Подъем стальных пролетных строений мостов длиной: до 88 м	0,1	17907,71	3651,55	1791	356	365	298,08	30	
 	(24) 		1 м	3562,06	546,05			55	34,56	3	
 7	ТЕР30-04-006-01	Опускание стальных пролетных строений мостов длиной: до 88 м	1	14804,41	1890,48	14804	2220	1890	185,76	186	
 	(24) 		1 м	2219,83	279,98			280	17,72	18	
 8	ТЕР30-02-001-02	Установка стальных опорных частей пролетных строений мостов: секторных	36	490,14	138,76	17645	12416	4995	28,86	1039	
 	(24) 	V=6+12+18	1 опорная часть	344,88	17,06			614	1,08	39	
 8.1	[письмо]	Части опорные пролетных строений  С Maurer- KGe-3 (2280*35,223*1,4/1,18/1,103/2,44=35403,45	12	35403,45		424841		
 			т					
 8.2	[письмо]	Части опорные пролетных строений  С Maurer- KGe-7  (3880*35,223*1,4/1,18/1,103/2,44=59005.75	18	59005,75		1062104		
 			т					
 8.3	[письмо]	Части опорные пролетных строений  С Maurer- KF-7  (2800*35,223*1,4/1,18/1,103/2,44=43477.92	6	43477,92		260868		
 			т					
 9	ТЕР30-01-024-04	Устройство из монолитного железобетона: тротуарных консолей	13,946	54751,23	15857,11	763561	253628	221143	1599,51	22307	
 	(24) 		100 м3	18186,43	2388,13			33305	161,96	2259	
 9.1	[204-9172]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-III	225,118006	8270		1861726		
 			т					
 10	[204-9173]	Комплекты арматурной заготовки из стали класса А-I	2,973	6600	0	19622		
 		V=2,877+0,096	т					
 11	[204-9180-002]	Детали закладные весом от 1 до 5 кг	27,692	12292,82	0	340413		
 			т					
 12	[401-0012]	Бетон тяжелый, класс В35 (М450)	1450,384	746,57	0	1082813		
 		V=13,946*104	м3					
 ИТОГО:	32198108	685882	1511184	59171	
 			209194	14367	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	685882	1	685882	
 Машины и механизмы	1511184	1	1511184	
 Материалы	30001040	1	30001040	
 Итого		32198106	
 Накладные расходы (9 - Строительные металлические конструкции)	(667+0)*0,9	90%	600	
 Сметная прибыль (9 - Строительные металлические конструкции)	(667+0)*0,85	85%	567	
 Накладные расходы (24 - Мосты и трубы)	(685215+209194)*1,1	110%	983850	
 Сметная прибыль (24 - Мосты и трубы)	(685215+209194)*0,8	80%	715527	
 Итого по разделу 1 в ценах 2000г.		33898650	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		33898650	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ