« 

Дефектная ведомость

N п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	
1	Разборка парапетов	 100 м парапетных решеток	0.423	
2	Разборка кладки стен из: кирпича	 10 м3 кладки	0.77	
3	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3	3.132	
4	Кладка из кирпича конструкций: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	4.176	
5	Демонтаж кладки дымовых кирпичных труб	м3	8.2	
6	Кладка дымовых кирпичных труб	м3	32.9	
7	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	7.67	
8	Установка стропил	м3	18.86	
9	Укладка по фермам прогонов: из брусьев	м3	5.2	
10	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного	100 м2	8.927	
11	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2	0.8927	
12	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м3	3.173	
13	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	8.927	
14	Устройство слуховых окон	слуховое окно	5	
15	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0.092	
16	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.012	
17	Монтаж: конструкций снегозадерживающих ограждений	т конструкций	1.702	
18	Кладка карниза: при высоте этажа до 4 м	м3	7.7	
19	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	100 м2	0.1038	
20	Разборка кладки стен из: кирпича	 10 м3 кладки	0.065	
21	Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных простых	 100 м3	0.023	
22	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	 100 шт. коробок	0.01	
23	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	 100 шт. коробок	0.01	
24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.0189	
25	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0231	
26	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0231	

Составил:              ________________