КАЛЬКУЛЯЦИЯ  	

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Сметная себестоимость	
				на ед.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ТЕР-24-01-040-01 СИ N9 2008	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ ДО 1,0 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 95 ГРАД. С, ДИАМЕТР ТРУБ: 16-40 ММ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ИЗОЛЯЦИИ 90 ММ	100М	1	644,07	644	
01.Распаковка бухты. 02.Растяжка труб вдоль траншеи с помощью ручной лебедки. 03. Опускание труб в траншею с помощью лебедки и укладка их в траншее. 04. Заводка концов. 05.Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.	
	ССЦ01-ТЗ-300039	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,9	ЧЕЛ/Ч	9,6	11,64	111,74	
	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	4,45	12,8539	57,2	
	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,06	68,56	4,11	
	ССЦ01-МАШ-150101	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 М3/Ч	МАШ/Ч	2,9	153,3	444,57	
	ССЦ01-МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ C ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ)  5 М3/МИН	МАШ/Ч	1,45	53,09	76,98	
	ССЦ01-МАШ-030302	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ/Ч	1,36	1,19	1,62	
	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/Ч	0,04	113,73	4,55	
	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	0,23	2,16	0,5	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-103-9110	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ В  ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	М	102,5	0	0	
2	ССЦ01-103-9110	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ В  ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	М	102,5	0	0	
	
3	ТЕР-24-01-040-02 СИ N9 2008	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ ДО 1,0 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 95 ГРАД. С, ДИАМЕТР ТРУБ: 50 ММ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ИЗОЛЯЦИИ 110 ММ	100М	1	668,65	669	
01.Распаковка бухты. 02.Растяжка труб вдоль траншеи с помощью ручной лебедки. 03. Опускание труб в траншею с помощью лебедки и укладка их в траншее. 04. Заводка концов. 05.Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.	
	ССЦ01-ТЗ-300039	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,9	ЧЕЛ/Ч	11,29	11,64	131,42	
	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	4,49	12,8619	57,75	
	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/Ч	0,06	113,73	6,82	
	ССЦ01-МАШ-030302	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ/Ч	1,36	1,19	1,62	
	ССЦ01-МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ C ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ)  5 М3/МИН	МАШ/Ч	1,45	53,09	76,98	
	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,08	68,56	5,48	
	ССЦ01-МАШ-150101	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 М3/Ч	МАШ/Ч	2,9	153,3	444,57	
	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	0,81	2,16	1,75	

Неучтенные материалы	
	ССЦ01-103-9110	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ В  ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	М	102,5	0	0	
4	ССЦ01-103-9110	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ В  ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	М	102,5	0	0	
	
5	ТЕР-24-01-040-03 СИ N9 2008	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ ДО 1,0 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 95 ГРАД. С, ДИАМЕТР ТРУБ: 63 ММ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ИЗОЛЯЦИИ 125 ММ	100М	1	680,75	681	
01.Распаковка бухты. 02.Растяжка труб вдоль траншеи с помощью ручной лебедки. 03. Опускание труб в траншею с помощью лебедки и укладка их в траншее. 04. Заводка концов. 05.Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.	
	ССЦ01-ТЗ-300039	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,9	ЧЕЛ/Ч	11,8	11,64	137,35	
	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	4,55	12,8637	58,53	
	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/Ч	0,08	113,73	9,1	
	ССЦ01-МАШ-030302	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ/Ч	1,48	1,19	1,76	
	ССЦ01-МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ C ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ)  5 М3/МИН	МАШ/Ч	1,45	53,09	76,98	
	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,12	68,56	8,23	
	ССЦ01-МАШ-150101	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 М3/Ч	МАШ/Ч	2,9	153,3	444,57	
	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	1,28	2,16	2,76	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-103-9110	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ В  ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	М	102,5	0	0	
6	ССЦ01-103-9110	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ В  ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	М	102,5	0	0	
	
7	ТЕР-24-01-040-04 СИ N9 2008	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ ДО 1,0 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 95 ГРАД. С, ДИАМЕТР ТРУБ: 75 ММ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ИЗОЛЯЦИИ 140 ММ	100М	1	710,62	711	
01.Распаковка бухты. 02.Растяжка труб вдоль траншеи с помощью ручной лебедки. 03. Опускание труб в траншею с помощью лебедки и укладка их в траншее. 04. Заводка концов. 05.Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.	
	ССЦ01-ТЗ-300039	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,9	ЧЕЛ/Ч	13,94	11,64	162,26	
	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	4,59	12,8693	59,07	
	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/Ч	0,1	113,73	11,37	
	ССЦ01-МАШ-030302	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ/Ч	1,6	1,19	1,9	
	ССЦ01-МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ C ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ)  5 М3/МИН	МАШ/Ч	1,45	53,09	76,98	
	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,14	68,56	9,6	
	ССЦ01-МАШ-150101	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 М3/Ч	МАШ/Ч	2,9	153,3	444,57	
	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	1,82	2,16	3,93	
Неучтенные материалы	

	ССЦ01-103-9110	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ В  ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	М	102,5	0	0	
8	ССЦ01-103-9110	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ В  ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	М	102,5	0	0	
	
9	ТЕР-24-01-040-05 СИ N9 2008	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ ДО 1,0 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 95 ГРАД. С, ДИАМЕТР ТРУБ: 90,110 ММ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ИЗОЛЯЦИИ 160 ММ	100М	1	747,89	748	
01.Распаковка бухты. 02.Растяжка труб вдоль траншеи с помощью ручной лебедки. 03. Опускание труб в траншею с помощью лебедки и укладка их в траншее. 04. Заводка концов. 05.Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.	
	ССЦ01-ТЗ-300039	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 3,9	ЧЕЛ/Ч	15,81	11,64	184,03	
	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	4,73	12,8837	60,94	
	ССЦ01-МАШ-021141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ/Ч	0,16	113,73	18,2	
	ССЦ01-МАШ-030302	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ/Ч	1,72	1,19	2,05	
	ССЦ01-МАШ-050102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ C ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ)  5 М3/МИН	МАШ/Ч	1,45	53,09	76,98	
	ССЦ01-МАШ-400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ/Ч	0,22	68,56	15,08	
	ССЦ01-МАШ-150101	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 М3/Ч	МАШ/Ч	2,9	153,3	444,57	
	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	3,23	2,16	6,98	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-103-9110	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ В  ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	М	102,5	0	0	
10	ССЦ01-103-9110	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ В  ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	М	102,5	0	0	
	
11	ТЕР-24-01-041-01 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПРЯМОЕ И УГЛОВОЕ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 16-40 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	8,45	8	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Одевание гильз на трубы. 04. Развальцовка труб инструментом. 05. Вставка фитинга в развальцованную трубу. 06. Надвижка гильзы на фитинг.07. Вставка второго конца фитинга в развальцованный свободный конец соединяемой трубы. 08. Надвижка второй гильзы на фитинг.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	0,64	13,21	8,45	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	2,	0	0	
	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1,	0	0	
12	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	2	0	0	
	
13	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1	0	0	
	
14	ТЕР-24-01-041-02 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПРЯМОЕ И УГЛОВОЕ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 50 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	11,1	11	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Одевание гильз на трубы. 04. Развальцовка труб инструментом. 05. Вставка фитинга в развальцованную трубу. 06. Надвижка гильзы на фитинг.07. Вставка второго конца фитинга в развальцованный свободный конец соединяемой трубы. 08. Надвижка второй гильзы на фитинг.	

	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	0,84	13,21	11,1	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1,	0	0	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	2,	0	0	
15	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1	0	0	
	
16	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	2	0	0	
	
17	ТЕР-24-01-041-03 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПРЯМОЕ И УГЛОВОЕ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 63 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	13,47	13	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Одевание гильз на трубы. 04. Развальцовка труб инструментом. 05. Вставка фитинга в развальцованную трубу. 06. Надвижка гильзы на фитинг.07. Вставка второго конца фитинга в развальцованный свободный конец соединяемой трубы. 08. Надвижка второй гильзы на фитинг.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,02	13,21	13,47	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1,	0	0	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	2,	0	0	
18	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1	0	0	
	
19	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	2	0	0	
	
20	ТЕР-24-01-041-04 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПРЯМОЕ И УГЛОВОЕ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 75 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	15,85	16	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Одевание гильз на трубы. 04. Развальцовка труб инструментом. 05. Вставка фитинга в развальцованную трубу. 06. Надвижка гильзы на фитинг.07. Вставка второго конца фитинга в развальцованный свободный конец соединяемой трубы. 08. Надвижка второй гильзы на фитинг.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,2	13,21	15,85	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1,	0	0	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	2,	0	0	
21	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1	0	0	
	
22	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	2	0	0	
	
23	ТЕР-24-01-041-05 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПРЯМОЕ И УГЛОВОЕ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 90, 110 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	23,91	24	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Одевание гильз на трубы. 04. Развальцовка труб инструментом. 05. Вставка фитинга в развальцованную трубу. 06. Надвижка гильзы на фитинг.07. Вставка второго конца фитинга в развальцованный свободный конец соединяемой трубы. 08. Надвижка второй гильзы на фитинг.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,81	13,21	23,91	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1,	0	0	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	2,	0	0	

24	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1	0	0	
	
25	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	2	0	0	
	
26	ТЕР-24-01-042-01 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТАВРОВОЕ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 16-40 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	14,93	15	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Одевание гильз на трубы. 04. Развальцовка труб инструментом. 05. Вставка тройника в развальцованные трубы. 06. Надвижка гильз на тройник.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,13	13,21	14,93	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	3,	0	0	
	ССЦ01-300-9146	ТРОЙНИКИ	ШТ	1,	0	0	
27	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	3	0	0	
	
28	ССЦ01-300-9146	ТРОЙНИКИ	ШТ	1	0	0	
	
29	ТЕР-24-01-042-02 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТАВРОВОЕ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 50 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	22,19	22	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Одевание гильз на трубы. 04. Развальцовка труб инструментом. 05. Вставка тройника в развальцованные трубы. 06. Надвижка гильз на тройник.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,68	13,21	22,19	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	3,	0	0	
	ССЦ01-300-9146	ТРОЙНИКИ	ШТ	1,	0	0	
30	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	3	0	0	
	
31	ССЦ01-300-9146	ТРОЙНИКИ	ШТ	1	0	0	
	
32	ТЕР-24-01-042-03 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТАВРОВОЕ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 63 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	25,76	26	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Одевание гильз на трубы. 04. Развальцовка труб инструментом. 05. Вставка тройника в развальцованные трубы. 06. Надвижка гильз на тройник.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,95	13,21	25,76	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	3,	0	0	
	ССЦ01-300-9146	ТРОЙНИКИ	ШТ	1,	0	0	
33	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	3	0	0	
	
34	ССЦ01-300-9146	ТРОЙНИКИ	ШТ	1	0	0	

35	ТЕР-24-01-042-04 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТАВРОВОЕ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 75 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	32,1	32	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Одевание гильз на трубы. 04. Развальцовка труб инструментом. 05. Вставка тройника в развальцованные трубы. 06. Надвижка гильз на тройник.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	2,43	13,21	32,1	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	3,	0	0	
	ССЦ01-300-9146	ТРОЙНИКИ	ШТ	1,	0	0	
36	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	3	0	0	
	
37	ССЦ01-300-9146	ТРОЙНИКИ	ШТ	1	0	0	
	
38	ТЕР-24-01-042-05 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТАВРОВОЕ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 90, 110 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	38,44	38	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Одевание гильз на трубы. 04. Развальцовка труб инструментом. 05. Вставка тройника в развальцованные трубы. 06. Надвижка гильз на тройник.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	2,91	13,21	38,44	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	3,	0	0	
	ССЦ01-300-9146	ТРОЙНИКИ	ШТ	1,	0	0	
39	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	3	0	0	
	
40	ССЦ01-300-9146	ТРОЙНИКИ	ШТ	1	0	0	
	
41	ТЕР-24-01-043-01 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ, ДИАМЕТР ТРУБ: 16-40 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	17	17	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Установка заглушки ТЗИ. 04. Одевание гильзы. 05. Развальцовка труб инструментом. 06. Вставка фитинга в развальцованную трубу. 07. Надвижка гильзы на фитинг.08. Очистка трубы под усадку и обезжиривание поверхностей. 09. Усадка ТЗИ.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,25	13,21	16,51	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00003	16400	0,49	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1,	0	0	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	1,	0	0	
	ССЦ01-300-9147	ЗАГЛУШКИ ТЗИ	ШТ	1,	0	0	
42	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1	0	0	
	
43	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	1	0	0	
	
44	ССЦ01-300-9147	ЗАГЛУШКИ ТЗИ	ШТ	1	0	0	

45	ТЕР-24-01-043-02 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ, ДИАМЕТР ТРУБ: 50 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	18,46	18	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Установка заглушки ТЗИ. 04. Одевание гильзы. 05. Развальцовка труб инструментом. 06. Вставка фитинга в развальцованную трубу. 07. Надвижка гильзы на фитинг.08. Очистка трубы под усадку и обезжиривание поверхностей. 09. Усадка ТЗИ.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,36	13,21	17,97	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00003	16400	0,49	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1,	0	0	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	1,	0	0	
	ССЦ01-300-9147	ЗАГЛУШКИ ТЗИ	ШТ	1,	0	0	
46	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1	0	0	
	
47	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	1	0	0	
	
48	ССЦ01-300-9147	ЗАГЛУШКИ ТЗИ	ШТ	1	0	0	
	
49	ТЕР-24-01-043-03 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ, ДИАМЕТР ТРУБ: 63 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	22,15	22	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Установка заглушки ТЗИ. 04. Одевание гильзы. 05. Развальцовка труб инструментом. 06. Вставка фитинга в развальцованную трубу. 07. Надвижка гильзы на фитинг.08. Очистка трубы под усадку и обезжиривание поверхностей. 09. Усадка ТЗИ.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,64	13,21	21,66	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00003	16400	0,49	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1,	0	0	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	1,	0	0	
	ССЦ01-300-9147	ЗАГЛУШКИ ТЗИ	ШТ	1,	0	0	
50	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1	0	0	
	
51	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	1	0	0	
	
52	ССЦ01-300-9147	ЗАГЛУШКИ ТЗИ	ШТ	1	0	0	
	
53	ТЕР-24-01-043-04 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ, ДИАМЕТР ТРУБ: 75 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	23,87	24	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Установка заглушки ТЗИ. 04. Одевание гильзы. 05. Развальцовка труб инструментом. 06. Вставка фитинга в развальцованную трубу. 07. Надвижка гильзы на фитинг.08. Очистка трубы под усадку и обезжиривание поверхностей. 09. Усадка ТЗИ.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,77	13,21	23,38	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00003	16400	0,49	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1,	0	0	

	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	1,	0	0	
	ССЦ01-300-9147	ЗАГЛУШКИ ТЗИ	ШТ	1,	0	0	
54	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1	0	0	
	
55	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	1	0	0	
	
56	ССЦ01-300-9147	ЗАГЛУШКИ ТЗИ	ШТ	1	0	0	
	
57	ТЕР-24-01-043-05 СИ N9 2008	СОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ, ДИАМЕТР ТРУБ: 90, 110 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	28,89	29	
01. Подгонка концов и очистка торцов труб от изоляции. 02. Торцовка края труб. 03. Установка заглушки ТЗИ. 04. Одевание гильзы. 05. Развальцовка труб инструментом. 06. Вставка фитинга в развальцованную трубу. 07. Надвижка гильзы на фитинг.08. Очистка трубы под усадку и обезжиривание поверхностей. 09. Усадка ТЗИ.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	2,15	13,21	28,4	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00003	16400	0,49	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1,	0	0	
	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	1,	0	0	
	ССЦ01-300-9147	ЗАГЛУШКИ ТЗИ	ШТ	1,	0	0	
58	ССЦ01-300-9504	ФИТИНГИ	ШТ	1	0	0	
	
59	ССЦ01-300-9145	ГИЛЬЗЫ	ШТ	1	0	0	
	
60	ССЦ01-300-9147	ЗАГЛУШКИ ТЗИ	ШТ	1	0	0	
	
61	ТЕР-24-01-044-01 СИ N9 2008	ИЗОЛЯЦИЯ ПРЯМОГО И УГЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 16-40 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	152,97	153	
01. Очистка поверхностей под изоляцию. 02. Обезжиривание поверхностей под изоляцию. 03. Подготовка кожуха, состоящего из двух полукожухов. 04. Промазка силиконовым герметиком. 05. Установка кожуха. 06. Установка болтов. 07. Заливка пенополиуретаном.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,56	13,21	20,61	
	ССЦ01-МАШ-150401	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ/Ч	0,13	1,25	0,16	
	ССЦ01-МАШ-330208	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ/Ч	0,28	1,2	0,34	
	ССЦ01-МАШ-332151	КОМПРЕССОРЫ СО-243	МАШ/Ч	0,22	86,7	19,07	
	ССЦ01-МАШ-332141	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МАШ/Ч	0,22	42,53	9,36	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00005	16400	0,82	
	ССЦ01-101-2490	ЗАЛИВКА ППУ	КГ	1,68	42,8	71,9	
	ССЦ01-101-2370	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "МАКRОSIL NА" НЕЙТРАЛЬНЫЙ (ФИНЛЯНДИЯ)	Л	0,18	85	15,3	
	ССЦ01-101-9660	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,518	23,8	12,33	
	ССЦ01-542-0042	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,53	5,81	3,08	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1,	0	0	
62	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1	0	0	

63	ТЕР-24-01-044-02 СИ N9 2008	ИЗОЛЯЦИЯ ПРЯМОГО И УГЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 50 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	149,54	150	
01. Очистка поверхностей под изоляцию. 02. Обезжиривание поверхностей под изоляцию. 03. Подготовка кожуха, состоящего из двух полукожухов. 04. Промазка силиконовым герметиком. 05. Установка кожуха. 06. Установка болтов. 07. Заливка пенополиуретаном.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,48	13,21	19,55	
	ССЦ01-МАШ-332141	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МАШ/Ч	0,22	42,53	9,36	
	ССЦ01-МАШ-332151	КОМПРЕССОРЫ СО-243	МАШ/Ч	0,22	86,7	19,07	
	ССЦ01-МАШ-330208	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ/Ч	0,22	1,2	0,26	
	ССЦ01-МАШ-150401	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ/Ч	0,13	1,25	0,16	
	ССЦ01-542-0042	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,53	5,81	3,08	
	ССЦ01-101-9660	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,457	23,8	10,88	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00005	16400	0,82	
	ССЦ01-101-2370	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "МАКRОSIL NА" НЕЙТРАЛЬНЫЙ (ФИНЛЯНДИЯ)	Л	0,17	85	14,45	
	ССЦ01-101-2490	ЗАЛИВКА ППУ	КГ	1,68	42,8	71,9	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1,	0	0	
64	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1	0	0	
	
65	ТЕР-24-01-044-03 СИ N9 2008	ИЗОЛЯЦИЯ ПРЯМОГО И УГЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 63 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	147,24	147	
01. Очистка поверхностей под изоляцию. 02. Обезжиривание поверхностей под изоляцию. 03. Подготовка кожуха, состоящего из двух полукожухов. 04. Промазка силиконовым герметиком. 05. Установка кожуха. 06. Установка болтов. 07. Заливка пенополиуретаном.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,48	13,21	19,55	
	ССЦ01-МАШ-332141	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МАШ/Ч	0,22	42,53	9,36	
	ССЦ01-МАШ-332151	КОМПРЕССОРЫ СО-243	МАШ/Ч	0,22	86,7	19,07	
	ССЦ01-МАШ-330208	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ/Ч	0,22	1,2	0,26	
	ССЦ01-МАШ-150401	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ/Ч	0,13	1,25	0,16	
	ССЦ01-542-0042	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,53	5,81	3,08	
	ССЦ01-101-9660	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,396	23,8	9,42	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00005	16400	0,82	
	ССЦ01-101-2370	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "МАКRОSIL NА" НЕЙТРАЛЬНЫЙ (ФИНЛЯНДИЯ)	Л	0,16	85	13,6	
	ССЦ01-101-2490	ЗАЛИВКА ППУ	КГ	1,68	42,8	71,9	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1,	0	0	
66	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1	0	0	
	
67	ТЕР-24-01-044-04 СИ N9 2008	ИЗОЛЯЦИЯ ПРЯМОГО И УГЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 75 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	91,48	91	

01. Очистка поверхностей под изоляцию. 02. Обезжиривание поверхностей под изоляцию. 03. Подготовка кожуха, состоящего из двух полукожухов. 04. Промазка силиконовым герметиком. 05. Установка кожуха. 06. Установка болтов. 07. Заливка пенополиуретаном.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,43	13,21	18,89	
	ССЦ01-МАШ-332141	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МАШ/Ч	0,1	42,53	4,25	
	ССЦ01-МАШ-332151	КОМПРЕССОРЫ СО-243	МАШ/Ч	0,1	86,7	8,67	
	ССЦ01-МАШ-330208	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ/Ч	0,18	1,2	0,22	
	ССЦ01-МАШ-150401	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ/Ч	0,13	1,25	0,16	
	ССЦ01-542-0042	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,53	5,81	3,08	
	ССЦ01-101-9660	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,335	23,8	7,97	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00005	16400	0,82	
	ССЦ01-101-2370	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "МАКRОSIL NА" НЕЙТРАЛЬНЫЙ (ФИНЛЯНДИЯ)	Л	0,155	85	13,18	
	ССЦ01-101-2490	ЗАЛИВКА ППУ	КГ	0,8	42,8	34,24	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1,	0	0	
68	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1	0	0	
	
69	ТЕР-24-01-044-05 СИ N9 2008	ИЗОЛЯЦИЯ ПРЯМОГО И УГЛОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 90, 110 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	87	87	
01. Очистка поверхностей под изоляцию. 02. Обезжиривание поверхностей под изоляцию. 03. Подготовка кожуха, состоящего из двух полукожухов. 04. Промазка силиконовым герметиком. 05. Установка кожуха. 06. Установка болтов. 07. Заливка пенополиуретаном.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,43	13,21	18,89	
	ССЦ01-МАШ-332141	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МАШ/Ч	0,1	42,53	4,25	
	ССЦ01-МАШ-332151	КОМПРЕССОРЫ СО-243	МАШ/Ч	0,1	86,7	8,67	
	ССЦ01-МАШ-330208	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ/Ч	0,15	1,2	0,18	
	ССЦ01-МАШ-150401	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ/Ч	0,13	1,25	0,16	
	ССЦ01-542-0042	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,53	5,81	3,08	
	ССЦ01-101-9660	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,274	23,8	6,52	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00005	16400	0,82	
	ССЦ01-101-2370	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "МАКRОSIL NА" НЕЙТРАЛЬНЫЙ (ФИНЛЯНДИЯ)	Л	0,15	85	12,75	
	ССЦ01-101-2490	ЗАЛИВКА ППУ	КГ	0,74	42,8	31,67	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1,	0	0	
70	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1	0	0	
	
71	ТЕР-24-01-045-01 СИ N9 2008	ИЗОЛЯЦИЯ ТАВРОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 16-40 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	163,32	163	
01. Очистка поверхностей под изоляцию. 02. Обезжиривание поверхностей под изоляцию. 03. Подготовка кожуха, состоящего из двух полукожухов. 04. Промазка силиконовым герметиком. 05. Установка кожуха. 06. Установка болтов.  07. Заливка пенополиуретаном.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,75	13,21	23,12	

	ССЦ01-МАШ-332141	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МАШ/Ч	0,22	42,53	9,36	
	ССЦ01-МАШ-332151	КОМПРЕССОРЫ СО-243	МАШ/Ч	0,22	86,7	19,07	
	ССЦ01-МАШ-330208	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ/Ч	0,33	1,2	0,4	
	ССЦ01-МАШ-150401	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ/Ч	0,13	1,25	0,16	
	ССЦ01-542-0042	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,53	5,81	3,08	
	ССЦ01-101-9660	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,595	23,8	14,16	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00005	16400	0,82	
	ССЦ01-101-2370	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "МАКRОSIL NА" НЕЙТРАЛЬНЫЙ (ФИНЛЯНДИЯ)	Л	0,25	85	21,25	
	ССЦ01-101-2490	ЗАЛИВКА ППУ	КГ	1,68	42,8	71,9	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1,	0	0	
72	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1	0	0	
	
73	ТЕР-24-01-045-02 СИ N9 2008	ИЗОЛЯЦИЯ ТАВРОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 50 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	159,73	160	
01. Очистка поверхностей под изоляцию. 02. Обезжиривание поверхностей под изоляцию. 03. Подготовка кожуха, состоящего из двух полукожухов. 04. Промазка силиконовым герметиком. 05. Установка кожуха. 06. Установка болтов.  07. Заливка пенополиуретаном.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,8	13,21	23,78	
	ССЦ01-МАШ-332141	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МАШ/Ч	0,22	42,53	9,36	
	ССЦ01-МАШ-332151	КОМПРЕССОРЫ СО-243	МАШ/Ч	0,22	86,7	19,07	
	ССЦ01-МАШ-330208	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ/Ч	0,33	1,2	0,4	
	ССЦ01-МАШ-150401	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ/Ч	0,13	1,25	0,16	
	ССЦ01-542-0042	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,53	5,81	3,08	
	ССЦ01-101-9660	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,595	23,8	14,16	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00005	16400	0,82	
	ССЦ01-101-2370	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "МАКRОSIL NА" НЕЙТРАЛЬНЫЙ (ФИНЛЯНДИЯ)	Л	0,2	85	17	
	ССЦ01-101-2490	ЗАЛИВКА ППУ	КГ	1,68	42,8	71,9	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1,	0	0	
74	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1	0	0	
	
75	ТЕР-24-01-045-03 СИ N9 2008	ИЗОЛЯЦИЯ ТАВРОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 63 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	154,72	155	
01. Очистка поверхностей под изоляцию. 02. Обезжиривание поверхностей под изоляцию. 03. Подготовка кожуха, состоящего из двух полукожухов. 04. Промазка силиконовым герметиком. 05. Установка кожуха. 06. Установка болтов.  07. Заливка пенополиуретаном.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,72	13,21	22,72	
	ССЦ01-МАШ-332141	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МАШ/Ч	0,22	42,53	9,36	
	ССЦ01-МАШ-332151	КОМПРЕССОРЫ СО-243	МАШ/Ч	0,22	86,7	19,07	
	ССЦ01-МАШ-330208	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ/Ч	0,28	1,2	0,34	
	ССЦ01-МАШ-150401	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ/Ч	0,13	1,25	0,16	

	ССЦ01-542-0042	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,53	5,81	3,08	
	ССЦ01-101-9660	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,503	23,8	11,97	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00005	16400	0,82	
	ССЦ01-101-2370	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "МАКRОSIL NА" НЕЙТРАЛЬНЫЙ (ФИНЛЯНДИЯ)	Л	0,18	85	15,3	
	ССЦ01-101-2490	ЗАЛИВКА ППУ	КГ	1,68	42,8	71,9	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1,	0	0	
76	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1	0	0	
	
77	ТЕР-24-01-045-04 СИ N9 2008	ИЗОЛЯЦИЯ ТАВРОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 75 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	96,43	96	
01. Очистка поверхностей под изоляцию. 02. Обезжиривание поверхностей под изоляцию. 03. Подготовка кожуха, состоящего из двух полукожухов. 04. Промазка силиконовым герметиком. 05. Установка кожуха. 06. Установка болтов.  07. Заливка пенополиуретаном.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,63	13,21	21,53	
	ССЦ01-МАШ-332141	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МАШ/Ч	0,1	42,53	4,25	
	ССЦ01-МАШ-332151	КОМПРЕССОРЫ СО-243	МАШ/Ч	0,1	86,7	8,67	
	ССЦ01-МАШ-330208	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ/Ч	0,23	1,2	0,28	
	ССЦ01-МАШ-150401	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ/Ч	0,13	1,25	0,16	
	ССЦ01-542-0042	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,53	5,81	3,08	
	ССЦ01-101-9660	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,412	23,8	9,81	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00005	16400	0,82	
	ССЦ01-101-2370	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "МАКRОSIL NА" НЕЙТРАЛЬНЫЙ (ФИНЛЯНДИЯ)	Л	0,16	85	13,6	
	ССЦ01-101-2490	ЗАЛИВКА ППУ	КГ	0,8	42,8	34,24	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1,	0	0	
78	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1	0	0	
	
79	ТЕР-24-01-045-05 СИ N9 2008	ИЗОЛЯЦИЯ ТАВРОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ) В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТР ТРУБ: 90, 110 ММ	СОЕДИНЕНИЕ	1	90,78	91	
01. Очистка поверхностей под изоляцию. 02. Обезжиривание поверхностей под изоляцию. 03. Подготовка кожуха, состоящего из двух полукожухов. 04. Промазка силиконовым герметиком. 05. Установка кожуха. 06. Установка болтов.  07. Заливка пенополиуретаном.	
	ССЦ01-ТЗ-300048	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,8	ЧЕЛ/Ч	1,63	13,21	21,53	
	ССЦ01-МАШ-332141	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	МАШ/Ч	0,1	42,53	4,25	
	ССЦ01-МАШ-332151	КОМПРЕССОРЫ СО-243	МАШ/Ч	0,1	86,7	8,67	
	ССЦ01-МАШ-330208	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ/Ч	0,19	1,2	0,23	
	ССЦ01-МАШ-150401	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ/Ч	0,13	1,25	0,16	
	ССЦ01-542-0042	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,53	5,81	3,08	
	ССЦ01-101-9660	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,32	23,8	7,62	
	ССЦ01-101-0844	РАСТВОРИТЕЛЬ № 646	Т	0,00005	16400	0,82	

	ССЦ01-101-2370	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ "МАКRОSIL NА" НЕЙТРАЛЬНЫЙ (ФИНЛЯНДИЯ)	Л	0,15	85	12,75	
	ССЦ01-101-2490	ЗАЛИВКА ППУ	КГ	0,74	42,8	31,67	
Неучтенные материалы	
	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1,	0	0	
80	ССЦ01-300-9148	КОЖУХИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	1	0	0	

Составил: 							
Проверил: