ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 65	
(Локальный сметный расчет)	
на Устройство фундаментов	
Сметная стоимость:	35.035	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.088	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	0.957	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	
			всего	материалы	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	
			оплата труда осн. раб.		в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Е11-01-002-9 
Демонтаж бетонного пола, м3	4.98	15.06		0.20	75.02	74.02		1.00	
			14.86							
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	
2.	Е01-01-013-9 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3	0.069	5 869.68	6.10	5 716.07	405.01	10.18	0.42	394.41	
			147.51		707.09				48.79	
	
3.	С601-9001 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т	127.65	4.31	4.31		550.17		550.17		
										
	Объем: 69*1.85									
	
4.	Е01-02-005-1 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3	0.4698	336.85		201.78	158.25	63.46		94.80	
			135.07		37.00				17.38	
	Объем: 4.98+42									
	
5.	Е27-04-001-1 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, м3	4.98	154.26	128.86	23.81	768.21	7.92	641.72	118.57	
			1.59		2.07				10.31	
	
6.	Е11-01-002-9 
Устройство подстилающих слоев: бетонных В 7,5 (М100 фр.20-40), м3	3.32	589.93	571.10	0.25	1 958.57	61.69	1 896.05	0.83	
			18.58							
	
7.	Е06-01-015-9 
Установка закладных деталей весом: более 20 кг, т	0.1335	10 700.60	10 410.00	40.34	1 428.53	33.41	1 389.74	5.39	
			250.26		2.45				0.33	
	
8.	Е06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, т	0.8475	427.53	243.32	42.64	362.33	119.98	206.21	36.14	
			141.57		2.61				2.21	
	
9.	С204-0022 
Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 12, т	0.7065	7 910.00	7 910.00		5 588.42		5 588.42		

10.	С204-0020 
Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 8, т	0.0075	8 640.00	8 640.00		64.80		64.80		

11.	С110-0174 
Сталь угловая: 63х5 мм, т	0.1335	4 520.00	4 520.00		603.42		603.42		

12.	Е06-01-015-1 
Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной: до 1 м, т	0.00752	18 784.46	15 187.18	69.17	141.26	26.53	114.21	0.52	
			3 528.11		4.08				0.03	
	
13.	Е06-01-001-1 
Устройство бетонной подготовки В 7,5 (М100 фракции 20-40), м3	23.23	64.45	29.62	17.08	1 497.17	412.33	688.07	396.77	
			17.75		2.94				68.30	
	Вычт.ресурсы:  С401-0043:[ М-(562.02=551.00*1.02) ]	
	
14.	С401-0033 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм ГОСТ 7473-94, класс В 40 (М500), F200, W4, м3	23.23	852.00	852.00		19 791.96		19 791.96		

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					33 393.12	809.52	31 535.19	1 048.43	
									147.35	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					33 393.12	809.52	31 535.19	1 048.43	
									147.35	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					6 806.81				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 1, 6; %=95 - по стр. 2, 4; %=142 - по стр. 5; %=105 - по стр. 7, 8, 12, 13)					1 021.91				
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 1, 6; %=50 - по стр. 2, 4; %=95 - по стр. 5; %=65 - по стр. 7, 8, 12, 13)					620.03				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					35 035.06				
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					35 035.06				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 021.91				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					620.03				
	С КОЭФФИЦИЕНТОМ УДОРОЖАНИЯ	5.28				184 985.12				
	НДС	18				33 297.32				
	ВСЕГО С НДС					218 282.44				

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)