Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 
 по ремонт внутренних сетей канализации и канализационных выпусков
по адресу: г.Гатчина 12, зд. №1  Лечебный корпус
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: ГОСЭТАЛОН 1.1.
ТСНБ СПБ 2009г.

Составлена в ценах на: 08-2010
индексация по распоряжению  №863-р от 02.08.2010

Сметная стоимость: 75812.93 руб.
Нормативная трудоемкость: 254.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 25558.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел №1. Наружные сети канализации - земляные работы   (прил.3 п. 2)	
1	ТЕР 01-02-057-02 МДС 81-35.2004  таб.3. п.3;  п. 4.7.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 V=0.8*h2*10м=16  к стоим. экспл. машин: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,15 ( Н.Р. 80*0,9*0,7% = 1499.28 руб. С.П. 45*0,9% = 1204.78 руб.)	100 м3 грунта	0.16	1940,93
1940.93	0
0	310.55	310.55	0
0	203.66
0	32.59
0	
2	ФСЦП 311-01-144-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка V=1.6*1.7=2.72 ( Н.Р. 78*0.7% = 5.54 руб. С.П. 50*0.9% = 4.57 руб.)	тонна	2.72	3,65
0	3.65
0.39	9.93	0	9.93
1.06	0
0.03	0
0.08	
3	ФСЦП 310-3010-1	Перевозка грузов к месту утилизации  автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 	1 тонна	2.72	10,41
0	10.41
0	28.32	0	28.32
0	0
0	0
0	
4	ТЕР 01-02-061-01 МДС 81-35.2004  таб.3. п.3;  п. 4.7	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 V=16-1.6-3.14*0.11*10=10.94 к стоим. экспл. машин: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,15 ( Н.Р. 80*0,9*0.7% = 566.25 руб. С.П. 45*0.9% = 455.03 руб.)	100 м3 грунта	0.1094	1072,10
1072.10	0
0	117.29	117.29	0
0	117.04
0	12.80
0	
5	ТЕР 01-02-005-01 МДС 81-35.2004  таб.3. п.3;  п. 4.7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2  к стоим. экспл. машин: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,15 ( Н.Р. 95*0,9*0,7% = 156.17 руб. С.П. 50*0,9% = 117.42 руб.)	100 м3 уплотненного грунта	0.1094	449,90
172.84	277.06
76.13	49.22	18.91	30.31
8.33	16.57
4.37	1.81
0.48	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				515	447	69
9		47
1	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			4282					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.992			344					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			86					
		Индекс к стоимости материалов:		4.761			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				4625	4282	344
86		47
1	
		Накладные расходы %:	%				2227					
		Итого с накладными:	руб.				6852					
		Сметная прибыль %:	%				1782					
		Итого:	руб.				8634					
Раздел №2. Наружные сети канализации - прокладка трубопроводов   (прил.3 п. 28)	
1	ТЕРр 66-01-002-02 МДС 81-35.2004  таб.3. п.3 	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром: 100 мм  к стоим. экспл. машин: 1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 74*0,7% = 709.60 руб. С.П. 50*0,9% = 616.45 руб.)	100 м	0.1	1430,11
1430.11	0
0	143.01	143.01	0
0	150.06
0	15.01
0	
	999-9912	Возврат  металлолома ц.о. 620*1,075=666,5 (стоимость металлолома по ФЕРм 21 -2001 с  к=1,075 переход от ФЕР к ТЕР для СПБ. Межрегиональный сборник к-в пересчета вып № 3- 2009г.)  н.р. 0,99 тн /100 м.п.	т	-0.099	666.5		-65.98					
2	ТЕР 23-01-001-01 МДС 81-35.2004  таб.3. п.3 ; п. 4.7	Устройство основания: песчаного V=10*0.8*0.2h=1,6 к стоим. экспл. машин: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,15 ( Н.Р. 130*0,9*0,7% = 180.60 руб. С.П. 89*0,9% = 176.63 руб.)	10 м3 основания	0.16	1166,65
134.63	36.52
9.28	186.66	21.54	5.84
1.48	13.49
0.50	2.16
0.08	
	408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	-1.76	90.5		-159.28					
	408-9040-015	Песок для строительных работ природный, карьерный намывной (с учетом доставки поставщиком) (СтройЦена 8.2010 Санкт-Петербург )	м3	1.76	(286.12)		(503.57)					
3	ТЕР 23-01-020-01 МДС 81-35.2004  таб.3. п.3; п. 4.7	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (пвх) диаметром: 110 мм толщиной стенки 3,0 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,15 ( Н.Р. 130*0,9*0,7% = 729.76 руб. С.П. 89*0,9% = 713.72 руб.)	100 м трубопровода	0.1	932,21
930.18	0
0	93.22	93.02	0
0	81.81
0	8.18
0	
	101-9039-014	Герметик силиконовый MASTERSIL, универсальный, бесцветный (СтройЦена 8.2010 Санкт-Петербург )	л	0.008	(299.44)		(2.40)					
	530-9055-004	Трубы ПВХ РК 110х3,2 мм (НК) (СтройЦена 8.2010 Санкт-Петербург )	м	9.98	(98.24)		(980.44)					
	300-9911-3264	Отводы ПВХ РК 110х90 град. (НК) (СтройЦена 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	2	(95.18)		(190.36)					
	300-9178-025	Кольца уплотнительные для ПВХ труб 110 (НК) (СтройЦена 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	7	(8.39)		(58.73)					
4	ТЕР 23-04-008-02 МДС 81-35.2004  таб.3. п.3; п. 4.7	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых  к стоим. экспл. машин: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,15 ( Н.Р. 130*0,9*0,7% = 1958.95 руб. С.П. 89*0,9% = 1915.89 руб.)	1 врезка	1	323,22
249.70	0
0	323.22	249.70	0
0	22.50
0	22.50
0	
5	ТЕР 22-05-003-01 МДС 81-35.2004  таб.3. п.3  п. 4.7	Устройство ввода труб диаметром : 100 мм в здание к стоим. экспл. машин: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,25*1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,15 ( Н.Р. 130*0,9*0,7% = 72.41 руб. С.П. 89*0,9% = 70.82 руб.)	100 м	0.007	2628,44
1313.76	36.37
4.05	18.40	9.20	0.25
0.03	111.62
0.24	0.78
0.00	
	103-0177	Трубы электросварные прямошовные 159х5 мм (СтройЦена 8.2010 Санкт-Петербург )	м	0.7	(508.48)		(355.94)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				539	516	6
2		49
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			4943					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		3.953			24					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			19					
		Индекс к стоимости материалов:		3.129			53					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			2091					
		Итого с индексацией:	руб.				7111	4943	24
19		49
0	
		Накладные расходы %:	%				3651					
		Итого с накладными:	руб.				10762					
		Сметная прибыль %:	%				3494					
		Итого:	руб.				14256					
		Доп. транспорт (удаленность 42 км)	%	4.8			103					
		Итого:	руб.				14359					
Раздел №3 Внутренние сети канализации (прил.3 п. 26 )	
1	ТЕРр 65-01-002-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм  ( Н.Р. 74*0,7% = 2020.74 руб. С.П. 50 *0,9% = 1755.47 руб.)	100 м трубопроводов с фасонными частями	0.46	889,59
881.15	8.44
4.17	409.21	405.33	3.88
1.92	85.30
0.32	39.24
0.15	
	999-9912	Возврат  металлолома ц.о. 620*1,075=666,5 (стоимость металлолома по ФЕРм 21 -2001 с  к=1,075 переход от ФЕР к ТЕР для СПБ. Межрегиональный сборник к-в пересчета вып № 3- 2009г.)  н.р. 0,99 тн /100 м.п.	т	-0.4554	666.5		-303.52					
2	ТЕРр 52-01-011-03	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами  ( Н.Р. 93*0,7% = 911.69 руб. С.П. 75*0,9% = 945.30 руб.)	100 м3 воды	2	77,86
66.71	11.15
6.39	155.72	133.42	22.30
12.78	7.00
0.40	14.00
0.80	
3	ТЕР 16-04-001-02 МДС 81-35.2004  таб.3. п.1; п. 4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,2 ( Н.Р. 128*0,9*0,7% = 3688.68 руб. С.П. 83*0,9% = 3416.97 руб.)	100 м трубопровода	0.46	1483,20
1030.29	34.60
7.83	682.27	473.93	15.92
3.60	85.01
0.42	39.10
0.19	
	300-1224	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) (СтройЦена 8.2010 Санкт-Петербург ) 4,6кг через 6 м.п.- 8 шт	кг	35.2	(54.83)		(1930.02)					
	530-9055-003	Трубы ПВХ РК 110х2,2 мм (ВК) (СтройЦена 8.2010 Санкт-Петербург )	м	45.908	(56.52)		(2594.72)					
	300-9178-018	Кольца уплотнительные для ПВХ труб РК 110 (СтройЦена 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	40	(4.1)		(164.00)					
	300-9911-1779	Патрубок компенсационный ПВХ РК 110 (ВК) (СтройЦена 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	6	(112.56)		(675.36)					
	300-9911-528	Отводы ПВХ РК 110х90 град. (ВК) (СтройЦена 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	12	(27.96)		(335.52)					
	300-9911-568	Ревизии ПВХ РК 110 (ВК) (СтройЦена 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	6	(55.94)		(335.64)					
4	ТЕР 16-07-004-02 МДС 81-35.2004  таб.3. п.1; п. 4.7	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,2 ( Н.Р. 128*0,9*0,7% = 4979.99 руб. С.П. 83*0,9% = 4613.16 руб.)	1 врезка	5	277,38
128.67	1.12
0.27	1386.85	643.35	5.60
1.35	12.34
0.01	61.70
0.05	
	300-9911-1811	Тройники ПВХ Р клей 110 (СтройЦена 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	5	(319.84)		(1599.20)					
5	ТЕР 16-07-006-02 МДС 81-35.2004  таб.3. п.1;  п. 4.7	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,2 ( Н.Р. 128*0,9*0,7% = 279.32 руб. С.П. 83*0,9% = 258.74 руб.)	1 сальник	1	43,00
36.16	0
0	43.00	36.16	0
0	3.26
0	3.26
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				2374	1692	48
20		157
1	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			16208					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.886			235					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			192					
		Индекс к стоимости материалов:		2.768			1755					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			7634					
		Итого с индексацией:	руб.				25832	16208	235
192		157
1	
		Накладные расходы %:	%				11880					
		Итого с накладными:	руб.				37712					
		Сметная прибыль %:	%				10990					
		Итого:	руб.				48702					
		Доп. транспорт (удаленность 42 км)	%	4.8			451					
		Итого:	руб.				49153					
Раздел №4 Прочие работы  (прил. 3. п.1) 	
1	ТЕР 46-03-010-04	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2  ( Н.Р. 110*0,7% = 113.96 руб. С.П. 70*0,9% = 93.24 руб.)	100 отверстий	0.05	560,69
238.62	322.07
70.30	28.03	11.93	16.10
3.52	20.50
5.80	1.03
0.29	
2	ФСЦП 311-01-113-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) погрузка  ( Н.Р. 78*0,7% = 4.50 руб. С.П. 50*0,9% = 3.71 руб.)	тонна	0.554	5,90
0.88	5.02
0.66	3.27	0.49	2.78
0.37	0.11
0.06	0.06
0.03	
3	ФСЦП 311-01-113-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) разгрузка  ( Н.Р. 78*0,7% = 4.50 руб. С.П. 50*0,9% = 3.71 руб.)	тонна	0.554	5,90
0.88	5.02
0.66	3.27	0.49	2.78
0.37	0.11
0.06	0.06
0.03	
4	ФСЦП 310-3010-2	Перевозка грузов к месту утилизации  автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 2  ( Н.Р. 78*0,7% = 0 руб. С.П. 50*0,9% = 0 руб.)	1 тонна	0.554	12,25
0	12.25
0	6.79	0	6.79
0	0
0	0
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				41	13	28
4		1
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			125					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.912			138					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			38					
		Индекс к стоимости материалов:		3.444			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				263	125	138
38		1
0	
		Накладные расходы %:	%				123					
		Итого с накладными:	руб.				386					
		Сметная прибыль %:	%				101					
		Итого:	руб.				487					

		Итого по всем разделам:	руб.				72633.00					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 9725.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 1808.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 17881.00 * 0,183) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 16367.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 406.00) / 100 * 18	%	18			3179.93					
		Всего по смете:	руб.				75812.93					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/