Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в ценах на: июнь месяц 2010г, в базе Госэталон 1.1.
Сметная стоимость: 89625.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 93.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 11035.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1	
1	ТЕРр 56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 	100 коробок	0.04	1382,42
1284.73	97.69
26.69	55.30	51.39	3.91
1.07	128.73
2.15	5.15
0.09	
2	ТЕРр 56-01-002-02	Снятие оконных переплетов: остекленных 	100 м2 	0.1098	476,42
451.88	24.54
12.11	52.31	49.62	2.69
1.33	46.11
0.93	5.06
0.10	
3	ТЕРр 56-01-003-02	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных 	100 м2	0.018	930,71
930.71	0
0	16.75	16.75	0
0	94.97
0	1.71
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				124	118	7
2		12
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				124	118	7
2		12
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			1130					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.104			36					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			19					
		Индекс к стоимости материалов:		2.396			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				1165	1130	36
19		12
0	
		Накладные расходы %:	%	77.08			886					
		Итого с накладными:	руб.				2051					
		Сметная прибыль %:	%	62			712					
		Итого:	руб.				2763					
		Всего по разделу:	руб.				2763					
Раздел 2	
1	ТЕР 10-01-039-06	Монтаж блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 проемов	0.0749	5639,18
1103.23	446.70
101.70	422.37	82.63	33.46
7.62	83.42
6.67	6.25
0.50	
	101-9219-012	Блоки оконные двустворные пвх 15-13,5 (пл. 1,93 м2) - одна створка глухая, другая поворотно-откидная, двухкамерные (СССЦ 6.2010 Санкт-Петербург )	м2	7.49	(3226.09)		(24163.41)					
2	ТЕР 10-01-039-07	Монтаж блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 проемов	0.0348	5072,79
983.28	475.57
109.94	176.53	34.22	16.55
3.83	74.35
7.21	2.59
0.25	
	101-9219-017	Блоки оконные трехстворные пвх 15-21 (пл. 3,02 м2) - одна створка поворотная, другая поворотно-откидная, третья глухая, двухкамерные (СССЦ 6.2010 Санкт-Петербург )	м2	3.48	(3359.22)		(11690.09)					
3	ТЕР 10-01-033-05	Установка подоконников из подоконнного профиля пвх с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 проемов	0.1098	732,19
185.58	18.32
4.58	80.40	20.38	2.01
0.50	14.71
0.30	1.62
0.03	
	101-9468-003	Доски подоконные из пвх шириной 300 мм (СССЦ 6.2010 Санкт-Петербург )	м	8.1252	(310.23)		(2520.68)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				679	137	52
12		10
1	
		Коэффициент на стесненность:		1.2								
		Итого со стесненностью:	руб.				717	164	62
14		12
1	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			1571					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.104			316					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			134					
		Индекс к стоимости материалов:		2.396			1174					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			38374					
		Итого с индексацией:	руб.				41436	1571	316
134		12
1	
		Накладные расходы %:	%	99.83			1702					
		Итого с накладными:	руб.				43138					
		Сметная прибыль %:	%	53.55			913					
		Итого:	руб.				44051					
		Всего по разделу:	руб.				44051					
Раздел 3	
1	ТЕРр 58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м 	100 м	0.06	565,40
431.91	4.85
1.50	33.92	25.91	0.29
0.09	41.41
0.12	2.48
0.01	
	201-9463-502	Отливы из оцинкованной стали с порошковым покрытием (СССЦ 6.2010 Санкт-Петербург )	м2	1.2	(571.86)		(686.23)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				34	26	0
0		2
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				34	26	0
0		2
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			249					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.388			0					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			0					
		Индекс к стоимости материалов:		3.006			24					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			686					
		Итого с индексацией:	руб.				959	249	0
0		2
0	
		Накладные расходы %:	%	78.02			194					
		Итого с накладными:	руб.				1153					
		Сметная прибыль %:	%	65			162					
		Итого:	руб.				1315					
		Всего по разделу:	руб.				1315					
Раздел 4	
1	ТЕР 15-01-051-07 применит	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов с изоляцией к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 	0.1	14655,04
4982.39	95.91
20.72	1465.50	498.24	9.59
2.07	376.74
1.36	37.67
0.14	
	101-9154-007	Листы гипсокартонные 2500х1200х12,5мм, влагостойкие (СССЦ 6.2010 Санкт-Петербург )	м2	10.5	(87.23)		(915.92)					
	201-9009-018	Профили пн 50 стандарта DIN металлические направляющие 50х40 мм (дл. 3 м) (СССЦ 6.2010 Санкт-Петербург )	м	20.75	(23.12)		(479.74)					
	201-9009-015	Профили пс 50 стандарта DIN металлические стоечные 50х50 мм (дл. 3 м) (СССЦ 6.2010 Санкт-Петербург )	м	42	(27.75)		(1165.50)					
	104-9131-038	Плиты минераловатные на синтетическом связующем, п-15 толщ. 50 мм (СССЦ 6.2010 Санкт-Петербург )	м3	0.5	(1426.9)		(713.45)					
2	ТЕР 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15	100 м2 	0.1	342,81
320.56	8.90
1.60	34.28	32.06	0.89
0.16	25.41
0.11	2.54
0.01	
	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные вд-ак-111 белая (СССЦ 6.2010 Санкт-Петербург )	т	0.0063	(58961.36)		(371.46)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1500	530	10
2		40
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.2								
		Итого со стесненностью:	руб.				1608	636	12
2		48
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			6092					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.586			79					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			19					
		Индекс к стоимости материалов:		4.22			4047					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			3646					
		Итого с индексацией:	руб.				13865	6092	79
19		48
0	
		Накладные расходы %:	%	88.83			5428					
		Итого с накладными:	руб.				19293					
		Сметная прибыль %:	%	46.75			2857					
		Итого:	руб.				22150					
		Всего по разделу:	руб.				22150					
Раздел 5	
1	ТЕРр 61-01-020-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов 	100 м2 	0.02	5576,11
3677.06	1.89
0	111.52	73.54	0.04
0	323.40
0	6.47
0	
2	ТЕРр 61-01-002-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 	100 м2 	0.05	3691,69
2199.25	17.68
8.72	184.58	109.96	0.88
0.44	203.07
0.67	10.15
0.03	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				296	184	1
0		17
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				296	184	1
0		17
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			1763					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.586			7					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			0					
		Индекс к стоимости материалов:		4.22			473					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				2242	1763	7
0		17
0	
		Накладные расходы %:	%	74.26			1309					
		Итого с накладными:	руб.				3551					
		Сметная прибыль %:	%	50			882					
		Итого:	руб.				4432					
		Всего по разделу:	руб.				4432					
Раздел 6	
1	ТЕРр 62-01-016-05	Окрашивание ранее окрашенных  стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35% 	100 м2 	0.08	555,02
295.89	6.75
1.99	44.40	23.67	0.54
0.16	28.02
0.16	2.24
0.01	
	101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные вд-ак-111 буковая (СССЦ 6.2010 Санкт-Петербург )	т	0.00536	(58961.36)		(316.03)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				44	24	1
0		2
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				44	24	1
0		2
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			230					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.586			7					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			0					
		Индекс к стоимости материалов:		4.22			84					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			316					
		Итого с индексацией:	руб.				636	230	7
0		2
0	
		Накладные расходы %:	%	75.2			173					
		Итого с накладными:	руб.				809					
		Сметная прибыль %:	%	50			115					
		Итого:	руб.				924					
		Всего по разделу:	руб.				924					
Раздел 7	
1	311-01-146-1 (2)-1	Погрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную (СССЦ 6.2010 Санкт-Петербург )	руб. за 1 тонну груза	1.3	48,61
0	48.61
48.61	63.19	0	63.19
63.19	0
0	0
0	
2	310-3030-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 30 км. (СССЦ 6.2010 Санкт-Петербург )	руб. за 1 т	1.3	121,62
0	121.62
0	158.11	0	158.11
0	0
0	0
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				221	0	221
63		0
0	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				221	0	221
63		0
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			0					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			221					
		в том числе зарплата машинистов:		1			63					
		Итого с индексацией:	руб.				221	0	221
63		0
0	
		Накладные расходы %:	%	94			59					
		Итого с накладными:	руб.				280					
		Сметная прибыль %:	%	60			38					
		Итого:	руб.				318					
		Всего по разделу:	руб.				318					

		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				75953					
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			13672					
		Всего по разделу:	руб.				89625					

Составил: ___________________   /_____________./

Проверил: ___________________   /______________/