Стройка:		
Объект:	Строительство моста	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1-2	
(Локальная смета)	
на СВСиУ для сооружения опор 1-16	
Основание: ведомость	

			
			
Составлен в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
				всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
				оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Глобальные начисления: Н37= 1.8, Н38= 1.8	
	Районный коэффициент к заработной плате К=1,8	
	
	Раздел 1.  СВСиУ для сооружения опор 1-9, 15-16	
	
1.	Е05-01-080-1	(прим.) Погружение шпунтовых панелей ПШС установкой "JUNTTAN", длиной 28 м на 95 % длины, т	5097	16 525.85	14 119.79	84 232 257	707 729	71 968 559	8.6	43834	
				138.85	239.33			1 219 855	5.79	29512	
		Накладные расходы	150%			2 891 376					
		Сметная прибыль	80%			1 542 067					
		Всего с НР и СП				88 665 700					
	
2.	ПРАЙС ЛИСТ.	Письмо ЗАО "Курганстальмост" от 04.10.2007; Прил. к письму Росстроя №ВК-2778/02 от 24.07.2007г. # Стоимость шпунта ПШС # 32000*1.13/3,61=10016,62, где 32000- стоимость ПШС на 04.10.2007г, 1,13 - транспортные расходы, 3,61 - коэффициент перехода  к базисным ценам (01.01.2000г.), т	3313.05	10 016.62		33 185 563					
											
		Объем: 5097*0.65									
	
3.	Е05-01-081-1	Извлечение шпунта установкой "JUNTTAN", т	5097	4 823.99	4 784.82	24 587 887	199 639	24 388 248	2.37	12080	
				39.17	81.86			417 261	2	10194	
		Накладные расходы	150%			925 350					
		Сметная прибыль	80%			493 520					
		Всего с НР и СП				26 006 757					
	
4.	Е30-09-003-2	Сборка м/к обвязки из прокатного металла, т	774	1 430.23	227.22	1 106 996	450 644	175 868	36.06	27910	
				582.23	30.06			23 266	1.25	968	
		Накладные расходы	148%			701 387					
		Сметная прибыль	80%			379 128					
		Всего с НР и СП				2 187 511					
	
5.	С201-0758	т.ч. п.4 (темп. -43)# М/к из прокатного металла, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т (Ст. С345-3), т	503.1	16 290.75		8 195 876					
											
		Поправки: М: *1.05	
	
6.	Е30-09-003-3	Разборка м/к, т	774	408.01	245.77	315 798	125 569	190 229	10.42	8065	
				162.23	33.89			26 234	1.39	1076	
		Накладные расходы	148%			224 668					
		Сметная прибыль	80%			121 442					
		Всего с НР и СП				661 909					
	
7.	Е30-01-002-1	Устройство подводного бетона В15, 100 м3	124.2	52 499.15	10 067.47	6 520 394	632 252	1 250 380	319.2	39645	
				5 090.60	1 577.50			195 926	69.51	8633	
		Накладные расходы	148%			1 225 703					
		Сметная прибыль	80%			662 542					
		Всего с НР и СП				8 408 640					
	
8.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200), м3	13910.4	470.80		6 549 016					
											
		Объем: 12420*1.12									
	
9.	Х31-0108	Насосы для водопонижения и водоотлива 15 кВт, маш.ч	24757	19.95	19.95	493 853		493 853			
					6.23			154 187	0.33	8170	
		Накладные расходы	156%			240 532					
		Сметная прибыль	95%			146 478					
		Всего с НР и СП				880 862					
	
10.	Е27-04-001-4	т.ч. табл.2# Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3	35	4 101.67	3 741.52	143 558	12 039	130 953	24.19	847	
				343.98	455.85			15 955	20.6	721	
		Накладные расходы	156%			43 671					
		Сметная прибыль	95%			26 594					
		Всего с НР и СП				213 823					
	
11.	С408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм, м3	4410	114.94		506 885					
											
		Объем: 3500*1.26									
	
12.	Е27-12-010-2	Устройство сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2, 100 м3	19.7232	2 410.80	1 541.32	47 549	14 895	30 400	51.23	1010	
				755.23	252.29			4 976	11.13	220	
		Накладные расходы	156%			30 999					
		Сметная прибыль	95%			18 877					
		Всего с НР и СП				97 425					
	
13.	С446-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог, м3	986.16	2 452.65		2 418 705					

14.	Е27-12-010-4	Разборка сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2, 100 м3	19.7232	2 559.59	2 005.21	50 483	10 934	39 549	38.26	755	
				554.38	338.35			6 673	16.36	323	
		Накладные расходы	156%			27 467					
		Сметная прибыль	95%			16 727					
		Всего с НР и СП				94 677					
	
15.	Е01-01-013-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (разборка щебеночной подготовки), 1000 м3	3.5	4 609.25	4 492.86	16 132	384	15 725	8	28	
				109.58	928.35			3 249	40.9	143	
		Накладные расходы	105%			3 815					
		Сметная прибыль	50%			1 817					
		Всего с НР и СП				21 763					
	
16.	Х403-1-15	Перевозка  грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	6300	23.59	23.59	148 617		148 617			
											
		Объем: 3500*1.8									
	
17.	Е01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3	3.5	532.24	475.43	1 863	175	1 664	3.65	13	
				50.00	91.57			320	4.05	14	
		Накладные расходы	105%			520					
		Сметная прибыль	50%			248					
		Всего с НР и СП				2 630					
	
18.	Е05-01-087-2	Погружение свай из стальных труб диаметром 720 мм   установкой "JUNTTAN" длиной до 20 м на 75 % длины в грунты 2 группы, т свай	881	6 580.69	3 434.24	5 797 584	52 411	3 025 562	3.6	3172	
				59.49	61.33			54 028	1.47	1295	
		Накладные расходы	150%			159 659					
		Сметная прибыль	80%			85 151					
		Всего с НР и СП				6 042 394					
	
19.	С201-0764	(т.ч. п.4) Стоимость м/к свай из труб, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т, т	889.81	9 603.20		8 545 019					
											
		Объем: 881.0*1.01									
		Поправки: М: *1.05	
	
20.	Е05-01-081-1	(прим.) Извлечение свай из стальных труб диаметром 720 мм  установкой "JUNTTAN", т	881	4 823.99	4 784.82	4 249 937	34 507	4 215 430	2.37	2088	
				39.17	81.86			72 122	2	1762	
		Накладные расходы	150%			159 944					
		Сметная прибыль	80%			85 303					
		Всего с НР и СП				4 495 184					
	
21.	Е30-09-003-2	Сборка м/к обстройки свай и м/к прогонов из МИК-П, т	1688	1 430.23	227.22	2 414 225	982 801	383 547	36.06	60869	
				582.23	30.06			50 741	1.25	2110	
		Объем: 230+418+131+909									
		Накладные расходы	148%			1 529 642					
		Сметная прибыль	80%			826 834					
		Всего с НР и СП				4 770 701					
	
22.	С201-0756	(т.ч.п.4) М/к обстройки свай из прокатного металла, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т (Ст. 15ХСНД), т	230	21 458.85		4 935 536					
											
		Поправки: М: *1.05	
	
23.	С201-0764	(т.ч. п.4) М/к обстройки свай из труб, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т, т	418	9 603.20		4 014 136					
											
		Поправки: М: *1.05	
	
24.	С201-0768	(т.ч.п.4) М/к обстройки свай из листовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т, т	131	18 200.70		2 384 292					
											
		Поправки: М: *1.05	
	
25.	Е30-09-003-3	Разборка м/к, т	1688	408.01	245.77	688 718	273 851	414 867	10.42	17589	
				162.23	33.89			57 213	1.39	2346	
		Объем: 230+418+131+909									
		Накладные расходы	148%			489 975					
		Сметная прибыль	80%			264 851					
		Всего с НР и СП				1 443 544