ФОРМА № 4	 
  Наименование стройки - 	 
  Объект 	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	 
  на 	 
  Основание	Сметная стоимость - 	693,898 тыс.руб	 
  Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	1795,76 чел-ч	 
  	Сметная заработная плата - 	196,244 тыс.руб	 
  Составлена в ценах Января 2000 г. Проиндексирована в цены ноября 2009 г.	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	 
  			ед. изм.								 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		 
  №1 <Нет раздела>	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	 
  1	ТЕР08-07-001-02	 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: Трубчатых для прочих отделочных работ	40	913,61	4,8	449,45	36544,4	18374,4	192	17978	 
  	(0) 	 2.06. Конструкции из кирпича и блоков	100 м2	459,36	0,81				32,4		 
  2	ТЕР08-07-001-04	 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: На каждые последующие 4 м высоты ( 20м-16м=4м) наружных трубчатых инвентарных лесов добавлять (4000м2-3200м2=800м2)	8	172,47	1,37	101,4	1379,76	557,6	10,96	811,2	 
  	(0) 	 2.06. Конструкции из кирпича и блоков	100 м2	69,7	0,23				1,84		 
  ИТОГО:	37924,16	18932	202,96	18789,2	 
  			34,24		 
  	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  2.06. Конструкции из кирпича и блоков (1, 2)	 
  Зарплата	18932*10,347	10,347	195889,4	 
  Машины и механизмы	202,96*7,381	7,381	1498,05	 
  Материалы	18789,2*6,092	6,092	114463,81	 
  Итого по неучтенным материалам		0	 
  Итого		311851,26	 
  2.06. Конструкции из кирпича и блоков (1, 2)	 
  Накладные расходы	(18932+34,24)*10,347*1,1468	1,1468	225052,26	 
  Сметная прибыль	(18932+34,24)*10,347*0,8	0,8	156994,95	 
  Итого		693898,47	 
  	 
  СОСТАВИЛ			 
  ПРОВЕРИЛ