Стройка:	Жилой комплекс	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
 Расчет ст-ти основан	
(Локальный сметный расчет)	
	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 02.2011 г.	

Номер	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих	
п.п.	поз. по смете												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	
		Раздел 1.  Устройство основания под фундаментную плиту пола на 1 м2, 1 вариант по проекту	
	
1.	1.	Е08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3 основания	0.5	30.69			Е08.08-01-002-01				
			Вычт.ресурсы:  С408-0141:[ C5-(65.99=59.99*1.1) ]	
			 Зарплата рабочих			7.02		3.51		16.36	57.42		
			 Эксплуатация машин			23.06		11.53		5.12	59.03		
			  в т.ч. зарплата машинистов			2.11		1.06		16.36	17.26		
			 Материальные ресурсы			0.61		0.31		9.62	2.93		
			 Накладные расходы	%		122		5.58		103.7	77.44		
			 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80		3.66		64	47.80		
			 Затраты труда	чел-ч	0.9							0.45	
								24.58			244.63	0.45	
	
2.	2.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.55	55.26		30.39	С408-0122...0123	9.25	281.14		
			Объем: 0.5*1.1										
	
3.	5.	Е11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3 подстилающего слоя	0.15	93.46			Е11.11-01-002-04				
			Вычт.ресурсы:  С408-0012:[ C5-(28.07=155.94*0.18) ];  С408-0013:[ C5-(14.03=155.94*0.09) ];  С408-0015:[ C5-(108.40=108.40*1) ]	
			 Зарплата рабочих			33.05		4.96		16.36	81.10		
			 Эксплуатация машин			54.07		8.11		5.59	45.34		
			  в т.ч. зарплата машинистов			5.54		0.83		16.36	13.60		
			 Материальные ресурсы			6.34		0.95		11.6	11.03		
			 Накладные расходы	%		123		7.12		104.55	99.01		
			 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		75		4.34		60	56.82		
			 Затраты труда	чел-ч	3.73							0.56	
								25.48			293.30	0.56	
	
4.	6.	С408-0012	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	0.027	155.94		4.21	С408-0012	9.66	40.67		
			Объем: (0.15)*0.18										
	
5.	7.	С408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) -10 мм	м3	0.0135	155.94		2.11	С408-0013	9.06	19.07		
			Объем: (0.15)*0.09										
	
6.	8.	С408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0.15	108.40		16.26	С408-0015	11.94	194.14		
			Объем: (0.15)*1.0										
	
7.	9.	Е27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т	0.0008	1 780.30			Е27.27-06-026-01				
			Объем: 0.8*1/1000										
			 Эксплуатация машин			39.60		0.03		7.08	0.22		
			  в т.ч. зарплата машинистов			7.65		0.01		16.36	0.10		
			 Материальные ресурсы			1 740.70		1.39		5.27	7.34		
			 Накладные расходы	%		142		0.01		120.7	0.12		
			 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		0.01		76	0.08		
								1.44			7.76		
	
8.	12.	Е27-04-016-2	Устройство прослойки из пленки п/э	1000 м2 поверхности	0.001	353.82			Е27.27-04-016-01...02				
			Вычт.ресурсы:  С101-0792:[ C5-(35420.00=354.20*100) ]	
			 Зарплата рабочих			330.42		0.33		16.36	5.41		
			 Эксплуатация машин			22.62		0.02		8.22	0.19		
			 Материальные ресурсы			0.78				1.72			
			 Накладные расходы	%		142		0.47		120.7	6.53		
			 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		0.31		76	4.11		
			 Затраты труда	чел-ч	41.2							0.04	
								1.13			16.23	0.04	
	
9.	13.	С113-0307	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	т	0.00022	23 500.00		5.17	С113-0307	2.12	10.96		
			Объем: 0.22/1000										

		.       МАТЕРИАЛОВ -					35.56			292.10		
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					110.78			1 107.89		
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13.18			183.10		
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					8.32			108.80		
	
		Раздел 2.  Устройство основания под фундаментную плиту пола на 1 м2, 2 вариант по проекту	
	
10.	14.	Е08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3 основания	0.5	30.69			Е08.08-01-002-01				
			Вычт.ресурсы:  С408-0141:[ C5-(65.99=59.99*1.1) ]	
			 Зарплата рабочих			7.02		3.51		16.36	57.42		
			 Эксплуатация машин			23.06		11.53		5.12	59.03		
			  в т.ч. зарплата машинистов			2.11		1.06		16.36	17.26		
			 Материальные ресурсы			0.61		0.31		9.62	2.93		
			 Накладные расходы	%		122		5.58		103.7	77.44		
			 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80		3.66		64	47.80		
			 Затраты труда	чел-ч	0.9							0.45	
								24.58			244.63	0.45	
	
11.	15.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.55	55.26		30.39	С408-0122...0123	9.25	281.14		
			Объем: 0.5*1.1										
	
12.	16.	Е08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3 основания	0.15	31.54			Е08.08-01-002-02				
			Объем: 0.15*1										
			Вычт.ресурсы:  С408-0021:[ C5-(150.74=131.08*1.15) ]	
			 Зарплата рабочих			7.87		1.18		16.36	19.31		
			 Эксплуатация машин			23.06		3.46		5.12	17.71		
			  в т.ч. зарплата машинистов			2.11		0.32		16.36	5.18		
			 Материальные ресурсы			0.61		0.09		9.84	0.90		
			 Накладные расходы	%		122		1.83		103.7	25.40		
			 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		80		1.20		64	15.67		
			 Затраты труда	чел-ч	0.99							0.15	
								7.76			78.99	0.15	
	
13.	17.	С408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м3	0.1725	131.08		22.61	С408-0021	9.86	222.95		
			Объем: (0.15)*1.15										
	
14.	22.	Е27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т	0.0008	1 780.30			Е27.27-06-026-01				
			Объем: 0.8*1/1000										
			 Эксплуатация машин			39.60		0.03		7.08	0.22		
			  в т.ч. зарплата машинистов			7.65		0.01		16.36	0.10		
			 Материальные ресурсы			1 740.70		1.39		5.27	7.34		
			 Накладные расходы	%		142		0.01		120.7	0.12		
			 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		0.01		76	0.08		
								1.44			7.76		
	
15.	24.	Е27-04-016-2	Устройство прослойки из пленки п/э	1000 м2 поверхности	0.001	353.82			Е27.27-04-016-01...02				
			Вычт.ресурсы:  С101-0792:[ C5-(35420.00=354.20*100) ]	
			 Зарплата рабочих			330.42		0.33		16.36	5.41		
			 Эксплуатация машин			22.62		0.02		8.22	0.19		
			 Материальные ресурсы			0.78				1.72			
			 Накладные расходы	%		142		0.47		120.7	6.53		
			 Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		0.31		76	4.11		
			 Затраты труда	чел-ч	41.2							0.04	
								1.13			16.23	0.04	
	
16.	25.	С113-0307	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	т	0.00022	23 500.00		5.17	С113-0307	2.12	10.96		
			Объем: 0.22/1000										

		.       МАТЕРИАЛОВ -					35.56			292.10		
		. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					93.09			862.66		
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7.89			109.49		
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5.18			67.66