Сборник строительных нормативов
Глава 12
ТСН-2001.12
"Общие указания по применению территориальных сметных нормативов"
(введены в действие постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. N 900-ПП)

Введены в действие с 1 декабря 2006 г.

Введение

1.1. Территориальные сметные нормативы для Москвы в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года (ТСН-2001) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 года N 557-ПП "О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства объектов в городе Москве".
1.2. Сборники ТСН-2001 предназначены для составления сметной документации на строительство, ремонт и реставрацию объектов жилищно-коммунального, социального и промышленного назначения в г. Москве, разработки укрупненных показателей стоимости видов и комплексов работ, выполняемых в строительстве, определения начальной цены для проведения конкурсов, торгов, формирования договорных цен на строительную продукцию, а также для расчетов за выполненные работы.
1.3. В расценках сборников ТСН-2001 уровень оплаты труда работников в строительстве, цены и тарифы на материально-технические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в инвестиционно-строительной сфере Москвы на 1 января 2000 года.
1.4. Система ТСН-2001 включает в себя сметные нормы, расценки на виды работ и сметные цены на материально-технические ресурсы, которые следует применять для определения стоимости работ и затрат при:
новом строительстве зданий и сооружений;
ремонте и реконструкции зданий и сооружений;
монтаже и наладке инженерного оборудования зданий и сооружений и технологического оборудования объектов производственного назначения;
реставрации и восстановлении памятников истории и культуры.
1.5. Структура ТСН-2001 приведена в приложении 1.
1.6. В сметных нормативах ТСН-2001 учтен полный комплекс операций, необходимых для выполнения определенного вида работ в усредненных условиях. Составленные на их основе нормы и расценки на строительные конструкции и работы, нормы и расценки на ремонтно-строительные и монтажные работы, а также содержащиеся в них нормативные показатели расхода ресурсов являются усредненными.
1.7. Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами*. При производстве работ в особых условиях: стесненность, загазованность, вблизи действующего оборудования к сметным нормам и расценкам следует применять коэффициенты, приводимые в общих положениях соответствующих сборников сметных норм и расценок.
1.8. Сметные нормы могут быть использованы для определения потребности в затратах труда, материалах, изделиях и конструкциях при разработке проектов организации строительства и производства работ
1.9. Каждый сборник содержит таблицы сметных норм и расценок, а также техническую часть (общее положение), где приведены указания, учитывающие особенности применения, включенных в сборник, сметных норм и расценок.
1.10. Параметры отдельных величин (длина, диаметр, площадь и т.п.), приведенные в таблицах сметных норм и расценок с характеристикой "до", следует считать, включая указанный предел.
1.11. При определении строительного объема зданий, который требуется для расчета показателей стоимости на единицу площади, объема и др. следует пользоваться правилами, приведенными в приложении 2.
1.12. Сметные цены сборника "Средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции" ТСН-2001.1 предназначены для определения стоимости материальных ресурсов в расценках. Характеристика материалов, изделий и конструкций, для которых определены сметные цены, приняты в соответствии с характеристикой материалов, учтенных в нормах и расценках на виды работ.
1.13. Сметные цены сборника "Сметных цен эксплуатации строительных машин" ТСН-2001.2 определены на один машино-час (маш.-ч) с выделением в том числе заработной платы рабочих, занятых на работах по доставке, монтажу, управлению, обслуживанию и текущему ремонту машин.
Ценами эксплуатации башенных кранов, стреловых кранов большой грузоподъемности и подъемников не учтены затраты на их перебазировку. Эти затраты должны учитываться в локальных сметах дополнительно в зависимости от типов машин на основании данных проекта организации строительства (ПОС) и цен на их перебазировку, приведенных в приложении 1 сборника "Сметных цен эксплуатации строительных машин" или специальных калькуляциях.
Сборниками норм и расценок не учтены затраты на эксплуатацию и перебазировку грузопассажирских и мачтовых подъемников, башенных кранов и другой техники, используемой для подъема материалов, подъема и монтажа изделий, строительных конструкций и оборудования. Стоимость этих затрат следует учитывать в локальных сметах на основании ПОС и сборника "Сметных цен эксплуатации строительных машин" согласно приложению 8.
1.14. Таблицы сборников норм и расценок на строительные, ремонтно-строительные, реставрационно-восстановительные работы, на техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства, на праздничное, тематическое оформление города, содержание объектов городской среды содержат на принятый в них измеритель конструкций или работ:
прямые затраты;
в том числе:
заработная плата рабочих;
эксплуатация строительных машин, в том числе, заработная плата;
стоимость материалов, учтенных в расценке;
затраты труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин);
машины и механизмы (нормы, учтенные в расценке);
материальные ресурсы (нормы, учтенные в расценке);
нормы расхода материалов, изделий и конструкций, не учтенных в расценке - в натуральных показателях;
наименование материалов, изделий и конструкций, расход которых принимается по проектным данным.
В нормах и расценках дано краткое описание состава работ.
В нормах и расценках на ремонтно-строительные работы также, справочно, приводится объем мусора.
1.15. Сборники норм и расценок на монтаж оборудования содержат на принятый в них измеритель оборудования или работ:
прямые затраты;
в том числе:
заработная плата рабочих;
эксплуатация строительных машин, в том числе, заработная плата;
стоимость материалов, учтенных в расценке;
затраты труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин).
1.16. В нормах и расценках на монтаж оборудования не учтена стоимость пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования.
1.17. Сборники норм и расценок на пусконаладочные работы содержат на принятый в них измеритель работ: прямые затраты;
в том числе: заработная плата рабочих (наладочного персонала);
затраты труда рабочих (наладочного персонала).
"Заработная плата рабочих" (наладочного персонала) включает кроме заработной платы рабочих и заработную плату инженерно-технических работников (ИТР), входящих в состав бригады или звена.
1.18. Сборник "Нормы накладных расходов и сметной прибыли" ТСН-2001.8 включает нормы накладных расходов и сметной прибыли. Эти затраты включаются в сметную документацию по видам работ и рассчитываются от заработной платы рабочих, учтенных в расценке, и от заработной платы в эксплуатации машин.
1.19. Нормативы сборника "Сметные нормы дополнительных затрат, связанных с производством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время" ТСН-2001.9 учитывают все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время. Эти нормы рассчитаны по видам работ в виде коэффициентов к затратам труда, заработной плате, эксплуатации машин, стоимости материалов и учитываются в локальных сметах.

Составление сметной документации

2.1. Общие положения

2.1.1. Стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений - это сумма денежных средств, требующихся для его осуществления. Сметная стоимость, определяемая в составе сметной документации, является основой для планирования капитальных вложений, финансирования строительства, расчетов за выполненные подрядные работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом.
2.1.2. Основанием для определения сметной стоимости строительства служат: проект, включая чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости на оборудование, основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства, а также пояснительные записки к проектным материалам; действующие сметные нормативы (нормы и цены) ТСН-2001.
2.1.3. Применительно к составлению сметной документации объектом строительства является отдельно стоящее здание (производственный корпус или цех, склад, вокзал, овощехранилище, жилой дом, клуб и т.п.) или сооружение (мост, тоннель, платформа, плотина и т.п.) со всеми относящимися к нему обустройствами (галереями, эстакадами и т.п.), оборудованием, мебелью, инвентарем, подсобными и вспомогательными устройствами, а также, при необходимости, с прилегающими к нему инженерными сетями и общеплощадочными работами (вертикальная планировка, благоустройство, озеленение и т.п.).
2.1.4. Объектом строительства может быть и совокупность зданий и сооружений, имеющих общее технологическое или другое назначение (блок цехов, котельная вместе со складом топлива, несколько резервуаров, группа водозаборных, очистных или иных сооружений). При строительстве предприятий, производственных или жилищно-гражданских комплексов отдельными объектами являются наружные сети с обслуживающими и вспомогательными сооружениями на них (водоснабжение, канализация, теплофикация, газификация, энергоснабжение и т.п.), подъездные пути, внутризаводские или внутриквартальные дороги, другие общеплощадочные работы.
2.1.5. Особенности специализированных видов строительства также учитываются при отнесении тех или иных зданий и сооружений к отдельным объектам, которыми могут служить: в железнодорожном строительстве - земляное полотно или верхнее строение пути в пределах перегона или раздельного пункта, линии связи, СЦБ (сигнализации, централизации, блокировки), энергоснабжения или контактной сети на определенном участке; в автодорожном строительстве - земляное полотно, дорожная одежда, водопропускные трубы и другие сооружения в пределах участка автодороги. При линейном строительстве (железные и автомобильные дороги, линии электропередачи и связи, магистральные трубопроводы и т.п.) объектом строительства может быть группа зданий или сооружений в пределах одного из участков (например: подпорные стенки, противообвальные и противооползневые сооружения, водопропускные трубы - в пределах перегона; стрелочные посты, пункты технического осмотра - в пределах раздельного пункта; группа усилительных пунктов, устройств связи и СЦБ - на определенном участке). Если на строительной площадке по проекту возводится только один объект основного назначения, без строительства подсобных и вспомогательных объектов (например: в промышленности - здание цеха основного назначения; на транспорте - здание железнодорожного вокзала; в жилищно-гражданском строительстве - жилой дом, театр, здание школы и т.п.), то понятие "объекта" может совпадать с понятием "стройка".
2.1.6. Сметная стоимость строительства в соответствии со структурой капитальных вложений и специализации подрядных организаций подразделяется по следующим видам работ и затрат: строительные работы; работы по монтажу оборудования (монтажные работы); затраты на оборудование, мебель и инвентарь; прочие затраты.
2.1.7. К строительным работам относятся:
работы по возведению зданий и сооружений: земляные; устройство сборных и монолитных железобетонных и бетонных, кирпичных, блочных, металлических, деревянных и других строительных конструкций, полов, кровель; отделочные работы;
работы: буровзрывные; свайные; по закреплению грунтов; по устройству опускных колодцев; по бурению скважин; по защите строительных конструкций и оборудования от коррозии; теплоизоляционные (включая обмуровку и футеровку котлов, промышленных печей и других агрегатов);
работы по устройству внутреннего водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха (включая стоимость отопительных котлов, радиаторов, калориферов, бойлеров и других санитарно-технических изделий и обустройств), а также других внутренних трубопроводов;
работы, выполняемые при специализированном строительстве, в том числе: автомобильные и железные дороги; мосты и трубы; тоннели и метрополитены; линии электропередачи; сооружения связи, радиовещания и телевидения; конструкции гидротехнических сооружений; промышленные печи и трубы; противоэрозийные и другие природоохранные сооружения; берегоукрепительные работы;
работы по строительству наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения; газопроводов; сооружений для очистки сточных вод и для охраны атмосферы от загрязнения;
работы по озеленению;
работы по подготовке территории строительства: вырубка леса и кустарника, корчевание пней, планировка территории, намыв грунта и другие работы по созданию рельефа, снос и перенос строений и т.п.;
работы по устройству оснований, фундаментов и опорных конструкций под оборудование; связанные со строительством зданий и сооружений геологические и гидрогеологические (шурфование, откачка воды и др.);
другие работы, предусмотренные в сборниках расценок на строительные, ремонтно-строительные, реставрационно-восстановительные работы.
2.1.8. К монтажным работам относятся:
сборка и установка в проектное положение на месте постоянной эксплуатации (включая проверку и индивидуальное испытание) всех видов оборудования, в том числе компрессорных машин, насосов, вентиляторов, электротехнических установок, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;
прокладка линий электроснабжения и сетей к электросиловым установкам, присоединение к электрическим сетям и подготовка к сдаче под наладку электрических машин; устройство электроосвещения зданий;
прокладка технологических трубопроводов и устройство подводок к оборудованию воды, воздуха, пара, охлаждающих и других жидкостей в объемах, предусмотренных сборниками расценок на монтаж оборудования;
другие работы, предусмотренные в сборниках расценок на монтаж оборудования, в том числе демонтаж оборудования, установок, машин и устройств, осуществляемый при реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
2.1.9. К стоимости оборудования, мебели и инвентаря, учитываемой в сметах на строительство, относятся:
стоимость приобретения (изготовления) и доставки на приобъектный склад: комплектов всех видов (инженерного, технологического, энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого) монтируемого и немонтируемого оборудования, в том числе нестандартизированного (включая стоимость его проектирования), оборудования электронно-вычислительных центров, лабораторий, мастерских различного назначения, медицинских кабинетов; транспортных средств, технологически связанных с процессом промышленного производства, включая принимаемый на баланс застройщика подвижной железнодорожный состав для перевозки грузов по путям, предусмотренным проектом, а также специальный подвижной состав других видов транспорта для перевозки немассовых грузов; машин по уборке территорий, цехов и других объектов, оборудования средств пожаротушения; контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и связи; инструмента, инвентаря, штампов, приспособлений, оснастки, запасных частей, специальных контейнеров для транспортировки полуфабрикатов или готовой продукции, включаемых в первоначальный фонд вводимых в действие производств; оборудования, инструмента, инвентаря, мебели и других предметов внутреннего убранства, требующихся для первоначального оснащения объектов коммунального хозяйства, просвещения, культуры, здравоохранения, торговли;
стоимость конструирования машин и сложного технологического оборудования разовых (единичных) заказов с длительным циклом изготовления;
стоимость материалов, изделий и конструкций, учтенных в сборниках расценок на монтаж оборудования вместе с оборудованием.
2.1.10. К прочим затратам относятся все остальные затраты, не включаемые в стоимость строительных и монтажных работ, в том числе автоперевозки грунта и строительного мусора. К прочим затратам относятся также пусконаладочные работы:
наладка отдельных видов оборудования и систем при их индивидуальном испытании для сдачи их рабочей комиссии для комплексного опробования;
наладка технологических процессов и систем при комплексном опробовании оборудования для выпуска продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.
2.1.11. Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства, сводок затрат и др.
2.1.12. Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочего проекта, рабочей документации (рабочих чертежей).
2.1.13. Локальные сметные расчеты составляются также на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или на общеплощадочные работы в тех случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определились и подлежат уточнению, как правило, на основании рабочей документации.
2.1.14. Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных смет и являются сметными документами, на основе которых формируется начальная цена контракта и определяется договорная цена, осуществляются расчеты между заказчиками и подрядчиками по сметной стоимости строительной продукции.
2.1.15. Объектные сметные расчеты объединяют в своем составе также на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежат уточнению, как правило, на основе рабочей документации.
2.1.16. Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, когда требуется определить, как правило, в целом по стройке размер (лимит) средств, необходимых для возмещения тех затрат, которые не учтены сметными нормативами (например: компенсации в связи с изъятием земель под застройку и т.п.).
2.1.17. Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений (или их очередей) составляются, на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат.
2.1.18. Сводка затрат - это документ, определяющий стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений или их очередей в случаях, когда наряду с объектами производственного назначения составляется проектно-сметная документация на: объекты жилищно-гражданского назначения; базы строительной индустрии; объекты подсобного сельского хозяйства и бытового обслуживания населения, объекты городского наземного пассажирского транспорта, дороги, путепроводы и тому подобные инженерные сооружения
2.1.19. Ведомость сметной стоимости объектов, входящих в пусковой комплекс, составляется в том случае, когда строительство и ввод в эксплуатацию предприятия, здания или сооружения предусматривается осуществлять отдельными пусковыми комплексами. Эта ведомость включает в себя сметную стоимость входящих в состав пускового комплекса объектов, а также общеплощадочных работ и затрат.
2.1.20. В случае, когда отсутствуют необходимые нормы и расценки в сборниках ТСН-2001, в составе проекта (рабочего проекта) должны разрабатываться: индивидуальные нормы и расценки на конструктивные элементы и виды строительных работ, на монтаж оборудования и другие работы.

2.2. Локальные сметы

2.2.1. Локальные сметы на строительные, ремонтно-строительные, реставрационно-восстановительные работы, на монтаж и приобретение технологического оборудования, пусконаладочные работы, на техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства, на праздничное, тематическое оформление города, содержание объектов городской среды составляются по формам, приведенным в приложении 3 (формы N 1а, 1б).
2.2.2. В составе каждой сметы должны быть сгруппированы отдельные виды строительных и монтажных работ в разделы по конструктивным элементам здания, сооружения, видам работ и устройств. Порядок расположения работ в сметах и их группировка в разделы должны соответствовать технологической последовательности производства работ и специализации подрядной организаций. При составлении локальных смет на строительство зданий, как правило, следует выделять в отдельные разделы смет работы, относящиеся к подземной и надземной частям здания. Содержание локальных смет и порядок группировки работ в их составе определяются специфическими особенностями отдельных видов строительства.
2.2.3. Объемы строительных и монтажных работ принимаются из ведомостей объемов строительных и монтажных работ или определяются по рабочим чертежам соответствующей части рабочей документации или раздела рабочего проекта. Номенклатура и количество оборудования принимаются на основе заказных спецификаций.
2.2.4. Стоимость работ определяется по соответствующим нормам и расценкам ТСН-2001 с начислением в установленных размерах и порядке накладных расходов и сметной прибыли, дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время.
2.2.5. При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (монтажные, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы. Выполняемые при ремонте и реконструкции работы аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6, следует определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных работ.
Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин при определении стоимости ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на монтаж оборудования ТСН-2001.4 применяются в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; при выполнении выборочного капитального ремонта, например, замена только электрооборудования и электроосвещения. При комплексном капитальном ремонте или реконструкции объекта, не находящемся в период выполнения работ в эксплуатации, коэффициенты не применяются. При определении стоимости без учета этих коэффициентов нормы накладных расходов и сметной прибыли применяются как для нового строительства.
2.2.6. Сметная стоимость оборудования определяется по ценам поставщиков. В сметную стоимость оборудования помимо отпускной цены включаются дополнительно: стоимость запасных частей, необходимых для обеспечения работы оборудования в процессе его наладки, пуска и списания, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы по доставке оборудования от поставщика до приобъектного склада. В сметную стоимость оборудования включаются также средства на заготовительно-складские расходы в размере 1,2% к стоимости оборудования франко-приобъектный склад.
2.2.7. Сметная стоимость материалов, конструкций и деталей определяется по сборнику "Сметных цен на материалы, изделия и конструкции" (ТСН-2001.1).
2.2.8. Сметная стоимость приобретения мебели и хозяйственного инвентаря для общественных и административных зданий определяется по расчетам согласно спецификациям, согласованным с заказчиком (инвестором).
2.2.9. Стоимость устройства и перестановки подкрановых путей и оснований под них определяется локальной сметой по данным проектам организации строительства.
2.2.10. Стоимость эксплуатации подъемно-транспортной техники и перебазировки грузопассажирских и мачтовых подъемников, башенных кранов, стреловых кранов большой грузоподъемности и подъемников нормами и расценками не учтена и определяется на основе ПОС. Порядок определения этих затрат приводится в приложении 8.
2.2.11. Стоимость автотранспортировки грунта и мусора определяется по расчету.
2.2.12. При определении стоимости работ по электроосвещению жилых и общественных зданий следует применять нормы и расценки сборника 8 "Электротехнические установки".
2.2.13. При применении для тоннельных работ других сборников на строительные и ремонтно-строительные работы к заработной плате (без изменений затрат труда) необходимо применять коэффициенты:
при закрытом способе работ, включая устройство пути в тоннелях - 1,67;
при открытом способе работ, включая устройство пути на поверхности - 1,27;
при выполнении работ на шахтной поверхности - 1,17.
2.2.14. При выполнении работ в эксплуатируемом тоннеле метрополитена, производимых в ночное время ("окно") после снятия напряжения, применять к затратам труда и заработной плате рабочих следующие коэффициенты:
3 - при использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с "окном";
2 - при использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выхода их из тоннеля) для выполнения других работ, не связанных с "окном".
Дополнительные расходы, вызванные применением указанных коэффициентов, должны предусматриваться в сметах при обосновании их проектом. Оплата дополнительных расходов производится на основании актов, подтверждающих эти расходы.

2.3. Объектные сметы

2.3.1. Объектные сметы объединяют локальные сметы, составляются по установленной форме, приведенной в приложении 3 (форма N 2), и содержат стоимость: строительных, монтажных работ, оборудования, инвентаря, мебели, а также прочих затрат.
2.3.2. В объектных сметах на стоимость строительных и монтажных работ начисляются:
средства на временные здания и сооружения по процентной норме. В случае если расчеты между заказчиком и подрядчиком осуществляются за фактически построенные временные здания и сооружения, на каждое временное здание или сооружение, предусмотренное утвержденным заказчиком перечнем, составляется отдельная смета.
средства на возмещение дополнительных затрат на временное отопление зданий определяются по расчету согласно таблице 2 "Сметных норм дополнительных затрат, связанных с производством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время" (ТСН-2001.9).
2.3.3. Объектная смета не составляется в тех случаях, когда по объекту имеется только один вид работ, средства на прочие затраты начисляются в локальной смете.
2.3.4. При размещении в жилых зданиях встроенных или пристроенных предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и др. объектные сметы должны составляться отдельно для жилых зданий и этих предприятий. Распределение стоимости общих конструкций и устройств между жилой частью здания и встроенным (пристроенным) предприятием должно производиться в соответствии с "Положением о составе затрат и порядке их отнесения на сметную стоимость жилищного строительства" (приложение 6). Допускается составление одной объектной сметы с выделением за ее итогом стоимости жилой части здания и встроенных или пристроенных предприятий.

2.4. Сводный сметный расчет стоимости строительства

2.4.1. Сводный сметный расчет стоимости строительства к проекту составляется по форме, приведенной в приложении 3 (форма N 3). Сводный сметный расчет содержит главы, в которых объекты, работы и затраты распределяются с учетом примерной структуры сводного сметного расчета стоимости строительства (приложении 5). В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответствующей главой, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав. Позиции сводного сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений должны иметь ссылку на номер объектного сметного расчета (объектной сметы) или сметного расчета на отдельные виды затрат, а также ссылки на применяемые нормативы.
2.4.2. В главах сводного сметного расчета стоимость отдельных объектов и видов работ, определенная в объектных сметах, показывается с распределением по графам: "Строительных работ", "Монтажных работ", "Оборудования, мебели и инвентаря", "Прочих затрат" и "Общая сметная стоимость".
2.4.3. В сводном сметном расчете стоимости строительства показываются следующие итоги: по каждой главе и суммарные по гл. 1-7, 1-8, 1-9, 1-12, общий итог после начисления резерва средств на непредвиденные работы и затраты в следующей записи "ИТОГО по сводному сметному расчету".
2.4.4. В главу 1 "Подготовка территории строительства" включаются средства на оформление земельного участка и освоение территории строительства.
2.4.5. В главу 2 "Основные объекты строительства" включается сметная стоимость зданий, сооружений и видов работ, предназначенных для выполнения основных технологических функций.
При проектировании застройки микрорайона (квартала), когда на основные объекты (жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения и др.) разрабатываются отдельные проекты или технорабочие проекты со своими сводными сметными расчетами, затраты по подготовке территории строительства, стоимость наружных инженерных сетей и сооружений, благоустройства, озеленения и т.п. включаются в соответствующие главы сводного сметного расчета строительства застройки. В этом случае в главе 2 "Основные объекты строительства" следует указать: "Стоимость основных объектов строительства (жилых домов, школ, детских дошкольных учреждений и др.) учтена в отдельных сводных сметных расчетах стоимости строительства.
2.4.6. В главу 3 "Объекты подсобного и обслуживающего назначения" включается сметная стоимость объектов подсобного и обслуживающего назначения.
Если разрабатывается самостоятельный проект со сводным сметным расчетом на строительство таких объектов, как котельная, линия электроснабжения, тепловые сети, благоустройство, дороги и др., в сводном сметном расчете такого проекта эти объекты являются основными объектами строительства и их сметная стоимость включается в главу 2.
2.4.7. Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.
2.4.8. Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
2.4.9. Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
2.4.10. Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
2.4.11. В главу 8 "Временные здания и сооружения" включаются средства на строительство временных зданий и сооружений на основании отдельного расчета, если эти затраты не учтены в объектной смете.
2.4.12. В главу 9 "Прочие работы и затраты", включаются работы и затраты, состав которых может уточняться в зависимости от конкретных условий стройки. При этом необходимо руководствоваться ТСН-2001.11.
2.4.13. В главу 10 "Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения)" включаются средства определяемые по нормам, выраженным в процентах от полной сметной стоимости, от итога по главам 1-9 и 12 и показываются в графы 7 и 8 (Приложение N 9). В эту главу включаются также при необходимости средства на проведение заказчиком геодезических наблюдений за перемещением и деформациями зданий и сооружений (в графы 7 и 8).
2.4.14. В главе 11 "Подготовка эксплуатационных кадров" включаются в графы 7 и 8 средства на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся и реконструируемых предприятий. Размер указанных средств определяется расчетами.
2.4.15. В главу 12 "Проектные и изыскательские работы, авторский надзор" включаются в графы 7 и 8 средства на:
проектно-изыскательские работы (услуги) - раздельно на проектные и изыскательские;
авторский надзор проектных организаций за строительством;
экспертизу предпроектной и проектно-сметной документации.
2.4.16. Стоимость проектных и изыскательских работ для строительства определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Москвы.
Средства на проведение авторского надзора проектной организации за строительством определяются в порядке, устанавливаемом Правительством Москвы.
Стоимость экспертизы предпроектной документации и проектов определяется исходя из документов, выпускаемых в соответствии с действующим законодательством.
2.4.17. После 12 главы начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты, определяемый в процентах от общей сметной стоимости (графы 4-8) в размере:
2% - по объектам непроизводственного назначения;
3% - для объектов производственного назначения, при ремонте, реконструкции и реставрации.
2.4.18. Сметная стоимость строительства насосных станций, магистральных трубопроводов, подстанций, котельных и т.п. объектов, предназначенных для обслуживания нескольких строек, учитывается в сводных сметных расчетах стоимости строительства объектов в размерах, пропорциональных потреблению ими воды, тепла, газа, электроэнергии. Сметная стоимость разводящих сетей водоснабжения, канализации, теплофикации, газификации, электроснабжения и др. учитывается в размерах, определяемых в зависимости от назначения отдельных участков сетей.
2.4.19. Сметная стоимость строительства общих для группы объектов вспомогательных производств и хозяйств, подъездных железных и автомобильных дорог, сетей энергоснабжения, водоснабжения, канализации и других объектов определяется по отдельному сводному сметному расчету на эти объекты и распределяется по согласованию с организациями-дольщиками, пропорционально их потребности в продукции или услугах общих объектов.
2.4.20. За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства указываются:
возвратные суммы, учитывающие реализацию: материалов и деталей, полученных от разборки сносимых и переносимых зданий и сооружений, в размере, определяемом по расчету; материалов, получаемых в порядке попутной добычи. В случае невозможности использования или реализации материалов от попутной добычи стоимость их в сумме возврата не учитывается;
балансовая стоимость оборудования (без учета износа), демонтируемого в отдельных цехах действующего предприятия и переносимого во вновь построенные цеха, или оборудования, переставляемого внутри цеха в связи с его реконструкцией, а также стоимость другого имеющегося у заказчика оборудования, используемого на данной стройке, под записью: "Стоимость оборудования, не требующая капитальных вложений";
данные о долевом участии в строительстве объектов общего пользования или общеузловых объектов;
итоговые данные по распределению общей сметной стоимости строительства микрорайона или комплекса жилых и общественных зданий по направлениям капитальных вложений в случае, когда в составе этого строительства предусмотрены встроенные, пристроенные или отдельно стоящие здания и сооружения, относящиеся, к различным направлениям капитальных вложений (торговля и общественное питание, предприятия бытового обслуживания, коммунального хозяйства и др.);
суммы налога на добавленную стоимость (НДС) и другие подобные затраты, предусматриваемые действующим законодательством Российской Федерации, г. Москвы.

──────────────────────────────
* Под нормальными условиями осуществления работ подразумевается, что выполнение работ, складирование и внутрипостроечный транспорт требуемых материалов, изделий и конструкций производятся без осложняющих обстоятельств и влияния специфических факторов.

Приложение 1

Таблица 1

Структура
территориальных сметных нормативов для Москвы ТСН-2001

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│            Наименование нормативов             │         Шифр         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1. Сборник "Средние сметные цены  на  материалы,│ТСН-2001.1            │
│изделия и конструкции"                          │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2.   Сборник    "Сметные    цены    эксплуатации│ТСН-2001.2            │
│строительных машин"                             │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3. Сборники  норм  и  расценок  на  строительные│ТСН-2001.3            │
│работы                                          │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 0. Общие положения                      │ТСН-2001.3-0          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 1. Земляные работы                      │ТСН-2001.3-1          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 3. Буровзрывные работы                  │ТСН-2001.3-3          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 4. Скважины                             │ТСН-2001.3-4          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 5. Свайные работы, закрепление грунтов  │ТСН-2001.3-5          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 6. Бетонные, железобетонные  конструкции│ТСН-2001.3-6          │
│монолитные                                      │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции│ТСН-2001.3-7          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков      │ТСН-2001.3-8          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 9. Металлические конструкции            │ТСН-2001.3-9          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 10. Деревянные конструкции              │ТСН-2001.3-10         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 11. Полы                                │ТСН-2001.3-11         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 12. Кровли                              │ТСН-2001.3-12         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 13. Защита  строительных   конструкций и│ТСН-2001.3-13         │
│оборудования от коррозии                        │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве│ТСН-2001.3-14         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 15. Отделочные работы                   │ТСН-2001.3-15         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 16. Трубопроводы внутренние             │ТСН-2001.3-16         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник   17.   Водопровод   и     канализация -│ТСН-2001.3-17         │
│внутренние устройства                           │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 18. Отопление - внутренние устройства   │ТСН-2001.3-18         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник   19.   Газоснабжение    -    внутренние│ТСН-2001.3-19         │
│устройства                                      │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник  20.  Вентиляция   и   кондиционирование│ТСН-2001.3-20         │
│воздуха                                         │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 22. Водопровод - наружные сети          │ТСН-2001.3-22         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 23. Канализация - наружные сети         │ТСН-2001.3-23         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник  24.  Теплоснабжение  и    газопроводы -│ТСН-2001.3-24         │
│наружные сети                                   │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 26. Теплоизоляционные работы            │ТСН-2001.3-26         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 27. Автомобильные дороги                │ТСН-2001.3-27         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 28. Железные дороги                     │ТСН-2001.3-28         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 29. Тоннели и метрополитены             │ТСН-2001.3-29         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 30. Мосты и трубы                       │ТСН-2001.3-30         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 32. Трамвайные пути                     │ТСН-2001.3-32         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 33. Линии электропередачи               │ТСН-2001.3-33         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 34.  Сооружения  связи,   радиовещания и│ТСН-2001.3-34         │
│телевидения                                     │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник      36.      Земляные       конструкции│ТСН-2001.3-36         │
│гидротехнических сооружений                     │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник   37.    Бетонные    и    железобетонные│ТСН-2001.3-37         │
│конструкции гидротехнических сооружений         │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник      38.      Каменные       конструкции│ТСН-2001.3-38         │
│гидротехнических сооружений                     │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник    39.     Металлические     конструкции│ТСН-2001.3-39         │
│гидротехнических сооружений                     │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник     40.      Деревянные      конструкции│ТСН-2001.3-40         │
│гидротехнических сооружений                     │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник   41.   Гидроизоляционные       работы в│ТСН-2001.3-41         │
│гидротехнических сооружениях                    │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 42. Берегоукрепительные работы          │ТСН-2001.3-42         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 44.  Подводно-строительные  (водолазные)│ТСН-2001.3-44         │
│работы                                          │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 45. Промышленные печи трубы             │ТСН-2001.3-45         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 47. Озеленение                          │ТСН-2001.3-47         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 51. Прочие строительные работы          │ТСН-2001.3-51         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4. Сборники расценок на монтаж оборудования     │ТСН-2001.4            │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник    0.     Дополнительное     перемещение│ТСН-2001.4-0          │
│оборудования  и  материальных   ресурсов   сверх│                      │
│предусмотренного в сборниках                    │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование   │ТСН-2001.4-1          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование   │ТСН-2001.4-3          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 6. Теплосиловое оборудование            │ТСН-2001.4-6          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник   7.   Компрессорные   машины,   насосы,│ТСН-2001.4-7          │
│вентиляторы                                     │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 8. Электротехнические установки         │ТСН-2001.4-8          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 10. Оборудование связи                  │ТСН-2001.4-10         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 11. Приборы и средства  автоматизации  и│ТСН-2001.4-11         │
│вычислительной техники                          │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 12. Технологические трубопроводы        │ТСН-2001.4-12         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 18. Оборудование предприятий  химической│ТСН-2001.4-18         │
│и нефтеперерабатывающей промышленности          │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник  21.   Оборудование     метрополитенов и│ТСН-2001.4-21         │
│тоннелей                                        │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник     24.     Оборудование     предприятий│ТСН-2001.4-24         │
│промышленности строительных материалов          │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник  28.  Оборудование  предприятий  пищевой│ТСН-2001.4-28         │
│промышленности                                  │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник  29.  Оборудование  театрально-зрелищных│ТСН-2001.4-29         │
│предприятий                                     │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник     31.     Оборудование     предприятий│ТСН-2001.4-31         │
│кинематографии                                  │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник  33.  Оборудование  предприятий   легкой│ТСН-2001.4-33         │
│промышленности                                  │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник     34.     Оборудование      учреждений│ТСН-2001.4-34         │
│здравоохранения     предприятий      медицинской│                      │
│промышленности                                  │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 36.  Оборудование  предприятий  бытового│ТСН-2001.4-36         │
│оборудования и коммунального хозяйства          │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 37. Оборудование общего назначения      │ТСН-2001.4-37         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│5. Сборники расценок на пусконаладочные работы  │ТСН-2001.5            │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 1. Электротехнические устройства        │ТСН-2001.5-1          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 2. Автоматизированные системы управления│ТСН-2001.5-2          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник     3.     Системы          вентиляции и│ТСН-2001.5-3          │
│кондиционирования воздуха                       │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 4. Подъемно-транспортное оборудование   │ТСН-2001.5-4          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 6. Холодильные и компрессорные установки│ТСН-2001.5-6          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 7. Теплоэнергетическое оборудование     │ТСН-2001.5-7          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник   9.    Сооружения       водоснабжения и│ТСН-2001.5-9          │
│канализации                                     │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 10. Укрупненные  нормы  и  расценки  для│ТСН-2001.5-10         │
│объектов жилищно-гражданского назначения        │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 11. Экологическое сопровождение объектов│ТСН-2001.5-11         │
│строительства           и            составление│                      │
│санитарно-экологического паспорта               │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│6.    Сборники    норм     и     расценок     на│ТСН-2001.6            │
│ремонтно-строительные работы                    │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 51. Земляные работы                     │ТСН-2001.6-51         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 52. Фундаменты                          │ТСН-2001.6-52         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 53. Стены                               │ТСН-2001.6-53         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 54. Перекрытия                          │ТСН-2001.6-54         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 55. Перегородки                         │ТСН-2001.6-55         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 56. Проемы                              │ТСН-2001.6-56         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 57. Полы                                │ТСН-2001.6-57         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 58. Крыши, кровли                       │ТСН-2001.6-58         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 59. Лестницы                            │ТСН-2001.6-59         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 60. Печные работы                       │ТСН-2001.6-60         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 61. Штукатурные работы                  │ТСН-2001.6-61         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 62. Малярные работы                     │ТСН-2001.6-62         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 63. Стекольные, обойные  и  облицовочные│ТСН-2001.6-63         │
│работы                                          │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 64. Лепные работы                       │ТСН-2001.6-64         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник  65.  Внутренние   санитарно-технические│ТСН-2001.6-65         │
│работы                                          │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 66. Наружные инженерные сети            │ТСН-2001.6-66         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 67. Электромонтажные работы             │ТСН-2001.6-67         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 68. Благоустройство                     │ТСН-2001.6-68         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 69. Прочие ремонтно-строительные работы │ТСН-2001.6-69         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│7.    Сборники    норм     и     расценок     на│ТСН-2001.7            │
│реставрационно-восстановительные       работы по│                      │
│памятникам истории и культуры                   │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник   1.      Архитектурно-археологические и│ТСН-2001.7-1          │
│земляные  работы  в  зоне  памятника   истории и│                      │
│культуры                                        │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 2. Реставрация и воссоздание фундаментов│ТСН-2001.7-2          │
│и конструкций из бутового камня                 │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 3. Реставрация и  воссоздание  кирпичных│ТСН-2001.7-3          │
│кладок.                                         │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 4. Реставрация и воссоздание конструкций│ТСН-2001.7-4          │
│и декора из естественного камня                 │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 5. Реставрация и воссоздание  деревянных│ТСН-2001.7-5          │
│конструкций и деталей                           │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровель    │ТСН-2001.7-6          │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник    7.    Реставрация    и    воссоздание│ТСН-2001.7-7          │
│металлических   конструкций    и    декоративных│                      │
│элементов                                       │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 8. Реставрация и воссоздание штукатурной│ТСН-2001.7-8          │
│отделки                                         │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 9. Реставрация и  воссоздание  облицовок│ТСН-2001.7-9          │
│искусственным мрамором                          │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 10. Реставрация  и  воссоздание  окрасок│ТСН-2001.7-10         │
│фасадов и интерьеров                            │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник   11.    Реставрация    и    воссоздание│ТСН-2001.7-11         │
│керамического декора                            │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник   12.    Реставрация    и    воссоздание│ТСН-2001.7-12         │
│архитектурно-лепного декора                     │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы  по│ТСН-2001.7-13         │
│дереву                                          │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 14. Реставрация и воссоздание мебели  из│ТСН-2001.7-14         │
│ценных пород дерева                             │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 15. Реставрация и воссоздание  паркетных│ТСН-2001.7-15         │
│полов                                           │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 16. Воссоздание изделий  художественного│ТСН-2001.7-16         │
│литья из цветных металлов                       │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник  17.  Чеканные,  выколотные,   давильные│ТСН-2001.7-17         │
│работы                                          │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник   18.    Реставрация    и    воссоздание│ТСН-2001.7-18         │
│инкрустированной поверхности                    │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 19.  Реставрация  и  воссоздание  обивки│ТСН-2001.7-19         │
│мебели и обойных декоративных элементов         │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты  │ТСН-2001.7-20         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 21. Разные работы                       │ТСН-2001.7-21         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 22. Реставрация и воссоздание оконных  и│ТСН-2001.7-22         │
│дверных приборов                                │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 23. Реставрация и воссоздание  тканей  и│ТСН-2001.7-23         │
│гобеленов                                       │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник  24.  Художественная  обработка  металла│ТСН-2001.7-24         │
│гальваническим способом                         │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 25. Реставрация и воссоздание  предметов│ТСН-2001.7-25         │
│декоративно-прикладного  искусства  из   цветных│                      │
│металлов и хрустальных подвесок                 │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 26. Реставрация и воссоздание  предметов│ТСН-2001.7-26         │
│декоративно-прикладного                искусства│                      │
│оловянно-слюдяной группы                        │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 27. Реставрационные работы по озеленению│ТСН-2001.7-27         │
│и благоустройству исторических садов,  парков  и│                      │
│территории вокруг памятников истории и культуры │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник   28.   Реставрация     монументальной и│ТСН-2001.7-28         │
│станковой живописи                              │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│8. "Нормы накладных расходов и сметной прибыли" │ТСН-2001.8            │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│9.   "Сметные   нормы   дополнительных    затрат│ТСН-2001.9            │
│связанных с производством  строительно-монтажных│                      │
│и ремонтно-строительных работ в зимнее время"   │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│10. "Сметные нормы затрат на временные здания  и│ТСН-2001.10           │
│сооружения"                                     │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│11. "Прочие работы и затраты"                   │ТСН-2001.11           │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│12. "Общие указания по применению ТСН-2001"     │ТСН-2001.12           │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│13.  "Правила  определения   сметной   стоимости│ТСН-2001.13           │
│оборудования"                                   │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│14. Сборники  норм  и  расценок  на  техническое│                      │
│обслуживание и  ремонт  оборудования  городского│                      │
│хозяйства                                       │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник  1.  Воздушное  и   водяное   отопление,│ТСН-2001.14-1         │
│вентиляция и кондиционирование воздуха          │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 2. Защита от коррозии                   │ТСН-2001.14-2         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 3. Оборудование станции аэрации         │ТСН-2001.14-3         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник  4.  Электрические  сети,     аппараты и│ТСН-2001.14-4         │
│устройства                                      │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 5. Лифты                                │ТСН-2001.14-5         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 6. Медицинское оборудование             │ТСН-2001.14-6         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 7. Инженерные мостовые сооружения       │ТСН-2001.14-7         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 8. Коммунальные коллекторы              │ТСН-2001.14-8         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 9. Содержание дворовых территорий       │ТСН-2001.14-9         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 10. Слаботочные  устройства,  автоматика│ТСН-2001.14-10        │
│дымоудаления и пожаротушения                    │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 11. Техническое  обслуживание  и  ремонт│ТСН-2001.14-11        │
│измерительной аппаратуры и оборудования  системы│                      │
│трубопроводов     на           предприятиях МГУП│                      │
│"Мосводоканал"                                  │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 12. Техническое  обслуживание  и  ремонт│ТСН-2001.14-12        │
│оборудования     телеавтоматической      системы│                      │
│управления движением транспорта                 │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник  13.   Водопровод,   наружные   сети   и│ТСН-2001.14-13        │
│внутренние устройства                           │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 14. Канализационные коллекторы          │ТСН-2001.14-14        │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 17. Техническое  обслуживание  и  ремонт│ТСН-2001.14-17        │
│оборудования медицинских лечебных  учреждений  и│                      │
│поликлиник                                      │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│15. "Транспортные затраты"                      │ТСН-2001.15           │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│16.     Укрупненные     показатели     стоимости│                      │
│строительства                                   │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 1. Инженерные коммуникации              │ТСН-2001.16-1         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 3. Объекты озеленения                   │ТСН-2001.16-3         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 5. Комплексы работ                      │ТСН-2001.16-5         │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│17. Праздничное, тематическое оформление города,│                      │
│содержание объектов городской среды             │                      │
├────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Сборник 1. Электротехнические устройства  систем│ТСН-2001.17-1         │
│иллюминации                                     │                      │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

Таблица 2

Перечень сборников ТСН-2001 по книгам

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Номер книги │              Наименование глав, сборников               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│      1      │                            2                            │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава 3. Строительные работы                             │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 1    │Общие положения                                          │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 0. Общие положения                               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 1. Земляные работы                               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 3. Буровзрывные работы                           │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 4. Скважины                                      │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 5. Свайные работы, закрепление грунтов           │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   6.   Бетонные,    железобетонные    конструкции│
│             │монолитные                                               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 2    │Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 9. Металлические конструкции                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 10. Деревянные конструкции                       │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   36.   Земляные   конструкции   гидротехнических│
│             │сооружений                                               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  37.  Бетонные   и   железобетонные   конструкции│
│             │гидротехнических сооружений                              │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   38.   Каменные   конструкции   гидротехнических│
│             │сооружений                                               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 39.  Металлические  конструкции  гидротехнических│
│             │сооружений                                               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  40.  Деревянные   конструкции   гидротехнических│
│             │сооружений                                               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 41. Гидроизоляционные работы  в  гидротехнических│
│             │сооружениях                                              │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 3    │Сборник 11. Полы                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 12. Кровли                                       │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   13.   Защита   строительных       конструкций и│
│             │оборудования от коррозии                                 │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 16. Трубопроводы внутренние                      │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  17.  Водопровод  и  канализация   -   внутренние│
│             │устройства                                               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 18. Отопление - внутренние устройства            │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства        │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха       │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 26. Теплоизоляционные работы                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 45. Промышленные печи трубы                      │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 4    │Сборник 15. Отделочные работы                            │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 29. Тоннели и метрополитены                      │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 5    │Сборник 22. Водопровод - наружные сети                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 23. Канализация - наружные сети                  │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 27. Автомобильные дороги                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 42. Берегоукрепительные работы                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 44. Подводно-строительные (водолазные) работы    │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 6    │Сборник 28. Железные дороги                              │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 30. Мосты и трубы                                │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 32. Трамвайные пути                              │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 33. Линии электропередачи                        │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 47. Озеленение                                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 51. Прочие строительные работы                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава 4. Монтаж оборудования                             │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 7    │Общие положения                                          │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  0.  Дополнительное  перемещение   оборудования и│
│             │материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование            │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование            │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 6. Теплосиловое оборудование                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 7. Компрессорные машины, насосы, вентиляторы     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 8. Электротехнические установки                  │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 37. Оборудование общего назначения               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 8    │Сборник 10. Оборудование связи                           │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  11.   Приборы   и   средства     автоматизации и│
│             │вычислительной техники                                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 12. Технологические трубопроводы                 │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  18.  Оборудование   предприятий     химической и│
│             │нефтеперерабатывающей промышленности                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей       │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  24.  Оборудование   предприятий   промышленности│
│             │строительных материалов                                  │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник    28.    Оборудование        предприятий пищевой│
│             │промышленности                                           │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий│
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии      │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник    33.    Оборудование         предприятий легкой│
│             │промышленности                                           │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  34.  Оборудование   учреждений   здравоохранения│
│             │предприятий медицинской промышленности                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник    36.    Оборудование       предприятий бытового│
│             │оборудования и коммунального хозяйства                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава 5. Пусконаладочные работы                          │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 9    │Общие положения                                          │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 1 Электротехнические устройства                  │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 2 Автоматизированные системы управления          │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 3 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 4 Подъемно-транспортное оборудование             │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 6 Холодильные и компрессорные установки          │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 7 Теплоэнергетическое оборудование               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 9 Сооружения водоснабжения и канализации         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   10   Укрупненные    расценки       для объектов│
│             │жилищно-гражданского назначения                          │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   11.   Экологическое   сопровождение    объектов│
│             │строительства  и   составление   санитарно-экологического│
│             │паспорта                                                 │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава 6. Ремонто-строительные работы                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 10   │Общие положения                                          │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 51. Земляные работы                              │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 52. Фундаменты                                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 53. Стены                                        │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 54. Перекрытия                                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 55. Перегородки                                  │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 56. Проемы                                       │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 57. Полы                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 58. Крыши, кровли                                │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 59. Лестницы                                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 60. Печные работы                                │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 61. Штукатурные работы                           │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 62. Малярные работы                              │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 11   │Сборник 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы    │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 64. Лепные работы                                │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 65. Внутренние санитарно-технические работы      │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 66. Наружные инженерные сети                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 67. Электромонтажные работы                      │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 68. Благоустройство                              │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 69. Прочие ремонтно-строительные работы          │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава 7. Реставрационно-восстановительные работы         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 12   │Общие положения                                          │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 1. Архитектурно-археологические и земляные работы│
│             │в зоне памятника истории и культуры                      │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  2.  Реставрация  и  воссоздание    фундаментов и│
│             │конструкций из бутового камня                            │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 3. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 4. Реставрация и воссоздание конструкций и декора│
│             │из естественного камня                                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   5.   Реставрация   и   воссоздание   деревянных│
│             │конструкций и деталей                                    │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 6. Реставрация и воссоздание кровель             │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  7.  Реставрация  и   воссоздание   металлических│
│             │конструкций и декоративных элементов                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   9.   Реставрация   и   воссоздание    облицовок│
│             │искусственным мрамором                                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 10. Реставрация и воссоздание окрасок  фасадов  и│
│             │интерьеров                                               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 13   │Сборник  11.  Реставрация  и  воссоздание   керамического│
│             │декора                                                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник      12.      Реставрация      и      воссоздание│
│             │архитектурно-лепного декора                              │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 13. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 14. Реставрация и воссоздание  мебели  из  ценных│
│             │пород дерева                                             │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов    │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 16. Воссоздание изделий художественного литья  из│
│             │цветных металлов                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 17. Чеканные, выколотные, давильные работы       │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 18. Реставрация  и  воссоздание  инкрустированной│
│             │поверхности                                              │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 19. Реставрация и  воссоздание  обивки   мебели и│
│             │обойных декоративных элементов                           │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты           │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 14   │Сборник 21. Разные работы                                │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 22. Реставрация и воссоздание оконных  и  дверных│
│             │приборов                                                 │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 23. Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник    24.    Художественная        обработка металла│
│             │гальваническим способом                                  │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   25.   Реставрация   и   воссоздание   предметов│
│             │декоративно-прикладного искусства из цветных  металлов  и│
│             │хрустальных подвесок                                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   26.   Реставрация   и   воссоздание   предметов│
│             │декоративно-прикладного    искусства    оловянно-слюдяной│
│             │группы                                                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  27.  Реставрационные  работы  по    озеленению и│
│             │благоустройству исторических садов, парков  и  территории│
│             │вокруг памятников истории и культуры                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  28.  Реставрация  монументальной   и   станковой│
│             │живописи                                                 │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 15   │Глава 8. Нормы накладных расходов и сметной прибыли      │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава   9.   Дополнительные    затраты,       связанные с│
│             │производством работ в зимнее время                       │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава 10. Сметные нормы  затрат  на  временные   здания и│
│             │сооружения                                               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава 11. Прочие работы и затраты                        │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава 12. Общие указания  по  применению  территориальных│
│             │сметных нормативов                                       │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава   13.   Правила   определения   сметной   стоимости│
│             │оборудования                                             │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава 15. Транспортные затраты                           │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 16   │Глава 16. Укрупненные показатели стоимости строительства │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 1. Укрупненные показатели стоимости строительства│
│             │инженерных коммуникаций                                  │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 3. Объекты озеленения                            │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 5. Комплексы работ (показатели стоимости)        │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава 17. Праздничное,  тематическое  оформление  города,│
│             │содержание объектов городской среды                      │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   1.   Электротехнические       устройства систем│
│             │иллюминации                                              │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава 14. Техническое обслуживание и ремонт  оборудования│
│             │городского хозяйства                                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 17   │Сборник 1. Воздушное и водяное  отопление,   вентиляция и│
│             │кондиционирование воздуха                                │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 2. Защита от коррозии                            │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 3. Оборудование станции аэрации                  │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 4. Электрические сети, аппараты и устройства     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 5. Лифты и эскалаторы                            │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 6. Медицинское оборудование                      │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 18   │Сборник 7. Инженерные мостовые сооружения                │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 8. Коммуникационные коллекторы                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 9. Содержание дворовых территорий                │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   10.    Слаботочные    устройства,    автоматика│
│             │дымоудаления и пожаротушения                             │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   11.   Техническое   обслуживание    и    ремонт│
│             │измерительной   аппаратуры   и    оборудования    системы│
│             │трубопроводов на предприятиях МГУП "Мосводоканал"        │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 19   │Сборник   12.   Техническое   обслуживание    и    ремонт│
│             │оборудования   телеавтоматической   системы    управления│
│             │движением транспорта                                     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  13.  Водопровод,  наружные  сети  и   внутренние│
│             │устройства                                               │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 14. Канализационные коллекторы                   │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник  15.  Техническая  эксплуатация  средств   связи,│
│             │систем видеонаблюдения, управления движением, охранной  и│
│             │пожарной сигнализации                                    │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник 16. Содержание и ремонт фонтанов                 │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Сборник   17.   Техническое   обслуживание    и    ремонт│
│             │оборудования отдельных объектов городского хозяйства     │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │                                                         │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Книга N 20   │Глава 1. Средние сметные цены  на  материалы,   изделия и│
│             │конструкции                                              │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│             │Глава 2. Сметные цены эксплуатации строительных машин    │
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 2

Правила
определения строительного объема зданий, подсчета площади квартир в домах и общежитиях, жилой площади общежитий, площади жилых зданий, площади помещений, площади застройки и этажности жилых зданий

1. Строительный объем надземной части здания с чердачным перекрытием следует определять умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верха утеплителя чердачного перекрытия.
Строительный объем надземной части здания без чердачного перекрытия следует определять умножением площади вертикального поперечного сечения на длину здания, измеренную между наружными поверхностями торцовых стен в направлении, перпендикулярном площади сечения на уровне первого этажа выше цоколя.
Площадь вертикального поперечного сечения следует определять по обводу наружной поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола этажа. При измерении площади поперечного сечения, выступающие на поверхности стен архитектурные детали, а также ниши учитывать не следует.
При наличии разных по площади этажей объем здания следует исчислять как сумму объемов его частей. Также отдельно по частям следует исчислять объем здания, если эти части существенно различаются по очертанию или конструкции. При раздельном исчислении объема здания по частям разграничивающая стена относится к части здания, которой она соответствует по высоте или конструкции.
2. Строительный объем световых фонарей, выступающих за наружное очертание крыш, включается в строительный объем здания.
3. Объем эркеров, веранд, тамбуров и других частей здания, увеличивающих его полезный объем, следует подсчитывать особо и включать в общий объем здания. Объем лоджий из объема здания не вычитается. Не включается в объем здания объем проездов, портиков, а также крытых и открытых балконов.
4. Технические этажи жилых и общественных зданий следует включать в объем зданий.
5. Объем мансардного этажа следует определять умножением площади горизонтального сечения мансарды по внешнему обводу стен в уровне пола на высоту от пола мансарды до верха чердачного перекрытия.
При криволинейном очертании перекрытия мансарды следует принимать ее среднюю высоту.
6. Объем подвала или полуподвала следует определять умножением площади горизонтального сечения подвала в уровне первого этажа выше цоколя на высоту, измеренную от уровня чистого пола до уровня чистого пола первого этажа. При устройстве внутри здания подвала без возведения стен над ним площадь следует определять по внешнему обводу стен подвала на уровне перекрытия над ним.
7. Общий строительный объем зданий с подвалами или полуподвалами следует определять как сумму объема надземной части здания, исчисленную согласно п.п. 1-5, и объема подвала (полуподвала), исчисленного согласно п. 6 настоящего приложения.
8. Измерение стен по внешнему обводу следует производить с учетом толщины слоя штукатурки или облицовки.
9. Площадь квартир следует определять как сумму площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров.
10. Общую площадь квартир следует определять как сумму площадей их помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых - 1,0. Площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается. Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница.
11. Общую площадь помещений общежитий следует определять как сумму площадей жилых комнат, подсобных помещений, помещений общественного назначения, а также лоджий, балконов и веранд, подсчитываемых согласно указанию п. 10.
12. Общую площадь квартир жилых зданий следует определять как сумму общих площадей квартир этих зданий, определяемую согласно п. 10; общая площадь помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, подсчитывается отдельно согласно СНиП 2.08.02-89*.
Площади чердака, технического подполья (технического чердака), внеквартирных коммуникаций, а также тамбуров лестничных клеток, лифтовых и других шахт, портиков, крылец, наружных открытых лестниц в общую площадь зданий не включается.
13. Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий.
Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа.
Площадь чердака и хозяйственного подполья в площадь здания не включается.
14. Площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).
При определении площади помещения мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой до наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м - при 45°, 0,5 м - при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 - при 45° - 60°, не ограничивается при наклоне 60° и более.
15. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под ним включаются в площадь застройки.
16. При определении этажности надземной части здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.
Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.

Приложение 3

Форма N 1a

_________________________________________________________________________
(наименование стройки)

                       Локальная смета N _________
          (локальный сметный расчет)
на ______________________________________________________________________
   (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи N _____________

               Сметная стоимость ___________________________тыс.руб.

               Средства на оплату труда ___________________ тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на ________ 20__г.

┌────┬─────────┬─────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬───────────┐
│ N  │  Шифр   │Наименование работ и │  Ед.  │Кол-во │Цена на│Попра- │Коэффи-│Коэффи-│   ВСЕГО   │ Справочно │
│п.п.│ номера  │       затрат        │ изм.  │единиц │единицу│вочные │циенты │циенты │  затрат,  ├───────────┤
│    │нормати- │                     │       │       │измере-│коэффи-│зимних │перес- │   руб.    │ЗТР, всего │
│    │  вов и  │                     │       │       │ ния,  │циенты │удоро- │ чета  │           │   чел-ч   │
│    │  коды   │                     │       │       │ руб.  │       │ жаний │       │           ├───────────┤
│    │ресурсов │                     │       │       │       │       │       │       │           │ Стоимость │
│    │         │                     │       │       │       │       │       │       │           │ единицы с │
│    │         │                     │       │       │       │       │       │       │           │начисления-│
│    │         │                     │       │       │       │       │       │       │           │ ми, руб.  │
├────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ 1  │    2    │          3          │   4   │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │    10     │    11     │
├────┼─────────┼─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┤
│    │         │ЗП                   │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │                     │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │ЭМ                   │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │                     │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │в т.ч. ЗПМ           │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │                     │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │МР                   │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │                     │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │Материальные ресурсы,│       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │не учтенные расценкой│       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │                     │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │НР от ЗП             │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │                     │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │СП от ЗП             │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │                     │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │HP и СП от ЗПМ       │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │                     │       │       │       │       │       │       │           │           │
│    │         │ЗТР                  │       │       │       │       │       │       │           │           │
└────┴─────────┴─────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┘

Составил ________________________________________________________________
                    [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_________________________________________________________________
                    [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение 3 (продолжение)

Форма N 1б

_________________________________________________________________________
(наименование стройки)

                      Локальная смета N __________
                       (локальный сметный расчет)
на_______________________________________________________________________
            (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи N ____________

                  Сметная стоимость ___________________________тыс.руб.

                  Средства на оплату труда ___________________ тыс.руб.

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на ________ 20__г.

┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────┬──────┬────────┬───────────┬────────────┬───────┬────────┬───────────────┬───────────────┐
│ N  │  Шифр номера  │     Наименование работ и затрат     │ Ед.  │ Кол-во │  Цена на  │Поправочные │Коэффи-│Коэффи- │    Всего в    │Всего в текущем│
│п.п.│ нормативов и  │                                     │ изм. │ единиц │  единицу  │коэффициенты│циенты │ циенты │базисном уровне│  уровне цен,  │
│    │ коды ресурсов │                                     │      │        │ измерения,│            │зимних │пересче-│   цен, руб.   │     руб.      │
│    │               │                                     │      │        │    руб.   │            │удоро- │   та   │               │               │
│    │               │                                     │      │        │           │            │ жаний │        │               │               │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│ 1  │       2       │                  3                  │  4   │   5    │     6     │     7      │   8   │   9    │      10       │      11       │
├────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────┼───────────────┼───────────────┤
│    │               │ЗП                                   │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │                                     │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │ЭМ                                   │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │                                     │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │в т.ч. ЗПМ                           │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │                                     │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │МР                                   │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │                                     │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │Материальные  ресурсы,  не   учтенные│      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │расценкой                            │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │                                     │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │НР от ЗП                             │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │                                     │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │СП от ЗП                             │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │                                     │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │HP и СП от ЗПМ                       │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │                                     │      │        │           │            │       │        │               │               │
│    │               │ЗТР                                  │      │        │           │            │       │        │               │               │
└────┴───────────────┴─────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────────┴────────────┴───────┴────────┴───────────────┴───────────────┘

Составил ________________________________________________________________
                    [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_________________________________________________________________
                    [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение 3 (продолжение)

Форма N 2

_________________________________________________________________________
 (наименование стройки)

                      Объектная смета N _________
           (объектный сметный расчет)
на строительство_________________________________________________________
                              (наименование объекта)

Сметная стоимость_______________________________________________ тыс.руб.

Средства на оплату труда________________________________________ тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости_________________________________

Составлен(а) в ценах: на ___________ 20__г.

┌────┬─────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ N  │ Номера  │  Наименование   │            Сметная стоимость, тыс. руб.            │ Средства │Показатели│
│п.п.│ сметных │ работ и затрат  ├──────────┬──────────┬────────────┬─────────┬───────┤на оплату │ единичной│
│    │расчетов │                 │строитель-│монтажных │оборудования│ прочих  │ всего │  труда,  │ стоимости│
│    │ (смет)  │                 │ных работ │  работ   │ , мебели,  │ затрат  │       │тыс. руб. │          │
│    │         │                 │          │          │ инвентаря  │         │       │          │          │
├────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ 1  │    2    │        3        │    4     │    5     │     6      │    7    │   8   │    9     │    10    │
└────┴─────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┘

Главный инженер проекта  ________________________________________________
                                  [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ____________ отдела____________________________________________
         (наименование)             [подпись (инициалы, фамилия)]

Составил ________________________________________________________________
                      [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_________________________________________________________________
                      [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение 3 (продолжение)

Форма N 3

Орган заказчика__________________________________________________________

"Утвержден"
Сводный сметный расчет в сумме _________________________________ тыс.руб.
В том числе возвратных сумм ____________________________________ тыс.руб.
_________________________________________________________________________
                (ссылка на документ об утверждении)
"___"_________ 20______г.

             Сводный сметный расчет стоимости строительства
_________________________________________________________________________
                        (наименование стройки)

Составлен в ценах: на ________ 20____г.

тыс.руб.

┌────┬────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ N  │   Номера   │  Наименование   │                    Сметная стоимость:                    │   Общая    │
│п.п.│  сметных   │ глав, объектов, ├────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────┤  сметная   │
│    │ расчетов и │ работ и затрат  │  строительных  │  монтажных   │ оборудования, │  прочих  │ стоимость  │
│    │    смет    │                 │     работ      │    работ     │   мебели и    │  затрат  │            │
│    │            │                 │                │              │   инвентаря   │          │            │
├────┼────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼────────────┤
│ 1  │     2      │        3        │       4        │      5       │       6       │    7     │     8      │
└────┴────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┴────────────┘

Руководитель проектной организации
_________________________________________________________________________
                      [подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта
_________________________________________________________________________
                      [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _____________ отдела___________________________________________
         (наименование)               [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик ________________________________________________________________
                    [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение 4

Указания
по заполнению формы локальной сметы с примером

1. Гр.1. Порядковый номер пункта, сквозная нумерация по локальной смете
2. Гр. 2. Шифр нормы и расценки и коды ресурсов
По виду работы - на основании шифра нормы и расценки.

                 ┌──────────────────────┐
                 │                      │
       ┌────────►│       3.6-1-1        │►────────────────────┐
       │         └──────────────────────┘                     │
       │                ▲              ▲                      │
       │                │              │                      │
┌──────┴──────┐ ┌───────┴──────┐ ┌─────┴────────┐   ┌─────────┴─────────┐
│Номер главы  │ │Номер сборника│ │Номер таблицы │   │   Номер нормы и   │
│  ТСН-2001   │ │   ТСН-2001   │ │   сборника   │   │расценки в таблице │
└─────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘   └───────────────────┘

Например - 3.6-1-1.
3 - гл. 3 "Строительные работы"
6 - сборник 6 "Бетонные, железобетонные конструкции монолитные"
Код ресурсов проставляется по сборнику "Сметные цены на материалы, изделия и конструкции" (ТСН-2001.1).
3. Гр. 3. Наименование работ и затрат
Наименования работ заносятся из наименований таблиц и информации, помещенной в заголовочных частях соответствующих граф таблиц.

Статьи затрат:
ЗП - заработная плата рабочих;
ЭМ - эксплуатация машин;
в т.ч. ЗПМ - заработная плата;
МР - материальные ресурсы;
HP от ЗП - накладные расходы от заработной платы рабочих;
СП от ЗП - сметная прибыль от заработной платы рабочих;
HP и СП от ЗПМ - накладные расходы и сметная прибыль от заработной платы по статье "эксплуатация машин";
ЗТР - затраты труда рабочих.
Материалы, не учтенные в нормах и расценках, заносятся в сметы в соответствии с данными указанными в норме и расценке или по проекту.
4. Гр. 4. Единица измерения
Принимается по соответствующей таблице норм и расценок.
5. Гр. 5. Кол-во единиц
Проставляется объем работы по проекту. Данные по сборнику норм накладных расходов и сметной прибыли.
6. Гр. 6. Цена на единицу измерения, руб. Данные по сборнику норм и расценок.
7. Гр. 7. Поправочные коэффициенты.
Поправочные коэффициенты предусмотренные техническими частями сборников или общими положениями к сборникам.
8. Гр. 8. Коэффициенты зимних удорожаний принимаются по сборнику ТСН-2001.9.
9. Гр. 9. Коэффициенты пересчета. Коэффициенты установленные для пересчета в текущий уровень цен из базисного уровня. При определении стоимости в базисном уровне цен графа 9 может не показываться.
10. Гр. 10. Всего затрат, руб. Показываются данные полученные в результате расчета:
гр. 5 х гр. 6 х гр. 7 х гр. 8 х гр. 9
В итоговой строке по расценке сумма затрат рассчитывается без строки "Заработная плата в эксплуатации машин".
11. Гр. 11. Справочно:

    ЗТР, всего чел-ч - в результате расчета гр.5 х гр.7 х гр.8 х гр.9
_________________________________________________________________________
       Стоимость единицы с начислениями, руб. - результат расчета:
   Итог по расценке гр.10 разделить на объем работы по проекту из гр.5

12. Для составления локальной сметы одновременно в двух уровнях цен: базисном и текущем (расчетном), следует пользоваться формой 1б.
При этом графы 9-11 заполняются следующим образом:
13. Гр. 9. Всего в базисном уровне цен, руб.
Показываются данные полученные в результате расчета:
гр. 5 х гр. 6 х гр. 7 х гр. 8
В строке ЗТР показываются данные, полученные в результате расчета:
гр. 5 (норма чел.-ч) х гр. 5 (объем) х гр. 7 х гр. 8
14. Гр. 10. Коэффициенты пересчета, нормы HP и СП.
Коэффициенты для пересчета в текущий уровень цен из базисного уровня, а также нормы HP и СП установленные для текущего (расчетного) уровня цен.
15. Гр. 11. Всего в текущем уровне цен, руб.
Показываются данные полученные в результате расчета:
гр. 9 х гр. 10
и по строкам HP и СП, данные полученные расчетом от ЗП и ЗПМ.
16. В итоговой строке (гр. 9 и 11) по расценке сумма затрат рассчитывается без строки "Заработная плата в эксплуатации машин".

Примеры составления локальной сметы

Локальная смета N 1

Составлена в базисном уровне цен 2000 года

Форма 1а

┌───┬──────────────────┬────────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────┬──────────┬─────────┐
│ N │   Шифр нормы и   │Наименование работ и│Единица│Кол-во │Цена на│  Коэффициенты   │  ВСЕГО   │Справочно│
│п.п│ расценки и коды  │       затрат       │измере-│единиц │единицу│                 │ затрат,  ├─────────┤
│   │     ресурсов     │                    │  ния  │       │измере-│                 │   руб.   │  ЗТР,   │
│   │                  │                    │       │       │ ния,  │                 │          │ всего,  │
│   │                  │                    │       │       │ руб.  │                 │          │ чел.-ч  │
│   │                  │                    │       │       │       ├─────┬─────┬─────┤          ├─────────┤
│   │                  │                    │       │       │       │Поп- │зим- │Всего│          │Стоимость│
│   │                  │                    │       │       │       │раво-│ них │пере-│          │единицы с│
│   │                  │                    │       │       │       │чные │удо- │счета│          │начисле- │
│   │                  │                    │       │       │       │     │рожа-│     │          │ ниями,  │
│   │                  │                    │       │       │       │     │ ний │     │          │  руб.   │
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│ 1 │        2         │         3          │   4   │   5   │   6   │  7  │  8  │  9  │    10    │   11    │
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │                  │Раздел 1. Фундаменты│       │       │       │     │     │     │          │         │
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │3.6-1-1           │Устройство  бетонной│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │ОП пр.2-3         │подготовки          │100 м3 │      2│       │     │     │     │          │         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │ЗП                  │       │       │ 1379,7│ 1,15│1,047│    1│   3322,45│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │ЭМ                  │       │       │  19,71│ 1,15│1,047│    1│     47,46│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │в т.ч. ЗПМ          │       │       │    2,6│ 1,15│1,047│    1│      6,26│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │МР                  │       │       │1859,87│    1│1,022│    1│   3801,57│         │
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │3-1-34            │Бетон   М    50    с│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │щебеночным          │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │заполнителем        │  м3   │    204│  514,9│    1│1,022│    1│ 107350,47│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │HP от ЗП            │   %   │     98│       │     │     │     │    3256,0│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │СП от ЗП            │   %   │     70│       │     │     │     │   2325,72│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │HP и СП от ЗПМ      │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │(98% и 77%)         │   %   │    175│       │     │     │     │     10,96│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │ЗТР                 │ чел-ч │    135│       │ 1,15│1,047│     │          │      325│
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │ 120114,63│ 60057,32│
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │                  │ИТОГО по разделу 1  │       │       │       │     │     │     │ 120114,63│      325│
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │                  │Раздел 2. Стены     │       │       │       │     │     │     │          │         │
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │3.8-4-2           │Кладка  армированных│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │ОП пр. 2-3        │перегородок  в   1/4│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │кирпича  при  высоте│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │этажа свыше         │  100  │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │4-х метров          │  м2   │      5│       │     │     │     │          │         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │ЗП                  │       │       │1010,18│ 1,15│1,067│    1│   6197,71│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │ЭМ                  │       │       │   7,44│ 1,15│1,067│    1│     45,65│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │в т.ч. ЗПМ          │       │       │   1,76│ 1,15│1,067│    1│     10,80│         │
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │                  │МР                  │       │       │  36,29│     │1,025│    1│    185,99│         │
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │1-1-351           │Кирпич  керамический│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │полнотелый,         │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │одинарный           │  шт.  │   14,7│1059,85│     │1,025│    1│  15969,29│         │
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │3-2-13            │Раствор             │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │цементно-известковый│  м3   │   4,15│ 481,69│     │1,025│    1│   2048,99│         │
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │3-4-1             │Арматура А-1        │   т   │    0,3│5681,92│     │1,025│    1│   1747,19│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │HP от ЗП            │   %   │    114│       │     │     │     │   7065,39│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │СП от ЗП            │   %   │     90│       │     │     │     │   5577,94│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │HP и СП от ЗПМ      │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │(98% и 77%)         │   %   │    175│       │     │     │     │     18,90│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │ЗТР                 │ чел-ч │   95,3│       │ 1,15│1,067│     │          │      548│
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │  38857,05│  7771,41│
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │3.7-17-8          │Установка    панелей│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │ОП пр. 2-3        │наружных        стен│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │многоэтажных  зданий│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │длина до 6 м рядовых│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │площадью  до  10 м2,│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │наибольшая     масса│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │монтажных  элементов│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │до 8 т              │100 шт │     10│       │     │     │     │          │         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │ЗП                  │       │       │ 7244,8│ 1,15│1,087│     │  90563,62│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │ЭМ                  │       │       │ 472,21│ 1,15│1,087│     │   5902,86│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │в т.ч. ЗПМ          │       │       │  43,33│ 1,15│1,087│     │    541,65│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │МР                  │       │       │ 719,18│     │1,003│     │   7213,38│         │
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │3-4-36            │Монтажные     связи,│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │соединяемые       на│       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │сварке              │   т   │   0,05│4495,65│     │1,003│     │    225,46│         │
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │5-4-30            │Стеновые панели     │  м3   │   1702│ 1126,8│     │1,003│     │1923567,04│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │HP от ЗП            │   %   │    159│       │     │     │     │ 143996,15│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │СП от ЗП            │   %   │    119│       │     │     │     │ 107770,71│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │HP и СП от ЗПМ      │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │(98% и 77%)         │   %   │    175│       │     │     │     │    947,89│         │
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │          │         │
│   │                  │ЗТР                 │ чел-ч │    566│       │ 1,15│1,087│     │          │     7075│
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │                  │                    │       │       │       │     │     │     │2280187,12│   228018│
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │                  │ИТОГО по разделу 2  │       │       │       │     │     │     │2319044,17│     7660│
├───┼──────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│   │                  │ИТОГО по смете      │       │       │       │     │     │     │2439158,80│     7985│
└───┴──────────────────┴────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┘

Локальная смета N 1

Составлена в базисном уровне цен 2000 года и в уровне цен по состоянию на 01.09.2006 г.

Форма 1а

┌────┬─────────────────┬────────────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────┬─────────┬──────┬──────────┐
│ N  │ Шифр расценки и │Наименование работ и│Единица│Кол-во │Цена на│Коэффициенты │ Всего в │Коэф- │ Всего, в │
│п.п.│  коды ресурсов  │       затрат       │измере-│единиц │единицу├──────┬──────┤базисном │фицие-│ текущем  │
│    │                 │                    │  ния  │       │измере-│попра-│зимних│ уровне  │ нты  │  уровне  │
│    │                 │                    │       │       │ ния,  │вочные│удоро-│цен, руб.│перес-│цен, руб. │
│    │                 │                    │       │       │ руб.  │      │жаний │         │чета, │          │
│    │                 │                    │       │       │       │      │      │         │нормы │          │
│    │                 │                    │       │       │       │      │      │         │ HP и │          │
│    │                 │                    │       │       │       │      │      │         │  СП  │          │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┤
│ 1  │        2        │         3          │   4   │   5   │   6   │  7   │  8   │    9    │  10  │    11    │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┤
│    │3.6-2-4          │Устройство          │100 м3 │      5│       │      │      │         │      │          │
│    │                 │железобетонных      │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │фундаментов      под│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │оборудование объемом│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │до 5 м3             │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │                    │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │ЗП                  │       │       │ 4487,4│     1│ 1,047│ 23491,54│  5,89│ 138365,17│
│    │                 │                    │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │ЭМ                  │       │       │  246,0│     1│ 1,047│  1287,81│  2,20│   2833,18│
│    │                 │                    │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │в т.ч. ЗПМ          │       │       │  53,01│     1│ 1,047│   277,51│  5,89│   1634,53│
│    │                 │                    │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │МР                  │       │       │5900,33│     1│ 1,022│ 30150,69│  3,89│ 117286,18│
├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┤
│    │3-1-38           │Бетон тяжелый  М-200│  м3   │  507,5│ 704,89│     1│ 1,022│365601,77│  2,96│1082181,24│
│    │                 │(В15)               │       │       │       │      │      │         │      │          │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┤
│    │3-4-2            │Арматурные заготовки│   т   │   0,25│6385,24│     1│ 1,022│  1631,43│  3,80│   6199,43│
│    │                 │(стержни,  хомуты  и│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │т.п.), не  собранные│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │в каркасы или сетки,│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │углеродистая   сталь│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │общего назначения  и│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │арматурная     сталь│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │гладкая, класс  A-I,│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │диаметр 8 мм        │       │       │       │      │      │         │      │          │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┤
│    │3-4-24           │Арматурные заготовки│   т   │  0,451│5752,41│     1│ 1,022│  2651,41│  4,22│  11188,95│
│    │                 │(стержни,  хомуты  и│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │т.п.), не  собранные│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │в каркасы или сетки,│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │арматурная     сталь│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │периодического      │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │профиля,       класс│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │А-III,       диаметр│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │20-22 мм            │       │       │       │      │      │         │      │          │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┤
│    │3-4-22           │Арматурные заготовки│       │   0,06│5752,41│     1│ 1,022│   352,74│  4,22│   1488,56│
│    │                 │(стержни,  хомуты  и│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │т.п.), не  собранные│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │в каркасы или сетки,│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │арматурная     сталь│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │периодического      │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │профиля,       класс│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │А-III,       диаметр│       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │12-14 мм            │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │                    │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │HP от ЗП            │   %   │     98│       │      │      │ 23021,71│    92│ 127295,96│
│    │                 │                    │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │СП от ЗП            │   %   │     70│       │      │      │ 16444,08│    88│ 121761,35│
│    │                 │                    │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │HP и СП от ЗПМ      │   %   │    175│       │      │      │   485,64│   180│   2942,15│
│    │                 │(98% и 77%)         │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │                    │       │       │       │      │      │         │      │          │
│    │                 │ЗТР                 │чел.-ч │    405│       │     1│ 1,047│     2120│      │          │
├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────────┤
│    │                 │Итого               │       │       │       │      │      │465118,82│      │1611542,17│
└────┴─────────────────┴────────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴──────────┘

Приложение 5

Примерная структура
сводного сметного расчета стоимости строительства

┌───────┬───────────────────────────┬──────────┬────────────────────────┐
│N п.п. │    Наименование глав,     │Распреде- │  Принципы определения  │
│       │ объектов, работ и затрат  │  ление   │       стоимости        │
│       │                           │затрат по │                        │
│       │                           │  графам  │                        │
│       │                           │ сводного │                        │
│       │                           │ сметного │                        │
│       │                           │ расчета  │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│   1   │             2             │    3     │           3#           │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1      │    Глава 1. Подготовка    │          │                        │
│       │ территории строительства  │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┤          │                        │
│1.1    │Оформление       земельного│          │                        │
│       │участка    и    разбивочные│          │                        │
│       │работы                     │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1.1.1  │Отвод  земельного  участка,│   7, 8   │На основе расчета       │
│       │выдача                     │          │                        │
│       │архитектурно-планировочного│          │                        │
│       │задания  и  красных   линий│          │                        │
│       │застройки                  │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1.1.2  │Разбивка   основных    осей│   7, 8   │На основе расчета       │
│       │зданий    и     сооружений,│          │                        │
│       │перенос  их  в     натуру и│          │                        │
│       │закрепление      пунктами и│          │                        │
│       │знаками                    │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1.1.3  │Плата за землю при  изъятии│   7, 8   │Определяется  на  основе│
│       │(выкупе) земельного участка│          │расчетов,       согласно│
│       │для строительства          │          │распорядительным        │
│       │                           │          │документам Правительства│
│       │                           │          │Москвы                  │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1.1.4  │Затраты     на     натурные│   4-8    │Определяется по смете  к│
│       │охранно-археологические    │          │проекту      организации│
│       │работы           (раскопки,│          │археологических работ   │
│       │консервацию)               │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1.2    │Освоение         территории│          │                        │
│       │строительства              │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1.2.1  │Освобождение     территории│ 4, 5 и 8 │Определяется  локальными│
│       │строительства от  имеющихся│          │и  объектными   сметными│
│       │на ней строений, т.е.  снос│          │расчетами  на  основании│
│       │(перенос  и   строительство│          │проектных         данных│
│       │взамен сносимого на  другом│          │(объемов работ)         │
│       │месте) зданий и сооружений,│          │                        │
│       │валка леса, корчевка  пней,│          │                        │
│       │очистка   от   кустарников,│          │                        │
│       │уборка  камней,   перенос и│          │                        │
│       │переустройство   инженерных│          │                        │
│       │сетей,        коммуникаций,│          │                        │
│       │сооружений, путей          │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1.2.2  │Компенсация   за   сносимые│   7, 8   │Определяется  на  основе│
│       │строения и садово-огородные│          │расчетов,       согласно│
│       │насаждения,      возмещение│          │распорядительным        │
│       │убытков   и      потерь, по│          │документам Правительства│
│       │переносу           зданий и│          │Москвы                  │
│       │сооружений             (или│          │                        │
│       │строительство новых  зданий│          │                        │
│       │и     сооружений     взамен│          │                        │
│       │сносимых),  по   возмещению│          │                        │
│       │убытков при отводе земель  │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1.2.3  │Возмещение           потерь│   7, 8   │Определяется  на  основе│
│       │лесохозяйственного         │          │расчетов,       согласно│
│       │производства,     вызванное│          │распорядительным        │
│       │изъятием   (выкупом)    под│          │документам Правительства│
│       │строительство              │          │Москвы                  │
│       │лесохозяйственных угодий   │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1.2.4  │Осушение         территории│   4-8    │Определяется  объектными│
│       │стройки, проведение на  ней│          │и  локальными  расчетами│
│       │других         мероприятий,│          │(сметами) в соответствии│
│       │связанных  с   прекращением│          │с проектными данными    │
│       │или   изменением    условий│          │                        │
│       │водопользования,  а   также│          │                        │
│       │защитой окружающей среды  и│          │                        │
│       │ликвидацией неблагоприятных│          │                        │
│       │условий       строительства│          │                        │
│       │(противооползневые         │          │                        │
│       │мероприятия,               │          │                        │
│       │противопаводковые          │          │                        │
│       │сооружения,        нагорные│          │                        │
│       │канавы,  подсыпка  и  намыв│          │                        │
│       │грунта и т.п.)             │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1.2.5  │Восстановление             │   4-8    │Определяется  объектными│
│       │(рекультивация)   земельных│          │и  локальными  расчетами│
│       │участков,   предоставленных│          │(сметами)  на  основании│
│       │во временное пользование на│          │данных,  приведенных   в│
│       │период строительства,  т.е.│          │проекте   восстановления│
│       │приведение этих участков  в│          │(рекультивации)         │
│       │состояние,  пригодное   для│          │нарушенных земель       │
│       │использования  в  сельском,│          │                        │
│       │лесном,  рыбном   хозяйстве│          │                        │
│       │или других целей           │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│1.2.6  │Оплата услуг коммунальных и│  7 и 8   │Определяется  на  основе│
│       │эксплуатационных  служб  по│          │расчетов,       согласно│
│       │выдаче техусловий и  других│          │распорядительным        │
│       │исходных данных            │          │документам Правительства│
│       │                           │          │Москвы                  │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │ Глава 2. Основные объекты │          │                        │
│       │       строительства       │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Здания    и     сооружения,│   4-8    │Определяется  локальными│
│       │предназначенные         для│          │и  объектными   сметными│
│       │выполнения         основных│          │расчетами               │
│       │технологических     функций│          │                        │
│       │предприятий                │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Жилые дома                 │   4-8    │Определяется  локальными│
│       │                           │          │и  объектными   сметными│
│       │                           │          │расчетами               │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Глава 3. Объекты подсобного│          │                        │
│       │и обслуживающего назначения│          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Здания ремонтно-технических│   4-8    │Определяется  локальными│
│       │мастерских,                │          │и  объектными   сметными│
│       │деревообделочных,          │          │расчетами               │
│       │инструментальных, модельных│          │                        │
│       │цехов, станции производства│          │                        │
│       │защитных             газов,│          │                        │
│       │газогенераторные,          │          │                        │
│       │кислородные, компрессорные,│          │                        │
│       │всякого   рода    складские│          │                        │
│       │помещения,        эстакады,│          │                        │
│       │галереи,             здания│          │                        │
│       │заводоуправлений,          │          │                        │
│       │лабораторий    и     другие│          │                        │
│       │аналогичные        здания и│          │                        │
│       │сооружения                 │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Природоохранные     работы,│   4-8    │Определяется  локальными│
│       │водолазные станции,  охрана│          │и  объектными   сметными│
│       │памятников культуры        │          │расчетами               │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Хозяйственные      корпуса,│   4-8    │Определяется  локальными│
│       │проходные,          теплицы│          │и  объектными   сметными│
│       │подсобных         хозяйств,│          │расчетами               │
│       │мусоросборники и др.       │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │     Глава 4. Объекты      │          │                        │
│       │ энергетического хозяйства │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Электростанции,            │   4-8    │Определяется  локальными│
│       │трансформаторные подстанции│          │и  объектными   сметными│
│       │и             киоски, линии│          │расчетами               │
│       │электроснабжения и др.     │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │     Глава 5. Объекты      │          │                        │
│       │ транспортного хозяйства и │          │                        │
│       │           связи           │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Железнодорожные  подъездные│   4-8    │Определяется  локальными│
│       │пути   (земляное   полотно,│          │и  объектными   сметными│
│       │верхнее   строение    пути,│          │расчетами               │
│       │мосты и трубы, обустройство│          │                        │
│       │пути,         сигнализация,│          │                        │
│       │централизация, блокировка и│          │                        │
│       │связь)                     │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Автомобильные подъездные  и│   4-8    │Определяется  локальными│
│       │внутренние дороги          │          │и  объектными   сметными│
│       │                           │          │расчетами               │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Здания  и     сооружения по│   4-8    │Определяется  локальными│
│       │обслуживанию    транспорта:│          │и  объектными   сметными│
│       │депо, гаражи, площадки  для│          │расчетами               │
│       │стоянки автомашин и  других│          │                        │
│       │транспортных средств       │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Наружные          работы по│   4-8    │Определяется  локальными│
│       │устройству всех видов связи│          │и  объектными   сметными│
│       │- внешней (телефонизация  и│          │расчетами               │
│       │др.)      и      внутренней│          │                        │
│       │(диспетчерская,            │          │                        │
│       │селекторная, абонентская  и│          │                        │
│       │др.),  а   также   наружные│          │                        │
│       │работы  по   радиофикации и│          │                        │
│       │часификации        зданий и│          │                        │
│       │сооружений                 │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Здания    для    размещения│   4-8    │Определяется  локальными│
│       │устройств связи            │          │и  объектными   сметными│
│       │                           │          │расчетами               │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │ Глава 6. Наружные сети и  │          │                        │
│       │ сооружения водоснабжения, │          │                        │
│       │канализации, теплоснабжения│          │                        │
│       │      и газоснабжения      │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Плотины,       водозаборные│   4-8    │Определяется  локальными│
│       │сооружения,        насосные│          │и  объектными   сметными│
│       │станции,   напорные   линии│          │расчетами               │
│       │водоснабжения,       здания│          │                        │
│       │перекачки,     водонапорные│          │                        │
│       │башни, фильтры,  разводящая│          │                        │
│       │сеть       с       кранами,│          │                        │
│       │гидроколонками  и   другими│          │                        │
│       │обустройствами             │          │                        │
│       │(резервуарами,     шахтными│          │                        │
│       │колодцами и  др.).  Системы│          │                        │
│       │водооборота с градирнями   │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Наружная  сеть  канализации│   4-8    │Определяется  локальными│
│       │со смотровыми колодцами.   │          │и  объектными   сметными│
│       │                           │          │расчетами               │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Очистные сооружения и др.  │   4-8    │Определяется  локальными│
│       │                           │          │и  объектными   сметными│
│       │                           │          │расчетами               │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Здания         котельных со│   4-8    │Определяется  локальными│
│       │вспомогательными           │          │и  объектными   сметными│
│       │сооружениями    (бойлерная,│          │расчетами               │
│       │мазутопроводы, резервуары и│          │                        │
│       │др.)                       │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Тепловые сети              │   4-8    │Определяется  локальными│
│       │                           │          │и  объектными   сметными│
│       │                           │          │расчетами               │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Газоснабжение,             │   4-8    │Определяется  локальными│
│       │газораспределительные      │          │и  объектными   сметными│
│       │пункты (ГРП)               │          │расчетами               │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Глава 7. Благоустройство и │          │                        │
│       │   озеленение территории   │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Вертикальная     планировка│   4-8    │Определяется  локальными│
│       │территории,      устройство│          │и  объектными   сметными│
│       │дорожек,              малые│          │расчетами               │
│       │архитектурные        формы,│          │                        │
│       │спортивные    и     игровые│          │                        │
│       │площадки,        спортивные│          │                        │
│       │сооружения,      ограждение│          │                        │
│       │территорий,        наружное│          │                        │
│       │освещение,          посадка│          │                        │
│       │деревьев,      кустарников,│          │                        │
│       │устройство клумб, газонов  │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Глава 8. Временные здания и│          │                        │
│       │        сооружения         │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Средства  на   возведение и│ 4, 5, 8  │Определяются   отдельным│
│       │разборку временных зданий и│          │расчетом,    если    эти│
│       │сооружений                 │          │затраты  не     учтены в│
│       │производственного         и│          │объектных сметах        │
│       │вспомогательного           │          │                        │
│       │назначения, предусмотренных│          │                        │
│       │данным проектом            │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │ Глава 9. Прочие работы и  │          │                        │
│       │          затраты          │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │                           │          │Затраты     включаются в│
│       │                           │          │соответствии с  "Прочими│
│       │                           │          │работами  и   затратами"│
│       │                           │          │ТСН-2001.11             │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │   Глава 10. Содержание    │   7, 8   │По           нормативам,│
│       │   дирекции (технический   │          │установленным           │
│       │    надзор) строящегося    │          │Правительством Москвы   │
│       │  предприятия (учреждения) │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │   Глава 11. Подготовка    │   7, 8   │Определяется расчетом   │
│       │  эксплуатационных кадров  │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │   Глава 12. Проектные и   │          │                        │
│       │  изыскательские работы,   │          │                        │
│       │     авторский надзор      │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Проектные работы           │   7, 8   │Расчет в соответствии  с│
│       │                           │          │действующими            │
│       │                           │          │методическими           │
│       │                           │          │документами             │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Изыскательские работы      │   7, 8   │Расчет                  │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Авторский надзор           │   7, 8   │Расчет в соответствии  с│
│       │                           │          │действующими            │
│       │                           │          │методическими           │
│       │                           │          │документами             │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Экспертиза проектов        │   7, 8   │Определяется в процентах│
│       │                           │          │от стоимости ПИР        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │За итогом вышеперечисленных│          │                        │
│       │глав                       │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Резерв           средств на│   4-8    │2% или 3%               │
│       │непредвиденные     работы и│          │                        │
│       │затраты                    │          │                        │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Возвратные суммы           │   7, 8   │Определяются расчетами  │
├───────┼───────────────────────────┼──────────┼────────────────────────┤
│       │Затраты,        связанные с│   4-8    │Принимаются  в   размере│
│       │уплатой           налога на│          │18% от полной стоимости │
│       │добавленную стоимость (НДС)│          │                        │
└───────┴───────────────────────────┴──────────┴────────────────────────┘

Приложение 6

Положения
о составе затрат и порядке их отнесения на сметную стоимость жилищного строительства

1. Настоящие положения устанавливают порядок определения сметной стоимости объектов жилищного строительства, осуществляемого в микрорайонах, кварталах городов, поселках городского типа и сельских населенных пунктах, а также на отдельных участках.
2. Сметная стоимость строительства жилых домов, первые (цокольные) и подвальные этажи которых предназначаются для размещения магазинов, предприятий общественного питания и культурно-бытового обслуживания (включая книжные магазины, аптеки и учреждения банка), а также жилых домов с пристроенными к ним для размещения указанных предприятий помещениями, определяется раздельно по жилой и нежилой частям дома в следующем порядке:
2.1. В сметную стоимость каждой из частей дома (жилой и нежилой) наряду со средствами на устройство основных конструктивных элементов и на выполнение работ, относящихся к ним непосредственно (стены, перегородки, заполнения оконных и дверных проемов, полы, санитарно-технические и электротехнические устройства, отделочные работы и др.) включаются также соответствующие доли общих для этих частей дома затрат, связанных с выполнением работ нулевого цикла (земляные работы, фундаменты, стены и перекрытия над техническими подпольями и подвалами) и на устройство крыши в размерах, пропорциональных строительным объемам жилой и нежилой (только встроенной) частей дома.
Затраты по работам нулевого цикла и устройству крыши и покрытий по пристраиваемым к жилым домам помещений для указанных предприятий относятся целиком на сметную стоимость строительства нежилой части дома.
2.2. Затраты по устройству лестничных клеток и лифтовых шахт в первом (цокольном) и подвальном этажах дома относятся целиком на сметную стоимость нежилой части дома в случаях, когда встроенные помещения занимают первый (цокольный) и подвальный этажи целиком. Если встроенные помещения занимают часть первого (цокольного) и подвального этажей, то затраты по устройству в них лестничных клеток и лифтовых шахт распределяются между сметной стоимостью жилой и нежилой частей дома пропорционально занимаемой ими в первом (цокольном) и подвальном этажах общей (полезной) площади.
2.3. Затраты по оборудованию жилых домов пассажирскими лифтами относятся целиком на сметную стоимость жилой части дома.
2.4. Средства на устройство перекрытия над размещенными в первом (цокольном) этаже дома нежилыми помещениями включаются в сметную стоимость нежилой части дома без учета затрат на устройство полов с подготовкой, которые относятся на сметную стоимость жилой его части.
2.5. При устройстве в жилом доме технического этажа, необходимость в котором вызывается использованием первого этажа под нежилые помещения, средства на устройство технического этажа включаются в сметную стоимость нежилой части дома.
2.6. Средства на оборудование, хозяйственный инвентарь и приспособления для эксплуатационных нужд предприятий, размещаемых во встроенных (встроенно-пристроенных) помещениях, включаются в отдельную смету и целиком относятся на сметную стоимость нежилых помещений.
Общая сметная стоимость строительства жилой части дома определяется как сумма стоимости его жилой и нежилой частей.
В объектном сметном расчете (смете) и сводном сметном расчете стоимости строительства жилого дома (жилых домов) со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями за итогом общей сметной стоимости показываются в том числе отдельными строками суммы сметной стоимости жилой и нежилой части дома.
3. Сметная стоимость строительства жилых домов, в которых предусматривается использование для размещения нежилых помещений и верхний этаж (например, для мастерских художников), определяется также раздельно по жилой и нежилой частям дома. При этом средства на выполнение работ нулевого цикла и на устройство крыши распределяются между жилой и нежилой частями пропорционально их строительному объему, средства на устройство чердачного перекрытия, а также на устройство чистого пола с подготовкой в верхнем этаже включаются в сметную стоимость строительства нежилой части дома. Средства на устройство перекрытия под нежилым верхним этажом (без стоимости пола) относятся на сметную стоимость жилой части дома. Сметная стоимость работ, относящихся непосредственно к жилой и нежилой частям дома, включается в соответствующие разделы сметной документации на эти части дома.
4. На сметную стоимость строительства каждого из жилых домов, размещаемых в жилых микрорайонах, кварталах и поселках, относятся пропорционально их строительному объему затраты, связанные с освоением территории строительства, прокладкой наружных сетей, благоустройством территории и т.п., общий размер которых определяется сводными сметными расчетами или сводками затрат по микрорайону, кварталу или поселку.
При размещении в первом (цокольном) и подвальном этажах жилого дома предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения или при пристройке к жилому дому для этих предприятий специальных помещений в верхнем этаже затраты на инженерное оборудование и благоустройство территории микрорайона, квартала или поселка относятся как на жилую, так и на нежилую части дома пропорционально строительным объемам жилой и нежилой частей дома.
5. Не допускается относить на показатели стоимости жилищного строительства:
5.1. Затраты на строительство отдельно стоящих зданий, встроенных и пристроенных помещений для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, детских учреждений и других предприятий и учреждений культурно-бытового и коммунального назначения, а также встроенных помещений отделения связи, АТС, отделений милиции, помещений административного назначения.
5.2. Затраты на технологическое оборудование (включая грузовые лифты, специальные светильники, компрессоры, кондиционеры, холодильники и др.) отдельно стоящих, встроенных и пристроенных помещений, а также на специальную их отделку (лепные, альфрейные и другие художественные работы и рекламные устройства).
5.3. Затраты на строительство гаражей для индивидуальных автомашин, районных котельных, общественных уборных, а также затраты на развитие городских инженерных сетей и городское благоустройство (включая высоковольтную часть электрокабельных сетей, идущую от трансформаторной подстанции к фидерной подстанции).
5.4. Затраты на благоустройство участков, отведенных внутри микрорайона для школ, детских садов-яслей и других зданий культурно-бытового назначения.
5.5. Затраты на строительство уличных магистральных сетей, головных сооружений инженерного оборудования, трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, котельных, дорог и улиц (проезжей части, водостоков и тротуаров) и другие затраты по благоустройству сельских населенных пунктов, определяемые отдельным сводным сметным расчетом стоимости благоустройства и инженерного оборудования сельского населенного пункта (группы жилых домов) и относящиеся к строительству объектов коммунального хозяйства.
6. Показатели сметной стоимости жилых домов на 1 м2 приведенной общей площади определяются путем деления сумм всех затрат, перечисленных в пунктах 3 и 4 настоящих Положений, на приведенную общую площадь жилого дома (жилых домов). Этот показатель приводится в итоге сводного сметного расчета в графе "Технико-экономические показатели".
При размещении в жилом доме нежилых помещений в графе "Технико-экономические показатели" для жилой и нежилой части приводятся раздельно:
по жилой части дома - показатель стоимости строительства на 1 м2 приведенной общей площади, а также показатель стоимости на одну квартиру в среднем;
по нежилой части дома - показатель стоимости строительства на расчетную единицу измерения размещаемых в нем предприятий и учреждений (одно рабочее место в магазинах, одно посадочное место в столовых и т.д.).
В случаях размещения в первых этажах жилых домов или в пристраеваемых к ним специальных помещениях различных по назначению предприятий и учреждений сметная стоимость всей нежилой части дома распределяется между этими предприятиями и учреждениями пропорционально их строительным объемам.
7. По зданиям общежитий наряду с показателем стоимости строительства на 1 м2 общей площади указывается дополнительный показатель на одно место.
8. При осуществлении застройки жилого комплекса за счет средств нескольких застройщиков сметная стоимость распределяется следующим образом:
по внутриквартальным сетям водоснабжения, канализации, тепло-, энергоснабжения и др. - пропорционально потребностям объектов в воде, газе, тепле, электроэнергии и т.п.;
по работам, связанным с благоустройством и озеленением территории, - пропорционально площадям, приходящимся на каждого застройщика.
9. Общая стоимость строительства, включая прочие затраты, распределяется пропорционально стоимости строительства объектов.

Приложение 7

Нормативная таблица
по применению норм накладных расходов, сметной прибыли и коэффициентов, учитывающих дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время

┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│   Наименование сборников    │      строительно-монтажные работы      │ при использовании расценок других  │
│  расценок, номера таблиц и  │                                        │   глав при определении стоимости   │
│          расценок           │                                        │    ремонтно-строительных работ     │
│                             ├────────────────────┬───────────────────┼────────────────┬───────────────────┤
│                             │     Нормы в %      │   Коэффициенты,   │   Нормы в %    │   Коэффициенты,   │
│                             │                    │    учитывающие    │                │    учитывающие    │
│                             │                    │  дополнительные   │                │  дополнительные   │
│                             │                    │затраты, связанные │                │затраты, связанные │
│                             │                    │  с производством  │                │  с производством  │
│                             │                    │  работ в зимнее   │                │  работ в зимнее   │
│                             │                    │       время       │                │       время       │
│                             ├──────────┬─────────┼───────────┬───────┼────────┬───────┼──────────┬────────┤
│                             │Накладные │ Сметная │к затратам │   к   │Наклад- │Сметная│к затратам│   к    │
│                             │ расходы  │ прибыль │  труда,   │стоимо-│  ные   │прибыль│  труда,  │стоимос-│
│                             │          │         │заработной │  сти  │расходы │       │заработной│   ти   │
│                             │          │         │   плате   │матери-│        │       │  плате   │материа-│
│                             │          │         │ рабочих и │ алов  │        │       │рабочих и │  лов   │
│                             │          │         │ стоимости │       │        │       │стоимости │        │
│                             │          │         │эксплуата- │       │        │       │эксплуата-│        │
│                             │          │         │ ции машин │       │        │       │ции машин │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│              1              │    2     │    3    │     4     │   5   │   6    │   7   │    8     │   9    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Накладные расходы  и  сметная│    98    │   77    │     -     │   -   │   98   │  77   │    -     │   -    │
│прибыль на  заработную  плату│          │         │           │       │        │       │          │        │
│механизаторов                │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Строительные работы          │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│0-0                          │    0     │    0    │     -     │       │   0    │   0   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 1. Земляные работы   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-1:1-7                      │    98    │   77    │   1,192   │   -   │   98   │  77   │  1,192   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-8                          │    98    │   77    │   1,014   │   -   │   98   │  77   │  1,014   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-9, 1-10                    │    98    │   77    │   1,082   │   -   │   98   │  77   │  1,082   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-11:1-17                    │    98    │   77    │   1,014   │       │   98   │  77   │  1,014   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-18:1-20                    │    98    │   77    │   1,082   │   -   │   98   │  77   │  1,082   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-21                         │    98    │   77    │   1,014   │       │   98   │  77   │  1,014   │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-23, 1-24                   │    98    │   77    │   1,082   │   -   │   98   │  77   │  1,082   │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-25:1-28                    │    98    │   77    │   1,014   │   -   │   98   │  77   │  1,014   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-29:1-33                    │    98    │   77    │   1,047   │   -   │   98   │  77   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-35-1                       │    98    │   77    │   1,014   │   -   │   98   │  77   │  1,014   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-35-2, 1-35-3               │   105    │   77    │   1,248   │   -   │   91   │  67   │  1,248   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-35-4:1-35-6                │    98    │   77    │   1,082   │   -   │   98   │  77   │  1,082   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-35-7, 1-36:1-38            │    98    │   77    │   1,014   │   -   │   98   │  77   │  1,014   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-39:1-48                    │    98    │   77    │   1,047   │   -   │   98   │  77   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-49:1-55                    │   105    │   77    │   1,248   │   -   │   91   │  67   │  1,248   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-56:1-58                    │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-59-1:1-59-4                │    98    │   77    │   1,014   │   -   │   98   │  77   │  1,014   │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-59-5, 1-59-6, 1-60         │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-61, 1-62                   │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-63:1-67                    │    98    │   77    │   1,014   │   -   │   98   │  77   │  1,014   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-69:1-73                    │   105    │   77    │   1,047   │ 1,059 │   91   │  70   │  1,047   │ 1,059  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-74:1-78                    │    84    │   114   │   1,047   │ 1,002 │   84   │  114  │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    3.    Буровзрывные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│работы                       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│3-1:3-35                     │   146    │   115   │   1,047   │ 1,079 │  146   │  115  │  1,047   │ 1,079  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 4. Скважины          │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│4-1:4-20                     │   146    │   115   │   1,047   │ 1,079 │  146   │  115  │  1,047   │ 1,079  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  5.  Свайные  работы,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│закрепление грунтов          │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-1:5-17                     │   149    │   158   │   1,047   │   -   │  149   │  158  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-18:5-48                    │   149    │   158   │   1,047   │ 1,01  │  149   │  158  │  1,047   │  1,01  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-49, 5-50                   │   149    │   158   │   1,047   │   -   │  149   │  158  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-51:5-55                    │    74    │   114   │   1,047   │ 1,009 │   74   │  114  │  1,047   │ 1,009  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-56, 5-57                   │    74    │   114   │   1,047   │   -   │   74   │  114  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-58                         │    74    │   114   │   1,047   │ 1,009 │   74   │  114  │  1,047   │ 1,009  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-59:5-61                    │    74    │   114   │   1,047   │ 1,014 │   74   │  114  │  1,047   │ 1,014  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-62                         │   149    │   158   │   1,047   │ 1,01  │  149   │  158  │  1,047   │  1,01  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-66                         │    74    │   114   │   1,047   │ 1,014 │   74   │  114  │  1,047   │ 1,014  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-68:5-73                    │   149    │   158   │   1,047   │ 1,01  │  149   │  158  │  1,047   │  1,01  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-74                         │    74    │   114   │   1,047   │ 1,014 │   74   │  114  │  1,047   │ 1,014  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-75                         │   149    │   158   │   1,047   │ 1,01  │  149   │  158  │  1,047   │  1,01  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-76:5-89                    │   149    │   158   │   1,047   │   -   │  149   │  158  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-90                         │   149    │   158   │   1,047   │ 1,01  │  149   │  158  │  1,047   │  1,01  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-93                         │    74    │   114   │   1,047   │ 1,014 │   74   │  114  │  1,047   │ 1,014  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-94                         │   146    │   115   │   1,047   │ 1,079 │  146   │  115  │  1,047   │ 1,079  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-96:5-99                    │   149    │   158   │   1,047   │ 1,01  │  149   │  158  │  1,047   │  1,01  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-100                        │    74    │   114   │   1,047   │ 1,014 │   74   │  114  │  1,047   │ 1,014  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-101                        │   149    │   158   │   1,047   │ 1,01  │  149   │  158  │  1,047   │  1,01  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-104                        │    74    │   114   │   1,047   │ 1,014 │   74   │  114  │  1,047   │ 1,014  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-105                        │   146    │   115   │   1,047   │ 1,079 │  146   │  115  │  1,047   │ 1,079  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник     6.      Бетонные,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│железобетонные    конструкции│          │         │           │       │        │       │          │        │
│монолитные                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│6-1:6-13                     │    98    │   70    │   1,047   │ 1,022 │   85   │  70   │  1,047   │ 1,022  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│6-14                         │    98    │   70    │   1,047   │ 1,003 │   85   │  70   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│6-15:6-17                    │    98    │   70    │   1,047   │ 1,022 │   85   │  70   │  1,047   │ 1,022  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│6-18:6-25                    │    98    │   70    │   1,047   │ 1,062 │   85   │  70   │  1,047   │ 1,062  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│6-26:6-29                    │    98    │   70    │   1,047   │   -   │   85   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│6-39:6-98                    │    98    │   70    │   1,047   │ 1,022 │   85   │  70   │  1,047   │ 1,022  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│6-99                         │    98    │   70    │     -     │   -   │   85   │  70   │    -     │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│6-100                        │    98    │   70    │   1,047   │ 1,062 │   85   │  70   │  1,047   │ 1,062  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник     7.      Бетонные,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│железобетонные    конструкции│          │         │           │       │        │       │          │        │
│сборные                      │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-1:7-30, 7-31-1:7-31-6      │   159    │   119   │   1,087   │ 1,003 │  138   │  70   │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-31-7, 7-31-8               │   125    │   94    │   1,067   │   -   │  110   │  74   │  1,067   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-31-9                       │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-31-10, 7-32:7-51           │   159    │   119   │   1,087   │ 1,003 │  138   │  70   │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-52, 7-53                   │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-54-1:7-54-3                │   159    │   119   │   1,087   │ 1,003 │  138   │  70   │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-54-4:7-54-12, 7-55:7-63    │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-64:7-83                    │   159    │   119   │   1,087   │ 1,003 │  138   │  70   │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-85, 7-86                   │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  8.  Конструкции   из│          │         │           │       │        │       │          │        │
│кирпича и блоков             │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-1                          │   105    │   77    │   1,047   │ 1,003 │   91   │  70   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-2                          │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-3:8-19                     │   114    │   90    │   1,067   │ 1,025 │   91   │  70   │  1,067   │ 1,025  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-20:8-23                    │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-24:8-26                    │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  100   │  64   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-27, 8-28                   │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-29:8-31                    │   114    │   90    │   1,067   │ 1,025 │   91   │  70   │  1,067   │ 1,025  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-32                         │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-33                         │   114    │   90    │   1,067   │ 1,025 │   91   │  70   │  1,067   │ 1,025  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-34                         │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  100   │  64   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-35, 8-36                   │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-37:8-39                    │   114    │   90    │   1,067   │ 1,025 │   91   │  70   │  1,067   │ 1,025  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-40                         │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-41                         │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-42:8-45                    │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   9.    Металлические│          │         │           │       │        │       │          │        │
│конструкции                  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│9-1:9-72                     │    87    │   105   │   1,087   │   -   │   85   │  70   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    10.     Деревянные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│конструкции                  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-1:10-69                   │   120    │   84    │   1,047   │   -   │  105   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-70:10-72                  │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-73-1                      │   120    │   84    │   1,047   │   -   │  105   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-73-2, 10-74               │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-75:10-78                  │   120    │   84    │   1,047   │   -   │  105   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-79:10-81                  │   120    │   84    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-82                        │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 11. Полы             │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-1:11-3                    │   120    │   84    │   1,047   │   -   │  104   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-4:11-11                   │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  104   │  70   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-12                        │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-13:11-35                  │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  104   │  70   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-36                        │   120    │   84    │   1,047   │   -   │  104   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-37, 11-38                 │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  104   │  70   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-39                        │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  104   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-40                        │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  104   │  70   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 12. Кровли           │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-1:12-29                   │   120    │   84    │   1,087   │ 1,001 │  104   │  79   │  1,087   │ 1,001  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник      13.       Защита│          │         │           │       │        │       │          │        │
│строительных  конструкций   и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│оборудования от коррозии     │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-1:13-16, 13-17-1:13-17-4  │   105    │   77    │   1,047   │   -   │  100   │  64   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-17-5                      │   105    │   77    │   1,047   │   -   │  100   │  64   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-17-6, 13-17-7, 13-18:13-38│   105    │   77    │   1,047   │   -   │  100   │  64   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-39, 13-40                 │   105    │   77    │   1,047   │   -   │  100   │  64   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-41                        │   105    │   77    │   1,047   │ 1,003 │  100   │  64   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-42                        │   105    │   77    │   1,047   │   -   │  100   │  64   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-43, 13-44                 │   105    │   77    │   1,047   │   -   │  100   │  64   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-45                        │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  14.    Конструкции в│          │         │           │       │        │       │          │        │
│сельском строительстве       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│14-1, 14-2                   │   105    │   77    │   1,087   │ 1,003 │   91   │  70   │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│14-3                         │   105    │   77    │   1,087   │   -   │   91   │  70   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│14-4                         │   105    │   77    │   1,047   │ 1,003 │   91   │  70   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│14-5:14-7                    │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 15. Отделочные работы│          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-0                         │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  100   │  64   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-1:15-12                   │   120    │   84    │   1,047   │ 1,003 │  100   │  64   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-13:15-23                  │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  100   │  64   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-24                        │   120    │   84    │   1,047   │ 1,003 │  100   │  64   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-25:15-29                  │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  100   │  64   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-30:15-50                  │   120    │   84    │   1,047   │ 1,003 │  100   │  64   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-51:15-81                  │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  100   │  64   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-82:15-90, 15-91-1, 15-91-2│   120    │   84    │   1,047   │ 1,003 │  100   │  64   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-91-3,             15-91-4,│   120    │   84    │   1,025   │   -   │  100   │  64   │  1,025   │   -    │
│15-92:15-115                 │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-116:15-126                │   120    │   84    │   1,047   │ 1,003 │  100   │  64   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-127:15-136                │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  100   │  64   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-137, 15-138               │    98    │   73    │   1,047   │ 1,019 │   91   │  70   │  1,047   │ 1,019  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-139:15-141                │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  100   │  64   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-142, 15-143               │   120    │   84    │   1,047   │ 1,003 │  100   │  64   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-144, 15-145               │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  100   │  64   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-147                       │   120    │   84    │   1,047   │ 1,003 │  100   │  64   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-148                       │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │  100   │  64   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-149, 15-150               │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  100   │  64   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-151:15-154                │   120    │   84    │   1,047   │ 1,003 │  100   │  64   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-155                       │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  100   │  64   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   16.    Трубопроводы│          │         │           │       │        │       │          │        │
│внутренние                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-1                         │   133    │   113   │   1,067   │ 1,003 │  116   │  68   │  1,067   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-2, 16-3                   │   125    │   94    │   1,067   │   -   │  110   │  74   │  1,067   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-4                         │   133    │   113   │   1,067   │ 1,003 │  116   │  68   │  1,067   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-5:16-14                   │   125    │   94    │   1,067   │   -   │  114   │  67   │  1,067   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-15:16-33                  │   125    │   94    │   1,067   │   -   │  110   │  74   │  1,067   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  17.     Водопровод и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│канализация   -    внутренние│          │         │           │       │        │       │          │        │
│устройства                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│17-1-1                       │   125    │   94    │   1,067   │   -   │  110   │  74   │  1,067   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│17-1-2                       │   125    │   94    │   1,067   │   -   │  114   │  67   │  1,067   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│17-1-3:17-1-12, 17-2:17-10   │   125    │   94    │   1,067   │   -   │  110   │  74   │  1,067   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   18.     Отопление -│          │         │           │       │        │       │          │        │
│внутренние устройства        │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│18-1:18-21                   │   125    │   94    │   1,067   │   -   │  110   │  74   │  1,067   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 19.  Газоснабжение  -│          │         │           │       │        │       │          │        │
│внутренние устройства        │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│19-1:19-18                   │   125    │   94    │   1,067   │   -   │  110   │  74   │  1,067   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  20.     Вентиляция и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│кондиционирование воздуха    │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│20-1:20-55                   │   125    │   94    │   1,067   │   -   │  110   │  74   │  1,067   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  22.     Водопровод -│          │         │           │       │        │       │          │        │
│наружные сети                │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│22-7:22-61                   │   133    │   113   │   1,067   │ 1,003 │  116   │  68   │  1,067   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  23.    Канализация -│          │         │           │       │        │       │          │        │
│наружные сети                │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│23-1:23-33                   │   133    │   113   │   1,067   │ 1,003 │  116   │  68   │  1,067   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 24. Теплоснабжение  и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│газопроводы - наружные сети  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│24-1:24-60                   │   133    │   113   │   1,067   │ 1,003 │  116   │  68   │  1,067   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 26. Теплоизоляционные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│работы                       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│26-1:26-54                   │    98    │   73    │   1,047   │ 1,019 │   91   │  70   │  1,047   │ 1,019  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│26-55-1                      │    98    │   73    │   1,047   │ 1,019 │   91   │  70   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│26-55-2                      │    98    │   73    │   1,047   │ 1,019 │   91   │  70   │  1,047   │ 1,019  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   27.   Автомобильные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│дороги                       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-1:27-21                   │   161    │   107   │   1,047   │ 1,002 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-22:27-25                  │   161    │   107   │   1,047   │ 1,006 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,006  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-26-1                      │   161    │   107   │   1,047   │ 1,03  │  140   │  79   │  1,047   │  1,03  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-26-2                      │   161    │   107   │   1,047   │ 1,006 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,006  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-26-3                      │   161    │   107   │   1,047   │ 1,03  │  140   │  79   │  1,047   │  1,03  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-26-4, 27-27, 27-28        │   161    │   107   │   1,047   │ 1,006 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,006  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-29, 27-30                 │   161    │   107   │   1,047   │ 1,002 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-31:27-37                  │   161    │   107   │   1,047   │ 1,03  │  140   │  79   │  1,047   │  1,03  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-38,    27-39,     27-40-1,│   161    │   107   │   1,047   │ 1,006 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,006  │
│27-40-2                      │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-40-3, 27-40-4             │   161    │   107   │   1,047   │ 1,002 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-41-1:27-41-5              │   161    │   107   │   1,047   │ 1,006 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,006  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-41-6:27-41-11             │   161    │   107   │   1,047   │ 1,002 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-42:27-46                  │   161    │   107   │   1,047   │   -   │  140   │  79   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-47                        │   134    │   83    │   1,047   │   -   │  140   │  79   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-48                        │   134    │   83    │   1,047   │ 1,002 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-49:27-51                  │   134    │   83    │   1,047   │ 1,006 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,006  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-52:27-60                  │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-61                        │   161    │   107   │   1,047   │   -   │  140   │  79   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-62:27-64                  │   161    │   107   │   1,047   │ 1,002 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-65:27-68                  │   161    │   107   │   1,047   │ 1,03  │  140   │  79   │  1,047   │  1,03  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-69                        │   161    │   107   │   1,047   │ 1,002 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-71, 27-72                 │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-75                        │   161    │   107   │   1,047   │ 1,006 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,006  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-76                        │   161    │   107   │   1,047   │   -   │  140   │  79   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-77:27-90                  │   161    │   107   │     -     │   -   │  140   │  79   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-91-1                      │   105    │   77    │     -     │   -   │   91   │  70   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-91-2                      │    98    │   70    │     -     │   -   │   85   │  70   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-92:27-98                  │   161    │   107   │     -     │   -   │  140   │  79   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-99                        │   161    │   107   │   1,047   │ 1,002 │  140   │  79   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-100:27-102                │   161    │   107   │   1,047   │ 1,002 │  140   │  79   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-103:27-105                │   161    │   107   │     -     │   -   │  140   │  79   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 28. Железные дороги  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│28-1:28-215                  │   120    │   125   │   1,047   │   -   │  120   │  125  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   29.       Тоннели и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│метрополитены                │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│29-0                         │   105    │   77    │     -     │   -   │   91   │  70   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│29-1:29-133                  │   131    │   134   │     -     │   -   │  131   │  134  │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│29-134:29-169                │   113    │   103   │     -     │   -   │  113   │  103  │          │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│29-170:29-198                │   131    │   134   │     -     │   -   │  131   │  134  │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│29-199:29-219                │   113    │   103   │     -     │   -   │  113   │  103  │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│29-220:29-303                │   131    │   134   │     -     │   -   │  131   │  134  │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│29-305                       │   113    │   103   │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│29-306, 29-307               │   113    │   103   │     -     │   -   │  113   │  103  │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 30. Мосты и трубы    │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-1:30-11                   │   105    │   134   │   1,087   │ 1,003 │  105   │  134  │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-12                        │   105    │   134   │   1,047   │ 1,003 │  105   │  134  │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-13                        │   138    │   70    │   1,087   │ 1,003 │  138   │  70   │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-14                        │   105    │   134   │   1,087   │   -   │  105   │  134  │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-15                        │   105    │   134   │   1,047   │   -   │  105   │  134  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-16:30-24                  │   105    │   134   │   1,087   │ 1,003 │  105   │  134  │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-25, 30-26                 │   105    │   134   │   1,047   │   -   │  105   │  134  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-27-1                      │   105    │   134   │   1,087   │   -   │  105   │  134  │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-27-2                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │   80   │  55   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-28                        │   105    │   134   │   1,087   │   -   │  105   │  134  │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-29                        │   105    │   134   │   1,087   │ 1,003 │  105   │  134  │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-30, 30-31                 │   105    │   134   │   1,047   │ 1,022 │  105   │  134  │  1,047   │ 1,022  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-32:30-35                  │   105    │   134   │   1,087   │ 1,003 │  105   │  134  │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-36                        │   105    │   134   │   1,047   │ 1,006 │  105   │  134  │  1,047   │ 1,006  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-37, 30-38                 │   105    │   134   │   1,087   │ 1,003 │  105   │  134  │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-39:30-47                  │   105    │   134   │   1,087   │   -   │  105   │  134  │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-48-1:30-48-3              │   105    │   134   │   1,087   │ 1,003 │  105   │  134  │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-48-4                      │   105    │   134   │   1,047   │ 1,022 │  105   │  134  │  1,047   │ 1,022  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-48-5:30-48-8              │   105    │   134   │   1,087   │ 1,003 │  105   │  134  │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-49                        │   105    │   134   │   1,047   │ 1,006 │  105   │  134  │  1,047   │ 1,006  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-50                        │   105    │   134   │   1,087   │   -   │  105   │  134  │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-51:30-62                  │   105    │   134   │   1,047   │   -   │  105   │  134  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-63-1:30-63-5              │   105    │   134   │   1,087   │ 1,003 │  138   │  70   │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-63-6                      │   105    │   134   │   1,047   │ 1,022 │   85   │  70   │  1,047   │ 1,022  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-64:30-69                  │   105    │   134   │   1,047   │   -   │  105   │  134  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-70, 30-71                 │   105    │   134   │   1,047   │ 1,003 │  105   │  134  │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-72:30-74, 30-75-1, 30-75-2│   105    │   134   │   1,047   │   -   │  105   │  134  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-75-3                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │   80   │  55,  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-76-1                      │   105    │   134   │   1,047   │   -   │  105   │  134  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-76-2                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │   80   │  55   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-77:30-80                  │   105    │   134   │   1,047   │   -   │  105   │  134  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-81, 30-82                 │   105    │   134   │   1,087   │ 1,003 │  105   │  134  │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-83                        │   105    │   134   │   1,047   │ 1,062 │  105   │  134  │  1,047   │ 1,062  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-86                        │   105    │   134   │   1,047   │   -   │  105   │  134  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-87                        │   105    │   134   │   1,087   │ 1,003 │  105   │  134  │  1,087   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-88                        │   105    │   134   │   1,047   │ 1,003 │  105   │  134  │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-90:30-92                  │   105    │   134   │   1,047   │ 1,068 │  105   │  134  │  1,047   │ 1,068  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-93                        │   105    │   134   │   1,047   │   -   │  105   │  134  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│30-94, 30-95                 │   105    │   134   │   1,047   │ 1,022 │   85   │  70   │  1,047   │ 1,022  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 32. Трамвайные пути  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│32-1:32-12                   │   120    │   125   │   1,047   │ 1,006 │  120   │  125  │  1,047   │ 1,006  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│32-13:32-16                  │    80    │   55    │   1,047   │   -   │   80   │  55   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│32-17-1, 32-17-2             │   120    │   125   │   1,047   │ 1,006 │  120   │  125  │  1,047   │ 1,006  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│32-17-3                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │   80   │  55   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│32-18, 32-19-1               │   120    │   125   │   1,047   │ 1,006 │  120   │  125  │  1,047   │ 1,006  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│32-19-2                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │   80   │  55   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│32-20,    32-21,     32-22-1,│   120    │   125   │   1,047   │ 1,006 │  120   │  125  │  1,047   │ 1,006  │
│32-22-2                      │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│32-22-3, 32-22-4             │    80    │   55    │   1,047   │   -   │   80   │  55   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│32-23-1                      │   120    │   125   │   1,047   │ 1,006 │  120   │  125  │  1,047   │ 1,006  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│32-23-2                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │   80   │  55   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник             33. Линии│          │         │           │       │        │       │          │        │
│электропередачи              │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│33-1:33-36                   │   114    │   80    │   1,087   │   -   │  114   │  80   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│33-37                        │   114    │   80    │   1,067   │ 1,081 │  114   │  80   │  1,067   │ 1,081  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 34. Сооружения связи,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│радиовещания и телевидения   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│34-1, 34-2                   │   112    │   70    │   1,087   │   -   │  112   │  70   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│34-3                         │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  112   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│34-4:34-7                    │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│34-8:34-10                   │   120    │   84    │   1,025   │   -   │  100   │  64   │  1,025   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│34-11:34-16                  │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│34-17:34-28                  │   112    │   70    │   1,067   │ 1,081 │  112   │  70   │  1,067   │ 1,081  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│34-29:34-45                  │   112    │   70    │   1,087   │   -   │  112   │  70   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│34-46-1                      │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│34-46-2                      │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│34-46-3, 34-46-4             │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник     36.      Земляные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│конструкции  гидротехнических│          │         │           │       │        │       │          │        │
│сооружений                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│36-1                         │    98    │   77    │   1,082   │       │   98   │  77   │  1,082   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│36-2                         │    98    │   77    │   1,014   │   -   │   98   │  77   │  1,014   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│36-3-1                       │    98    │   77    │   1,082   │       │   98   │  77   │  1,082   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│36-3-2, 36-3-3               │    98    │   77    │   1,014   │   -   │   98   │  77   │  1,014   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   37.      Бетонные и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│железобетонные    конструкции│          │         │           │       │        │       │          │        │
│гидротехнических сооружений  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│37-1:37-12                   │    84    │   114   │   1,047   │ 1,028 │   84   │  114  │  1,047   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│37-13:37-15                  │    84    │   114   │   1,047   │ 1,002 │   84   │  114  │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│37-16                        │    84    │   114   │   1,047   │ 1,028 │   84   │  114  │  1,047   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник     38.      Каменные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│конструкции  гидротехнических│          │         │           │       │        │       │          │        │
│сооружений                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│38-1:38-3                    │    84    │   114   │   1,047   │   -   │   84   │  114  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   39.   Металлические│          │         │           │       │        │       │          │        │
│конструкции  гидротехнических│          │         │           │       │        │       │          │        │
│сооружений                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│39-1:39-5                    │    84    │   114   │   1,087   │   -   │   84   │  114  │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    40.     Деревянные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│конструкции  гидротехнических│          │         │           │       │        │       │          │        │
│сооружений                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│40-1:40-10                   │    84    │   114   │   1,047   │   -   │   84   │  114  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 41. Гидроизоляционные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│работы   в   гидротехнических│          │         │           │       │        │       │          │        │
│сооружениях                  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│41-1:41-3                    │    84    │   114   │   1,047   │ 1,003 │   84   │  114  │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│41-4, 41-5                   │    84    │   114   │   1,047   │   -   │   84   │  114  │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник                   42.│          │         │           │       │        │       │          │        │
│Берегоукрепительные работы   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│42-1:42-20                   │    84    │   114   │   1,047   │ 1,028 │   84   │  114  │  1,047   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 44.                  │          │         │           │       │        │       │          │        │
│Подводно-строительные        │          │         │           │       │        │       │          │        │
│(водолазные) работы          │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-1:44-4                    │   105    │   77    │     -     │   -   │  105   │  77   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-5:44-16                   │    98    │   77    │     -     │   -   │   98   │  77   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-17:44-21                  │   133    │   113   │     -     │   -   │  133   │  113  │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-22, 44-23                 │   112    │   70    │     -     │   -   │  112   │  70   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-24-1                      │    85    │   70    │     -     │   -   │   85   │  70   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-24-2                      │   138    │   70    │     -     │   -   │  138   │  70   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-24-3, 44-24-4             │   159    │   119   │     -     │   -   │  159   │  119  │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-24-5                      │   120    │   84    │     -     │   -   │  120   │  84   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-25                        │   114    │   90    │     -     │   -   │  114   │  90   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-26, 44-27                 │   105    │   77    │     -     │   -   │  105   │  77   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-28:44-30                  │    98    │   70    │     -     │   -   │   98   │  70   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-31,                 44-32,│    87    │   105   │     -     │   -   │   87   │  105  │    -     │   -    │
│44-33-1:44-33-12             │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-33-13:44-33-30            │   133    │   113   │     -     │   -   │  133   │  113  │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-34                        │    87    │   105   │     -     │   -   │   87   │  105  │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-35                        │   120    │   84    │     -     │   -   │  120   │  84   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-36                        │    84    │   114   │     -     │   -   │   84   │  114  │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-37                        │   149    │   158   │     -     │   -   │  149   │  158  │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-38                        │    80    │   55    │     -     │   -   │   80   │  55   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-39, 44-40                 │    91    │   70    │     -     │   -   │   91   │  70   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-41                        │    80    │   55    │     -     │   -   │   80   │  55   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-42                        │   105    │   70    │     -     │   -   │  105   │  70   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-43                        │    80    │   55    │     -     │   -   │   80   │  55   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-44, 44-45                 │    91    │   70    │     -     │   -   │   91   │  70   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-46-1                      │    87    │   105   │     -     │   -   │   87   │  105  │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-46-2                      │    85    │   70    │     -     │   -   │   85   │  70   │    -     │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-47                        │   133    │   113   │     -     │   -   │  133   │  113  │    -     │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-48                        │   116    │   68    │     -     │   -   │  116   │  68   │    -     │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-49, 44-50                 │   105    │   77    │     -     │   -   │  105   │  77   │    -     │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│44-51                        │    80    │   55    │     -     │   -   │   80   │  55   │    -     │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 45. Промышленные печи│          │         │           │       │        │       │          │        │
│и трубы                      │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│45-1:45-42                   │   110    │   132   │   1,087   │ 1,025 │  110   │  132  │  1,087   │ 1,025  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│45-43                        │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │   91   │  70   │  1,047   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│45-44:45-55                  │   110    │   132   │   1,087   │ 1,025 │  110   │  132  │  1,087   │ 1,025  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    47.    Озеленение,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│благоустройство, малые формы │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-1:47-8                    │   187    │   101   │   1,047   │   -   │  156   │  84   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-9:47-12                   │   187    │   101   │     -     │   -   │  156   │  84   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-13:47-22                  │   187    │   101   │   1,047   │   -   │  156   │  84   │  1,047   │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-23:47-33                  │   187    │   101   │     -     │   -   │  156   │  84   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-34                        │   187    │   101   │   1,047   │   -   │  156   │  84   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-35:47-49                  │   187    │   101   │     -     │   -   │  156   │  84   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-50, 47-51                 │   187    │   101   │   1,047   │   -   │  156   │  84   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-52:47-56                  │   187    │   101   │     -     │   -   │  156   │  84   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-57:47-59                  │   187    │   101   │   1,047   │ 1,006 │  156   │  84   │  1,047   │ 1,006  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-60                        │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-61:47-66                  │   187    │   101   │     -     │   -   │  156   │  84   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-67                        │   105    │   77    │   1,047   │   -   │   91   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-68                        │   187    │   101   │     -     │   -   │  156   │  84   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-69                        │   134    │   83    │     -     │   -   │  156   │  84   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-70                        │   120    │   84    │   1,047   │ 1,003 │  100   │  64   │  1,047   │ 1,003  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│47-71                        │   134    │   83    │     -     │   -   │  156   │  84   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник      51.       Прочие│          │         │           │       │        │       │          │        │
│строительные работы          │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│51-1, 51-2                   │    75    │   70    │   1,047   │   -   │   75   │  70   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│51-3                         │    75    │   70    │     -     │   -   │   75   │  70   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Монтаж оборудования          │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│0-1:0-4                      │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 1.                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
│Металлообрабатывающее        │          │         │           │       │        │       │          │        │
│оборудование                 │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-1, 1-2                     │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник                    3.│          │         │           │       │        │       │          │        │
│Подъемно-транспортное        │          │         │           │       │        │       │          │        │
│оборудование                 │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│3-1:3-35                     │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    6.    Теплосиловое│          │         │           │       │        │       │          │        │
│оборудование                 │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│6-1:6-50                     │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   7.    Компрессорные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│машины, насосы, вентиляторы  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-1:7-24                     │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 8. Электротехнические│          │         │           │       │        │       │          │        │
│установки                    │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-1:8-27                     │   112    │   70    │   1,087   │   -   │  114   │  67   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-28:8-72                    │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-73:8-80                    │   112    │   70    │   1,067   │ 1,081 │  114   │  67   │  1,067   │ 1,081  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-81:8-83                    │   112    │   70    │   1,087   │   -   │  114   │  67   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-84:8-94                    │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-95                         │   112    │   70    │   1,087   │   -   │  114   │  67   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-96                         │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-97, 8-98                   │   112    │   70    │   1,067   │ 1,081 │  114   │  67   │  1,067   │ 1,081  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-99:8-103                   │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-104:8-108                  │   112    │   70    │   1,067   │ 1,081 │  114   │  67   │  1,067   │ 1,081  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-109:8-138                  │   112    │   70    │   1,087   │   -   │  114   │  67   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-139                        │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-140                        │   112    │   70    │   1,067   │ 1,081 │  114   │  67   │  1,067   │ 1,081  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-141:8-153                  │   112    │   70    │   1,087   │   -   │  114   │  67   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-154                        │   112    │   70    │   1,067   │ 1,081 │  114   │  67   │  1,067   │ 1,081  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-155:8-184                  │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-185:8-187                  │   112    │   70    │   1,067   │ 1,081 │  114   │  67   │  1,067   │ 1,081  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-188:8-272                  │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-277:8-279                  │   112    │   70    │   1,067   │ 1,081 │  112   │  70   │  1,067   │ 1,081  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-280, 8-281                 │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   10.    Оборудование│          │         │           │       │        │       │          │        │
│связи                        │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-1:10-91                   │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-92:10-114,                │   112    │   70    │   1,067   │ 1,081 │  114   │  67   │  1,067   │ 1,081  │
│10-115-1:10-115-25           │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-115-26:10-115-33          │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-116                       │   112    │   70    │   1,087   │   -   │  114   │  67   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-117, 10-118               │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-119,               10-120,│   112    │   70    │   1,067   │ 1,081 │  114   │  67   │  1,067   │ 1,081  │
│10-121-1:10-121-7            │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-121-8                     │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-122-1:10-122-7            │   112    │   70    │   1,067   │ 1,081 │  114   │  67   │  1,067   │ 1,081  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-122-8                     │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-123-1:10-123-28           │   112    │   70    │   1,067   │ 1,081 │  114   │  67   │  1,067   │ 1,081  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-123-29:10-123-32          │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-124-1:10-124-14           │   112    │   70    │   1,067   │ 1,081 │  114   │  67   │  1,067   │ 1,081  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-124-15, 10-124-16         │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-125:10-127                │   112    │   70    │   1,087   │   -   │  114   │  67   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-128:10-133                │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-134:10-139                │   112    │   70    │   1,087   │   -   │  114   │  67   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-140:10-152                │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-153:10-158                │   112    │   70    │   1,087   │   -   │  114   │  67   │  1,087   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-159, 10-160               │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   11.       Приборы и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│средства      автоматизации и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│вычислительной техники       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-1:11-30                   │   112    │   70    │   1,047   │   -   │  114   │  67   │  1,047   │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  12.  Технологические│          │         │           │       │        │       │          │        │
│трубопроводы                 │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-1:12-61                   │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   18.    Оборудование│          │         │           │       │        │       │          │        │
│предприятий      химической и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│нефтеперерабатывающей        │          │         │           │       │        │       │          │        │
│промышленности               │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│18-1, 18-2                   │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   21.    Оборудование│          │         │           │       │        │       │          │        │
│метрополитенов и тоннелей    │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│21-1:21-8                    │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│21-9                         │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   79   │  70   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   24.    Оборудование│          │         │           │       │        │       │          │        │
│предприятий    промышленности│          │         │           │       │        │       │          │        │
│строительных материалов      │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│24-1:24-51                   │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   28.    Оборудование│          │         │           │       │        │       │          │        │
│предприятий           пищевой│          │         │           │       │        │       │          │        │
│промышленности               │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│28-1:28-19                   │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   29.    Оборудование│          │         │           │       │        │       │          │        │
│театрально-зрелищных         │          │         │           │       │        │       │          │        │
│предприятий                  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│29-1:29-14                   │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   31.    Оборудование│          │         │           │       │        │       │          │        │
│предприятий кинематографии   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│31-1                         │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│31-2-1                       │    79    │   70    │     -     │   -   │   67   │  67   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│31-2-2:31-2-12               │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│31-2-13, 31-2-14             │    79    │   70    │     -     │   -   │   67   │  67   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│31-2-15, 31-2-16             │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│31-2-17, 31-2-18             │    79    │   70    │     -     │   -   │   67   │  67   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│31-2-19, 31-2-20             │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│31-2-21                      │    79    │   70    │     -     │   -   │   67   │  67   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│31-2-22:31-2-32, 31-3        │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   33.    Оборудование│          │         │           │       │        │       │          │        │
│предприятий            легкой│          │         │           │       │        │       │          │        │
│промышленности               │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│33-1-1                       │    79    │  ,# 70  │     -     │   -   │   67   │  67   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│33-1-2:33-1-4, 33-2:33-9     │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   34.    Оборудование│          │         │           │       │        │       │          │        │
│учреждений здравоохранения  и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│предприятий       медицинской│          │         │           │       │        │       │          │        │
│промышленности               │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│34-1:34-21                   │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   36.    Оборудование│          │         │           │       │        │       │          │        │
│предприятий          бытового│          │         │           │       │        │       │          │        │
│обслуживания и  коммунального│          │         │           │       │        │       │          │        │
│хозяйства                    │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│36-1                         │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│36-2-1                       │    79    │   70    │     -     │   -   │   67   │  67   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│36-2-2:36-2-6,  36-3,   36-4,│    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
│36-5-1, 36-5-2               │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│36-5-3                       │    79    │   70    │     -     │   -   │   67   │  67   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│36-5-4                       │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   37.    Оборудование│          │         │           │       │        │       │          │        │
│общего назначения            │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│37-1:37-17                   │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │   67   │  67   │  1,067   │ 1,028  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Пусконаладочные работы       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 1. Электротехнические│          │         │           │       │        │       │          │        │
│устройства                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-1:1-189                    │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 2. Автоматизированные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│системы управления           │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│2-1:2-32                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 3. Системы вентиляции│          │         │           │       │        │       │          │        │
│и кондиционирования воздуха  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│3-1:3-68                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник                    4.│          │         │           │       │        │       │          │        │
│Подъемно-транспортное        │          │         │           │       │        │       │          │        │
│оборудование                 │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│4-1:4-25                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  6.     Холодильные и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│компрессорные устройства     │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│6-1:6-31                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник                    7.│          │         │           │       │        │       │          │        │
│Теплоэнергетическое          │          │         │           │       │        │       │          │        │
│оборудование                 │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-1:7-85                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник     9.     Сооружения│          │         │           │       │        │       │          │        │
│водоснабжения и канализации  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│9-1:9-51                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник      10.      Сборник│          │         │           │       │        │       │          │        │
│укрупненных       показателей│          │         │           │       │        │       │          │        │
│стоимости     пусконаладочных│          │         │           │       │        │       │          │        │
│работ                        │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-4:10-44                   │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   11.   Экологическое│          │         │           │       │        │       │          │        │
│сопровождение        объектов│          │         │           │       │        │       │          │        │
│строительства  и  составление│          │         │           │       │        │       │          │        │
│санитарно-экологического     │          │         │           │       │        │       │          │        │
│паспорта                     │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-1:11-11                   │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Ремонтно-строительные работы │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 51. Земляные работы  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│51-1:51-4                    │    91    │   67    │   1,248   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│51-5-1                       │    98    │   77    │   1,192   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│51-5-2                       │    98    │   77    │   1,014   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│51-6                         │    91    │   67    │   1,248   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 52. Фундаменты       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│52-1                         │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│52-2                         │    91    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│52-3:52-6                    │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│52-7                         │    85    │   70    │   1,047   │ 1,022 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│52-8:52-10                   │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│52-11                        │    85    │   70    │   1,047   │ 1,022 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│52-12                        │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│52-13-1                      │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│52-13-2                      │    85    │   70    │   1,047   │ 1,022 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│52-14                        │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│52-15                        │    91    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│52-16:52-32                  │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 53. Стены            │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│53-1, 53-2                   │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│53-3:53-6                    │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│53-7                         │    91    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│53-8:53-13                   │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│53-14, 53-15                 │    91    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│53-16, 53-17-1               │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│53-17-2                      │    85    │   70    │   1,047   │ 1,022 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│53-18                        │   105    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│53-19                        │    85    │   70    │   1,087   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│53-20:53-25                  │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│53-26                        │    85    │   70    │   1,047   │ 1,022 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│53-27:53-37                  │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 54. Перекрытия       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│54-0                         │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│54-1:54-5                    │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│54-6:54-8                    │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│54-9, 54-10                  │    85    │   70    │   1,047   │ 1,022 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│54-11                        │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│54-12                        │    85    │   70    │   1,087   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│54-13, 54-14                 │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│54-15                        │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│54-16, 54-17                 │    80    │   55    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 55. Перегородки      │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│55-1:55-4                    │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│55-5                         │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 56. Проемы           │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│56-1:56-3                    │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│56-4:56-11                   │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│56-12:56-15                  │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│56-16:56-27                  │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│56-28, 56-29                 │    85    │   70    │   1,087   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│56-30:56-32                  │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│56-35                        │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│56-36                        │    85    │   70    │   1,087   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│56-37                        │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│56-38                        │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 57. Полы             │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│57-1:57-5                    │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│57-6:57-18                   │   104    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 58. Крыши, кровли    │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│58-1:58-5                    │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│58-6:58-33                   │   104    │   79    │   1,087   │ 1,001 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│58-34                        │   110    │   74    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│58-35                        │   104    │   79    │   1,087   │ 1,001 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 59. Лестницы, крыльца│          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│59-1:59-6, 59-7-1            │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│59-7-2                       │    85    │   70    │   1,087   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│59-8-1, 59-8-2               │    85    │   70    │   1,047   │ 1,022 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│59-8-3, 59-8-4, 59-9         │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│59-10, 59-11                 │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│59-12, 59-13                 │    85    │   70    │   1,087   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│59-14                        │   138    │   70    │   1,087   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 60. Печные работы    │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│60-1, 60-2                   │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│60-3:60-17                   │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    61.    Штукатурные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│работы                       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│61-1:61-9                    │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│61-10:61-25                  │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│61-26                        │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│61-27                        │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│61-28-1                      │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│61-28-2:61-28-9              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│61-29:61-31                  │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│61-32                        │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│61-33-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│61-33-2:61-33-7              │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│61-34                        │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│61-35:61-37                  │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 62. Малярные работы  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│62-0:62-16                   │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│62-17:62-20, 62-21-1:62-21-12│   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│62-21-13:62-21-15            │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│62-22-1:62-22-12             │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│62-22-13:62-22-15            │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│62-23, 62-24                 │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│62-25, 62-26-1:62-26-3       │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│62-26-4:62-26-10             │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│62-27-1:62-27-3              │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│62-27-4:62-27-9, 62-28       │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│62-29                        │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│62-30                        │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│62-31:62-41                  │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    63.    Стекольные,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│обойные и облицовочные работы│          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│63-1:63-5                    │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│63-6                         │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│63-7                         │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│63-8:63-12                   │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│63-13                        │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│63-14                        │   100    │   64    │   1,025   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│63-15, 63-16                 │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 64. Лепные работы    │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-1-1                       │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-1-2:64-1-4                │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-2-1                       │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-2-2:64-2-4                │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-3-1                       │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-3-2:64-3-4                │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-4-1                       │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-4-2:64-4-4                │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-5-1                       │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-5-2:64-5-4                │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-6-1                       │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-6-2:64-6-4                │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-7-1                       │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-7-2:64-7-4                │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-8-1                       │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-8-2:64-8-4                │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-9-1                       │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-9-2:64-9-4                │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-10-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-10-2:64-10-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-11-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-11-2:64-11-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-12-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-12-2:64-12-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-13-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-13-2:64-13-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-14-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-14-2:64-14-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-15-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-15-2:64-15-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-16-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-16-2:64-16-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-17-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-17-2:64-17-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-18-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-18-2:64-18-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-19-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-19-2:64-19-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-20-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-20-2:64-20-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-21-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-21-2:64-21-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-22-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-22-2:64-22-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-23-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-23-2:64-23-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-24-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-24-2:64-24-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-25-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-25-2:64-25-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-26-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-26-2:64-26-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-27-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-27-2:64-27-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-28-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-28-2:64-28-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-29-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-29-2:64-29-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-30-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-30-2:64-30-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-31-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-31-2:64-31-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-32-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-32-2:64-32-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-33-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-33-2:64-33-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-34-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-34-2:64-34-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-35-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-35-2:64-35-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-36-1                      │    80    │   55    │   1,047   │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-36-2:64-36-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-37-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-37-2:64-37-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-38-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-38-2:64-38-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-39-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-39-2:64-39-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-40-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-40-2:64-40-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-41-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-41-2:64-41-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-42-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-42-2:64-42-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-43-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-43-2:64-43-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-44-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-44-2:64-44-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-45-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-45-2:64-45-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-46-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-46-2:64-46-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-47-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-47-2:64-47-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-48-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-48-2:64-48-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-49-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-49-2:64-49-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-50-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-50-2:64-50-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-51-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-51-2:64-51-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-52-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-52-2:64-52-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-53-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-53-2:64-53-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-54-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-54-2:64-54-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-55-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-55-2:64-55-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-56-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-56-2:64-56-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-57-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-57-2:64-57-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-58-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-58-2:64-58-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-59-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-59-2:64-59-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-60-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-60-2:64-60-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-61-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-61-2:64-61-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-62-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-62-2:64-62-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-63-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-63-2:64-63-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-64-1                      │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│64-64-2:64-64-4              │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    65.     Внутренние│          │         │           │       │        │       │          │        │
│санитарно-технические работы │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-1:65-4                    │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-5:65-10                   │   110    │   74    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-11:65-13                  │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-14:65-21                  │   110    │   74    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-22, 65-23                 │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-24, 65-25                 │   110    │   74    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-26                        │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-27:65-29                  │   110    │   74    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-30:65-33                  │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-34:65-41                  │   110    │   74    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-42                        │    91    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-43:65-45                  │   110    │   74    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-46                        │   110    │   74    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│65-47:65-59                  │   110    │   74    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник     66.      Наружные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│инженерные сети              │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-0                         │    98    │   77    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-1, 66-2                   │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-3:66-15                   │   116    │   68    │   1,067   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-16, 66-17                 │   114    │   67    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-58, 66-59-1               │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-59-2                      │    91    │   70    │   1,067   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-60:66-64                  │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-65                        │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-66:66-77                  │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-78                        │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-79:66-82                  │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-83                        │    91    │   70    │   1,248   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-84                        │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-85                        │    91    │   70    │   1,192   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-86, 66-87                 │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-88                        │    91    │   70    │   1,192   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-89                        │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-90, 66-91                 │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-92:66-99,        66-100-1,│    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
│66-100-2                     │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-100-3                     │    91    │   70    │   1,067   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-101:66-117                │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│66-139:66-164                │   116    │   68    │   1,067   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 67.  Электромонтажные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│работы                       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│67-1:67-8                    │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│67-9, 67-10                  │   114    │   67    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 68. Благоустройство  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-1:68-4                    │   140    │   79    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-5:68-8                    │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-9:68-11                   │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-12                        │   138    │   70    │   1,087   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-13                        │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-14, 68-15                 │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-16:68-19                  │   156    │   84    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-20:68-24                  │   140    │   79    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-25                        │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-26, 68-27                 │   140    │   79    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-28                        │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-29                        │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-30:68-34                  │   156    │   84    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-35                        │    85    │   70    │   1,047   │ 1,022 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-36:68-42                  │   140    │   79    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-43, 68-44                 │   140    │   79    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-45                        │   140    │   79    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-46, 68-47                 │   140    │   79    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-48, 68-49                 │   140    │   79    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-50                        │   140    │   79    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-51:68-53                  │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-54:68-56                  │   156    │   84    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-59                        │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-60, 68-61                 │   140    │   79    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-62                        │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-63:68-65                  │   140    │   79    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│68-66, 68-67                 │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник      69.       Прочие│          │         │           │       │        │       │          │        │
│ремонтно-строительные работы │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│69-1:69-49                   │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Реставрационно-восстановите- │          │         │           │       │        │       │          │        │
│льные  работы  по  памятникам│          │         │           │       │        │       │          │        │
│истории и культуры           │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 1.                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
│Архитектурно-археологические │          │         │           │       │        │       │          │        │
│и  земляные  работы  в  зонах│          │         │           │       │        │       │          │        │
│памятников истории и культуры│          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-1:1-11                     │   105    │   77    │   1,248   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  2.     Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание      фундаментов,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│конструкций    из    кирпича,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│бутового и булыжного камней  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│2-1:2-7                      │    91    │   70    │   1,067   │ 1,025 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  3.     Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание кирпичных кладок │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│3-1:3-21                     │    91    │   70    │   1,067   │ 1,025 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  4.     Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание     конструкций и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│декора из естественного камня│          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│4-1:4-63                     │    91    │   70    │   1,067   │ 1,025 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  5.     Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание        деревянных│          │         │           │       │        │       │          │        │
│конструкций и деталей        │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-0:5-44                     │   105    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  6.     Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание кровель          │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│6-0:6-24                     │   104    │   79    │   1,087   │ 1,001 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  7.     Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание     металлических│          │         │           │       │        │       │          │        │
│конструкций  и   декоративных│          │         │           │       │        │       │          │        │
│элементов                    │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-0:7-16                     │    85    │   70    │   1,087   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  8.     Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание       штукатурной│          │         │           │       │        │       │          │        │
│отделки                      │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-1:8-35                     │   110    │   85    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  9.     Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание   облицовок    из│          │         │           │       │        │       │          │        │
│искусственного мрамора       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│9-1:9-14                     │   110    │   85    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  10.    Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание окрасок фасадов и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│интерьеров                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-0:10-20                   │   110    │   85    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  11.    Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание     керамического│          │         │           │       │        │       │          │        │
│декора                       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-0:11-24                   │   110    │   85    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  12.    Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание                  │          │         │           │       │        │       │          │        │
│архитектурно-лепного декора  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-1:12-51                   │   110    │   85    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  13.    Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание резьбы по дереву │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-1:13-13                   │   110    │   85    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    14.    Реставрация│          │         │           │       │        │       │          │        │
│мебели                       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│14-1:14-12                   │   110    │   85    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  15.    Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание паркетных полов  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-1:15-11                   │   110    │   85    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    16.    Воссоздание│          │         │           │       │        │       │          │        │
│изделий художественного литья│          │         │           │       │        │       │          │        │
│из цветных металлов          │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-1:16-6                    │   110    │   85    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник     17.     Чеканные,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│выколотные, давильные работы │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│17-1:17-9                    │   110    │   85    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  18.    Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание  инкрустированной│          │         │           │       │        │       │          │        │
│поверхности                  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│18-1:18-7                    │   110    │   85    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 19. Обивочные  работы│          │         │           │       │        │       │          │        │
│по реставрации мягкой мебели │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│19-1:19-16                   │   110    │   85    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  20.    Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание позолоты         │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│20-0:20-21                   │   110    │   85    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 21. Разные работы    │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│21-1:21-14                   │   110    │   85    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  22.    Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание оконных и дверных│          │         │           │       │        │       │          │        │
│приборов                     │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│22-1:22-13                   │   110    │   85    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  23.    Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание          тканей и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│гобеленов                    │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│23-1:23-16                   │   110    │   85    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  24.   Художественная│          │         │           │       │        │       │          │        │
│обработка             металла│          │         │           │       │        │       │          │        │
│гальваническим способом      │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│24-1:24-54                   │   110    │   85    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  25.    Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание         предметов│          │         │           │       │        │       │          │        │
│декоративно-прикладного      │          │         │           │       │        │       │          │        │
│искусства из цветных металлов│          │         │           │       │        │       │          │        │
│и хрустальных подвесок       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│25-1:25-63                   │   110    │   85    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  26.    Реставрация и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│воссоздание         предметов│          │         │           │       │        │       │          │        │
│декоративно-прикладного      │          │         │           │       │        │       │          │        │
│искусства   оловянно-слюдяной│          │         │           │       │        │       │          │        │
│группы                       │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│26-0:26-29                   │   110    │   85    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  27.  Реставрационные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│работы   по      озеленению и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│благоустройству  исторических│          │         │           │       │        │       │          │        │
│садов,  парков  и  территорий│          │         │           │       │        │       │          │        │
│вокруг памятников  истории  и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│культуры                     │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│27-1:27-25                   │   110    │   85    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    28.    Реставрация│          │         │           │       │        │       │          │        │
│монументальной  и   станковой│          │         │           │       │        │       │          │        │
│живописи                     │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│28-1:28-103                  │   110    │   85    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Дополнительные       затраты,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│связанные   с   производством│          │         │           │       │        │       │          │        │
│работ в зимнее время         │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│0-1, 0-2                     │   125    │   94    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сметные   нормы     затрат на│          │         │           │       │        │       │          │        │
│временные здания и сооружения│          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 1. Временные здания и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│сооружения                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-1                          │   105    │   77    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-2-1:1-2-3                  │    98    │   77    │   1,014   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-2-4:1-2-14                 │   161    │   107   │   1,047   │ 1,006 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-2-15                       │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-2-16:1-2-20                │   161    │   107   │   1,047   │ 1,006 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-2-21, 1-2-22, 1-3-1        │   105    │   77    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-3-2                        │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-1                        │   120    │   84    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-2:1-4-6                  │   125    │   94    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-7                        │   112    │   70    │     -     │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-8:1-4-14                 │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-15                       │   120    │   84    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-16:1-4-20                │   125    │   94    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-21                       │   112    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-22:1-4-28                │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-29                       │   120    │   84    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-30:1-4-34                │   125    │   94    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-35                       │   112    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-36:1-4-42                │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-43                       │   120    │   84    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-44:1-4-47                │   125    │   94    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-48                       │   112    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-49:1-4-54                │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-55                       │   120    │   84    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-56, 1-4-57               │   125    │   94    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-58                       │   112    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-59:1-4-62                │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-63                       │   120    │   84    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-64                       │   112    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-65, 1-4-66               │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-67                       │   120    │   84    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-68:1-4-72                │   125    │   94    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-73                       │   112    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-4-74:1-4-80                │    80    │   55    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Техническое  обслуживание   и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│ремонт           оборудования│          │         │           │       │        │       │          │        │
│городского хозяйства         │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   1.      Воздушное и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│водяное отопление, вентиляция│          │         │           │       │        │       │          │        │
│и кондиционирование воздуха  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-1:1-99                     │   110    │   74    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 2. Защита от коррозии│          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│2-1, 2-2                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    3.    Оборудование│          │         │           │       │        │       │          │        │
│станции аэрации              │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│3-1:3-64                     │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник   4.    Электрические│          │         │           │       │        │       │          │        │
│сети, аппараты и устройства  │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│4-1:4-35                     │   114    │   67    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│4-36:4-41                    │   114    │   67    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│4-101:4-228                  │   114    │   67    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│4-251                        │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 5. Лифты и эскалаторы│          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-1:5-73                     │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-74:5-78                    │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-79:5-84                    │    75    │         │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-85:5-89                    │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-90:5-99                    │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-100:5-172                  │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│5-173                        │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    6.     Медицинское│          │         │           │       │        │       │          │        │
│оборудование                 │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│6-1                          │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник     7.     Инженерные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│мостовые сооружения          │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-1:7-10                     │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-11, 7-12                   │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-13-1                       │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-13-2                       │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-14                         │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-15:7-29                    │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-30                         │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-31:7-33                    │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-34                         │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-35, 7-36                   │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-37-1                       │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-37-2                       │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-37-3                       │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-38                         │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-39:7-42                    │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-43                         │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-44:7-50                    │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-51                         │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-52                         │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-53:7-61                    │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-62                         │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-63:7-106, 7-107-1          │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-107-2, 7-108:7-113         │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-114:7-117                  │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-118, 7-119                 │    75    │   70    │     -     │   -   │   75   │  70   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-120:7-125                  │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-130                        │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  8.  Коммуникационные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│коллекторы                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-1:8-4                      │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-5, 8-6                     │   116    │   68    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-7:8-25                     │   112    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-26                         │   105    │   77    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-27:8-31                    │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-32                         │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-33:8-37                    │   100    │   64    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-38:8-43                    │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-44:8-46                    │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-47, 8-48                   │   112    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-49                         │   100    │   64    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-50:8-52                    │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-53, 8-54                   │   112    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-55                         │   100    │   64    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-56                         │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-57                         │   116    │   68    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-58                         │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-59:8-61                    │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-62                         │   162    │   22    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-63                         │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-64                         │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-65                         │   112    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-66, 8-67                   │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-68, 8-69                   │   112    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-70, 8-71                   │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-72                         │   162    │   22    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-73                         │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-74                         │   116    │   68    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-75                         │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│8-76                         │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник     9.     Содержание│          │         │           │       │        │       │          │        │
│дворовых территорий          │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│9-1:9-4                      │   100    │   64    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│9-5                          │   140    │   79    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│9-6:9-14                     │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│9-15:9-17                    │   140    │   79    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    10.    Слаботочные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│устройства,        автоматика│          │         │           │       │        │       │          │        │
│дымоудаления и пожаротушения │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│10-1:10-36                   │   114    │   67    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    11.    Техническое│          │         │           │       │        │       │          │        │
│обслуживание     и     ремонт│          │         │           │       │        │       │          │        │
│измерительной     аппаратуры,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│оборудования     и     систем│          │         │           │       │        │       │          │        │
│трубопроводов на предприятиях│          │         │           │       │        │       │          │        │
│МГУП "Мосводоканал"          │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-1:11-27                   │   114    │   67    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-28:11-51                  │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│11-52                        │   114    │   67    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    12.    Техническое│          │         │           │       │        │       │          │        │
│обслуживание     и     ремонт│          │         │           │       │        │       │          │        │
│оборудования                 │          │         │           │       │        │       │          │        │
│телеавтоматической    системы│          │         │           │       │        │       │          │        │
│управления          движением│          │         │           │       │        │       │          │        │
│транспорта                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-1:12-12                   │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-13                        │    91    │   70    │   1,047   │ 1,002 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-14                        │   100    │   64    │   1,047   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-15:12-33                  │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-34:12-36                  │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-37:12-41                  │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-42                        │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-43:12-52                  │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-63:12-92                  │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-93:12-111                 │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-112:12-115                │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-116:12-123                │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-124:12-126                │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-127, 12-128               │   112    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-129, 12-130               │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-131, 12-132               │   112    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-133:12-146                │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-147:12-179                │   112    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-180:12-185                │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-186:12-240                │   112    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-241                       │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-242:12-246                │   112    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│12-247:12-258                │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    13.    Водопровод,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│наружные  сети  и  внутренние│          │         │           │       │        │       │          │        │
│устройства                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-1                         │   116    │   68    │   1,067   │ 1,003 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-2:13-251                  │   110    │   74    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-252                       │   114    │   67    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-253                       │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│13-254:13-269                │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  14.  Канализационные│          │         │           │       │        │       │          │        │
│коллекторы                   │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│14-1:14-3                    │   162    │   22    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    15.    Техническая│          │         │           │       │        │       │          │        │
│эксплуатация  средств  связи,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│систем       видеонаблюдения,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│управления         движением,│          │         │           │       │        │       │          │        │
│охранной      и      пожарной│          │         │           │       │        │       │          │        │
│сигнализации                 │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-1-1, 15-1-2               │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-1-3, 15-1-4               │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-2-1                       │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-2-2, 15-2-3               │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-3-1                       │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-3-2, 15-3-3               │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-4-1                       │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-4-2, 15-4-3               │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-5-1, 15-5-2               │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-5-3                       │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-6-1, 15-6-2               │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-6-3, 15-6-4               │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-7-1, 15-7-2               │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-7-3, 15-7-4               │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-8-1                       │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-8-2, 15-8-3               │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-9-1, 15-9-2               │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-9-3, 15-9-4               │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-10-1, 15-10-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-10-3, 15-10-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-11-1, 15-11-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-11-3, 15-11-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-12-1, 15-12-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-12-3, 15-12-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-13-1, 15-13-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-13-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-14-1, 15-14-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-14-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-15-1, 15-15-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-15-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-16-1, 15-16-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-16-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-17-1                      │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-17-2:15-17-5              │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-18-1, 15-18-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-18-3, 15-18-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-19-1                      │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-19-2, 15-19-3             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-20-1, 15-20-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-20-3, 15-20-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-21-1, 15-21-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-21-3, 15-21-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-22-1                      │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-22-2, 15-22-3             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-23-1                      │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-23-2, 15-23-3             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-24-1, 15-24-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-24-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-25-1, 15-25-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-25-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-26-1, 15-26-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-26-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-27-1, 15-27-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-27-3, 15-27-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-28-1, 15-28-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-28-3, 15-28-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-29-1, 15-29-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-29-3, 15-29-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-30-1, 15-30-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-30-3, 15-30-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-31-1, 15-31-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-31-3, 15-31-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-32-1, 15-32-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-32-3, 15-32-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-33-1, 15-33-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-33-3, 15-33-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-34-1, 15-34-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-34-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-35-1, 15-35-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-35-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-36-1, 15-36-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-36-3, 15-36-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-37-1, 15-37-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-37-3, 15-37-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-38-1, 15-38-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-38-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-39-1                      │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-39-2                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-40-1, 15-40-2             │    75    │    70   │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-40-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-41-1, 15-41-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-41-3, 15-41-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-42-1, 15-42-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-42-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-43-1, 15-43-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-43-3                      │   112    │   70    │   1,047   │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-44-1                      │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-44-2, 15-44-3             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-45-1, 15-45-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-45-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-46-1, 15-46-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-46-3, 15-46-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-47-1, 15-47-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-47-3:15-47-5              │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-48-1, 15-48-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-48-3:15-48-5              │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-49-1, 15-49-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-49-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-50-1, 15-50-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-50-3, 15-50-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-51-1, 15-51-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-51-3, 15-51-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-52-1, 15-52-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-52-3, 15-52-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-53,    15-54,     15-55-1,│    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
│15-55-2                      │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-55-3:15-55-5              │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-56-1, 15-56-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-56-3:15-56-6              │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-57-1, 15-57-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-57-3, 15-57-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-58-1, 15-58-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-58-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-59-1                      │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-59-2                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-60-1, 15-60-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-60-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-61-1, 15-61-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-61-3, 15-61-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-62-1, 15-62-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-62-3, 15-62-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-63-1, 15-63-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-63-3, 15-63-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-64-1, 15-64-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-64-3, 15-64-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-65-1, 15-65-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-65-3, 15-65-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-66-1, 15-66-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-66-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-67-1, 15-67-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-67-3, 15-67-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-68-1, 15-68-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-68-3:15-68-5              │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-69-1, 15-69-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-69-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-70-1, 15-70-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-70-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-71-1, 15-71-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-71-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-72-1, 15-72-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-72-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-73-1, 15-73-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-73-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-74-1, 15-74-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-74-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-75-1, 15-75-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-75-3:15-75-6              │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-76-1, 15-76-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-76-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-77-1, 15-77-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-77-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-78-1, 15-78-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-78-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-79-1, 15-79-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-79-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-80-1, 15-80-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-80-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-81-1, 15-81-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-81-3, 15-81-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-82-1, 15-82-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-82-3:15-82-9              │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-83-1, 15-83-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-83-3:15-83-9              │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-84-1, 15-84-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-84-3:15-84-8              │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-85-1, 15-85-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-85-3, 15-85-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-86-1, 15-86-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-86-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-87-1, 15-87-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-87-3, 15-87-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-88-1, 15-88-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-88-3, 15-88-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-89-1, 15-89-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-89-3, 15-89-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-90-1, 15-90-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-90-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-91-1, 15-91-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-91-3, 15-91-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-92-1, 15-92-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-92-3                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-93-1, 15-93-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-93-3, 15-93-4             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-94-1                      │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-94-2                      │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-95-1, 15-95-2             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-95-3                      │   112    │   70    │   1,047   │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-96, 15-97-1               │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-97-2, 15-97-3             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-98-1                      │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-98-2, 15-98-3             │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-100-1                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-100-2, 15-100-3           │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-101-1                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-101-2, 15-101-3           │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-102-1                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-102-2, 15-102-3           │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-103-1                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-103-2, 15-103-3           │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-104-1                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-104-2                     │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-105-1                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-105-2, 15-105-3           │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-106-1                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-106-2, 15-106-3           │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-107-1                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-107-2, 15-107-3           │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-108-1                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-108-2, 15-108-3           │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-109, 15-110-1             │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-110-2, 15-110-3           │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-111-1                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-111-2, 15-151             │   112    │   70    │   1,047   │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-152, 15-153, 15-154-1     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-154-2                     │   112    │   70    │   1,047   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-155-1                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-155-2, 15-155-3           │   112    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-156-1                     │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-156-2                     │   112    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-156-3, 15-157-1           │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-157-2, 15-158             │   112    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-201:15-210                │   110    │   74    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-211-1                     │   110    │   74    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-211-2, 15-212:15-216      │   110    │   74    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-217-1                     │   110    │   74    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-217-2                     │   110    │   74    │   1,067   │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-218:15-230                │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-231, 15-232-1             │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-232-2                     │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-233-1                     │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│15-233-2                     │    79    │   70    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник  16.     Содержание и│          │         │           │       │        │       │          │        │
│ремонт фонтанов              │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-1                         │    85    │   70    │     -     │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-2                         │    91    │   70    │     -     │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-3                         │   112    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-4                         │    85    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-5:16-9                    │    75    │   70    │     -     │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-10:16-14                  │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-15                        │    85    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-16                        │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-17                        │    85    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-18                        │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-19                        │   112    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-20, 16-21                 │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-22:16-24                  │   105    │   77    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-25:16-29                  │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-30:16-33                  │   105    │   77    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-34                        │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-35                        │    79    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-36, 16-37                 │   105    │   77    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-38                        │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-39:16-47                  │   105    │   77    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-48                        │    91    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│16-49                        │   100    │   64    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник    17.    Техническое│          │         │           │       │        │       │          │        │
│обслуживание     и     ремонт│          │         │           │       │        │       │          │        │
│оборудования        отдельных│          │         │           │       │        │       │          │        │
│объектов городского хозяйства│          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│17-1:17-5                    │    75    │   70    │     -     │   -   │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Праздничное,     тематическое│          │         │           │       │        │       │          │        │
│оформление города, содержание│          │         │           │       │        │       │          │        │
│объектов городской среды     │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 1. Электротехнические│          │         │           │       │        │       │          │        │
│устройства систем иллюминации│          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-1:1-7                      │   114    │   67    │   1,067   │ 1,028 │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│1-8                          │   114    │   67    │     -     │   -   │        │       │          │        │
└─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┴────────┘

к Нормативной таблице применения норм накладных расходов, сметной прибыли и коэффициентов, учитывающих дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование глав, сборников │Строительно-монтажные работы по крупнопанельным жилым домам, выполняемые ДСК │
│  и шифры таблиц и расценок  │                                                                             │
│                             ├────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│                             │     Нулевой цикл, подземная часть      │          Надземная часть           │
│                             ├──────────┬─────────┬───────────────────┼────────┬───────┬───────────────────┤
│                             │Накладные │ Сметная │ Коэфф. зимн. удор │Наклад- │Сметная│ Коэф. зимн. удор. │
│                             │ расходы  │ прибыль ├───────────┬───────┤  ные   │прибыль├──────────┬────────┤
│                             │          │         │к зарплате │   к   │расходы │       │к зарплате│   к    │
│                             │          │         │ и экспл.  │матери-│        │       │ и экспл. │материа-│
│                             │          │         │   машин   │ алам  │        │       │  машин   │  лам   │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│              1              │    2     │    3    │     4     │   5   │   6    │   7   │    8     │   9    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Глава 3. Строительные работы │          │         │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┴──────────┴─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сборник 7. Бетонные и  железобетонные  конструкции│           │       │        │       │          │        │
│(МТСН 81.3-7-98)                                  │           │       │        │       │          │        │
├─────────────────────────────┬──────────┬─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-1:7-23                     │    -     │    -    │     -     │   -   │   -    │   -   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-24-1:7-24-6                │   151    │   130   │   1,067   │ 1,002 │  152   │  184  │  1,087   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-24-7:7-24-10               │    -     │    -    │     -     │   -   │  152   │  184  │  1,087   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-25                         │   151    │   130   │   1,067   │ 1,002 │  152   │  184  │  1,087   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-26-1:7-26-9                │   151    │   130   │   1,067   │ 1,002 │   -    │   -   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-26-10:7-26-13              │    -     │    -    │     -     │   -   │  152   │  184  │  1,087   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-27-1, 7-27-2               │   151    │   130   │   1,067   │ 1,002 │   -    │   -   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-27-3:7-27-5                │    -     │    -    │     -     │   -   │  152   │  184  │  1,087   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-27-6:7-27-10               │    -     │    -    │     -     │   -   │   -    │   -   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-28, 7-29                   │   151    │   130   │   1,067   │ 1,002 │  152   │  184  │  1,087   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-30, 7-31:1-7-31-6, 7-31-10 │    -     │    -    │     -     │   -   │  152   │  184  │  1,087   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-31-7:7-31-9, 7-32, 7-33    │    -     │    -    │     -     │   -   │   -    │   -   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-34-1:7-34-6                │   151    │   130   │   1,067   │ 1,002 │  152   │  184  │  1,087   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-34-7:7-34-9                │    -     │    -    │     -     │   -   │   -    │   -   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-35                         │   151    │   130   │   1,067   │ 1,002 │  152   │  184  │  1,087   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-36-1:7-36-6                │   151    │   130   │   1,067   │ 1,002 │   -    │   -   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-36-7:7-36-10               │    -     │    -    │     -     │   -   │  152   │  184  │  1,087   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-37-1:7-37-3                │   151    │   130   │   1,067   │ 1,002 │  152   │  184  │  1,087   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-37-4:7-37-8                │    -     │    -    │     -     │   -   │   -    │   -   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-38-1:7-38-4                │   151    │   130   │   1,067   │ 1,002 │  152   │  184  │  1,087   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-38-5:7-38-9                │    -     │    -    │     -     │   -   │   -    │   -   │    -     │   -    │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-39, 7-40, 7-41             │   151    │   130   │   1,067   │ 1,002 │  152   │  184  │  1,087   │ 1,002  │
├─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│7-42:7-63                    │    -     │    -    │     -     │   -   │   -    │   -   │    -     │   -    │
└─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴───────┴────────┴───────┴──────────┴────────┘

Приложение 8

Порядок
определения сметной стоимости основных грузоподъемных строительных машин

Затраты на эксплуатацию основных грузоподъемных строительных машин (башенных, стреловых гусеничных и на пневмоходу, козловых кранов, подъемников и др.) следует определять в сметах на основе:
календарного времени использования каждой машины, предусматриваемого графиком потребности в основных строительных машинах в проекте организации строительства, без учета времени монтажа и демонтажа этих машин.
соответствующих цен эксплуатации этих грузоподъемных машин. В целях повышения достоверности стоимости эксплуатации башенных кранов в ТСН 2001 для Москвы цены эксплуатации башенных кранов приведены по маркам.
Как правило, в ПОС календарное время использования машин предусматривается в месяцах. Для перевода этого времени в рабочее время работы машин применяется показатель средней продолжительности (в маш-час) работы машины в месяц, определенный на основе годового баланса рабочего времени работы машины, примененного для расчета цены эксплуатации этой же машины. Ниже в таблице приведены показатели перевода календарного времени использования машин, принятого в ПОС, в рабочее время в маш-час, привязанные к конкретным позициям сборника "Сметные цены эксплуатации строительных машин" ТСН-2001.2.
Стоимость эксплуатации основных грузоподъемных машин, потребность в которых определяется в проекте организации строительства, определяется по отдельной локальной смете.

Показатели средней продолжительности работы подъемно-транспортной техники в месяц

┌───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┐
│Позиция│    Код     │         Наименование          │     Средняя      │
│       │            │                               │продолжительность │
│       │            │                               │ работы в месяц,  │
│       │            │                               │  (машино-часы)   │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│   1   │     2      │               3               │        4         │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны башенные, грузоподъемность, т:              │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-1  │   030101   │5, вылет стрелы 21-33 м        │       300        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-2  │   030102   │8, грузовой момент менее 60 тм │       300        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-3  │   030104   │6-10, грузовой  момент  120-180│       300        │
│       │            │тм                             │                  │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-4  │   030105   │6-12,5, грузовой момент 250 тм │       340        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-5  │   030106   │5,6-12,5, грузовой  момент  320│       327        │
│       │            │тм                             │                  │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-6  │   030107   │10-25, грузовой момент 400 тм  │       270        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-7  │   030109   │25-75, вылет стрелы 54-96 м    │       270        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны башенные, грузоподъемность 6-10 т,  грузовой│
│                     момент до 180 тм, марка:                          │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-500│ 030104 02  │КБ-403                         │       300        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-501│ 030104 10  │КБ-405                         │       300        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-502│ 030104 11  │КБ-408                         │       300        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны   башенные,   грузоподъемность     6-12,5 т,│
│                     грузовой момент до 250 тм, марка:                 │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-510│ 030105 01  │КБМ-401.П                      │       340        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-511│ 030105 05  │КБ-504                         │       340        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-512│ 030105 14  │КБ-503Б                        │       340        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-513│ 030105 16  │КБ-408.21                      │       340        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны  башенные,  грузоподъемность     5,6-12,5 т,│
│                     грузовой момент до 320 тм, марка:                 │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-520│ 030106 01  │КБ-504.А.08                    │       327        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-521│ 030106 02  │КБСМ-503Б                      │       327        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-522│ 030106 03  │КБ-515                         │       327        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-8  │   030203   │Краны   башенные    приставные,│       334        │
│       │            │грузоподъемность 4-10 т, высота│                  │
│       │            │подъема 150 м                  │                  │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны башенные приставные грузоподъемность 4-10 т,│
│                     высота подъема 150 м                              │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-530│ 030203 02  │КБ-473                         │       334        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-531│ 030203 03  │КБ-474                         │       334        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны консольные, грузоподъемность до, т:         │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-10 │   031101   │80                             │       230        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-11 │   031102   │130                            │       230        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны консольно-шлюзовые, грузоподъемность до, т: │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-12 │   031201   │2 x 20                         │       248        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-13 │   031203   │2 x 50                         │       248        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны   нулевого   цикла   на      рельсовом ходу,│
│                     грузоподъемность, до, т:                          │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-14 │   031301   │10                             │       218        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-15 │   031305   │65-100                         │       218        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны мостовые, грузоподъемность до, т:           │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-16 │   031401   │30/5, пролет 25 м              │       214        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-17 │   031403   │50/10, пролет 25 м             │       214        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-18 │   031404   │15-20                          │       214        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны козловые, грузоподъемность до, т:           │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-19 │   031501   │3,2,   высота   подъем   8,0 м,│       214        │
│       │            │пролет 18 м                    │                  │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-20 │   031502   │10,   высота   подъем   10,0 м,│       214        │
│       │            │пролет 20 м                    │                  │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-21 │   031503   │20,  высота   подъема   24,0 м,│       214        │
│       │            │пролет 44 м                    │                  │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-22 │   031506   │30,  высота   подъема   18,0 м,│       214        │
│       │            │пролет 42 м                    │                  │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-23 │   031509   │40,  высота   подъема   10,5 м,│       214        │
│       │            │пролет 26 м                    │                  │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-24 │   031512   │50,  высота   подъема   10,5 м,│       214        │
│       │            │пролет 20 м                    │                  │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-25 │   031514   │65,  высота   подъема   24,0 м,│       214        │
│       │            │пролет 30 м                    │                  │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны-укосины, грузоподъемность, т:               │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-26 │   031601   │менее 0,5                      │       248        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-27 │   031606   │5                              │       248        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-28 │   031701   │Краны  подвесные   однобалочные│       248        │
│       │            │электрические, грузоподъемность│                  │
│       │            │до 2 т                         │                  │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность, т: │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-35 │   032006   │до 10                          │       233        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-36 │   032007   │до 12,5                        │       233        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-37 │   032008   │до 14                          │       233        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-38 │   032009   │до 16                          │       233        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-39 │   032010   │до 20                          │       233        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-40 │   032011   │до 25                          │       233        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-41 │   032012   │до 40                          │       233        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны на специальном  шасси  автомобильного  типа,│
│                     грузоподъемность, т:                              │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-46 │   032202   │до 50                          │       238        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-47 │   032203   │до 100                         │       238        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-48 │   032204   │до 150                         │       233        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-51 │   032207   │более 250                      │       274        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-52 │   033001   │Краны   на    базе    трактора,│       233        │
│       │            │мощность  121  кВт  (165  л.с),│                  │
│       │            │грузоподъемность до 5 т        │                  │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до,│
│                     т:                                                │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-53 │   034001   │16                             │       232        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-54 │   034003   │25                             │       232        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-55 │   034004   │36                             │       232        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-56 │   034005   │40                             │       232        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-57 │   034007   │60                             │       232        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до, т: │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-59 │   035001   │16                             │       307        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-60 │   035003   │25                             │       307        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-61 │   035007   │40                             │       239        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-62 │   035009   │65                             │       239        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-63 │   035011   │100                            │       238        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-76 │   038501   │Краны ползучие для радиомачт  5│       210        │
│       │            │т                              │                  │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┴──────────────────┤
│       │            │Краны монтажные, грузоподъемность до, т:          │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-77 │   038603   │25                             │       233        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-78 │   038605   │65                             │       233        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Подъемники     строительные     грузопассажирские,│
│                     грузоподъемность до, т:                           │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-82 │   039101   │0,8, высота подъема 14 м       │       293        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-83 │   039103   │1,0, высота подъема 100 м      │       293        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-84 │   039104   │2,0, высота подъема 100 м      │       293        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-85 │   039106   │4,0, высота подъема 100 м      │       293        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Подъемники     строительные      грузопассажирские│
│                     грузоподъемность до 1 т, марка:                   │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-550│ 039103 04  │ДВМ-1003/100                   │       293        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-551│ 039103 06  │ПГПМ-4272                      │       293        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Подъемники     строительные      грузопассажирские│
│                     грузоподъемность до 2 т, марка:                   │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-560│ 039104 01  │Скандо                         │       293        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-561│ 039104 02  │Аликлимбер (24 м)              │       293        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-562│ 039104 03  │АВ 14.30 (Alimak CH)           │       293        │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Подъемники     строительные      грузопассажирские│
│                     грузоподъемность до 4 т, марка:                   │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-570│ 039106 01  │Скандо                         │       293        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-571│ 039106 02  │Аликлимбер (13,5 м)            │       293        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-86 │   039201   │Подъемники             реечные,│       293        │
│       │            │грузоподъемность до 1 т        │                  │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-87 │   039301   │Подъемники            мачтовые,│       293        │
│       │            │грузоподъемность  до     0,5 т,│                  │
│       │            │высота подъема до 100 м        │                  │
├───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┤
│                     Подъемники мачтовые, грузоподъемность  до  0,5  т,│
│                     высота подъема до 100 м, марка:                   │
├───────┬────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤
│1-3-590│ 039301 04  │ТП-17                          │       293        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-591│ 039301 05  │С-953                          │       293        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-592│ 039301 06  │ПГС-500                        │       293        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-593│ 039301 07  │ПГ-500                         │       293        │
├───────┼────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│1-3-93 │   039601   │Подъемники         двухстоечные│       282        │
│       │            │грузовые, грузоподъемность до 2│                  │
│       │            │т, высота подъема до 60 м      │                  │
└───────┴────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┘

Приложение 9

Нормативы
затрат для включения в главу 10 сводных сметных расчетов "Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения)" и вынесения на торги в качестве начальных предложений

┌────┬─────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│ N  │  Наименование объекта   │Сметная стоимость в│ Норматив затрат на │
│п/п │                         │   ценах 2000 г.   │содержание заказчика│
│    │                         │    (млн.руб.)     │        (%)         │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 1  │            2            │         3         │         4          │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 1  │Жилые дома               │до 30              │        1,4         │
│    │                         │                   │                    │
│    │                         │от 30 до 60        │        1,3         │
│    │                         │                   │                    │
│    │                         │от 60 до 90        │        1,2         │
│    │                         │                   │                    │
│    │                         │свыше 90           │        1,1         │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 2  │Школы                    │до 30              │        1,4         │
│    │                         │                   │                    │
│    │                         │свыше 30           │        1,3         │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 3  │Детские        дошкольные│до 30              │        1,4         │
│    │учреждения               │свыше 30           │        1,3         │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 4  │Объекты         дорожного│до 30              │        1,4         │
│    │строительства            │                   │                    │
│    │(автодороги,    развязки,│от 30 до 90        │        1,2         │
│    │тоннели,  путепроводы   и│                   │                    │
│    │др.)                     │от 90 до 150       │        1,1         │
│    │                         │                   │                    │
│    │                         │свыше 150          │        0,8         │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 5  │Инженерные         сети и│до 30              │        1,4         │
│    │сооружения               │от 30 до 60        │        1,3         │
│    │                         │                   │                    │
│    │                         │от 60 до 90        │        1,2         │
│    │                         │                   │                    │
│    │                         │свыше 90           │        1,1         │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 6  │Медицинские учреждения   │до 60              │        1,3         │
│    │                         │                   │                    │
│    │                         │свыше 60           │        1,2         │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 7  │Спортивные сооружения    │Независимо       от│        1,1         │
│    │                         │сметной стоимости  │                    │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 8  │Промышленные     здания и│Независимо       от│        1,1         │
│    │сооружения (цеха и т.д.) │сметной стоимости  │                    │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 9  │Застройка микрорайона*   │до 30              │        1,4         │
│    │                         │                   │                    │
│    │                         │от 30 до 60        │        1,3         │
│    │                         │                   │                    │
│    │                         │от 60 до 90        │        1,2         │
│    │                         │                   │                    │
│    │                         │свыше 90           │        1,1         │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 10 │Объекты          внешнего│Независимо       от│        1,4         │
│    │благоустройства   (парки,│сметной стоимости  │                    │
│    │фонтаны,      комплексное│                   │                    │
│    │благоустройство и т.д.)  │                   │                    │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ 11 │Прочие объект            │Независимо       от│        1,0         │
│    │                         │сметной стоимости  │                    │
└────┴─────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘

* Застройка микрорайона - затраты на освоение, инженерное оборудование и благоустройство территории под жилые дома.

Примечания:
1. Нормативы затрат на содержание заказчика, технического надзора, установленные в процентах, применяются к сумме затрат по главам 1-9 и 12 сводного сметного расчета стоимости строительства в текущих ценах, включаются в главу 10 сводного сметного расчета и не содержат налога на добавленную стоимость. НДС учитывается за итогом сводного сметного расчета.
2. В случае, когда заказчик по договору с государственным заказчиком осуществляет только функции технического надзора за капитальным строительством, техническим перевооружением, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов, к нормативам, приведенным в таблице, применяется коэффициент 0,7.
3. При осуществлении нового строительства, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов, расположенных в Центральном административном округе, к нормативам, приведенным в таблице, следует применять коэффициент 1,02.