«СОГЛАСОВАНО»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	1 135 456	руб.	Смета на сумму:	1 135 456	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 200__г.	«______»____________________ 200__г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт кровли.	
	
Объект:	Типовая 4 подъездная «хрущевка»	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 19	
(Локальный сметный расчет)	
	
Сметная стоимость:	1 135 456	руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2009 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Е46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2		9.7	153.59	1 489.82	1 263.51	12 256	8.226	
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.-ч	14.38	139.486	7.80	1 087.99	80.24	11 192	10.287	
1. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	6.22	60.334	6.66	401.82	17.63	1 064	2.647	
		Накладные расходы				69.3%	753.98	69.3%	7 756		
		Сметная прибыль				53.55%	582.62	53.55%	5 993		
		Всего с НР и СП					2 826.42		26 005		
	
2.	Е07-05-030-11	Разборка ж/б плит над вентшахт ами	100 шт.		0.16	1 107.10	177.14	10 366.23	1 659	9.365	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8	
2. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	98.056	15.68896	9.07	142.30	93.55	1 468	10.314	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.52	0.4032	13.50	5.44	132.05	53	9.781	
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	2.52	0.4032	86.40	34.84	473.45	191	5.48	
			(1)			13.50	5.44	132.05	53	9.781	
		Накладные расходы				97.65%	144.27	97.65%	1 485		
		Сметная прибыль				76.5%	113.02	76.5%	1 164		
		Всего с НР и СП					434.43		4 308		
	
3.	Е58-20-2	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7 м	100 м		1.74	3 464.50	6 028.23	14 292.54	24 869	4.125	
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	63.22	110.0028	8.53	938.32	88.00	9 680	10.317	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.348	9.45	3.29	72.44	25	7.666	
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0.14	0.2436	20.00	4.87	142.95	35	7.147	
			(1)			13.50	3.29	103.49	25	7.666	
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.06	0.1044	87.17	9.10	440.77	46	5.056	
			(1)								
3. 5.	с101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.006	0.01044	7 927.38	82.76	34 579.24	361	4.362	
3. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00696	5 160.53	35.92	29 077.42	202	5.635	
3. 7.	с101-1985	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0.324	0.56376	8 793.20	4 957.25	25 799.18	14 545	2.934	
		Накладные расходы				58.1%	547.08	58.1%	5 639		
		Сметная прибыль				58.5%	550.84	58.5%	5 677		
		Всего с НР и СП					7 126.15		36 185		
	
4.	Е12-01-015-4	Устройство пароизоляции обмазочной: в один слой	100 м2		9.7	1 537.92	14 917.84	4 659.56	45 198	3.03	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.-ч	12.0865	117.23905	8.74	1 024.67	90.22	10 577	10.323	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1125	1.09125	10.50	11.46	102.71	112	9.781	
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.05	0.485	86.40	41.90	473.45	230	5.48	
			(1)			13.50	6.55	132.05	64	9.781	
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0375	0.36375	111.99	40.74	510.05	186	4.554	
			(1)			13.50	4.91	132.05	48	9.781	
4. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1.075	10.4275	30.00	312.83	109.78	1 145	3.659	
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.025	0.2425	87.17	21.14	440.77	107	5.056	
			(1)								
4. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БHК-45/190, БHК-45/180	т	0.025	0.2425	2 631.81	638.21	9 326.45	2 262	3.544	
4. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.06	0.582	1 492.15	868.43	13 583.04	7 905	9.103	
4. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.247	2.3959	4 996.00	11 969.92	9 510.69	22 787	1.904	
		Накладные расходы				75.6%	783.31	75.6%	8 081		
		Сметная прибыль				49.73%	515.27	49.73%	5 316		
		Всего с НР и СП					16 216.42		58 595		
	
5.	Е12-01-013-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: в один слой	100 м2 утепл. покрытия		8.85	1 532.69	13 564.29	5 824.98	51 551	3.8	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	24.173	213.93105	8.53	1 824.83	88.00	18 826	10.317	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.0875	9.624375	9.00	86.62	88.03	847	9.781	
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.4625	4.093125	86.40	353.65	473.45	1 938	5.48	
			(1)			13.50	55.26	132.05	540	9.781	
5. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.2625	2.323125	111.99	260.17	510.05	1 185	4.554	
			(1)			13.50	31.36	132.05	307	9.781	
5. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	2.3	20.355	30.00	610.65	109.78	2 235	3.659	
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.3625	3.208125	87.17	279.65	440.77	1 414	5.056	
			(1)								
5. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БHК-45/190, БHК-45/180	т	0.025	0.22125	2 631.81	582.29	9 326.45	2 063	3.544	
5. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.5133	1 492.15	765.92	13 583.04	6 972	9.103	
5. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.201	1.77885	4 996.00	8 887.13	9 510.69	16 918	1.904	
		Накладные расходы				75.6%	1 445.06	75.6%	14 873		
		Сметная прибыль				49.73%	950.56	49.73%	9 783		
		Всего с НР и СП					15 959.91		76 207		
	
6.	С104-0201-33	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-15	м3		44.25	724.16	32 044.08	1 153.90	51 060	1.593	
	
7.	Е12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2		9.7	1 299.54	12 605.57	10 621.88	103 032	8.174	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	31.303	303.6391	8.62	2 617.37	89.11	27 057	10.338	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.425	23.5225	11.27	265.00	110.19	2 592	9.781	
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.85	8.245	86.40	712.37	473.45	3 904	5.48	
			(1)			13.50	111.31	132.05	1 089	9.781	
7. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1.575	15.2775	89.99	1 374.82	380.48	5 813	4.228	
			(1)			10.06	153.69	98.40	1 503	9.781	
7. 5.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	2.95	28.615	22.40	640.98	71.26	2 039	3.181	
7. 6.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	42.68	6.01	256.51	20.35	869	3.386	
7. 7.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.53	14.841	465.84	6 913.53	4 268.64	63 351	9.163	
		Накладные расходы				75.6%	2 179.07	75.6%	22 415		
		Сметная прибыль				49.73%	1 433.40	49.73%	14 744		
		Всего с НР и СП					16 218.04		140 191		
	
8.	Е12-01-017-2	На каждый 1 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 12-01-017-1 (до 50 мм)	100 м2		339.5	60.76	20 627.49	553.31	187 848	9.107	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
8. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.-ч	1.15	390.425	8.62	3 365.46	89.11	34 791	10.338	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0375	12.73125	11.21	142.67	109.62	1 396	9.781	
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.0125	4.24375	86.40	366.66	473.45	2 009	5.48	
			(1)			13.50	57.29	132.05	560	9.781	
8. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.025	8.4875	89.99	763.79	380.48	3 229	4.228	
			(1)			10.06	85.38	98.40	835	9.781	
8. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.102	34.629	465.84	16 131.57	4 268.64	147 819	9.163	
		Накладные расходы				75.6%	2 652.15	75.6%	27 357		
		Сметная прибыль				49.73%	1 744.59	49.73%	17 996		
		Всего с НР и СП					25 024.23		233 201		
	
9.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		1.48	7 555.21	11 181.71	19 661.23	29 099	2.602	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
9. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.-ч	14.536	21.51328	8.85	190.39	91.33	1 965	10.32	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.475	0.703	5.68	4.00	55.60	39	9.781	
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.2	0.296	111.99	33.15	510.05	151	4.554	
			(1)			13.50	4.00	132.05	39	9.781	
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.275	0.407	87.17	35.48	440.77	179	5.056	
			(1)								
9. 5.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.028	0.04144	13 026.22	539.81	27 138.14	1 125	2.083	
9. 6.	С204-0006	Арматура-сетка	т	1	1.48	7 015.46	10 382.88	17 350.57	25 679	2.473	
		Накладные расходы				75.6%	146.96	75.6%	1 515		
		Сметная прибыль				58.91%	114.52	58.91%	1 181		
		Всего с НР и СП					11 443.18		31 795		
	
10.	Е12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли		9.7	9 760.78	94 679.61	20 456.03	198 423	2.096	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
10. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	16.514	160.1858	9.40	1 505.75	96.87	15 517	10.305	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3625	3.51625	9.31	32.74	91.07	320	9.781	
10. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.1875	1.81875	86.40	157.14	473.45	861	5.48	
			(1)			13.50	24.55	132.05	240	9.781	
10. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0625	0.60625	111.99	67.89	510.05	309	4.554	
			(1)			13.50	8.18	132.05	80	9.781	
10. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	5.75	55.775	3.50	195.21	6.06	338	1.731	
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.1125	1.09125	87.17	95.12	440.77	481	5.056	
			(1)								
10. 7.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6.9	66.93	8.38	560.87	9.97	667	1.19	
10. 8.	с101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5	м2	114	1105.8	44.66	49 385.03	87.38	96 625	1.957	
10. 9.	с101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	м2	116	1125.2	37.96	42 712.59	74.32	83 625	1.958	
		Накладные расходы				75.6%	1 163.10	75.6%	11 973		
		Сметная прибыль				49.73%	765.09	49.73%	7 876		
		Всего с НР и СП					96 607.80		218 272		
	
11.	Е12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий		0.76	13 490.23	10 252.58	34 519.54	26 235	2.559	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
11. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.-ч	60.0415	45.63154	9.18	418.90	94.66	4 319	10.312	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.0875	0.8265	10.40	8.59	101.69	84	9.781	
11. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.675	0.513	86.40	44.32	473.45	243	5.48	
			(1)			13.50	6.93	132.05	68	9.781	
11. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.1625	0.1235	111.99	13.83	510.05	63	4.554	
			(1)			13.50	1.67	132.05	16	9.781	
11. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	5	3.8	3.50	13.30	6.06	23	1.731	
11. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.25	0.19	87.17	16.56	440.77	84	5.056	
			(1)								
11. 7.	с101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм	т	0.00159	0.0012084	18 920.00	22.86	44 752.58	54	2.365	
11. 8.	с101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	6.7	5.092	155.18	790.18	323.23	1 646	2.083	
11. 9.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.187	0.14212	282.00	40.08	1 417.79	201	5.028	
11. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0013	0.000988	4 940.27	4.88	24 430.45	24	4.945	
11. 11.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.2	0.152	14 811.72	2 251.38	35 018.70	5 323	2.364	
11. 12.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6.4	4.864	8.38	40.76	9.97	48	1.19	
11. 13.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.3876	465.84	180.56	4 268.64	1 655	9.163	
11. 14.	с101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5	м2	189	143.64	44.66	6 414.96	87.38	12 551	1.957	
		Накладные расходы				75.6%	323.18	75.6%	3 329		
		Сметная прибыль				49.73%	212.59	49.73%	2 190		
		Всего с НР и СП					10 788.35		31 753		
	
12.	Е12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (бр андмауэры, парапеты, свесы и т .п.) из листовой оцинкованной стали (козырьки над вентшахтам и)	100 м2		0.2511	1 159.97	291.27	11 683.54	2 934	10.073	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
12. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	129.6625	32.558254	8.53	277.72	88.00	2 865	10.317	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3375	0.0847463	10.00	0.85	97.81	8	9.781	
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.25	0.062775	86.40	5.42	473.45	30	5.48	
			(1)			13.50	0.85	132.05	8	9.781	
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0875	0.0219713	87.17	1.92	440.77	10	5.056	
			(1)								
12. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.004	0.0010044	6 180.64	6.21	29 077.42	29	4.705	
		Накладные расходы				75.6%	210.60	75.6%	2 172		
		Сметная прибыль				49.73%	138.53	49.73%	1 429		
		Всего с НР и СП					640.40		6 535		
	
13.	П.1	Дымник из оцинкованной стали (400х1650)	шт.		16	605.38	9 686.08	2 863.47	45 816	4.73	
	
14.	Е12-01-011-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт.		16	228.40	3 654.47	694.80	11 117	3.042	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
14. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	2.2195	35.512	8.53	302.92	88.00	3 125	10.317	
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0125	0.2	87.17	17.43	440.77	88	5.056	
			(1)								
14. 3.	с101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм	т	0.0001	0.0016	10 181.05	16.29	37 101.56	59	3.644	
14. 4.	С101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.014	0.224	14 811.72	3 317.83	35 018.70	7 844	2.364	
		Накладные расходы				75.6%	229.01	75.6%	2 363		
		Сметная прибыль				49.73%	150.64	49.73%	1 554		
		Всего с НР и СП					4 034.12		15 034		
	
15.	Е57-10-1	Заделка выбоин в цементной стя жке после снятия стальных гиль з радио и телеантенн	100 шт.		0.08	589.77	47.18	5 552.10	444	9.411	
15. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	40.73	3.2584	8.53	27.79	88.00	287	10.317	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0256	10.06	0.26	98.40	3	9.781	
15. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч	0.32	0.0256	100.01	2.56	409.54	10	4.095	
			(1)			10.06	0.26	98.40	3	9.781	
15. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.32	0.0256	31.33	0.80	4.05		0.129	
15. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.43	0.0344	465.84	16.02	4 268.64	147	9.163	
		Накладные расходы				56%	15.71	56%	162		
		Сметная прибыль				61.2%	17.17	61.2%	177		
		Всего с НР и СП					80.05		784		
	
16.	Е12-01-002-10	Устройство примыканий из напла вляемых материалов к радио и т елеантеннам	100 м2		0.0139	5 329.08	74.07	11 222.40	156	2.106	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
16. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	9.706	0.1349134	9.40	1.27	96.87	13	10.305	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.00278	9.28	0.03	90.78		9.781	
16. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0.1	0.00139	86.40	0.12	473.45	1	5.48	
			(1)			13.50	0.02	132.05		9.781	
16. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0375	0.0005213	111.99	0.06	510.05		4.554	
			(1)			13.50	0.01	132.05		9.781	
16. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3	0.0417	3.50	0.15	6.06		1.731	
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0625	0.0008688	87.17	0.08	440.77		5.056	
			(1)								
16. 7.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3.4	0.04726	8.38	0.40	9.97		1.19	
16. 8.	с101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5	м2	116	1.6124	44.66	72.01	87.38	141	1.957	
		Накладные расходы				75.6%	0.98	75.6%	10		
		Сметная прибыль				49.73%	0.65	49.73%	6		
		Всего с НР и СП					75.70		172		
	
17.	Е07-05-039-6	Устройство герметизации горизо нтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулк анизирующейся тиоколовой (к ан тенная, радио, фановым трубам)	100 м		0.0365	2 740.61	100.03	8 104.58	296	2.959	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	21.6085	0.7887103	9.07	7.15	93.55	74	10.314	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.7125	0.1720063	9.79	1.68	95.79	16	9.781	
17. 3.	х03-1910	Люльки	маш.-ч	10.575	0.3859875	53.87	20.79	132.98	51	2.469	
17. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	4.5875	0.1674438	90.00	15.07	376.01	63	4.178	
			(1)			10.06	1.68	98.40	16	9.781	
17. 5.	х33-1551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.-ч	4.5875	0.1674438	2.41	0.40	7.12	1	2.954	
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.125	0.0045625	87.17	0.40	440.77	2	5.056	
			(1)								
17. 7.	с101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5	кг	20.9	0.76285	73.69	56.21	137.04	105	1.86	
		Накладные расходы				97.65%	8.62	97.65%	88		
		Сметная прибыль				76.5%	6.75	76.5%	69		
		Всего с НР и СП					115.41		453		
	
18.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных пер евозках: мусор строительный с погрузкой вручную	т		7.66	40.56	310.71	250.66	1 920	6.179	
18. 1.	з000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.-ч	0.5777	4.425182	7.19	31.82	73.95	327	10.285	
18. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.29	2.2214	111.00	246.58	567.13	1 260	5.109	
			(1)								
18. 3.	З000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.-ч	0.578	4.42748	7.30	32.32	75.21	333	10.303	
		Накладные расходы				65.8%	42.20	65.8%	434		
		Сметная прибыль				54%	34.64	54%	356		
		Всего с НР и СП					387.55		2 711		
	
19.	Х310-3025-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км (класс груза 1)	т		7.66	21.89	167.68	103.95	796	4.747	
		Всего с НР и СП					167.68		796		

	ИТОГО ПО СМЕТЕ					231 902.00		794 706	3.427	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					10 645.27		109 651	10.3	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					7 330.88		75 511	10.3	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					249 878.15		979 868	3.921	
	Зимнее удорожание (п.2.2 ГСНр 81-05-02-2001)				2.42	6 047.00	2.42	23 713	3.921	
	Итого:					255 925.15		1 003 581	3.921	
	Непредвиденные работы и затраты (п.4.96 МДС 81-35-2004)				1	2 559.00	1	10 036	3.922	
	Итого:					258 484.15		1 013 617	3.921	
	Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:									
	(Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03 г.)									
	Компенсация по оплате НДС на механизмы				0.18	1 228.00	0.18	4 737	3.857	
	Компенсация по оплате НДС на материалы				0.18	37 930.00	0.18	111 686	2.945	
	Компенсация НДС в составе НР				0.0308	328.00	0.0308	3 377	10.296	
	Компенсация НДС в составе СП				0.027	198.00	0.027	2 039	10.298	
	СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС					39 684.00		121 839	3.07	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					298 168.15		1 135 456	3.808	

Составил:	Инженер ОТК и П                                          Корнейчик Е.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)