Название документа
Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 04.04.1989 N 83
"Об утверждении Прейскуранта N 26-05-204-01, часть VI "Пусконаладочные работы и работы по оказанию организационно-технической помощи предприятиям благоустройства, выполняемые республиканским производственным управлением "Росоргблагоустройство"
Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу

Текст документа

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР

ПРИКАЗ
от 4 апреля 1989 г. N 83

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА N 26-05-204-01,
ЧАСТЬ VI "ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРЕДПРИЯТИЯМ
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИМ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
"РОСОРГБЛАГОУСТРОЙСТВО"

Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 28 июля 1988 г. N 283 "О пересмотре оптовых цен и тарифов в промышленности и других отраслях народного хозяйства РСФСР", приказываю:
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1990 г. Прейскурант N 26-05-204-01 "Оптовые цены на капитальный ремонт и пусконаладочные работы, выполняемые предприятиями Минжилкомхоза РСФСР", часть VI "Пусконаладочные работы и работы по оказанию организационно-технической помощи предприятиям благоустройства, выполняемые республиканским производственным управлением "Росоргблагоустройство".

Заместитель Министра
А.П.ИВАНОВ

Утвержден
Приказом Минжилкомхоза РСФСР
от 4 апреля 1989 г. N 83

Вводится в действие
с 1 января 1990 года

ПРЕЙСКУРАНТ N 26-05-204-01

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЧАСТЬ VI

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ОКАЗАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРЕДПРИЯТИЯМ
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИМ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ "РОСОРГБЛАГОУСТРОЙСТВО"

Настоящий Прейскурант утвержден в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 28 июля 1988 г. N 283.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящий Прейскурант предназначен для расчетов с заказчиками за выполнение работ по оказанию наладочной и организационно-технической помощи предприятиям благоустройства.
2. Работы по обследованию и испытанию искусственных сооружений выполняются в соответствии со СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний".
3. В стоимость работ включены командировочные расходы и дополнительно заказчиком не оплачиваются.
4. Стоимость работ учитывает выполнение полного комплекса подготовительных, основных и заключительных операций.
5. Отпускная стоимость одного человеко-дня составляет 26 рублей 96 копеек.
6. Отпускная стоимость на работы, не предусмотренные в настоящем Прейскуранте, определяется по согласованию с заказчиками, исходя из установленной отпускной стоимости человеко-дня и затрат времени. В случае вынужденного простоя при отсутствии фронта работ или невыполнении заказчиком мероприятий, необходимых для проведения наладочных и оргтехнических работ в согласованные договором сроки, составляется двухсторонний акт и расходы на содержание представителей управления "Росоргблагоустройство" возмещаются заказчиком за фактически затраченное время, также исходя из стоимости одного человеко-дня.
7. Описание состава работ по каждому разделу соответствует нумерации Прейскуранта.
8. Общие указания настоящего Прейскуранта распространяются на все последующие дополнительные прейскуранты, если иное не оговорено в дополнительном прейскуранте.
9. С введением в действие настоящего Прейскуранта утрачивает силу Прейскурант на пусконаладочные работы и оказание организационно-технической помощи предприятиям благоустройства, выполняемые республиканским производственным управлением "Росоргблагоустройство", утвержденный Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 26 ноября 1987 г. N 481.

Раздел I. НАЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДОВ -
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП СЛОЖНОСТИ

┌────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────┐
│        Наименование объекта        │ Единица  │   Производительность    │
│                                    │измерения ├───────┬────────┬────────┤
│                                    │          │   I   │   II   │  III   │
├────────────────────────────────────┼──────────┼───────┼────────┼────────┤
│1. Асфальтобетонный завод           │т/час     │20 - 35│35 - 60 │60 - 100│
│(комплект оборудования)             │          │       │        │        │
│2. Смесители для приготовления      │т/час     │20 - 40│40 - 60 │60 - 100│
│асфальтобетона                      │          │       │        │        │
│3. Камнедробильная установка        │куб. м/час│8 - 15 │Более 15│        │
│4. Шаровая мельница                 │т/час     │2 - 4  │Более 4 │        │
│5. Бетонно-растворный узел          │куб. м/час│3 - 6  │Более 6 │        │
└────────────────────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴────────┘

Примечание: Группа сложности для оборудования, не предусмотренного настоящей таблицей, устанавливается по производительности завода в целом.

┌───────┬────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────────┐
│ Шифр  │           Наименование работ           │Ед. изм. │  Стоимость   │
│       │                                        │         │работ (в руб.)│
│       │                                        │         ├────┬────┬────┤
│       │                                        │         │ I  │ II │III │
├───────┼────────────────────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┤
│   1   │                   2                    │    3    │ 4  │ 5  │ 6  │
├───────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┤
│                     1.1. Проверка состояния завода                      │
│                                                                         │
│1.1.1. │Определение технического состояния      │Установка│37  │74  │79  │
│       │комплекта оборудования асфальтобетонной │         │    │    │    │
│       │установки                               │         │    │    │    │
│1.1.2. │Проверка состояния электрооборудования  │Установка│77  │79  │106 │
│       │комплекта асфальтобетонной установки    │         │    │    │    │
│1.1.3. │Проверка состояния приборов и механизмов│Комплект │103 │168 │733 │
│       │автоматики асфальтобетонной установки   │         │    │    │    │
│1.1.4. │Проверка организации работ и            │Завод    │53  │79  │94  │
│       │технологического процесса               │         │    │    │    │
│       │асфальтобетонного завода                │         │    │    │    │
│1.1.5. │Проверка состояния охраны труда на      │Завод    │79  │79  │79  │
│       │асфальтобетонном заводе                 │         │    │    │    │
│1.1.6. │Комплексная проверка пожарной           │Объект   │272 │272 │272 │
│       │безопасности подведомственных Главному  │         │    │    │    │
│       │управлению благоустройства организаций и│         │    │    │    │
│       │предприятий и оказание оргтехпомощи     │         │    │    │    │
│1.1.7. │Комплексная проверка выполнения норм    │Объект   │272 │272 │272 │
│       │расхода и экономии                      │         │    │    │    │
│       │топливно-энергетических ресурсов в      │         │    │    │    │
│       │дорожно-строительном тресте (управлении)│         │    │    │    │
│       │и оказание оргтехпомощи                 │         │    │    │    │
│1.1.8. │Проверка работы заводской лаборатории   │Лаборато-│27  │27  │27  │
│       │                                        │рия      │    │    │    │
│1.1.9. │Проверка качества выпускаемой продукции │Вид      │41  │41  │41  │
│       │асфальтобетонного завода                │продукции│    │    │    │
│1.1.10.│Испытание материалов                    │Материал │41  │41  │41  │
│                                                                         │
│         1.2. Разработка рекомендаций и мероприятий по улучшению         │
│                              работы завода                              │
│                                                                         │
│1.2.1. │Разработка рекомендаций по улучшению    │Битумо-  │119 │119 │119 │
│       │работы битумохранилища                  │хранилище│    │    │    │
│1.2.2. │Разработка рекомендаций по улучшению    │Комплект │54  │54  │54  │
│       │работы шаровой мельницы                 │         │    │    │    │
│1.2.3. │Разработка рекомендаций по улучшению    │Установка│277 │277 │395 │
│       │пылеулавливания                         │         │    │    │    │
│1.2.4. │Разработка рекомендаций по улучшению    │Лаборато-│119 │119 │119 │
│       │работы заводской лаборатории            │рия      │    │    │    │
│1.2.5. │Разработка рекомендаций по улучшению    │Завод    │211 │211 │211 │
│       │организации работ и технологического    │         │    │    │    │
│       │процесса                                │         │    │    │    │
│1.2.6. │Разработка рекомендаций по повышению    │Завод    │53  │53  │53  │
│       │качества продукции                      │         │    │    │    │
│1.2.7. │Подбор рецепта асфальтобетона           │Рецепт   │272 │272 │272 │
│1.2.8. │Подбор рецепта цементобетона            │Рецепт   │312 │312 │312 │
│1.2.9. │Разработка рекомендаций по складированию│Завод    │279 │279 │279 │
│       │и хранению материалов                   │         │    │    │    │
│1.2.10.│Разработка рекомендаций по улучшению    │Завод    │132 │132 │132 │
│       │загрузки и разгрузки минеральных        │         │    │    │    │
│       │материалов                              │         │    │    │    │
│1.2.11.│Разработка рекомендаций по улучшению    │Завод    │593 │593 │593 │
│       │режимов работы асфальтобетонного завода │         │    │    │    │
│1.2.12.│Разработка схем рационального размещения│Завод    │211 │277 │398 │
│       │оборудования и сооружений               │         │    │    │    │
│       │асфальтобетонного завода                │         │    │    │    │
│1.2.13.│Подготовка площадки и оборудования к    │Комплект │267 │267 │267 │
│       │шеф-монтажным работам                   │оборудо- │    │    │    │
│       │                                        │вания    │    │    │    │
│                                                                         │
│                      1.3. Шеф-монтаж оборудования                       │
│                                                                         │
│1.3.1. │Шеф-монтаж сооружений нулевого цикла    │Комплект │432 │540 │590 │
│       │                                        │оборудо- │    │    │    │
│       │                                        │вания    │    │    │    │
│1.3.2. │Шеф-монтаж автоматизированного БРУ      │Комплект │813 │813 │813 │
│1.3.3. │Шеф-монтаж узлов и агрегатов комплекта  │Комплект │1515│1951│2238│
│       │оборудования асфальтобетонного завода   │оборудо- │    │    │    │
│       │                                        │вания    │    │    │    │
│1.3.4. │Шеф-монтаж электрических и автоматичес- │Комплект │1002│1389│1514│
│       │ких устройств и коммутаций комплекта    │оборудо- │    │    │    │
│       │оборудования асфальтобетонного завода   │вания    │    │    │    │
│1.3.5. │Проведение ревизии и ремонта систем     │Комплект │1030│1462│1593│
│       │электрооборудования и автоматики        │оборудо- │    │    │    │
│       │комплекта оборудования асфальтобетонного│вания    │    │    │    │
│       │завода                                  │         │    │    │    │
│1.3.6. │Шеф-монтаж узлов и агрегатов реакторной │Установка│1291│1291│1291│
│       │установки для бескомпрессорного         │         │    │    │    │
│       │получения битума                        │         │    │    │    │
│1.3.7. │Шеф-монтаж электрооборудования и        │Установка│894 │894 │894 │
│       │автоматики бескомпрессорной реакторной  │         │    │    │    │
│       │установки                               │         │    │    │    │
│1.3.8. │Шеф-монтаж электрооборудования и автома-│Установка│1275│1275│1275│
│       │тики компрессорной реакторной установки │         │    │    │    │
│                                                                         │
│   1.4. Наладка оборудования - организационно-техническое руководство    │
│                                                                         │
│1.4.1. │Наладка складирования и хранения        │Завод    │78  │116 │130 │
│       │материалов                              │         │    │    │    │
│1.4.2. │Наладка линии по транспортировке        │Линия    │533 │533 │533 │
│       │материалов                              │         │    │    │    │
│1.4.3. │Внедрение рациональных методов организа-│Завод    │105 │141 │146 │
│       │ции работ и технологического процесса   │         │    │    │    │
│1.4.4. │Наладка работы заводской лаборатории    │Лабора-  │115 │130 │133 │
│       │                                        │тория    │    │    │    │
│1.4.5. │Наладка оборудования битумохранилища    │Битумо-  │303 │303 │303 │
│       │                                        │хранилище│    │    │    │
│1.4.6. │Наладка автоматизированной              │Штук     │279 │279 │279 │
│       │битумоплавильни                         │         │    │    │    │
│1.4.7. │Наладка шаровой мельницы                │Штук     │658 │658 │658 │
│1.4.8. │Наладка камнедробильной установки       │Штук     │435 │435 │435 │
│1.4.9. │Наладка автоматизированного БРУ         │Комплект │1202│1346│1346│
│1.4.10.│Наладка систем электрооборудования и    │Комплект │828 │1181│1276│
│       │автоматики комплекта оборудования       │оборудо- │    │    │    │
│       │асфальтобетонного завода                │вания    │    │    │    │
│1.4.11.│Наладка всего комплекта оборудования    │Комплект │1928│2235│3041│
│       │автоматизированного асфальтобетонного   │оборудо- │    │    │    │
│       │завода                                  │вания    │    │    │    │
│1.4.12.│Наладка автоматизированной              │Установка│597 │597 │597 │
│       │бескомпрессорной реакторной установки   │         │    │    │    │
│1.4.13.│Наладка автоматизированной компрессорной│Установка│939 │939 │939 │
│       │реакторной установки                    │         │    │    │    │
│1.4.14.│Пуск комплекта оборудования АБЗ под     │Комплект │1051│1092│1225│
│       │нагрузку с обкаткой и отработкой режимов│оборудо- │    │    │    │
│       │всех агрегатов и систем                 │вания    │    │    │    │
│1.4.15.│Наладка выпуска асфальтобетона по       │Комплект │210 │210 │210 │
│       │разработанным рецептам                  │оборудо- │    │    │    │
│       │                                        │вания    │    │    │    │
│1.4.16.│Обработка технологического процесса     │Установка│679 │679 │679 │
│       │приготовления битума из гудрона на      │         │    │    │    │
│       │реакторной установке                    │         │    │    │    │
│1.4.17.│Обучение персонала работе на            │Группа   │529 │529 │529 │
│       │асфальтобетонных установках             │         │    │    │    │
└───────┴────────────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┘

Расчет трудового участия специалистов участка АБЗ в калькуляциях произведен на основании "Норм продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений" СНиП 1.04.03.85 и 1-02-01-85 "Стройиздат", 1987 г.

Раздел II. ОКАЗАНИЕ ОРГТЕХПОМОЩИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И РЕМОНТЕ ДОРОГ

┌───────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┐
│ Шифр  │            Наименование работ             │  Единица   │Стои-   │
│       │                                           │ измерения  │мость   │
│       │                                           │            │работ   │
│       │                                           │            │(в руб.)│
├───────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤
│   1   │                     2                     │     3      │   4    │
├───────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┤
│              2.1. Организация и технология строительства,               │
│                      ремонта и эксплуатации дорог                       │
│                                                                         │
│2.1.1. │Разработка предложений по повышению        │Объект      │149     │
│       │качества проектно-сметной документации на  │            │        │
│       │строительство, реконструкцию (капитальный  │            │        │
│       │ремонт) дорог                              │            │        │
│2.1.2. │Производство замеров, составление          │Км дороги   │156     │
│       │необходимой документации при испытаниях    │            │        │
│       │дорожных одежд инструментальным методом    │            │        │
│2.1.3. │Производство расчетов прочности дорожных   │Км дороги   │121     │
│       │одежд                                      │            │        │
│2.1.4. │Разработка рекомендаций по усилению        │Участок     │81      │
│       │конструкций дорожных одежд                 │дорог       │        │
│2.1.5. │Анализ качества материалов, взятых из      │Конструкция │141     │
│       │дорожных одежд городских дорог             │            │        │
│2.1.6. │Разработка мероприятий по использованию    │Конструкция │185     │
│       │местных дорожно-строительных материалов или│            │        │
│       │отходов промышленности                     │            │        │
│2.1.7. │Разработка мероприятий по улучшению        │Хозяйство   │217     │
│       │использования и повышению сменности работы │            │        │
│       │машин и механизмов                         │            │        │
│2.1.8. │Разработка мероприятий по улучшению        │Хозяйство   │109     │
│       │технологии строительства или капитального  │            │        │
│       │ремонта дорог                              │            │        │
│2.1.9. │Разработка мероприятий по улучшению        │Хозяйство   │328     │
│       │организации и технологии текущего ремонта  │            │        │
│       │городских дорог                            │            │        │
│2.1.10.│Разработка мероприятий по улучшению        │Город       │95      │
│       │эксплуатации дождевой канализации          │            │        │
│2.1.11.│Разработка мероприятий по организации      │Цех, полигон│579     │
│       │(улучшению) работы цеха (полигона) по      │            │        │
│       │выпуску бетонных или железобетонных        │            │        │
│       │дорожных изделий                           │            │        │
│2.1.12.│Разработка рекомендаций по технологии      │Хозяйство   │289     │
│       │изготовления бетонных (железобетонных)     │            │        │
│       │бортовых камней                            │            │        │
│2.1.13.│Разработка рекомендаций по технологии      │Хозяйство   │267     │
│       │изготовления бетонной тротуарной плитки    │            │        │
│2.1.14.│Оказание оргтехпомощи в наладке выпуска    │Хозяйство   │443     │
│       │бетонных (железобетонных) бортовых камней  │            │        │
│2.1.15.│Оказание оргтехпомощи в наладке выпуска    │Хозяйство   │479     │
│       │бетонной тротуарной плитки                 │            │        │
│2.1.16.│Разработка рекомендаций по устройству      │Объект      │131     │
│       │морозозащитных (изолирующих, дренирующих,  │            │        │
│       │выравнивающих) слоев дорожных одежд        │            │        │
│2.1.17.│Разработка рекомендаций по устройству      │Объект      │235     │
│       │дорожных оснований в зимнее время          │            │        │
│2.1.18.│Разработка рекомендаций по устройству      │Объект      │264     │
│       │монолитных цементобетонных покрытий и      │            │        │
│       │оснований                                  │            │        │
│2.1.19.│Разработка рекомендаций по устройству или  │Объект      │485     │
│       │ремонту асфальтобетонных покрытий с        │            │        │
│       │использованием битумных эмульсий           │            │        │
│2.1.20.│Разработка рекомендаций по устройству      │Объект      │380     │
│       │дорожных оснований из тощего бетона        │            │        │
│2.1.21.│Оказание практической помощи в устройстве  │Объект      │421     │
│       │оснований дорог из тощего бетона           │            │        │
│2.1.22.│Оказание оргтехпомощи во внедрении         │Объект      │528     │
│       │технологии устройства поверхностной        │            │        │
│       │обработки дорожных покрытий                │            │        │
│2.1.23.│Разработка технологии устройства           │Объект      │262     │
│       │асфальтобетонных покрытий с повышенным     │            │        │
│       │коэффициентом сцепления                    │            │        │
│2.1.24.│Разработка (привязка) технологических карт │Карта       │617     │
│       │устройства отдельных конструктивных        │            │        │
│       │элементов при строительстве или ремонте    │            │        │
│       │городских дорог                            │            │        │
│2.1.25.│Разработка (привязка) технологических схем │Схема       │158     │
│       │организации текущего ремонта городских     │            │        │
│       │дорог и оказание оргтехпомощи в их         │            │        │
│       │внедрении                                  │            │        │
│2.1.26.│Расчет потребного количества машин,        │Расчет      │156     │
│       │материалов, механизмов и рабочей силы      │            │        │
│2.1.27.│Разработка календарного плана работ по     │Объект      │351     │
│       │строительству (реконструкции) или          │            │        │
│       │капитальному ремонту городских дорог с     │            │        │
│       │подсчетом потребности в материалах,        │            │        │
│       │машинах, механизмах и рабочей силе         │            │        │
│2.1.28.│Оказание оргтехпомощи в разработке и       │Хозяйство   │733     │
│       │внедрении комплексной системы управления   │            │        │
│       │качеством КСУК дорожно-строительных и      │            │        │
│       │ремонтных работ                            │            │        │
│2.1.29.│Разработка планов научной организации труда│Хозяйство   │402     │
│       │в дорожном строительстве (эксплуатации)    │            │        │
│2.1.30.│Оказание оргтехпомощи во внедрении         │Объект      │672     │
│       │бригадного подряда на строительстве        │            │        │
│       │(реконструкции) или капитальном ремонте    │            │        │
│       │городских дорог                            │            │        │
│2.1.31.│Производство расчетов по созданию службы   │Служба      │854     │
│       │эксплуатации городских дорог               │            │        │
│2.1.32.│Производство расчетов по созданию службы   │Служба      │289     │
│       │эксплуатации ливневой канализации          │            │        │
│2.1.33.│Разработка мероприятий по подготовке       │Хозяйство   │173     │
│       │хозяйства к зиме                           │            │        │
│2.1.34.│Проверка состояния безопасности движения   │Город       │244     │
│       │транспорта с разработкой мероприятий       │            │        │
│2.1.35.│Проверка состояния охраны труда и          │Хозяйство   │244     │
│       │составление мероприятий                    │            │        │
│2.1.36.│Проверка качества дорожного строительства и│Хозяйство   │370     │
│       │разработка мероприятий                     │            │        │
│2.1.37.│Проверка работы центральной лаборатории и  │Лаборатория │217     │
│       │разработка мероприятий                     │            │        │
│2.1.38.│Комплексная проверка выполнения норм       │Хозяйство   │217     │
│       │расхода и экономии материальных ресурсов в │            │        │
│       │дорожно-строительном тресте (управлении) и │            │        │
│       │оказание оргтехпомощи                      │            │        │
│2.1.39.│Комплексная проверка вопросов оказания     │Республика  │136     │
│       │помощи в благоустройстве населенных пунктов│(край,      │        │
│       │в сельской местности и разработка          │область)    │        │
│       │мероприятий                                │            │        │
│2.1.40.│Оказание оргтехпомощи во внедрении кол-    │Коллектив   │1059    │
│       │лективного подряда в дорожной организации  │            │        │
│       │(производственном подразделении, участке)  │            │        │
│2.1.41.│Оказание оргтехпомощи в создании           │Кооператив  │733     │
│       │кооперативов                               │            │        │
│2.1.42.│Проверка технического состояния и          │Хозяйство   │136     │
│       │использования дорожно-ремонтных машин      │            │        │
│       │(механизмов) в организациях дорожного      │            │        │
│       │хозяйства, разработка рекомендаций и       │            │        │
│       │мероприятий по улучшению их использования  │            │        │
│2.1.43.│Проверка технического состояния и использо-│Хозяйство   │190     │
│       │вания автотранспорта в организациях дорож- │            │        │
│       │ного хозяйства, разработка мероприятий и   │            │        │
│       │рекомендаций по улучшению его использования│            │        │
│2.1.44.│Составление технического отчета            │Отчет       │101     │
│2.1.45.│Полевые работы по обследованию дорожно-    │Км дороги   │153     │
│       │мостового хозяйства в городах, рабочих,    │            │        │
│       │дачных и курортных поселках РСФСР          │            │        │
│2.1.46.│Камеральная обработка материалов полевых   │Км дороги   │115     │
│       │работ по обследованию дорожно-мостового    │            │        │
│       │хозяйства в городах, рабочих, дачных и     │            │        │
│       │курортных поселках РСФСР                   │            │        │
│                                                                         │
│         2.2. Шеф-монтаж, наладка и пуск формовочного комплекса          │
│        и оборудования технологических линий по вибропрессованию         │
│                        дорожных бетонных изделий                        │
│                                                                         │
│2.2.1. │Подготовка помещения цеха и оборудования   │Комплект    │259     │
│       │формовочного комплекса к шеф-монтажным     │оборудования│        │
│       │работам                                    │            │        │
│2.2.2. │Шеф-монтаж сооружений нулевого цикла под   │Комплект    │287     │
│       │формовочный комплекс                       │            │        │
│2.2.3. │Шеф-монтаж узлов и агрегатов комплекта     │Комплект    │1088    │
│       │оборудования формовочного комплекса        │оборудования│        │
│2.2.4. │Наладка оборудования формовочного комплекса│Комплект    │398     │
│       │                                           │оборудования│        │
│2.2.5. │Ревизия системы электрооборудования и      │Комплект    │393     │
│       │автоматики оборудования формовочного       │оборудования│        │
│       │комплекса                                  │            │        │
│2.2.6. │Шеф-монтаж электрических, автоматических   │Комплект    │613     │
│       │устройств коммутаций оборудования          │оборудования│        │
│       │формовочного комплекса                     │            │        │
│2.2.7. │Наладка систем электрооборудования и       │Комплект    │288     │
│       │автоматики формовочного комплекса          │оборудования│        │
│2.2.8. │Шеф-монтаж гидроразводки и                 │Комплект    │245     │
│       │гидрооборудования формовочного комплекса   │оборудования│        │
│2.2.9. │Наладка систем гидрооборудования           │Комплект    │245     │
│       │формовочного комплекса                     │оборудования│        │
│2.2.10.│Шеф-монтаж оборудования бетонорастворного  │Комплект    │813     │
│       │узла                                       │оборудования│        │
│2.2.11.│Наладка оборудования бетонорастворного узла│Комплект    │786     │
│       │                                           │оборудования│        │
│2.2.12.│Шеф-монтаж, пуск, наладка оборудования     │Комплект    │986     │
│       │пропарочной камеры                         │оборудования│        │
│2.2.13.│Наладка складирования и хранения материалов│Цех         │156     │
│2.2.14.│Пуск комплектов оборудования формовочного  │Комплект    │699     │
│       │комплекса под нагрузкой с обкаткой и       │оборудования│        │
│       │отработкой режимов всех агрегатов и систем │            │        │
│2.2.15.│Наладка выпуска бетонных изделий по        │Комплект    │210     │
│       │разработанным рецептам                     │оборудования│        │
│2.2.16.│Наладка работы лаборатории                 │Лаборатория │214     │
└───────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┘

Раздел III. ОКАЗАНИЕ ОРГТЕХПОМОЩИ В РЕКОНСТРУКЦИИ,
РЕМОНТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ

┌────┬───────────────────────┬───────┬────────────────────────────────────┐
│Шифр│   Наименование работ  │  Ед.  │      Стоимость работ (в руб.)      │
│    │                       │ изм.  │          при длине моста           │
│    │                       │       ├────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤
│    │                       │       │ до │ до  │ до  │ до  │  до  │свыше │
│    │                       │       │25 м│100 м│200 м│500 м│1000 м│1000 м│
├────┼───────────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ 1  │           2           │   3   │ 4  │  5  │  6  │  7  │  8   │   9  │
├────┼───────────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│3.1.│Полевые работы по      │Сооруж.│1035│1428 │2266 │3393 │5083  │5711  │
│    │обследованию балочных  │       │    │     │     │     │      │      │
│    │разрезных мостов и     │       │    │     │     │     │      │      │
│    │путепроводов           │       │    │     │     │     │      │      │
│3.2.│Обработка материалов   │Сооруж.│1089│1380 │2216 │3292 │4832  │5176  │
│    │полевых работ по       │       │    │     │     │     │      │      │
│    │обследованию балочных  │       │    │     │     │     │      │      │
│    │разрезных мостов и     │       │    │     │     │     │      │      │
│    │путепроводов           │       │    │     │     │     │      │      │
│3.3.│Статические испытания  │Пролет │558 │598  │637  │690  │704   │717   │
│    │балочного разрезного   │       │    │     │     │     │      │      │
│    │моста                  │       │    │     │     │     │      │      │
│3.4.│Сопутствующие работы   │Сооруж.│438 │491  │558  │637  │731   │943   │
│    │при статическом        │       │    │     │     │     │      │      │
│    │испытании мостов и     │       │    │     │     │     │      │      │
│    │путепроводов           │       │    │     │     │     │      │      │
│3.5.│Динамические испытания │Пролет │293 │293  │373  │425  │452   │491   │
│    │моста                  │       │    │     │     │     │      │      │
│3.6.│Инвентаризация         │Сооруж.│204 │244  │312  │462  │570   │665   │
│    │сооружений             │       │    │     │     │     │      │      │
└────┴───────────────────────┴───────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘

Примечания:
1. Работы по обследованию и испытаниям выполняются в соответствии со СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний".
2. При применении расценок Прейскуранта используются корректирующие коэффициенты:
    а) коэффициент сложности конструкций, К :
                                           с
    - для сооружений с балочными разрезными пролетными строениями       1,0
    - для сооружений с балочными неразрезными пролетными строениями     1,2
    - для рамных мостов и путепроводов                                  1,4
    - для сооружений с пролетными строениями из сквозных ферм           1,5
    - для арочных мостов и путепроводов                                 1,7
    б) коэффициент ширины моста, К :
                                  ш

                                    Г + 10
                               К  = ------,
                                ш     20

где Г - габарит моста.
3. При применении расценок Прейскуранта мосты, имеющие пролетные строения различной конструкции, условно делятся на однотипные и расцениваются раздельно.

Раздел IV. ОКАЗАНИЕ ОРГТЕХПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

┌──────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ Шифр │             Наименование работ             │ Единица  │Стоимость │
│      │                                            │измерения │  работ   │
│      │                                            │          │(в рублях)│
├──────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
│                    4.1. Механизированная уборка улиц                    │
│                                                                         │
│4.1.1.│Проверка и анализ состояния организации и   │Хозяйство │291       │
│      │технологии летней механизированной уборки   │          │          │
│      │улиц                                        │          │          │
│4.1.2.│Оказание помощи в улучшении технологии и    │Хозяйство │454       │
│      │организации летней механизированной уборки  │          │          │
│      │улиц                                        │          │          │
│4.1.3.│Проверка и анализ состояния организации и   │Хозяйство │368       │
│      │технологии зимней механизированной уборки   │          │          │
│      │улиц                                        │          │          │
│4.1.4.│Оказание помощи в улучшении технологии и    │Хозяйство │504       │
│      │организации зимней механизированной уборки  │          │          │
│      │улиц                                        │          │          │
│4.1.5.│Разработка и составление рационального      │График    │131       │
│      │маршрутного графика работы спецмашины для   │          │          │
│      │уборки улиц                                 │          │          │
│4.1.6.│Обучение ИТР передовым формам организации и │Группа    │54        │
│      │технологии механизированной уборки улиц     │          │          │
│4.1.7.│Проверка подготовки хозяйства к зиме и      │Хозяйство │217       │
│      │оказание практической помощи                │          │          │
│                                                                         │
│                   4.2. Санитарная уборка домовладений                   │
│                                                                         │
│4.2.1.│Проверка санитарного состояния города и     │Хозяйство │398       │
│      │анализ сложившейся системы работ по удалению│          │          │
│      │и обезвреживанию бытовых отходов            │          │          │
│4.2.2.│Оказание помощи в улучшении удаления и      │Хозяйство │521       │
│      │обезвреживания бытовых отходов              │          │          │
│4.2.3.│Проверка и анализ эффективности             │График    │138       │
│      │использования спецмашин, составление        │          │          │
│      │маршрутного графика работы мусоровоза       │          │          │
│4.2.4.│Внедрение маршрутного графика работы        │График    │129       │
│      │мусоровоза                                  │          │          │
│4.2.5.│Обучение ИТР передовым формам организации и │Группа    │54        │
│      │технологии санитарной уборки домовладений   │          │          │
│4.2.6.│Проведение замеров по сезонам года и разра- │Сезон     │835       │
│      │ботка обоснованных норм накопления твердых  │          │          │
│      │бытовых отходов на одного человека          │          │          │
│                                                                         │
│                 4.3. Техобслуживание и ремонт спецмашин                 │
│                                                                         │
│4.3.1.│Изучение технического состояния             │База      │156       │
│      │производственно-ремонтной базы и организации│          │          │
│      │техобслуживания и ремонта спецмашин         │          │          │
│4.3.2.│Разработка графиков и рекомендаций по       │База      │422       │
│      │техобслуживанию и ремонту спецмашин         │          │          │
│4.3.3.│Оказание помощи во внедрении прогрессивной  │База      │450       │
│      │системы технического обслуживания и ремонта │          │          │
│      │машин                                       │          │          │
│4.3.4.│Проверка состояния и оказание помощи в      │База      │81        │
│      │строительстве и реконструкции               │          │          │
│      │производственно-ремонтных баз               │          │          │
│4.3.5.│Внедрение новых машин и технологических     │Машина,   │109       │
│      │процессов                                   │процесс   │          │
│                                                                         │
│                             4.4. Оргнадзор                              │
│                                                                         │
│4.4.1.│Проверка состояния охраны труда, техники    │Хозяйство │109       │
│      │безопасности и пожарной безопасности в      │          │          │
│      │предприятиях благоустройства                │          │          │
│4.4.2.│Комплексная проверка санитарного состояния  │Город     │272       │
│      │городов республики, края, области, обобщение│          │          │
│      │и анализ данных по санитарному содержанию   │          │          │
│      │города и использованию спецмашин            │          │          │
│4.4.3.│Изучение и анализ выявленных в процессе     │Машина    │81        │
│      │эксплуатации надежности и качества          │          │          │
│      │выпускаемых спецмашин, производственных и   │          │          │
│      │конструктивных недостатков и предложения по │          │          │
│      │их устранению                               │          │          │
│4.4.4.│Проверка технического состояния парка       │Парк      │237       │
│      │спецмашин для уборки городских территорий,  │          │          │
│      │его использования и разработка рекомендаций │          │          │
│      │по повышению эффективности этой техники     │          │          │
│4.4.5.│Проверка состояния учета, хранения и расхода│Хозяйство │136       │
│      │горюче-смазочных материалов и оказание      │          │          │
│      │практической помощи                         │          │          │
│4.4.6.│Изучение и анализ деятельности, а также     │Завод     │311       │
│      │оказание организационно-технической помощи  │          │          │
│      │эксплуатационным и ремонтным службам        │          │          │
│      │мусоросжигательного завода                  │          │          │
│4.4.7.│Изучение и анализ доставки и приема ТБО на  │Завод     │363       │
│      │мусоросжигательном заводе, взаиморасчетов   │          │          │
│      │между спецавтохозяйством и заводом, загрузки│          │          │
│      │питателя с учетом режима его работы, а также│          │          │
│      │оказание организационно-технической помощи в│          │          │
│      │указанных вопросах                          │          │          │
│4.4.8.│Изучение, анализ и оказание                 │Завод     │208       │
│      │организационно-технической и практической   │          │          │
│      │помощи мусоросжигательному заводу в удалении│          │          │
│      │и использовании шлака, золы и пара, а также │          │          │
│      │в отборе и подготовке и сдаче металлолома   │          │          │
│4.4.9.│Анализ технико-экономических показателей и  │Завод     │259       │
│      │результатов деятельности мусоросжигательного│          │          │
│      │завода                                      │          │          │
└──────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

Раздел V. ОКАЗАНИЕ ОРГТЕХПОМОЩИ В УЛУЧШЕНИИ ПЛАНИРОВАНИЯ,
УЧЕТА И ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БЛАГОУСТРОЙСТВА

┌─────┬──────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────┐
│Шифр │    Наименование выполняемых работ    │ Ед. │Стоимость оргтехпомощи│
│     │                                      │изм. │   при объеме работ   │
│     │                                      │     │на объекте, тыс. руб. │
│     │                                      │     ├───────┬───────┬──────┤
│     │                                      │     │до 1000│от 1000│более │
│     │                                      │     │       │до 5000│ 5000 │
├─────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│  1  │                  2                   │  3  │   4   │   5   │  6   │
├─────┼──────────────────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┤
│5.1. │Оказание помощи в организации         │Х-во │443    │608    │790   │
│     │предприятий, ведущих строительство,   │     │       │       │      │
│     │ремонт, эксплуатацию объектов внешнего│     │       │       │      │
│     │благоустройства                       │     │       │       │      │
│5.2. │Анализ хозяйственной деятельности     │Х-во │454    │536    │617   │
│     │предприятия                           │     │       │       │      │
│5.3. │Подготовка материалов к переводу      │Х-во │694    │746    │854   │
│     │предприятий на полный хозяйственный   │     │       │       │      │
│     │расчет и самофинансирование           │     │       │       │      │
│5.4. │Оказание практической помощи в        │Х-во │585    │845    │1079  │
│     │переходе предприятий на новую систему │     │       │       │      │
│     │оплаты труда                          │     │       │       │      │
│5.5. │Разработка предложений и рекомендаций,│Х-во │244    │326    │380   │
│     │направленных на повышение             │     │       │       │      │
│     │рентабельности предприятия            │     │       │       │      │
│5.6. │Разработка тарифов, расценок, смет и  │Х-во │267    │294    │402   │
│     │др. расчеты                           │     │       │       │      │
│5.7. │Проведение анализа расходования       │Х-во │-      │190    │244   │
│     │средств, выделяемых на благоустройство│     │       │       │      │
│5.8. │Оказание помощи в подготовке          │Х-во │625    │706    │842   │
│     │предприятия для работы в условиях     │     │       │       │      │
│     │арендного подряда                     │     │       │       │      │
│5.9. │Подготовка материалов по переводу     │Х-во │585    │845    │1079  │
│     │предприятий на прогрессивные формы    │     │       │       │      │
│     │организации и оплаты труда            │     │       │       │      │
│5.10.│Составление технического отчета       │Отчет│235    │235    │235   │
└─────┴──────────────────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴──────┘

Раздел VI. ОКАЗАНИЕ ОРГТЕХПОМОЩИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

┌───────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┐
│ Шифр  │             Наименование работ             │ Ед. изм. │Стоимость│
│       │                                            │          │ работ в │
│       │                                            │          │ рублях  │
├───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│   1   │                     2                      │    3     │    4    │
├───────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┤
│         6.1. Разработка рекомендаций и мероприятий по улучшению         │
│                  работы предприятий зеленого хозяйства                  │
│                                                                         │
│6.1.1. │Разработка системы севооборотов в открытом  │1000 кв. м│131      │
│       │грунте цветоводческого хозяйства            │          │         │
│6.1.2. │Разработка передовых приемов по агротехнике │Объект    │271      │
│       │выращивания цветочных культур и             │          │         │
│       │декоративно-посадочного материала           │          │         │
│6.1.3. │Оказание оргтехпомощи по освоению оранжерей-│Объект    │869      │
│       │ных комплексов (закрытый грунт цветоводства)│          │         │
│6.1.4. │Организация работ в парниках на городских   │Объект    │259      │
│       │отходах                                     │          │         │
│6.1.5. │Привязка производственно-технологических    │          │         │
│       │карт на выращивание растений:               │          │         │
│       │ а) Технологические карты на выращивание    │Тех. карта│65       │
│       │ цветов в открытом и закрытом грунте        │          │         │
│       │ цветоводства                               │          │         │
│       │ б) Технологические карты на зеленое        │-"-       │53       │
│       │ строительство и содержание городских       │          │         │
│       │ зеленых насаждений                         │          │         │
│       │ в) Технологические карты на выращивание    │Тех. карта│79       │
│       │ посадочного материала в питомниках         │          │         │
│6.1.6. │Составление технического отчета             │Отчет     │79       │
│6.1.7. │Разработка технологии по борьбе с сорной    │Объект    │118      │
│       │растительностью при помощи гербицидов на    │          │         │
│       │городских объектах                          │          │         │
│6.1.8. │Разработка рекомендаций по обрезке деревьев │-"-       │39       │
│       │и кустарников                               │          │         │
│6.1.9. │Разработка агротехнических мероприятий по   │-"-       │52       │
│       │использованию лесного материала в озеленении│          │         │
│       │города                                      │          │         │
│6.1.10.│Разработка технологии по устройству детских │Штук      │136      │
│       │игровых или спортивных площадок             │          │         │
│6.1.11.│Подбор и привязка малых архитектурных форм к│Объект    │109      │
│       │данной местности                            │          │         │
│6.1.12.│Разработка мероприятий по закреплению золо- │-"-       │262      │
│       │и шлакоотвалов растительным покровом        │          │         │
│6.1.13.│Разработка приемов закрепления оврагов в    │-"-       │109      │
│       │пределах городской черты                    │          │         │
│6.1.14.│Разработка оргхозплана декоративных         │          │         │
│       │питомников:                                 │          │         │
│       │А) Полевые и полекамеральные работы для     │          │         │
│       │составления оргхозплана декоративных        │          │         │
│       │питомников:                                 │          │         │
│       │ 1. Питомник до 35 га                       │Питомн.   │597      │
│       │ 2. -"-      св. 35 до 70 га                │-"-       │652      │
│       │ 3. -"-      св. 70 до 100 га               │-"-       │733      │
│       │ 4. -"-      св. 100 га                     │-"-       │815      │
│       │Б) Обработка полевых и полекамеральных      │          │         │
│       │материалов для составления оргхозплана      │          │         │
│       │декоративных питомников:                    │          │         │
│       │ 1. Питомник до 35 га                       │Питомник  │1717     │
│       │ 2. -"-      св. 35 до 70 га                │-"-       │1816     │
│       │ 3. -"-      св. 70 до 100 га               │-"-       │1952     │
│       │ 4. -"-      свыше 100 га                   │-"-       │2379     │
│6.1.15.│Разработка схем на объекты городских зеленых│          │         │
│       │насаждений:                                 │          │         │
│       │ а) скверы, парки, бульвары,                │1000 кв. м│218      │
│       │ внутриквартальное озеленение               │          │         │
│       │ б) цветники из однолетников и многолетников│100 кв. м │122      │
│6.1.16.│Проверка цен и ГОСТов на цветочную продукцию│Объект    │79       │
│       │и древесно-кустарниковые породы             │          │         │
│6.1.17.│Проверка состояния охраны труда и техники   │Предприя- │93       │
│       │безопасности в зеленом хозяйстве            │тие       │         │
│                                                                         │
│    6.2. Оказание практической помощи предприятиям зеленого хозяйства    │
│                                                                         │
│6.2.1. │Оказание практической помощи по технологии  │Объект    │207      │
│       │выращивания цветочных и декоративных культур│          │         │
│6.2.2. │Оказание практической помощи в организации  │1000 кв. м│78       │
│       │содержания городских зеленых насаждений     │          │         │
│6.2.3. │Разбивка территории питомника на поля       │1 га      │25       │
│       │севооборотов согласно оргхозплана           │          │         │
│6.2.4. │Вынос схем объектов городских зеленых       │          │         │
│       │насаждений в натуру:                        │          │         │
│       │ 1. Скверы, парки, бульвары,                │1 га      │469      │
│       │ внутриквартальное озеленение               │          │         │
│       │ 2. Цветники из однолетников и многолетников│100 кв. м │52       │
│6.2.5. │Организационно-техническая помощь по        │100 кв. м │104      │
│       │устройству газонов различных типов          │          │         │
│6.2.6. │Организационно-техническая помощь по        │100 кв. м │131      │
│       │устройству цветников из однолетников        │          │         │
│6.2.7. │Организационно-техническая помощь по        │100 кв. м │180      │
│       │устройству цветников из многолетников       │          │         │
│6.2.8. │Организационно-техническая помощь по посадке│100 шт.   │170      │
│       │кустарников в группы                        │          │         │
│6.2.9. │Организационно-техническая помощь по посадке│10 м/п    │94       │
│       │кустарников в однорядную живую изгородь     │          │         │
│6.2.10.│Организационно-техническая помощь по посадке│10 м/п    │133      │
│       │кустарников в двухрядную живую изгородь     │          │         │
│6.2.11.│Организационно-техническая помощь по посадке│10 шт.    │144      │
│       │деревьев-саженцев с обнаженной корневой     │          │         │
│       │системой (без кома земли)                   │          │         │
│6.2.12.│Организационно-техническая помощь по посадке│10 шт.    │170      │
│       │деревьев с комом земли 0,5 x 0,4 м          │          │         │
│6.2.13.│Организационно-техническая помощь по посадке│10 шт.    │210      │
│       │деревьев с комом земли 0,8 x 0,6 м          │          │         │
│6.2.14.│Обучение персонала передовым методам        │Группа    │68       │
│       │выращивания декоративных растений на опыте  │          │         │
│       │передовых хозяйств                          │          │         │
│6.2.15.│Оказание оргтехпомощи во внедрении бригад-  │Объект    │691      │
│       │ного подряда в цветоводческих, питомниковод-│          │         │
│       │ческих хозяйствах, зеленом строительстве и  │          │         │
│       │содержании городских зеленых насаждений     │          │         │
│6.2.16.│Разработка планов организации работ в       │Объект    │346      │
│       │зеленом хозяйстве (расчет потребности в     │          │         │
│       │рабочей силе, зарплате, механизмах и        │          │         │
│       │материалах)                                 │          │         │
│6.2.17.│Подбор типовых проектов для строительства   │Шт.       │78       │
│       │оранжерейно-парниковых хозяйств             │          │         │
│                                                                         │
│    6.3. Наладка машин и механизмов, применяемых в зеленом хозяйстве     │
│                                                                         │
│6.3.1. │Наладка станка для изготовления горшков     │Станок    │235      │
│6.3.2. │Наладка механизмов для вентиляции           │Объект    │415      │
│       │культивационных помещений                   │          │         │
│6.3.3. │Наладка оборудования по механизации ухода за│-"-       │420      │
│       │растениями в оранжереях                     │          │         │
│6.3.4. │Наладка оборудования по укоренению черенков │-"-       │311      │
│       │декоративных растений в тумане              │          │         │
│6.3.5. │Наладка ручного кустореза                   │Шт.       │91       │
│6.3.6. │Наладка машинного кустореза на базе трактора│Шт.       │104      │
│       │Т-25                                        │          │         │
│6.3.7. │Наладка электростанции УСБ-25               │Шт.       │286      │
│6.3.8. │Наладка оборудования для электродосвечивания│Объект    │429      │
│       │в оранжереях при выращивании цветов         │          │         │
│6.3.9. │Наладка механизмов для стрижки газонов      │Газоно-   │120      │
│       │                                            │косилка   │         │
└───────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘

Раздел VII. ОПИСАНИЕ СОСТАВА РАБОТ ПО ПУНКТАМ ПРЕЙСКУРАНТА

Раздел I. Наладка асфальтобетонных заводов -
организационно-техническая помощь

1.1. Проверка состояния завода

1.1.1. Определение технического состояния комплекта оборудования асфальтобетонной установки.
Состав работ:
Проверка агрегатов и узлов установки. Определение их пригодности к эксплуатации, выбраковка изношенных деталей.
Составление дефектных ведомостей по ремонту.
1.1.2. Проверка состояния электрооборудования комплекта асфальтобетонной установки.
Состав работ:
Проверка состояния пускорегулирующей аппаратуры, эл. двигателей, силовых и коммутационных кабелей. Определение их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Составление дефектных ведомостей по восстановлению или замене приборов, двигателей и т.п.
1.1.3. Проверка состояния приборов и механизмов автоматики асфальтобетонной установки.
Состав работ:
Проверка состояния приборов, датчиков, исполнительных механизмов и систем коммутаций. Определение их пригодности к дальнейшей эксплуатации. Составление дефектных ведомостей по их восстановлению или замене.
1.1.4. Проверка организации работ и технологического процесса асфальтобетонного завода.
Состав работ:
Проверка режимов подачи, прогрохотки, дозирования, нагрева, сушки, перемешивания материалов на смесителях, удобообрабатываемости и уплотнения смесей; исправности работы дозаторов, сокращения потерь материалов. Соблюдение методики приготовления, дозирования и введения ПАВ.
1.1.5. Проверка состояния охраны труда на асфальтобетонном заводе.
Состав работ:
Проверка производственной базы АБЗ и состояния охраны труда, техники безопасности производства работ, правильности ведения документации, разработка рекомендаций по улучшению охраны труда.
1.1.6. Комплексная проверка пожарной безопасности подведомственных Главблагоустройству организаций и предприятий и оказание оргтехпомощи.
Состав работ:
Обследование территории и сооружений, проверка правильности размещения пожарных постов, их укомплектованность и исправность инвентаря. Проверка схем пожарной эвакуации цехов и участков, проверка подготовленности пожарных дружин, разработка мероприятий по устранению обнаруженных недостатков.
1.1.7. Комплексная проверка выполнения норм расхода и экономии топливно-энергетических ресурсов в дорожно-строительном тресте (управлении) и оказание оргтехпомощи.
Состав работ:
Проверка выполнения норм расхода и экономии ТЭР, оказание оргтехпомощи, выдача рекомендаций.
1.1.8. Проверка работы заводской лаборатории.
Состав работ:
Проверка планов работы заводской лаборатории, комплектности лабораторного оборудования и инвентаря; проверка контроля качества поступающих дорожно-строительных материалов и выпускаемой продукции, правильности проведения испытаний.
1.1.9. Проверка качества выпускаемой продукции асфальтобетонного завода.
Состав работ:
Отбор контрольных проб. Испытание проб. Определение объемного веса, водонасыщения, набухания, прочности при температурах +50 °C, +20 °C, 0 °C; насыщениях. Проверка коэффициента водостойкости, пористости минерального остова, остаточной пористости, сцепления битума с минеральной частью асфальтобетонной смеси. Составление заключения о качестве пробы и соответствии ее требованиям ГОСТ.
1.1.10. Испытание материалов.
Состав работ:
Щебень или гравий: отбор проб, определение вида, объемного и удельного весов, гранулометрического состава, наибольшей крупности, прочности, дробимости, морозостойкости, пластинчатых форм частиц, пылевато-глинистых частиц, частиц слабых и выветренных пород, кремнистых частиц, недробленых зерен, сцепления с битумом.
Песок, отсев: отбор проб, определение объемного, удельного весов, гранулометрического состава, модуля крупности, содержания пылевато-глинистых частиц, прочности исходной горной породы, сцепления с битумом.
Минеральный порошок: отбор проб, определение объемного, удельного весов, гранулометрического состава, пористости, набухания с битумом, битумоемкости, содержания водорастворимых соединений, влажности, потери при прокаливании.
Битум: отбор проб, определение глубины проникания иглы при 0 °C и при +25 °C, температуры размягчения, растяжимости при температуре +25 °C и при 0 °C, сцепления со смесью минеральных материалов.
Вырубка из асфальтобетонного покрытия: определение толщины слоя, сцепления с нижним слоем, плотности, коэффициента уплотнения, водонасыщения, набухания вырубки.
Определение в смеси из вырубки: объемного веса, водонасыщения, набухания, прочности при температуре +50 °C и при +20 °C, насыщенных.
ПАВ: определение оптимального количества, активности, определение степени влияния на минеральные материалы и битум. Разработка методов введения ПАВ. Составление заключения по каждому виду материалов в соответствии с требованиями ГОСТ.

1.2. Разработка рекомендаций и мероприятий
по улучшению работы завода

1.2.1. Разработка рекомендаций по улучшению работы битумохранилища.
Состав работ:
Обследование оборудования, ознакомление с технической документацией и технологическим процессом. Разработка рекомендаций, составление схем, расчетов, эскизов и т.д.
1.2.2. Разработка рекомендаций по улучшению работы шаровой мельницы.
Состав работ:
Обследование оборудования, ознакомление с технической документацией и технологическим процессом, разработка рекомендаций, составление схем, эскизов и т.д.
1.2.3. Разработка рекомендаций по улучшению пылеулавливания.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией и оборудованием для пылеулавливания, разработка рекомендаций с составлением схем, эскизов и т.д.
1.2.4. Разработка рекомендаций по улучшению работы заводской лаборатории.
Состав работ:
Разработка рекомендаций по объему проводимых испытаний, по точности испытаний, по проверке лабораторного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ, по рациональному размещению лабораторного оборудования, по правильности записей результатов испытаний, по улучшению состава работников лаборатории, правильности распределения обязанностей и т.д.
1.2.5. Разработка рекомендаций по улучшению организации работ и технологического процесса.
Состав работ:
Ознакомление с организацией работ и технологическим процессом, разработка рекомендаций с составлением эскизов, схем, расчетов и т.д.
1.2.6. Разработка рекомендаций по повышению качества продукции.
Состав работ:
Составление рекомендаций по улучшению оптимальных режимов подачи, прогрохотки, дозирования, нагрева, сушки, перемешивания материалов на смесителях, улучшения удобообрабатываемости и уплотнения смесей, по контролю за точностью дозаторов, сокращению потерь материалов, рекомендаций по введению ПАВ с целью экономии битума, минерального порошка, топлива в соответствии с ВСН 59-68. Рекомендации по улучшению реологических свойств битума на установках при его приготовлении.
1.2.7. Подбор рецепта асфальтобетона.
Состав работ:
Расчет состава асфальтобетонных смесей, изготовление и испытание образцов с составлением рецепта.
1.2.8. Подбор рецепта цементобетона.
Состав работ:
Расчет состава цементобетонной смеси, изготовление и испытание образцов с составлением рецепта.
1.2.9. Разработка рекомендаций по складированию и хранению материалов.
Состав работ:
Ознакомление с порядком складирования и хранения материалов, разработка рекомендаций с составлением расчетов, схем и т.д.
1.2.10. Разработка рекомендаций по улучшению загрузки и разгрузки минеральных материалов.
Состав работ:
Ознакомление со складским хозяйством и механизмами, порядком загрузки и разгрузки материалов, разработка рекомендаций, составление схем, расчетов, эскизов и т.д.
1.2.11. Разработка рекомендаций по улучшению режимов работы асфальтобетонного завода.
Состав работ:
Выявление нарушений при проведении работ, складировании и транспортировке материалов, работе оборудования; определение более рациональных схем и методов работы, выбор лучших режимов для повышения эффективности работы оборудования; составление и обоснование соответствующих предложений и внедрение их в производство.
1.2.12. Разработка схем рационального размещения оборудования и сооружений асфальтобетонного завода.
Состав работ:
Работа с технической документацией; разработка схем, чертежей, составление расчетов и т.д.
1.2.13. Подготовка площадки и оборудования к шеф-монтажным работам.
Состав работ:
Определение вертикальных отметок площадки и нанесение их на местности; руководство работами по вертикальной планировке площадки под монтируемое оборудование с устройством временных дорог; расстановка оборудования в соответствии с проектом производства работ.

1.3. Шеф-монтаж оборудования (инженерно-технический надзор)

1.3.1. Шеф-монтаж сооружений нулевого цикла.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией; разбивка фундаментов; изготовление и установка опалубки с выверкой по приборам, бетонирование фундаментов.
1.3.2. Шеф-монтаж автоматизированного БРУ.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией; распаковка оборудования, проверка комплектности узлов и деталей; инженерный надзор и техническое руководство работами по устранению повреждений, полученных во время транспортировки; монтаж, выверка, крепление бетонорастворомешалок и вспомогательного оборудования. Монтаж и тарировка дозаторов. Монтаж силовой и пускораспределительной электроаппаратуры. Опробование оборудования на дистанционном управлении с устранением обнаруженных дефектов и регулировка.
1.3.3. Шеф-монтаж узлов и агрегатов комплекта оборудования асфальтобетонного завода.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией в процессе монтажных работ. Распаковка оборудования, проверка комплектности и исправности.
Исправление повреждений, полученных во время транспортировки оборудования, и подготовка к монтажу. Монтаж, выверка, крепление колонн под башню смесителя, накопительный бункер, банку минерального порошка, кабину оператора, пылеулавливающую установку.
Монтаж башни смесителя, бункеров отходов и негабарита, элеваторов заполнителя, накопительного бункера со скиповым подъемником, башни минерального порошка и камерного насоса.
Монтаж битумоплавильной установки, горелочных устройств, насосов. То же, сушильного барабана топочного устройства, вентиляторного. То же, пылеулавливающей установки, шнека, воздуходувки. То же, элеватора и питателя. Монтаж, подгонка по месту крепежа приемного бункера. Монтаж воздухопроводов и дымовой трубы. Монтаж и спрессовка паробитумопроводов и пневмопроводов. Монтаж компрессора. Смазка и опробование оборудования. Устранение неисправностей.
1.3.4. Шеф-монтаж электрических и автоматических устройств и коммутаций комплекта оборудования асфальтобетонного завода.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Проверка комплектности и состояния комплектующих изделий и приборов.
Разделка, прозвонка, маркировка кабелей, прокладка кабелей в траншее и по металлоконструкциям. Установка электродвигателей. Установка концевых включателей, исполнительных механизмов. Установка приборов автоматики. Монтаж станций управления для местного выключения аварийной остановки.
Подключение двигателей и станций управления. Монтаж ТУ и ПУ. Устройство заземления. Прокладка силового кабеля и подключение энергии к установке. Проверка сопротивления, изоляции и заземления. Опробование эл. двигателей, исполнительных механизмов и приборов. Устранение неисправностей.
1.3.5. Проведение ревизии и ремонта систем электрооборудования и автоматики комплекта оборудования АБЗ.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Разборка, чистка, дефектовка с частичной выбраковкой изношенных деталей всей пускорегулирующей и защитной аппаратуры.
Замена деталей, ремонт, сборка, установка, прозвонка, подключение, регулировка пусковой и защитной аппаратуры, приборов и средств автоматики и исполнительных механизмов. Опробование систем эл. оборудования и автоматики с устранением дефектов.
1.3.6. Шеф-монтаж узлов и агрегатов реакторной установки для бескомпрессорного получения битума.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Распаковка оборудования, проверка комплектности. Устранение повреждений, полученных при транспортировке оборудования. Монтаж, выверка, крепление оборудования реакторной установки. Опробование оборудования с устранением обнаруженных дефектов.
1.3.7. Шеф-монтаж электрооборудования и автоматики бескомпрессорной реакторной установки.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Проверка комплектности поставки. Разметка трассы, прокладка кабелей, выбор места для установки силовых щитов и приборов.
Разделка, прозвонка, маркировка кабелей, их прокладка в траншее и по металлоконструкциям. Установка двигателей, силовых шкафов и КИП. Подключение двигателей пускорегулирующей аппаратуры и КИП. Регулировка пускорегулирующей аппаратуры и КИП. Опробование работы оборудования и КИП, отыскание и устранение неисправностей.
1.3.8. Шеф-монтаж электрооборудования и автоматики компрессорной реакторной установки.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией, проверка комплектности. Разметка трасс прокладки кабелей, выбор мест для установки силовых щитов и приборов.
Разделка, прозвонка, маркировка кабелей, их прокладка в траншее и по металлоконструкциям.
Установка двигателей, силовых шкафов и КИП. Подключение двигателей пускорегулирующей аппаратуры и КИП. Регулировка пускорегулирующей аппаратуры и КИП. Опробование работы, оборудования, обнаружение и устранение неисправностей.

1.4. Наладка оборудования -
организационно-техническое руководство

1.4.1. Наладка складирования и хранения материалов.
Состав работ:
Организация и налаживание работы складского хозяйства. Наладка складских механизмов, обучение персонала технологическим приемам.
1.4.2. Наладка линии по транспортировке материалов.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Техническое обслуживание узлов и агрегатов с устранением дефектов и регулировкой. Пуск установки, ее регулировка и наладка.
1.4.3. Внедрение рациональных методов организации работ и технологического процесса.
Состав работ:
Обучение персонала в производственных условиях новым приемам работы. Контроль за ведением технологического процесса по новому методу.
1.4.4. Наладка работы заводской лаборатории.
Состав работ:
Обучение персонала работе на лабораторном оборудовании. Оказание помощи в составлении и ведении документации. Организация проведения испытаний согласно требованиям ГОСТ.
1.4.5. Наладка оборудования битумохранилища.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Наладка работы нагревателей и насосов, спрессовка трубопроводов и исправление дефектов. Пуск битумохранилища в работу.
1.4.6. Наладка автоматизированной битумоплавильни.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Проведение ревизии всех агрегатов, устранение неисправностей. То же, приборов автоматики с тарировкой температурных датчиков.
Опробование и регулировка в работе всех систем и агрегатов.
1.4.7. Наладка шаровой мельницы.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Техническое обслуживание всех узлов, регулировка, исправление обнаруженных дефектов. Пуск мельницы в работу, окончательная регулировка узлов. Выдача рекомендаций.
1.4.8. Наладка камнедробильной установки.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Техническое обслуживание узлов и агрегатов с устранением обнаруженных дефектов и регулировка. Пуск установки, регулировка и наладка.
1.4.9. Наладка автоматизированного БРУ.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Расконсервирование оборудования, осмотр агрегатов с устранением обнаруженных дефектов. Проверка и регулировка пускорегулирующей аппаратуры, приборов и механизмов автоматики. Пуск установки в автоматическом и дистанционном режимах с регулировкой всех систем и узлов.
1.4.10. Наладка систем электрооборудования и автоматики комплекта оборудования АБЗ.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Расконсервация, ТО, регулировка пускорегулирующей аппаратуры, приборов и средств автоматики. Расконсервация, маркировка, наладка дозаторов. Наладка работы систем дистанционного и автоматического управления, обнаружение и устранение неисправностей.
1.4.11. Наладка всего комплекта оборудования автоматизированного асфальтобетонного завода.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Расконсервация, техническое обслуживание и регулировка работы защитной и пусковой аппаратуры. Регулировка установки конечных выключателей и исполнительных механизмов. Расконсервация и техническое обслуживание отдельных агрегатов комплекта оборудования.
Опробование отдельных агрегатов в режиме "наладка", обнаружение неисправностей, регулировка. Расконсервация, тарировка и наладка дозаторов. То же, приборов и средств автоматики. Наладка процесса дозирования на дистанционном и автоматическом режимах. Наладка работы систем дистанционного и автоматического управления, обнаружение и устранение дефектов. Пуск комплекта оборудования, проверка работы агрегатов, устранение обнаруженных неисправностей.
1.4.12. Наладка автоматизированной бескомпрессорной реакторной установки.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Расконсервация узлов и агрегатов установки, осмотр, устранение обнаруженных неисправностей. Проверка исправности, устранение дефектов и регулировка пускорегулирующей аппаратуры. Пуск установки с регулировкой всех узлов и систем.
1.4.13. Наладка автоматизированной компрессорной реакторной установки.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Расконсервация узлов и агрегатов установки, осмотр, устранение обнаруженных неисправностей. Проверка исправности, устранение дефектов, регулировка пускорегулирующей аппаратуры. Пуск установки с регулировкой всех систем и узлов.
1.4.14. Пуск комплекта оборудования АБЗ под нагрузку с обкаткой и отработкой режимов всех агрегатов и систем.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией, составление графиков, ТО. Пуск комплекта под нагрузку, контроль за работой на различных режимах, устранение неисправностей, регулировка. Проведение ТО в процессе работы комплекта оборудования, регулировка, выход на проектную производительность.
1.4.15. Наладка выпуска асфальтобетона по разработанным рецептам.
Состав работ:
Организация выпуска смесей по ранее разработанным рецептам. Испытание образцов и корректирование составов.
Контрольная проверка.
1.4.16. Отработка технологического процесса приготовления битума из гудрона на реакторной установке.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Проведение испытаний сырья (гудрона). Отработка режимов работы реактора с проведением контрольных испытаний промежуточных продуктов и готового сырья.
1.4.17. Обучение персонала работе на асфальтобетонных установках.
Состав работ:
Изучение узлов, деталей, приборов и схем оборудования. Изучение технологии приготовления асфальтобетонных смесей. Отработка практических навыков работы на установках.

Раздел II. Оказание оргтехпомощи в строительстве
и ремонте дорог

2.1. Организация и технология строительства,
ремонта и эксплуатации дорог

2.1.1. Разработка предложений по повышению качества проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию (капитальный ремонт) дорог.
Состав работ:
Изучение проектно-сметной документации. Разработка и согласование предложений по повышению качества проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию городских дорог.
2.1.2. Производство замеров, составление необходимой документации при испытаниях дорожных одежд инструментальным методом.
Состав работ:
Обследование городских дорог, определение вида дефектов покрытия, испытания конструкций дорожных одежд методом нагружения колесом автомобиля с производством необходимых замеров, составление необходимой документации (полевого журнала, схем дороги с указанием мест испытаний, ведомости с указанием дефектов).
2.1.3. Производство расчетов прочности дорожных одежд.
Состав работ:
Расчеты прочности дорожной одежды по допускаемому упругому прогибу, по сдвигу в подстилающем слое и слабосвязанных материалах на растяжение при изгибе или определение фактического модуля упругости по результатам испытаний дорожных одежд инструментальным методом, с построением кумулятивной кривой, составление заключения на основе расчетов.
2.1.4. Разработка рекомендаций по усилению конструкции дорожных одежд.
Состав работ:
Разработка предложений по усилению дорожных одежд, выбор материала для усиления. Производство расчетов конструкций дорожных одежд на усиление.
2.1.5. Анализ качества материалов, взятых из дорожных одежд городских дорог.
Состав работ:
Изучение проектной документации. Производство вырубок. Анализ материалов, переформовка образцов и их испытание.
Разработка предложений и рекомендаций по результатам испытаний.
2.1.6. Разработка мероприятий по использованию местных дорожно-строительных материалов или отходов промышленности.
Состав работ:
Анализ (испытания) местных дорожно-строительных материалов. Конструирование дорожных одежд с применением местных материалов или отходов промышленности с разработкой рекомендаций, позволяющих повышать прочность конструкций дорожных одежд.
2.1.7. Разработка мероприятий по улучшению использования и повышению сменности работ машин и механизмов.
Состав работ:
Ознакомление с состоянием производственной и ремонтной базы, техническим состоянием машин и механизмов, наличием и потребностью водителей и механизаторов.
Анализ использования машин и механизмов на объектах.
Разработка мероприятий по улучшению использования и повышению сменности работы машин и механизмов.
2.1.8. Разработка мероприятий по улучшению технологии строительства или капитального ремонта дорог.
Состав работ:
Изучение проектно-сметной документации на строительство и капитальный ремонт дорог. Изучение (проверка) технологии дорожно-строительных и ремонтных работ на объектах. Разработка и согласование предложений по улучшению технологии строительства или капитального ремонта дорог.
2.1.9. Разработка мероприятий по улучшению организации и технологии текущего ремонта городских дорог.
Состав работ:
Оказание оргтехпомощи в составлении дефектных ведомостей. Разработка рекомендаций по организации проведения текущего ремонта дорог. Разработка (привязка) технологических схем текущего ремонта дорог и оказание оргтехпомощи в их внедрении.
Разработка рекомендаций по проведению пооперационного контроля качества при текущем ремонте городских дорог.
2.1.10. Разработка мероприятий по улучшению эксплуатации дождевой канализации.
Состав работ:
Ознакомление с организацией эксплуатации дождевой канализации города. Разработка мероприятий по улучшению организации эксплуатации дождевой канализации города.
2.1.11. Разработка мероприятий по организации (улучшению) работы цеха (полигона) по выпуску бетонных или железобетонных дорожных изделий.
Состав работ:
Обследование существующего цеха, полигона или помещения (площадки) под цех.
Составление (привязка) принципиальной схемы цеха (полигона) бетонных (железобетонных) изделий или размещения дополнительного оборудования. Разработка рекомендаций по приготовлению бетонной смеси, по технологии работы: дозировке материалов, уплотнению бетонных смесей и режиму тепловлажностной обработки.
Разработка мероприятий по контролю за качеством продукции.
2.1.12. Разработка рекомендаций по технологии изготовления бетонных (железобетонных) бортовых камней.
Состав работ:
Анализ материалов, используемых для выпуска бетонных смесей, составление заключения об их пригодности, ориентировочный подбор состава бетонной смеси. Разработка рекомендаций по технологии изготовления бортовых камней, режимам приготовления смесей на конкретном оборудовании, уплотнения, тепловлажностной обработки.
2.1.13. Разработка рекомендаций по технологии изготовления бетонной тротуарной плитки.
Состав работ:
Анализ материалов, используемых для выпуска бетонных смесей, составление заключения об их пригодности, ориентировочный подбор состава бетонной смеси. Разработка рекомендаций по технологии изготовления бетонной тротуарной плитки.
Оказание оргтехпомощи во внедрении металлической опалубки (составление эскизов, ознакомление с конструкцией, методами изготовления и т.д.)
2.1.14. Оказание оргтехпомощи в наладке выпуска бетонных (железобетонных) бортовых камней.
Состав работ:
Оказание оргтехпомощи в подготовке оборудования для выпуска бетонных смесей. Оказание оргтехпомощи в выпуске бетонных смесей. Наладка режима тепловлажностной обработки изделий. Оказание оргтехпомощи в организации лабораторного контроля. Оказание оргтехпомощи в организации маркировки, хранения и ухода за изделиями.
Обучение бригад передовым методам ведения работ по выпуску бетонных (железобетонных) бортовых камней.
2.1.15. Оказание оргтехпомощи в наладке выпуска бетонной тротуарной плитки.
Состав работ:
Оказание оргтехпомощи в подготовке оборудования для выпуска бетонных смесей. Оказание оргтехпомощи в выпуске бетонных смесей. Наладка режима тепловлажностной обработки.
Оказание оргтехпомощи в организации маркировки, хранения и ухода за изделиями. Обучение бригад передовым методам ведения работ по выпуску тротуарной плитки.
2.1.16. Разработка рекомендаций по устройству морозозащитных (изолирующих, дренирующих, выравнивающих) слоев дорожных одежд.
Состав работ:
Анализ и выбор материалов, разработка предложений по организации и технологии устройства слоев, расчет оптимальной толщины.
2.1.17. Разработка рекомендаций по устройству дорожных оснований в зимнее время.
Состав работ:
Обследование объекта производства работ. Разработка предложений с учетом особенностей технологии устройства оснований зимой. Расчет численности рабочих и средств механизации.
2.1.18. Разработка рекомендаций по устройству монолитных цементобетонных покрытий и оснований.
Состав работ:
Анализ материалов, используемых для выпуска цементобетонных смесей, составление заключения об их пригодности.
Ориентировочный подбор состава смеси. Разработка рекомендаций по технологии приготовления цементобетонных смесей.
Разработка рекомендаций по технологии устройства цементобетонных покрытий. Разработка рекомендаций по организации контроля за качеством при устройстве цементобетонных покрытий.
2.1.19. Разработка рекомендаций по устройству или ремонту асфальтобетонных покрытий с использованием битумных эмульсий.
Состав работ:
Проверка качества битума и эмульгаторов. Подбор состава эмульсий. Оказание оргтехпомощи в отработке технологии приготовления битумной эмульсии. Оказание оргтехпомощи в отработке технологии устройства и ремонта покрытий с применением битумных эмульсий. Оказание оргтехпомощи в организации контроля за качеством производства работ.
2.1.20. Разработка рекомендаций по устройству дорожных оснований из тощего бетона.
Состав работ:
Анализ материалов, используемых для выпуска тощего бетона, ориентировочный подбор состава тощего бетона. Разработка предложений по организации и технологии устройства оснований из тощего бетона. Выдача рекомендаций по организации контроля за качеством при выпуске и укладке тощего бетона.
2.1.21. Оказание практической помощи в устройстве оснований дорог из тощего бетона.
Состав работ:
Расчет конструкций дорожной одежды с основанием из тощего бетона. Подбор и анализ материалов для приготовления бетонной смеси. Проектирование малоцементных смесей и руководство работами по их приготовлению. Оказание оргтехпомощи по внедрению тощего бетона для устройства оснований.
2.1.22. Оказание оргтехпомощи во внедрении технологии устройства поверхностной обработки дорожных покрытий.
Состав работ:
Анализ щебня и битума. Определение оптимального количества битума для приготовления черного щебня. Разработка предложений по технологии и организации работ по устройству шероховатой поверхности. Оказание оргтехпомощи в выпуске черного щебня на а/бетонном заводе по разработанным рецептам. Оказание оргтехпомощи в устройстве шероховатых поверхностей на а/бетонных покрытиях. Оказание оргтехпомощи в проведении пооперационного контроля качества при устройстве поверхностной обработки и организация работ по обеспечению формирования покрытий.
2.1.23. Разработка технологии устройства асфальтобетонных покрытий с повышенным коэффициентом сцепления.
Состав работ:
Анализ инертных материалов, минерального порошка и битума. Подбор составов а/бетонных смесей. Разработка предложений по организации работ и технологии строительства. Разработка рекомендаций по организации контроля за качеством.
2.1.24. Разработка (привязка) технологических карт устройства отдельных конструктивных элементов при строительстве или ремонте городских дорог.
Состав работ:
Обследование материально-технической базы, сбор исходных данных. Изучение проектно-сметной и технологической документации. Разработка (привязка) разделов карт: область применения; указания по технологии производственного процесса, включая требования по качеству работ и технике безопасности; указания по организации работ.
Разработка калькуляций затрат труда. Разработка сменного графика производства работ. Подсчет потребности в материально-технических ресурсах, машинах, оборудовании, инвентаре.
2.1.25. Разработка (привязка) технологических схем организации текущего ремонта городских дорог и оказание оргтехпомощи в их внедрении.
Состав работ:
Разработка (привязка) технологических схем. Оказание оргтехпомощи во внедрении технологических схем в производство.
2.1.26. Расчет потребного количества машин, механизмов, материалов и рабочей силы.
Состав работ:
Определение объема работ, выполняемого машинами, механизмами или вручную. Расчет потребного количества материалов. Расчет потребного количества дорожно-строительных машин и механизмов. Расчет потребного количества рабочей силы.
2.1.27. Разработка календарного плана работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту городских дорог с подсчетом потребности в материалах, машинах, механизмах и рабочей силе.
Состав работ:
Подсчет потребности в основных материалах. Подсчет потребности в машинах, механизмах и рабочей силе.
Составление календарного графика работ.
2.1.28. Оказание оргтехпомощи в разработке и внедрении комплексной системы управления качеством (КСУК) дорожно-строительных и ремонтных работ.
Состав работ:
Обследование производственных подразделений, анализ достигнутого уровня качества. Подготовка и согласование проекта приказа о создании контроля системы управления качеством продукции и работы. Оказание оргтехпомощи в изучении материалов КСУК специалистами дорожной организации.
Оказание оргтехпомощи в составлении плана мероприятий по повышению организационно-технического уровня производства и управления. Оказание оргтехпомощи в разработке технического задания на разработку и внедрение КСУК. Оказание оргтехпомощи в разработке основного стандарта КСУК. Оказание оргтехпомощи в составлении рабочего проекта КСУК.
2.1.29. Разработка планов научной организации труда в дорожном строительстве (эксплуатации).
Состав работ:
Обследование производственной базы. Анализ показателей, характеризующих сложившийся уровень организации труда.
Анализ использования дорожных машин и автотранспорта.
Анализ состояния работы с кадрами. Анализ состояния условий труда, составление карт состояния условий труда.
Анализ использования рабочего времени. Обработка результатов, разработка и согласование мероприятий НОТ.
2.1.30. Оказание оргтехпомощи во внедрении бригадного подряда на строительстве (реконструкции) или капитальном ремонте городских дорог.
Состав работ:
Изучение проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) или капитальный ремонт. Обследование объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта. Оказание оргтехпомощи в подсчете потребности в основных материалах, машинах, механизмах, рабочей силе; составление календарного графика работ. Определение состава бригад по численности, профессии и квалификации рабочих.
Оказание оргтехпомощи в подготовке договора на выполнение работ. Разработка предложений по учету работ, выполненных бригадой. Оказание оргтехпомощи в определении расчетной стоимости (плановой себестоимости) работ, поручаемых бригаде, переводимой на хозрасчет. Разработка предложений по учету фактической себестоимости работ, выполняемых бригадой.
2.1.31. Расчет службы эксплуатации городских дорог.
Состав работ:
Обследование состояния городских дорог. Определение объемов работ, подсчет балльности, отнесение ДЭУ к группе по оплате труда. Разработка проекта штатного расписания, определение численности рабочих. Расчет потребного количества машин, механизмов для содержания и текущего ремонта дорог.
Ориентировочный расчет производственной программы служб эксплуатации.
2.1.32. Производство расчетов по созданию службы эксплуатации ливневой канализации.
Состав работ:
Обследование состояния и определение объемов работ по содержанию ливневой канализации. Расчет стоимости содержания ливневой канализации. Расчет численности обслуживающего персонала водосточной сети.
2.1.33. Разработка мероприятий по подготовке хозяйства к зиме.
Состав работ:
Обследование материально-технической базы дорожного хозяйства. Детальное обследование бытовых и производственных помещений. Детальное обследование бытовых помещений на линии.
Разработка и утверждение мероприятий по подготовке хозяйства к зиме.
2.1.34. Проверка состояния безопасности движения транспорта с разработкой мероприятий.
Состав работ:
Изучение документации и мероприятий по безопасности движения на месте. Ознакомление с причинами ДТП в ГАИ.
Обследование городских дорог с точки зрения безопасности движения. Разработка мероприятий по повышению безопасности движения.
2.1.35. Проверка состояния охраны труда и составление мероприятий.
Состав работ:
Обследование производственно-технической базы объектов. Проверка состояния техники безопасности, гигиены труда и производственной санитарии. Проверка состояния противопожарной безопасности. Разработка предложений и мероприятий по охране труда. Проведение занятий с инженерами по технике безопасности, производителями работ и мастерами.
2.1.36. Проверка качества дорожного строительства и разработка мероприятий.
Состав работ:
Выбор объектов проверки по титульным спискам. Ознакомление с проектно-сметной документацией. Выезд на объекты строительства, проведение проверки качества материалов и соблюдения технологии строительства. Лабораторные испытания вырубок, проверка ровности, плотности и соответствия проекту конструктивных слоев. Разработка мероприятий по повышению качества дорожного строительства.
2.1.37. Проверка работы центральной лаборатории и разработка мероприятий.
Состав работ:
Проверка планов работы лаборатории и выполнения намеченных мероприятий, проверка комплектности лабораторного оборудования и инвентаря. Проверка организации контроля качества поступающих материалов. Проверка организации контроля за качеством дорожного строительства. Проверка организации контроля за качеством выпускаемых а/бетонных смесей.
Разработка мероприятий по улучшению работы лаборатории.
2.1.38. Комплексная проверка выполнения норм расхода и экономии материальных ресурсов в дорожно-строительном тресте (управлении) и оказание оргтехпомощи.
Состав работ:
Проверка выполнения норм расхода и заданий по экономии материальных ресурсов.
Оказание оргтехпомощи, выдача рекомендаций.
2.1.39. Комплексная проверка вопросов оказания помощи в благоустройстве населенных пунктов в сельской местности и разработка мероприятий.
Состав работ:
Проверка выполняемой работы по вопросу оказания помощи в благоустройстве сельской местности.
Разработка мероприятий по улучшению работы дорожных организаций в благоустройстве сельской местности.
2.1.40. Оказание оргтехпомощи во внедрении коллективного подряда в дорожной организации (производственном подразделении, участке).
Состав работ:
Изучение сложившейся системы организации труда, финансово-хозяйственной деятельности, порядка планирования и учета выполненных работ, необходимой документации; оказание оргтехпомощи в подготовке проекта приказа о переводе организации на коллективный подряд, создании комиссий, разработке и согласовании организационно-технических мероприятий по переводу на коллективный подряд, составлении договора коллективного подряда; обсуждение принципов работы по методу коллективного подряда с сотрудниками дорожной организации; оказание оргтехпомощи в определении потребности в материально-технических ресурсах, в разработке нормативов заработной платы рабочих, занятых на основном производстве, и рабочих, занятых в подсобно-вспомогательном производстве, в обслуживающем и прочих хозяйствах, в разработке положения по применению коллективного подряда, положения о Совете трудового коллектива, положения о распределении коллективного фонда заработной платы, положения о применении коэффициента трудового участия, в разработке нормативов заработной платы руководящих работников, ИТР и служащих, в разработке должностных инструкций ИТР и служащих с учетом работы на коллективном подряде.
2.1.41. Оказание оргтехпомощи в создании кооперативов (при базовых дорожных организациях).
Состав работ:
Обследование производственной базы предприятия, при котором создаются кооперативы. Проведение разъяснительной работы о принципах работы кооператива.
Оказание оргтехпомощи в определении вида оказываемых услуг, состава кооператива по численности, профессиям и квалификации.
Согласование возможности создания кооператива при базовом предприятии с вышестоящими органами и горисполкомами (райисполкомами). Определение юридического и правового статуса кооператива. Оказание оргтехпомощи в разработке устава конкретного кооператива.
Оказание оргтехпомощи в разработке калькуляций затрат труда на основные виды работ в кооперативе. Определение затрат на эксплуатацию машин и механизмов, определение отпускной цены на материалы.
Расчет потребности в основных материалах и механизмах.
Оказание оргтехпомощи в определении стоимости единицы выпускаемой продукции и согласование ее с вышестоящими органами.
2.1.42. Проверка технического состояния и использования дорожно-ремонтных машин (механизмов) в организациях дорожного хозяйства, разработка рекомендаций и мероприятий по улучшению их использования.
Состав работ:
Проверка технического состояния дорожных (дорожно-ремонтных) машин (механизмов).
Проверка использования дорожных (дорожно-ремонтных) машин (механизмов).
Разработка мероприятий по улучшению состояния и использования дорожных (дорожно-ремонтных) машин (механизмов).
2.1.43. Проверка технического состояния и использования автотранспорта в организациях дорожного хозяйства, разработка рекомендаций и мероприятий по улучшению его использования.
Состав работ:
Проверка технического состояния автотранспорта и его использование. Разработка мероприятий по улучшению технического состояния использования автотранспорта.
2.1.44. Составление технического отчета.
Состав работ:
Обработка материала и комплектовка отчета. Оформление разработанных рекомендаций, расчетов, схем и др. Считка и устранение опечаток.
2.1.45. Полевые работы по обследованию дорожно-мостового хозяйства.
Состав работ:
Обследование городских дорог, определение видов дефектов покрытия дорог и тротуаров. Проведение инструментальных замеров и геодезической съемки улиц с ведением полевого журнала.
Составление схематического поперечного разреза проезжей части.
2.1.46. Камеральная обработка материалов полевых работ по обследованию дорожно-мостового хозяйства в городах, рабочих, дачных и курортных поселках РСФСР.
Состав работ:
В результате полевых работ составляются материалы:
а) инвентарные планы на городские (поселковые) улицы, переулки, проезды, площади, набережные в М 1:500;
б) планы, фасады, разрезы (продольные и поперечные) искусственных сооружений М 1:50, М 1:100;
в) чертежи фасадов лицевых стенок набережных по длине в М 1:1000 и высоте 1:100;
г) технические паспорта.

2.2. Шеф-монтаж, наладка и пуск формовочного комплекса
и оборудования технологических линий по вибропрессованию
дорожных бетонных изделий

2.2.1. Оказание оргтехпомощи в подготовке помещения цеха и оборудования формовочного комплекса к шеф-монтажным работам.
Состав работ:
Оказание оргтехпомощи в подготовке помещения цеха, размещении и ревизии оборудования.
2.2.2. Шеф-монтаж сооружений нулевого цикла под формовочный комплекс.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Разбивка фундаментов. Оказание оргтехпомощи в изготовлении и установке опалубки с выверкой по приборам, бетонировании фундаментов, установке закладных частей с выверкой по приборам.
2.2.3. Шеф-монтаж узлов и агрегатов оборудования формовочного комплекса.
Состав работ:
Проверка комплектности и исправности оборудования. Инженерный надзор и техническое руководство работами по проверке оборудования после транспортировки и подготовки к монтажу; монтажу, выверке, креплению металлоконструкций формующего агрегата, манипулятора-распалубщика, дозирующего устройства, механизма приема изделий, механизма смазки, пульта управления; смазке и проверке качества монтажа, оказание оргтехпомощи в устранении неисправностей.
2.2.4. Наладка оборудования формовочного комплекса.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Опробование работы отдельных узлов и всего оборудования в комплексе. Регулировка и доводка отдельных узлов.
2.2.5. Ревизия системы электрооборудования и автоматики оборудования формовочного комплекса.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Инженерный контроль и техническое руководство работами по разборке, чистке, дефектовке с частичной выбраковкой деталей всей пускорегулирующей и защитной аппаратуры, замене деталей, ремонту, сборке, установке, прозвонке, маркировке, подключению, регулировке пусковой и защитной аппаратуры, приборов и средств автоматики и исполнительных механизмов.
Опробование элементов электрооборудования и автоматики с устранением дефектов.
2.2.6. Шеф-монтаж электрических, автоматических устройств и коммутаций оборудования формовочного комплекса.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Проверка комплектности и состояния комплектующих изделий и приборов.
Инженерный надзор и техническое руководство работами по: разделке, прозвонке, маркировке кабелей; прокладке кабелей в траншеях (штрабах) и по металлоконструкциям; установке электродвигателей; установке выключателей исполнительных механизмов; установке приборов автоматики; подключению двигателей; монтажу системы пульта управления, силовых шкафов и панелей; устройству заземления; проверке сопротивления, изоляции и заземления; опробованию эл. двигателей, исполнительных механизмов и приборов; устранение неисправностей.
2.2.7. Наладка систем электрооборудования и автоматики формовочного комплекса.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Регулировка пускорегулирующей аппаратуры приборов и средств автоматики. Наладка работы систем управления, обнаружение и устранение неисправностей.
2.2.8. Шеф-монтаж гидроразводки и гидрооборудования формовочного комплекса.
Состав работ:
Изучение технической документации. Шеф-монтаж гидроразводки. Шеф-монтаж гидрооборудования.
2.2.9. Наладка систем гидрооборудования формовочного комплекса.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Наладка работы систем гидрооборудования, обнаружение и устранение неисправностей.
2.2.10. Шеф-монтаж оборудования бетонно-растворного узла.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Надзор за распаковкой оборудования, проверка комплектности узлов и деталей. Проверка оборудования после транспортировки и подготовка к монтажу. Инженерный надзор и техническое руководство работами по:
монтажу, выверке, креплению бетонорастворомешалок и вспомогательного оборудования, монтажу и тарировке дозаторов; монтажу силовой и пускораспределительной электроаппаратуры; опробованию оборудования на дистанционном управлении с устранением обнаруженных дефектов и регулировке.
2.2.11. Наладка оборудования бетонно-растворного узла.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией. Расконсервирование оборудования, осмотр агрегатов с устранением обнаруженных дефектов. Проверка и регулировка пускорегулирующей аппаратуры, приборов и механизмов автоматики. Пуск установки с регулировкой всех систем и узлов.
2.2.12. Шеф-монтаж, пуск и наладка оборудования пропарочной камеры.
Состав работ:
Изучение технической документации, оказание оргтехпомощи в монтаже нулевого цикла. Шеф-монтаж узлов и оборудования пропарочной камеры. Шеф-монтаж, пуск и наладка КИП и автоматики, отработка режима пропарки.
2.2.13. Наладка складирования и хранения материалов.
Состав работ:
Организация и налаживание работы складского хозяйства. Наладка складских механизмов, обучение персонала технологическим приемам.
2.2.14. Пуск комплектов оборудования формовочного комплекса под нагрузкой с обкаткой и отработкой режимов всех агрегатов.
Состав работ:
Ознакомление с технической документацией, составление графиков технического обслуживания. Пуск комплекта оборудования под нагрузку, контроль за работой на различных режимах, устранение неисправностей. Проведение ТО в процессе работы комплекта оборудования, регулировка.
2.2.15. Наладка выпуска бетонных изделий по разработанным рецептам.
Состав работ:
Организация выпуска смесей по ранее разработанным рецептам. Испытание образцов и корректирование составов.
Контрольная проверка.
2.2.16. Наладка работы лаборатории.
Состав работ:
Обучение персонала работе на лабораторном оборудовании. Оказание помощи в составлении и ведении документации. Организация проведения испытаний согласно требованиям нормативных документов.

Раздел III. Оказание оргтехпомощи в реконструкции,
ремонте и эксплуатации мостов и путепроводов

3.1. Полевые работы при обследовании балочных разрезных мостов и путепроводов.
Состав работ:
Профилактический осмотр приборов и оборудования, проверка приборов, мелкий ремонт и поверочные работы, консервация для транспортировки, упаковка и распаковка приборов.
Ознакомление с материалами ранее проведенных обследований и испытаний. Сопоставление полевых материалов обследования с данными ранее проведенных обследований и испытаний. Изучение материалов эксплуатационной документации по текущему содержанию, ремонтам, длительным наблюдениям. Изучение проектной и исполнительной документации, актов на скрытые работы, актов отступлений от проекта, паспортов и сертификатов, журналов бетонирования, журналов бойки свай и т.д.
Осмотр подмостовой зоны и подходов к мостам. Установление режима реки у мостового перехода, направление и скорость течения реки во время обследования. Опрос старожилов для получения информации о наиболее высоком уровне воды. Определение подмыва берегов и наносов в русле, сужения и стеснения русла растительностью и посторонними предметами. Определение повреждений, истираний и разрушений берегов и откосов насыпей, конусов, берм, рисберм и выемок. Осмотр укреплений конусов, трещин в укреплениях, разрушений, подмывов и размывов.
Осмотр сопряжений моста с подходами и пролетных строений между собой, трещин в асфальтобетонном или цементобетонном покрытии, неровностей, мест скопления воды на проезжей части, разрушений покрытия проезжей части, вырубка покрытия в характерных местах и установление его толщины. Осмотр деформационных швов с проверкой плавности сопряжения с проезжей частью, выявление характера разрушения покрытия по кромкам пролетных строений. Вскрытие проезжей части над деформационным швом закрытого типа и определение состояния заполняющих материалов.
Осмотр тротуаров, перил и ограждающих устройств. Определение состояния тротуарных плит, блоков, бордюров (положение в плане, высота, сколы бетона), узлов прикрепления перил и ограждающих устройств; сколы, трещины и разрушения бетона, выбоины в тротуарных плитах. Проверка вертикальности перил, их непрерывности и полноты заполнения решетки, обеспеченности отвода воды с покрытия тротуаров, и по возможности, из тротуарных коробов, прямолинейности ограждений, их повреждения.
Выявление фильтрации воды в бетоне через трещины в нижней поверхности плиты проезжей части. Степень износа досок, неровностей и изломов, щелей и неплотностей в мостах с деревянным настилом, механических повреждений и расщеплений бордюрных брусьев, загнивания древесины.
Проверка конструкций железобетонных, бетонных и каменных пролетных строений состоит из выявления мест фильтрации воды и выщелачивания бетона, пятен ржавчины на бетонной поверхности, трещин, раковин и сколов в бетоне и кладке, разрушения участков массива и стыков, обнажения и коррозии арматуры и закладных деталей, нарушения и повреждения в местах сопряжений сборных элементов, отслоения защитного слоя бетона и наружных покровных слоев, остатков дерева опалубки в бетоне.
Вскрытие бетона пролетных строений для определения состояния арматуры. Проверка защитных покрытий (окраски) и металла элементов несущих конструкций металлических и сталежелезобетонных пролетных строений, прикреплений и стыков, сварных швов и околошовной зоны, заклепочных и болтовых соединений. Выявление в металле и сварных швах трещин. Осмотр и простукивание головок заклепок молотком, проверка плотности стягиваемых пакетов и листов при помощи щупа, состояние болтов, гаек и шайб. Выявление отрыва головок болтов, срез гаек, трещин в гайках и болтах, смятие шайб и головок болтов.
Выявление сдвигов подушек и раскосов деревянных пролетных строений и опор, обмятие подушек под раскосами и сколов, образование зазоров между раскосами и подушками, во врубках шпонок в стыках с гребенчатыми стальными накладками и поясами, смятие и сколы древесины между шпонками или колодками в местах крепления тяжей. Обнаружение трещин в досках поясов по линии нагелей и гвоздевого забоя, ослабление нагелей в гнездах в дощато-гвоздевых фермах. Выявление трещин в клеевых швах и расслоений между досками, мест механического повреждения балок, участков разрушения защитного покрытия в пролетных строениях из клеевой древесины. В опорах и ледорезах выявляются механические повреждения в сваях, неравномерные осадки, наклоны. Проверка состояния древесины свай и ряжей в уровне переменной влажности. Вскрытие предохранительных бондажей. Сверление древесины с целью определения степени загнивания древесины.
Проверка прочности и плотности бетонных, каменных и железобетонных опор, выявление трещин в массивных частях, трещин и некачественного бетона по швам омоноличивания блоков и трещин в железобетонных элементах, повреждений от выветривания, раковин, сколов, каверн, истирания, выщелачивания бетона. Осмотр подферменной части опор с выявлением признаков увлажнения, обеспеченности отвода воды с горизонтальных поверхностей, трещин. Проверка качества расшивки швов, наличия выветривания, расстройства подферменных и облицовочных камней, выщелачивания цементного раствора. Выявление поверхностных трещин в облицовке опор с определением их глубины при помощи щупов.
Проверка состояния опорных частей, подферменников, равномерности и плотности их опирания, наличие анкеровки и прикреплений, состояние сопряжений элементов опорных частей между собой, наличие трещин, коррозии металла, загрязненности. Выявление угона, наклона и переноса катков, проверка затяжки болтов, правильности расположения кареток и противоугонных устройств и их крепление к каткам, наличие графитовой смазки на поверхности катания и защитных коробов.
Измерение глубин в разных точках поперек реки в створе моста с низовой стороны, а также на расстоянии 25 м от моста вверх и вниз по течению. Нивелирование характерных точек пойменной части по оси моста, зеркала водотока, замер высоты между зеркалом водотока (проезжей части под путепроводом) и низом пролетного строения. Измерения разрушений конструкций деформационных швов, зазоров между концами пролетных строений. Замер изогнутостей ограждающих устройств, габарита сооружения, сечений несущих конструкций, их длины. Замер раскрытия трещин в бетоне моста, их расположение и длина. Замер вскрытой арматуры. Замер прямолинейности элементов металлических конструкций мостов, выпучивания стенок несущих балок. Съемка продольного и поперечного профиля проезжей части, продольного профиля главных ферм (балок) пролетных строений, план главных ферм (балок) пролетных строений. Съемка вертикальности опор. Замер наклона опорных частей с отметкой температуры воздуха. Измерение приборами прочностных характеристик материалов пролетных строений и опор при помощи неразрушающих методов.
3.2. Камеральная обработка материалов полевых работ по обследованию балочных разрезных мостов и путепроводов.
Состав работ:
Составление эскизов сооружения по фасаду, поперечным сечениям, различных по конструкции опор и пролетов. Обработка результатов съемки: определение отметок продольного и поперечных профилей проезжей части и подходов к сооружению.
Составление продольных и поперечных профилей проезжей части и подходов к сооружению. Сравнение параметров сооружения, определенных в результате съемок, с исполнительными чертежами.
Обобщение результатов и выводы из данных обработки. Составление ведомостей дефектов по элементам сооружения на: конуса и береговые опоры, фундаменты промежуточных опор, тело всех опор, подферменники, опорные части, конструкции пролетных строений (балок, ферм, арок, сводов) и их элементов, проезжую часть (покрытие, бортовые камни, водоотводные устройства, деформационные швы), тротуары, перильные ограждения, осветительные мачты, дорожные знаки и знаки судоходства. Разработка рекомендаций по устранению дефектов.
Анализ данных, полученных при расчетах и обследовании сооружения. Составление заключения по результатам анализа с отражением рекомендуемых мер по улучшению технического состояния сооружения, режима эксплуатации сооружения. Систематизация материалов обследования сооружения. Комплектование, считка и устранение опечаток.
Определение грузоподъемности по действующим нормам проектирования:
- железобетонных пролетных строений из условия прочности и трещиностойкости (определение предельного изгибающего момента, предельной поперечной силы, изгибающего момента, соответствующей нормативной величине раскрытия трещин, поперечную силу из условия ограничения величины главных растягивающих напряжений);
- металлических пролетных строений по нормальным, касательным напряжениям, из условия прочности заклепок, высокопрочных болтов, сварных швов и др.;
- деревянных пролетных строений и опор по методике предельных состояний и нормативам технических условий проектирования.
Составление схемы наклонившихся опор с указанием размеров отклонения в вертикальной плоскости.
Составление схемы положения опорных частей, находящихся в положении, не соответствующем данной температуре воздуха, с указанием необходимого положения.
Составление общего вида элементов с основными размерами и нанесением на них дефектов (трещин, сколов и других дефектов).
При необходимости составляется развернутая поверхность элемента.
Фотосъемки мостового перехода и обработка материалов полевых съемок.
Обработка материалов обследования с составлением таблиц, рисунков, с расчетом объемов работ по видам дефектов, классификация дефектов, камеральная обработка материалов испытания.
Систематизация и анализ данных, полученных при расчете несущих элементов на проектную и испытательную нагрузку. Оценка качества проектирования и изготовления конструкций.
Выявление действительного состояния элементов сооружения, определение влияния дефектов на сооружение, развитие дефектов во времени и прогнозирование на основании существующих дефектов возникновения новых.
3.3. Статические испытания балочного разрезного моста.
Состав работ:
Изготовление эскизов обустройства пролетного строения. Техническое руководство по обустройству пролетного строения и подготовка его к установке приборов, проведение испытаний люлек и подмостей. Расконсервирование приборов. Подготовка приборов к установке на элементы сооружения. Установка приборов в соответствии со схемой испытаний по подробной программе.
Установка испытательной нагрузки в соответствии с подробной программой. Снятие показаний приборов в процессе испытаний. Снятие приборов по окончании испытаний, очистка их от пыли и влаги, разборка и консервация приборов.
Определение теоретических нагрузок от проектных испытательных нагрузок, построение эпюр теоретических напряжений, определение теоретических прогибов от проектных и теоретических напряжений, построение эпюр теоретических прогибов.
3.4. Сопутствующие работы при статическом испытании мостов и путепроводов.
Состав работ:
Расчет сооружения на испытательную нагрузку по изгибающим моментам. Определение состава испытательной нагрузки. Определение схемы загрузки сооружения испытательной нагрузкой. Составление схемы установки приборов.
Осмотр конструктивных элементов проезжей части, тротуаров, опорных частей опор, балок пролетных строений, с целью выявления остаточных деформаций, новых дефектов, появившихся в результате воздействия испытательной нагрузки. Фиксация результатов в журнале.
Обработка показаний тензометров и прогибометров, установленных в наиболее характерных сечениях, с целью определения фактических напряжений и деформаций, полученных от испытательных нагрузок.
Анализ результатов обследования сооружения до и после испытаний, показаний приборов, установленных в наиболее характерных сечениях несущих элементов. Составление предварительного заключения о состоянии сооружения с предложениями по режиму его последующей эксплуатации. Систематизация и анализ данных, полученных при расчете несущих элементов на проектную и испытательную нагрузку. Сравнение расчетных величин с фактически полученными при испытаниях. Установление зависимости имеющихся дефектов на несущую способность конструктивных элементов. Разработка заключения по результатам анализа.
Графическая обработка схемы установки приборов, схем установок статической нагрузки в поперечном и продольном направлении сооружения.
3.5. Динамические испытания моста (путепровода).
Состав работ:
Разработка программы динамических испытаний. Обустройство пролетного строения для обеспечения установки прибора, фиксирующего колебания балок под воздействием движущейся нагрузки. Расконсервация, сборка и установка прибора в рабочее положение. Организация движения подвижной нагрузки в соответствии с программой. Регистрация динамического воздействия нагрузки на пролетное строение с помощью прибора.
Снятие прибора, очистка от влаги и грязи. Разборка и консервация прибора.
Обработка виброграмм, полученных в результате испытаний. Выборка из виброграмм данных для проведения расчетов. Произведение расчетов, характеризующих фактическую работу сооружения под воздействием подвижной нагрузки.
Сравнение полученных расчетных величин с нормативными.
3.6. Инвентаризация сооружения.
Состав работ:
Осмотр проезжей части, тротуаров, перил, мачт освещения. Осмотр с берега опор и опорных частей, балок (ферм, арок) пролетных строений, плит проезжей части. Отражение результатов осмотра в полевом журнале, измерение общей длины сооружения. Обмер сооружения в поперечном направлении, определение расстояний между осями балок ферм, арок, размеров промежуточных и береговых опор. Составление учетных карточек с приложением схем сооружения. Анализ результатов осмотра с предложениями по режиму его последующей эксплуатации и необходимости обследования с целью определения его технического состояния.

Раздел IV. Оказание оргтехпомощи в организации
и технологии механизированной уборки городских территорий

4.1. Механизированная уборка улиц

4.1.1. Проверка и анализ состояния организации и технологии летней механизированной уборки улиц.
Состав работ:
Ознакомление со сложившейся структурой служб механизированной уборки улиц города.
Изучение применяемой технологии механизированной уборки улиц и существующей организации работ, наличия и состояния парка спецмашин, мест заправки поливомоечных машин водой и выгрузки смета, оценка качества уборки.
Проверка имеющейся документации по планированию летней уборки улиц, по учету выполненных объемов работ и системы взаиморасчетов с заказчиками.
Проверка эффективности работы спецмашин на линии с проведением хронометражных наблюдений.
Анализ выявленных недостатков в организации и технологии уборки, ведении документации и использовании уборочных машин.
4.1.2. Оказание помощи в улучшении технологии и организации летней механизированной уборки улиц.
Состав работ:
Разработка рекомендаций по технологии летней механизированной уборки улиц.
Разработка рекомендаций по организации летней механизированной уборки улиц, составлению проекта решения гор(рай)исполкома, составление титульного списка убираемых улиц с уточнением размеров улиц и бюро технической инвентаризации.
Составление расчетов возможностей имеющегося парка спецмашин или потребного количества уборочных машин на закрепленную площадь уборки.
Разработка образцов маршрутных графиков работы спецмашин.
Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования спецмашин, внедрению системы учета количества и качества выполняемых работ и взаиморасчетов с заказчиками.
4.1.3. Проверка и анализ состояния организации и технологии зимней механизированной уборки улиц.
Состав работ:
Ознакомление со сложившейся структурой механизированной уборки улиц города.
Изучение применяемой технологии механизированной уборки улиц и существующей организации работ, наличия и состояния парка спецмашин, пескобаз, снежных свалок, оценка качества уборки.
Проверка имеющейся документации по планированию зимней уборки улиц, учету выполненных объемов работ и системы взаиморасчетов с заказчиками.
Проверка эффективности работы спецмашин на линии с проведением хронометражных наблюдений.
Анализ выявленных недостатков в организации и технологии уборки, ведении документации и использовании уборочных машин и механизмов.
4.1.4. Оказание помощи в улучшении технологии и организации зимней механизированной уборки улиц.
Состав работ:
Разработка рекомендаций по технологии зимней механизированной уборки улиц.
Разработка рекомендаций по организации зимней механизированной уборки улиц, составлению проекта решения гор(рай)исполкома; составление титульного списка убираемых улиц с уточнением размеров улиц в бюро технической инвентаризации.
Составление расчетов возможностей имеющегося парка спецмашин, потребного количества уборочных машин на закрепленную площадь уборки.
Разработка образцов маршрутных графиков работы спецмашин.
Проведение расчетов необходимого количества заготовки технологических материалов, разработка рекомендаций по расположению и устройству пескобаз, приготовлению пескосоляной смеси, способов механизации ее погрузки.
Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования спецмашин, внедрению системы учета количества и качества выполняемых работ и взаиморасчетов с заказчиками.
4.1.5. Разработка и составление рационального маршрутного графика работы спецмашины для уборки улиц.
Состав работ:
Подготовка документации, хронометражные наблюдения за работой машины.
Обработка и анализ хронометражных наблюдений, определение эксплуатационной производительности машины в конкретных условиях данного города.
Составление рационального маршрутного графика работы машины с расчетом нормативной нагрузки.
Обработка и корректировка маршрутного графика.
4.1.6. Обучение ИТР передовым формам организации и технологии механизированной уборки улиц.
Состав работ:
Проведение занятий с ИТР по организации и технологии механизированной уборки и ознакомление с передовыми методами уборки. Практическое обучение мастеров составлению маршрутных графиков для уборочных машин.
4.1.7. Проверка подготовки хозяйства к зиме и оказание практической помощи.
Состав работ:
Проверка подготовки хозяйства к работе в зимних условиях, наличие утвержденных планов, их качество, соответствие объемов и сроков работ директивным срокам вышестоящих организаций. Оказание практической помощи в устранении отмеченных недостатков. Составление справки и обсуждение ее в вышестоящих организациях.

4.2. Санитарная уборка домовладений

4.2.1. Проверка санитарного состояния города и анализ сложившейся системы работы по удалению и обезвреживанию бытовых отходов.
Состав работ:
Проверка санитарного состояния города путем выборочного посещения различных микрорайонов и отдельных дворовых территорий.
Изучение сложившейся системы удаления и обезвреживания бытовых отходов, применяемых методов сбора и вывоза твердых и жидких отходов, объемов работ, численности обслуживаемого населения и других технико-экономических показателей работы хозяйства.
Проверка имеющегося парка спецмашин, его технического состояния, организации работ службы эксплуатации хозяйства, системы заключения договоров, сменности работы спецмашин, составления маршрутных графиков, ведения учета выполненных работ.
Проверка эффективности работы спецмашин на линии с проведением фотографии рабочего дня или хронометражных наблюдений.
Проверка содержания и санитарного состояния полигонов для складирования и обезвреживания твердых бытовых отходов, мест для слива жидких бытовых отходов.
Анализ выявленных недостатков в организации работ по санитарной уборке города и эффективности использования спецмашин.
4.2.2. Оказание помощи в улучшении удаления и обезвреживания бытовых отходов.
Состав работ:
Разработка рекомендаций по совершенствованию планово-регулярной уборки домовладений, внедрению системы несменяемых контейнеров, увеличению численности обслуживаемого населения.
Составление расчетов возможности имеющегося парка спецмашин для вывоза бытовых отходов.
Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования спецмашин для вывоза бытовых отходов, внедрению системы учета выполненных объемов работ и взаиморасчетов с заказчиками.
Составление образцов маршрутных графиков работы мусоровозов.
Разработка рекомендаций и расчетов по внедрению двухэтапного метода вывоза твердых бытовых отходов с использованием мусороперегрузочной станции и большегрузных транспортных мусоровозов.
Разработка рекомендаций по улучшению эксплуатации полигонов для складирования и обезвреживания твердых бытовых отходов.
4.2.3. Проверка и анализ эффективности использования спецмашин, составление маршрутного графика работы мусоровоза.
Состав работ:
Хронометраж работы мусоровоза. Анализ результатов хронометража, составление маршрутного графика. Корректировка маршрутного графика на участке.
4.2.4. Внедрение маршрутного графика работы мусоровоза.
Состав работ:
Отработка маршрутного графика на участке, корректировка маршрутного графика на участке.
4.2.5. Обучение ИТР передовым формам организации и технологии санитарной уборки домовладений.
Состав работ:
Проведение занятий с ИТР по организации и технологии механизированной уборки домовладений и ознакомление с передовыми методами работ. Практическое обучение мастеров составлению маршрутных графиков для уборочных машин.
4.2.6. Проведение замеров по сезонам года и разработка обоснованных норм накопления твердых бытовых отходов на одного человека.
Состав работ:
Подготовка комиссии и решения горисполкома о ее создании. Выбор наиболее характерных участков жилого фонда (канализованного, неканализованного, частного сектора).
Определение среднесуточной нормы накопления твердых бытовых отходов за сезон. Проведение расчетов условной среднегодовой нормы и оформление документации. Подготовка материалов для утверждения годовой нормы накопления твердых бытовых отходов в горисполкоме.

4.3. Техобслуживание и ремонт спецмашин

4.3.1. Изучение технического состояния производственно-ремонтной базы и организации техобслуживания и ремонта спецмашин.
Состав работ:
Изучение состояния производственно-ремонтной базы. Обследование работ по техобслуживанию и ремонту машин. Изучение структуры спецавтохозяйства, штатов, технико-экономических показателей, состояния учета и планирования работ по техобслуживанию и ремонту машин.
4.3.2. Разработка графиков и рекомендаций по техобслуживанию и ремонту спецмашин.
Состав работ:
Рекомендации по выбору системы ремонта и порядка проведения техобслуживания спецмашин.
Составление расчетов по определению объемов работ и количества постов по техобслуживанию и ремонту машин. Рекомендации по перепланировке цехов, ремонтных зон и рациональной расстановке оборудования.
4.3.3. Оказание оргтехпомощи во внедрении прогрессивной системы технического обслуживания и ремонта машин.
Состав работ:
Внедрение графиков для постановки машин на ТО-1 и ТО-2. Организация ремонтных бригад для проведения ТО-1, ТО-2 и текущих ремонтов. Расстановка гаражного оборудования, приборов, стеллажей на постах технического обслуживания. Составление (привязка) технологических карт на ТО и ремонт спецмашин. Обучение персонала прогрессивным методам ремонта спецмашин. Оказание технической помощи во внедрении технологии ТО и ремонта спецмашин.
4.3.4. Проверка состояния и оказание помощи в строительстве и реконструкции производственно-ремонтных баз.
Состав работ:
Проверка состояния строительства или реконструкции производственно-ремонтной базы. Оказание практической или консультативной помощи. Составление справки и ознакомление вышестоящих органов с фактическим положением.
4.3.5. Внедрение новых спецмашин, технологических процессов, организации труда, законченных и одобренных научно-исследовательских работ Академии коммунального хозяйства.
Состав работ:
Изучение конструктивных особенностей спецмашин, научно-исследовательской работы, системы организации труда и выявление существующих недостатков.
Внедрение новых машин, хронометраж работы на линии, определение эксплуатационной производительности, конструктивных недостатков и качества изготовления.
Внедрение технологических процессов и научно-исследовательских работ Академии коммунального хозяйства.
Рекомендации по устранению отмеченных в процессе работы недостатков.

4.4. Оргнадзор

4.4.1. Проверка состояния охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности на предприятиях благоустройства.
Состав работ:
Проверка состояния охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности на базе, полигоне обезвреживания, сливной станции и пр. подразделениях.
Ознакомление с ведущейся документацией. Оказание помощи в составлении оргтехмероприятий по охране труда и технике безопасности. Составление справки.
4.4.2. Комплексная проверка санитарного состояния городов республики, края, области, обобщение и анализ данных по санитарному содержанию города и использованию спецмашин.
Состав работ:
Проверка санитарного состояния городов республики, края, области. Составление справки по материалам проверки. Участие в составлении комплексной справки по всем отраслям коммунального хозяйства. Согласование справки с вышестоящими органами.
4.4.3. Изучение и анализ выявленных в процессе эксплуатации надежности и качества выпускаемых спецмашин, производственных и конструктивных недостатков и предложения по их устранению.
Состав работ:
Анализ причин выявленных недостатков, конструктивных и производственных, и предложения по их устранению. Рекомендации по улучшению конструкции и надежности спецмашин. Анализ причин недостатков, снижающих надежную и эффективную работу спецмашин.
Оценка качества изготовленных и поставленных спецмашин и предложения по устранению недостатков.
4.4.4. Проверка технического состояния парка спецмашин для уборки городских территорий, его использования и разработка рекомендаций по повышению эффективности этой техники.
Состав работ:
Проверка техсостояния спецмашин, проверка эффективности использования спецтехники. Разработка рекомендаций по повышению эффективности использования спецтехники.
4.4.5. Проверка состояния учета, хранения и расхода горюче-смазочных материалов и оказание практической помощи по устранению выявленных недостатков.
Состав работ:
Изучение состояния учета, хранения и расхода ГСМ в соответствии с инструкциями и удельными нормами расхода.
Проверка путевых листов и правильности их оформления. Анализ выполняемых объемов работ, первичный учет выполненных работ. Загрузка спецмашин в соответствии с их производительностью. Контроль за работой машин на линии и на полигонах. Проверка состояния спидометров и счетчиков моточасов, проверка их Госстандартом и органами ГАИ. Участие в проверке на КПП хозяйства, на линии. Рекомендации по устранению отмеченных в ходе проверки недостатков.
4.4.6. Изучение и анализ деятельности, а также оказание организационно-технической и практической помощи эксплуатационным и ремонтным службам мусоросжигательного завода.
Состав работ:
Изучение и анализ деятельности эксплуатационных и ремонтных служб мусоросжигательного завода. Оказание организационно-технической и практической помощи эксплуатационным и ремонтным службам мусоросжигательного завода в организации их работ. Выдача соответствующих рекомендаций.
4.4.7. Изучение и анализ доставки и приема ТБО на мусоросжигательном заводе, взаиморасчетов между спецавтохозяйством и заводом, загрузки питателя с учетом режима его работы, а также оказание организационно-технической помощи в указанных вопросах.
Состав работ:
Изучение и анализ доставки и приема ТБО на мусоросжигательном заводе, взаиморасчет между спецавтохозяйством и заводом. Оказание организационно-технической помощи спецавтохозяйству и мусоросжигательному заводу. Выдача соответствующих рекомендаций. Изучение и анализ режимов загрузки и работы питателя с выдачей рекомендаций по их улучшению.
4.4.8. Изучение, анализ и оказание организационно-технической и практической помощи мусоросжигательному заводу в удалении и использовании шлака, золы и пара, а также в отборе и подготовке к сдаче металлолома.
Состав работ:
Изучение технологии шлакозолоудаления и металлоотбора, а также использования шлака, золы и пара. Оказание организационно-технической и практической помощи в организации шлакозолоудаления и металлоотбора с последующей подготовкой металлолома к сдаче.
4.4.9. Анализ технико-экономических показателей и результатов производственной деятельности мусоросжигательного завода.
Состав работ:
Анализ технико-экономических показателей работы мусоросжигательного завода и результатов его производственной деятельности. Оказание организационно-технической помощи в устранении имеющихся недостатков в производственной деятельности и в повышении эффективности технико-экономических показателей работы мусоросжигательного завода.

Раздел V. Оказание оргтехпомощи в улучшении планирования,
учета и внедрения прогрессивных форм хозяйствования
на предприятиях благоустройства

5.1. Оказание помощи в организации предприятий, ведущих строительство, ремонт и эксплуатацию объектов внешнего благоустройства.
Состав работ:
Изучение деятельности производственных подразделений служб благоустройства.
Анализ объемных показателей производственной деятельности предприятий служб благоустройства, изучение производственной деятельности ведомственных предприятий, осваивающих средства на благоустройство области, города, района.
Согласование плана работ по организации объединения, треста, предприятия в местных органах.
Составление проекта решения исполкома и приложений к нему об организации предприятия.
Анализ функции управления предприятия. Разработка функциональной структуры аппарата управления предприятия.
Определение во вновь организуемых предприятиях групп по оплате труда руководителей, специалистов и служащих. Составление штатного расписания и схемы структуры производственных подразделений и согласование их с руководством. Расчет численности, фонда заработной платы и фондов экономического стимулирования предприятия.
Распределение балансовой прибыли. Перспективное развитие производственных баз и жилых домов предприятий.
5.2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.
Состав работ:
Анализ показателей и условий выполнения производственной программы: основные производственные фонды и их использование, кадры и производительность труда, материально-техническая обеспеченность.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия: изучение финансовых результатов, формирования себестоимости и источников данных для их анализа, выполнения плана по снижению себестоимости; затраты на материалы, затраты на заработную плату, накладные расходы по эксплуатации машин, механизмов и прочие затраты; анализ использования трудовых ресурсов, потерь рабочего времени (по стат. отчетности).
Анализ финансового положения предприятия: состав и структура оборотных средств, нормирование оборотных средств, эффективность использования оборотных средств.
Анализ основных показателей хозяйственной деятельности: анализ производственной программы, выполнения плана ввода мощностей и важнейших объектов.
Анализ себестоимости работ: анализ себестоимости выполненных работ по статьям затрат, численности и фонду заработной платы за отчетный период; анализ роста производительности труда; соотношение между ростом производительности труда и средней заработной платой.
Анализ стоимости машино-смен.
Анализ прибыли и рентабельности.
Анализ показателей использования ресурсов: анализ использования производственных мощностей, плана механизации работ; показатели использования строительных машин.
Анализ освоения капитальных вложений. Выводы из проведенного анализа.
5.3. Подготовка материалов к переводу предприятий на полный хозрасчет и самофинансирование.
Состав работ:
Изучение производственной программы в разрезе видов работ (новое строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание) за 2 года.
Объем строительно-монтажных работ, выполняемый собственными силами по объектам или этапам работ и работам, по которым осуществляются расчеты с применением промежуточных платежей.
Общая численность работающих, в том числе занятых на СМР (рабочие, ИТР и служащие).
Общий фонд заработной платы работающих (рабочих, ИТР и служащих), в т.ч.: работающих, занятых на СМР (рабочих, ИТР и служащих) и подсобных производствах; фонд заработной платы работающих, занятых на СМР и подсобных производствах с учетом премий, выплачиваемых из ФМП (рабочим, ИТР и служащим), средняя з/плата работающего, занятого на СМР и подсобных производствах (рабочих, ИТР и служащих);
выработка на одного работающего, рост средней заработной платы работающего, занятого на СМР и подсобных производствах, на 1% роста производительности труда к предыдущему году.
5.4. Оказание практической помощи в переходе предприятий на новую систему оплаты труда.
Состав работ:
Определение и установление групп по оплате труда, оказание помощи по изысканию средств для перехода на новые условия оплаты труда; оценка изменений в организации и оплате труда, проведение итоговых расчетов, подготовка аналитических материалов.
5.5. Разработка предложений и рекомендаций, направленных на повышение рентабельности предприятия.
Состав работ:
Анализ себестоимости и разработка мероприятий по ее снижению, анализ затрат и структуры себестоимости, калькуляции себестоимости. Анализ цены продукции, рентабельности.
Разработка рекомендаций по повышению рентабельности, снижению убыточности предприятия.
5.6. Разработка тарифов, расценок, смет и других расчетов.
Состав работ:
Изучение исходных данных для составления калькуляций по эксплуатации специализированных машин и механизмов, в т.ч.: часовые тарифные ставки, продолжительность работы, среднечасовой пробег.
Расчет себестоимости работ, в т.ч.: зарплата с учетом всех видов начислений, отчисления на соцстрах. Расчет стоимости ГСМ, амортизационных отчислений, износ резины, стоимость текущего ремонта, стоимость прочих материалов (соль, песок, вода).
Составление производственной программы с учетом фактической производительности спецавтомашин и расчетной себестоимости вывоза твердых и жидких бытовых отходов.
5.7. Проведение анализа расходования средств, выделяемых на благоустройство.
Состав работ:
Анализ распределения бюджетных ассигнований, выделяемых на благоустройство городов, райцентров и рабочих поселков автономной республики (области) по статьям расходов и видам работ.
Проведение сопоставимого анализа между статистической и бухгалтерской отчетностью.
Выводы и рекомендации.
5.8. Оказание помощи в подготовке предприятия для работы в условиях арендного подряда.
Состав работ:
Формирование фондов экономического стимулирования, единого фонда оплаты труда. Нормативное распределение прибыли (дохода). Определение нормативов отчислений от расчетного дохода в бюджет и вышестоящей организации. Расчет фиксированного платежа и арендной платы по годам аренды. Определение нормативов отчислений от хозрасчетного дохода в фонд развития производства, науки и техники и в фонд социального развития.
Разработка временного положения и договора об арендном подряде.
5.9. Подготовка материалов по переводу предприятий на прогрессивные формы организации и оплаты труда.
Состав работ:
Изучение и анализ сложившейся системы оплаты и стимулирования труда. Разработка положения и условий внедрения новых форм оплаты и стимулирования труда. Определение состава бригад (участков) по численности, профессии и квалификации рабочих. Распределение обязанностей между отделами и службами предприятий при внедрении новых форм.
Определение расчетной стоимости работ, поручаемых бригаде (участку). Организация учета выполненных работ и оценка их эффективности и качества. Разработка положения о распределении коллективного фонда заработной платы.
Подготовка приказа о переходе на работу по новым формам организации и оплаты труда.
5.10. Составление технического отчета.
Состав работ:
Систематизация материала, полученного при выполнении работ на объекте, группировка его по разделам с приложением расчетов, составление объяснительной записки к разработанным материалам и рекомендациям по улучшению технико-экономических показателей работы.

Раздел VI. Оказание оргтехпомощи в строительстве
и эксплуатации зеленых насаждений

6.1. Разработка рекомендаций и мероприятий по улучшению
работы предприятий зеленого хозяйства

6.1.1. Разработка системы севооборотов в открытом грунте цветоводческого хозяйства.
Состав работ:
Изучение почвенной карты участка, обследование территории участка, подбор схем посадки, подбор ассортимента цветочных культур, составление севооборотов, нанесение севооборотов на план, экономическое обоснование севооборотов.
6.1.2. Разработка передовых приемов по агротехнике выращивания цветочных культур и декоративно-посадочного материала.
Состав работ:
Изучение существующей технологии и агротехники выращивания растений в хозяйстве.
Разработка и внесение изменений в агротехнику и технологию выращивания растений на основании передовых приемов.
Экономическое обоснование: расчет выхода цветочной продукции и декоративно-посадочного материала. Рентабельность применения передовой технологии и агротехники выращивания растений.
6.1.3. Оказание оргтехпомощи по освоению оранжерейных комплексов (закрытый грунт цветоводства).
Состав работ:
Ознакомление с существующей документацией, изучение существующей технологии выращивания цветочных культур, расчет заполнения площадей цветочными культурами и подбор ассортимента цветочных культур, расчет выхода цветочной продукции, расчет потребности в парниках, экономическое обоснование, составление предложений по обеззараживанию растительной земли в оранжереях. Предложения по борьбе с вредителями и болезнями цветочных культур. Предложения по хранению цветочной продукции.
6.1.4. Организация работ в парниках на городских отходах.
Состав работ:
Обследование парников, рекомендации по обогреву парников биотопливом.
6.1.5. Привязка производственно-технологических карт на выращивание растений.
Состав работ:
Изучение существующей агротехники выращивания цветов в открытом или закрытом грунте цветоводства, технологии посадки деревьев и кустарников в зеленом строительстве и содержании городских зеленых насаждений. Разработка технологии выращивания цветочных культур, посадки деревьев и кустарников, и содержание городских зеленых насаждений. Составление производственно-технологических карт с учетом агротехнических и технологических изменений, кратностей операций, стоимости машин и механизмов, материалов. Расчет потребности в рабочей силе, заработной плате, механизмах и материалах. Определение расчетной себестоимости единицы.
6.1.6. Составление технического отчета.
Состав работ:
Систематизация материала, полученного при выполнении работ на объекте, группировка его с приложением расчетов, составление объяснительной записки к разработанным материалам и рекомендациям. Комплектовка отчета.
6.1.7. Разработка технологии по борьбе с сорной растительностью при помощи гербицидов на городских объектах.
Состав работ:
Изучение почвенной карты и климатических условий, определение и изучение сорной растительности, подбор гербицидов, составление предложений по борьбе с сорняками при помощи гербицидов.
6.1.8. Разработка рекомендаций по обрезке деревьев и кустарников.
Состав работ:
Санитарное обследование древесно-кустарниковых насаждений, определение породного и возрастного состава, составление предложений по обрезке деревьев, кустарников.
6.1.9. Разработка агротехнических мероприятий по использованию лесного материала в озеленении города.
Состав работ:
Изучение растительной флоры района, изучение почвенных карт, составление технических условий по подготовке и пересадке лесного материала на городские объекты.
6.1.10. Разработка технологии по устройству детских игровых или спортивных площадок.
Состав работ:
Обследование участка, выкопировка плана участка. Разработка технологии по устройству детских игровых или спортивных площадок.
6.1.11. Подбор и привязка малых архитектурных форм садово-паркового искусства.
Состав работ:
Обследование объекта с изучением технической документации, подбор и привязка малых архитектурных форм к данной местности.
6.1.12. Разработка мероприятий по закреплению золо- и шлакоотвалов растительным покровом.
Состав работ:
Изучение объектов, подлежащих закреплению, подбор методов закрепления, подбор растительного и инертного материала для закрепления золо- и шлакоотвалов, составление предложений.
6.1.13. Разработка приемов закрепления оврагов в пределах городской черты.
Состав работ:
Изучение объектов, подлежащих закреплению, подбор растительного и инертного материала для закрепления.
6.1.14. Разработка оргхозплана декоративных питомников.
А) Полевые и полекамеральные работы для составления оргхозплана декоративных питомников.
Состав работ:
Топографическая съемка, составление рабочей копии для полевых работ. Рекогносцировка объекта. Установление в натуре границ агролесомелиоративных выделов, описание выделов с нанесением на план и их литерация. Вычисление размеров площадей. Определение потребности города в посадочном материале, производственной мощности питомника. Расчеты севооборотов (варианты). Изучение на месте особенностей агротехники выращивания посадочного материала.
Б) Обработка полевых и полекамеральных материалов для составления оргхозплана декоративных питомников.
Состав работ:
Составление рабочей документации:
Ведомости расчетов показателей производственной деятельности питомника (производственная мощность питомника на год полного освоения севооборотов; расчет площади ежегодного посева и посадки; основные показатели принятых севооборотов; план приведения полей к основным севооборотам; затраты труда, машино-смен и их стоимость; потребность и стоимость вспомогательных материалов; калькуляция себестоимости продукции; расчет стоимости реализуемой продукции; планируемый результат производственной деятельности питомника на год полного освоения севооборотов; калькуляция стоимости материалов).
6.1.15. Разработка схем на объекты городских зеленых насаждений.
Состав работ:
Обследование участка с корректировкой планового материала на местности и изучение древесно-кустарниковых пород и цветочного оформления в зеленых насаждениях города.
Планировочное решение объекта (составление схем) с подбором и размещением древесно-кустарниковых пород и цветников из однолетников и многолетников на плане.
Согласование разработанных схем с заинтересованными организациями города.
6.1.16. Проверка цен и ГОСТов на цветочную продукцию и древесно-кустарниковые породы.
Состав работ:
Проверка состояния ведомственного контроля, соблюдения порядка ведения прейскурантного хозяйства, правильности применения цен и тарифов на предприятиях зеленого хозяйства, в цветоводстве и торговле. Составление в результате проверки справки о соблюдении государственной дисциплины цен в соответствии с методическими указаниями о порядке проведения ведомственных проверок, правильности установления и применения цен и тарифов на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства.
6.1.17. Проверка состояния охраны труда и техники безопасности в зеленом хозяйстве и цветоводстве.
Состав работ:
Изучение вопросов организации работ по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии на предприятии.
Проверка наличия и выполнения комплексного плана, улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий комплексной программы "Здоровье" на 1986 - 1990 гг.
Внедрение директивных документов и систем безопасности труда. Разработка и осуществление рекомендаций по безопасным методам труда на предприятии.

6.2. Оказание практической помощи предприятиям
зеленого хозяйства

6.2.1. Оказание практической помощи по технологии выращивания цветочных культур и декоративных растений.
Состав работ:
Подбор декоративных растений, разбивка посадочных мест, практическая помощь при посадке цветочных культур и декоративных растений.
6.2.2. Оказание практической помощи в организации содержания городских зеленых насаждений.
Состав работ:
Определение породного состава растений на объекте, подсчет их количества, составление дефектных ведомостей, определение сметной стоимости объекта.
6.2.3. Разбивка территории питомника на поля севооборотов согласно оргхозплану.
Состав работ:
Обследование участка, изучение технической документации, разбивка на поля севооборота.
6.2.4. Вынос схем объектов городских зеленых насаждений в натуру.
Состав работ:
А) Нанесение схем на местности с привязкой к существующему положению.
Б) Разбивка посадочных мест под древесно-кустарниковые породы, цветники и газоны.
6.2.5. Организационно-техническая помощь по устройству газонов различных типов.
Состав работ:
Организационно-техническая помощь по планировке площади мех. способом, планировке площади вручную, по штыковке почв вручную, подвозке и насыпке растительной земли с разравниванием, посеву газона, прикатыванию, поливу, уходу за газоном.
6.2.6. Организационно-техническая помощь по устройству цветников из однолетников.
Состав работ:
Организационно-техническая помощь по подготовке почвы под цветники, планировке цветников с разравниванием земли, нанесению рисунка, посадке цветов. Предложения по уходу за цветниками.
6.2.7. Организационно-техническая помощь по устройству цветников из многолетников.
Состав работ:
Организационно-техническая помощь по подготовке почвы под цветники, планировке цветников с разравниванием земли, нанесению рисунка, посадке цветов. Предложения по уходу за цветниками.
6.2.8. Организационно-техническая помощь по посадке кустарников в группы.
Состав работ:
Организационно-техническая помощь по подготовке посадочных мест, посадке кустарников с устройством лунок, поливу, обрезке крон. Предложения по уходу.
6.2.9. Организационно-техническая помощь по посадке кустарника в однорядную живую изгородь.
Состав работ:
Организационно-техническая помощь по подготовке посадочных мест, посадке кустарников с устройством лунок, поливу, стрижке живой изгороди. Предложения по уходу.
6.2.10. Организационно-техническая помощь по посадке кустарников в двухрядную живую изгородь.
Состав работ:
Организационно-техническая помощь по подготовке посадочных мест, посадке кустарников с устройством лунок, поливом и стрижкой живой изгороди. Предложения по уходу.
6.2.11. Организационно-техническая помощь по посадке деревьев-саженцев с обнаженной корневой системой (без кома земли).
Состав работ:
Организационно-техническая помощь по подготовке посадочных мест, посадке деревьев с установкой кольев, засыпкой землей, с трамбованием и устройством приствольных лунок, подвязыванием деревьев к кольям, поливом и обрезкой крон. Предложения по уходу за деревьями.
6.2.12. Организационно-техническая помощь по посадке деревьев с комом 0,5 x 0,4 м.
Состав работ:
Организационно-техническая помощь по подготовке посадочных мест, установке деревьев в ямы, засыпке землей, с трамбованием, установкой кольев, устройством приствольных лунок, подвязыванием деревьев к кольям, поливом, обрезкой крон. Предложения по уходу.
6.2.13. Организационно-техническая помощь по посадке деревьев с комом 0,8 x 0,6 м.
Состав работ:
Организационно-техническая помощь по посадке деревьев в подготовленные посадочные места, с трамбованием, установкой кольев, подвязыванием, устройством лунок, поливом и обрезкой крон. Предложения по уходу за деревьями.
6.2.14. Обучение персонала передовым методам выращивания декоративных растений на опыте передовых хозяйств.
Состав работ:
Изучение научных разработок, рекомендаций АКХ, опыта передовых хозяйств по выращиванию цветочно-декоративных растений, обучение ИТР и рабочих на местах.
6.2.15. Оказание оргтехпомощи во внедрении бригадного подряда и положения внутрихозяйственного расчета в цветоводческих, питомниководческих хозяйствах, зеленом строительстве и содержании городских зеленых насаждений.
Состав работ:
Оказание оргтехпомощи в подсчете потребности в основных материалах, механизмах, транспорте, рабочей силе, в составлении календарных графиков работ, определении состава бригад по численности, профессии и квалификации рабочих.
Оказание оргтехпомощи в подготовке договора на выполнение работ, в составлении калькуляции сдельно-премиального наряда и в определении расчетной стоимости (плановой себестоимости) работ, поручаемых бригаде, переводимой на внутрихозяйственный расчет.
6.2.16. Разработка планов организации работ в зеленом хозяйстве.
Состав работ:
Расчет и составление ведомостей потребности в рабочей силе, зарплате, механизмах и материалах цветоводческих и питомниководческих хозяйств, зеленом строительстве и содержании городских зеленых насаждений.
6.2.17. Подбор типовых проектов для строительства оранжерейно-парниковых хозяйств.
Состав работ:
Определение объемов выращиваемых цветочных культур. Изучение почвенно-климатических условий. Подбор типовых проектов для строительства оранжерей. Подбор типов парников.

6.3. Наладка машин и механизмов, применяемых
в зеленом хозяйстве

6.3.1. Наладка станка для изготовления горшков.
Состав работ:
Обследование технического состояния агрегата (установки). Выявление и устранение дефектов всех систем и механизмов. Регулировка механической, электрической и гидравлической систем. Смазка и опробование в холостом режиме. Обкатка установки (агрегата) и доводка ее с регулировкой узлов. Опробование агрегата (установки) под нагрузкой. Проведение инструктажа с обслуживающим персоналом.
6.3.2. Наладка механизмов для вентиляции культивационных помещений.
Состав работ:
Обследование технического состояния агрегата (установки). Выявление и устранение дефектов всех систем и механизмов. Регулировка механической, электрической и гидравлической систем. Смазка и опробование в холостом режиме. Обкатка установки (агрегата) и доводка ее с регулировкой узлов. Опробование агрегата (установки) под нагрузкой. Проведение инструктажа с обслуживающим персоналом.
6.3.3. Наладка оборудования по механизации ухода за растениями в оранжереях.
Состав работ:
Обследование технического состояния оборудования по механизации ухода за растениями. Выявление и устранение дефектов всех систем и механизмов. Регулирование механической, электрической и гидравлической систем. Смазка и опробование в холостом режиме. Обкатка установок и доводка их с регулировкой узлов. Опробование под нагрузкой. Проведение инструктажа с обслуживающим персоналом.
6.3.4. Наладка оборудования по укоренению черенков декоративных растений в тумане.
Состав работ:
Обследование технического состояния агрегата (установки). Выявление и устранение дефектов всех систем и механизмов. Регулировка механической, электрической и гидравлической систем. Смазка и опробование в холостом режиме. Обкатка установки (агрегата) и доводка ее с регулировкой узлов. Опробование агрегата (установки) под нагрузкой. Проведение инструктажа с обслуживающим персоналом.
6.3.5. Наладка ручного кустореза.
Состав работ:
Разборка кустореза. Определение и устранение дефекта. Заточка ножей, сборка и смазка. Проверка в работе. Проведение инструктажа с обслуживающим персоналом.
6.3.6. Наладка машинного кустореза на базе трактора Т-25.
Состав работ:
Обследование технического состояния агрегата (машины, установки). Выявление и устранение дефектов всех систем и механизмов. Регулировка механической, электрической и гидравлической систем. Смазка и опробование в холостом режиме. Обкатка установки (агрегата, машины) и доводка ее с регулировкой узлов. Опробование агрегата (машины, установки) под нагрузкой. Проведение инструктажа с обслуживающим персоналом.
6.3.7. Наладка электростанции УСБ-25.
Состав работ:
Обследование технического состояния агрегата (машин, установки). Выявление и устранение дефектов всех систем и механизмов. Регулировка механической, электрической и гидравлической систем. Смазка и опробование в холостом режиме. Обкатка установки (агрегата, машины) и доводка ее с регулировкой узлов. Опробование агрегата (машин, установки) под нагрузкой. Проведение инструктажа с обслуживающим персоналом.
6.3.8. Наладка оборудования для электродосвечивания в оранжереях при выращивании цветочных культур.
Состав работ:
Обследование технического состояния агрегата (установки). Выявление и устранение дефектов всех систем и механизмов. Регулировка механической, электрической и гидравлической систем. Смазка и опробование в холостом режиме. Обкатка агрегата (установки) и доводка с регулировкой узлов. Опробование агрегата (установки) под нагрузкой. Проведение инструктажа с обслуживающим персоналом.
6.3.9. Наладка механизмов для стрижки газонов.
Состав работ:
Обследование технического состояния газонокосилки. Выявление и устранение всех дефектов. Регулировка механической и электрической систем. Смазка и опробование в холостом режиме с доводкой и регулировкой узлов. Опробование под нагрузкой. Проведение инструктажа с обслуживающим персоналом.